ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Наименование Объекта закупки: выполнение работ по устройству горизонтальной дорожной разметки с профильной поверхностью на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области.
2.Местовыполнения работ: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, пр. Александра Невского, ул. Солнечная, ул. Соколова.
3. Общие положения при выполнении работ по контракту:
3.1. Подрядчик обязан перед началом работ разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 
Согласование и утверждение схемы выполнить в соответствие с подпунктом 4.4.2.1 ОДМ 218.6.019-2016 и передать один экземпляр утвержденной схемы в Госавтоинспекцию ОМВД по г. Сосновый Бор Ленинградской области.
3.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с нормативными требованиями, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и благоустройства.
3.3. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ.
4. Требования к выполнению работ: 
4.1. Подготовка поверхности дорожного покрытия:
4.1.1. Дорожное покрытие должно быть сухим и очищенным от пыли, грязи, 
масел и т.п. 
Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики.
4.1.2. В случае необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его необходимо просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.
4.2. Требования к работам, являющимся предметом контракта:
4.2.1. Дорожная разметки должна быть выполнена в соответствии со схемой дорожной разметки проекта ОДД на автомобильных дорогах Сосновоборского городского округа, предоставленного Муниципальным заказчиком и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические Требования». 
4.2.2. При выполнении работ по нанесению дорожной разметки используется термопластик и холодный пластик со световозвращающими элементами – микростелошариками. 
4.2.3. Горизонтальную разметку следует выполнять только на подметенной и сухой поверхности покрытия.
Дорожная разметка с применением термопластика должна выполняться при температуре покрытия не ниже 10 ºС при относительной влажности воздуха не более 85%. 
Толщина нанесения дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком - не менее 1,5мм. 
Дорожная разметка не должна выступать над поверхностью дорожного покрытия более чем на 6мм.
4.2.4. Дорожная разметка с профильной поверхностью должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 (п.3.1.5 и 3.1.6).
4.2.5. Дорожная разметка, выполненная холодным пластиком и термопластиком после полимеризации должна иметь ровную однородную поверхность без трещин и отслоений. 
4.2.6. Нанесение линий разметки должно выполняться с использованием специализированной техники и разметочного оборудования.
4.2.7. Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования». 
5. Требования к качеству, техническим характеристикам и результату работ:
5.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями строительных норм, правил технической эксплуатации, с соблюдением пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 
5.2. Обеспечить надлежащее качество выполненных работ. 
5.3. Выполнять работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и условиями Контракта.
5.4. При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:

	№ нормативного документа
	Наименование норматива

	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения

	ГОСТ 32830-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические условия

	ГОСТ 32953 -2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования.

	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования 

	ГОСТ Р 53172 – 2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	ГОСТ Р 58368-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля.

	ОДМ 218.6.020-2016
	Методические рекомендации по устройству дорожной разметки

	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств 

	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки 
дорожные. Технические требования

	[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 52290-2024
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	ГОСТ 33025-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия

	ГОСТ Р 52766- 2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования 

	ГОСТ Р 50597-17
	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	ГОСТ 32757-2014 
	Ограждение места производства работ временными техническими средствами организации дорожного движения

	СНиП 12-03-2001 
	Безопасность труда в строительстве


5.5. По завершению работ предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию в составе:
- сертификат соответствия и паспорта качества на применяемые материалы;
- свидетельство о государственной регистрации соответствия разметочного материала единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
- паспорт на продукцию с инструкциями производителя по применению;
6. Техника безопасности при производстве работ:
6.1 Работы выполнять в соответствии с требованием СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
6.2. Режим движения автотранспорта на период проведения разметочных работ должен быть обеспечен Подрядчиком в соответствии со схемой организации дорожного движения. 
6.3. Подрядчик обеспечивает нахождение работников на объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации.
6.4. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со светоотражающими элементами. 
6.5. Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.014-2014. 
6.6. Не допускается использование дорожных знаков, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться. 
6.7. Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, а также за установку и содержание временных дорожных знаков и оградительных устройств. 
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ устанавливается: 1 (один) год
с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке выполненных работ.  



 
Работник контрактной службы							Е.В. Лазаренко
