Техническое задание
на оказание услуг по аренде грязезащитных ковров

	 № п/п
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Общие положения
	Предметом  Контракта является оказание  услуг по аренде грязезащитных ковров для МКУ «ЦАХО».

	2
	Место, срок и условия оказания услуг
	Место оказания услуг: Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46
Срок оказания услуг: с 02.11.2026 по 28.12.2026 г.
Условия оказания услуг:  Услуги оказываются Исполнителем в объеме и в сроки, в соответствии с условиями Контракта.

	3
	Перечень услуг и предполагаемые объемы их оказания
	Исполнитель предоставляет согласованное необходимое количество ковров и производит замену грязных ковров на чистые, в согласованные с Заказчиком дни недели, в объёмах согласно Приложения №1 к Техническому заданию.

	4
	Требования к качеству оказания услуг
	Обязательным условием предоставления услуг является наличие сертификатов соответствия, пожарных сертификатов или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются заказчику до начала оказания услуг. Качество товара, предоставляемого в аренду, должно подтверждаться  сертификатом соответствия в случае, если законодательством  Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

	5
	Привлечение         субисполнителей
	Привлечение субисполнителей допускается.

	6
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг
	Авансирование не предусмотрено. Расчет будет произведен в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком Акта приемки, сформированного по унифицированной форме, утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н (ф. 0510452).




Заместитель директора, 
начальник службы по СО и ТСЗ МКУ «ЦАХО»                                       О.Г. Костюк



Приложение №1 
к Техническому заданию 

Периодичность замены грязезащитных ковров
	№ п/п
	Адрес
	Место использования
	Количество ковров
	Размер ковра
Ш*Д (см)
	Осенне-зимний период
(02.11-28.12)
	Общее количество замен

	
	
	
	
	
	Периодичность замены в неделю
	

	1
	   Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46
	Холл здания Администрации, 1 этаж, зона у входной двери
	1
	150*300
	1
	9

	 ИТОГО ЗАМЕН:
	  9



Характеристики предоставляемых грязезащитных ковров

- ворсистая поверхность должна представлять собой скрученный, глубоко прокрашенный нейлон;
- плотность ковра должна составлять не менее 800 г/м²;
- высота ворса: 12-14 мм;
- вес коврового покрытия: 2,50 кг/м2 ± 0,05 кг/м2;
- количество поглощаемой грязи не менее 4 кг на 1м2;
- количество удерживаемой влаги не менее 4 литров на 1м2;
- ворс не должен приминаться или иметь изношенный вид;
- ворс при пользовании не должен менять свой цвет, в зависимости от модели ковра, (серый и коричневый);
- ковер должен обладать антистатическими свойствами;
- износостойкость ковра должна определяться не менее, чем 500 стирками или полными чистками ковровых покрытий;
- в основе ковра должна быть заложена высокопрочная, химически стойкая резина, толщиной 1,2-1,8 мм;
- резиновый бордюр с укреплением по краю, должен обладать шириной 20 мм;
- состав ковра: основа: перфорированный нитрильный каучук, ворс: скрученные нейлоновые волокна;
- основа ковра не должна собираться складками во время пользования ковром;
- основа должна быть устойчива к высоким и низким температурам, к нефтепродуктам и механическим воздействиям;
- высокий уровень пожарной безопасности.
- обязательно наличие пожарного сертификата на каждую модель ковра.
  Цветовая гамма должна быть согласована с Заказчиком.
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