ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку оборудования системы контроля и управления доступом (далее – СКУД) 

(Система контроля и управления доступом (СКУД), п. 1.1.22 приказа Минпросвещения России от 28.11.2024 № 838)

Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» (МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»)
Список объектов (место поставки оборудования СКУД (далее – товар):
Здание образовательной организации по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом № 2.
Назначение поставляемого товара:
Система предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска людей на охраняемый объект, организацию пропускного режима для учащихся и сотрудников на территорию Заказчика, обеспечения требований режима на объекте Заказчика. ОКПД2 – 26.30.50.152 «Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем».

Состав СКУД:
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Турникет-трипод Oxgard Cube C-21
	2

	2
	Реле управления турникетом, усиленное
	2

	3
	Блок питания (контроллер)
	2

	4
	Сетевой модуль СКУД на базе MOXA nPort 5210 / USR-N520
	2

	5
	Считыватель БСК мультиформатный
	4

	6
	Секция ограждения, стационарная до 2 м, нерж. сталь
	1

	7
	Секция ограждения быстросъёмная из пола до 1,5 м, нерж. сталь
	1

	8
	Сервер СКУД на базе Raspberry Pi 4, 4 Гб, Aluminium Case
	1

	9
	Монитор 22", 1920x1080, 75 Гц
	1

	10
	Мышь оптическая
	1

	11
	Сетевой фильтр
	1

	12
	Коммутатор D-LINK DES-1005
	1

	13
	Шкаф коммутационный, IP31
	1

	14
	Комплект дистанционного управления ASC 101
	1

	15
	Крепёжно-установочный комплект
	1

	16
	Электро-установочный комплект
	1

	17
	Считыватель настольный для регистрации карт СОП
	1

	18
	Интеграционный модуль для банковских карт
	1


Расположение СКУД:
центральный вход
Состав оборудования СКУД:
Функциональные и качественные характеристики товара указаны в Таблице № 1 «Требования к поставляемому товару».
Требования к поставке товара:
1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не выставочным образцом, в заводской упаковке производителя, свободным от прав третьих лиц, год выпуска – не ранее 2025 года.

2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации, и сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность (сертификаты/декларации соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке).

3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Погрузо-разгрузочные работы, доставка товара до места поставки, занос к месту установки осуществляются силами и за счёт Поставщика.

4. Настоящее Техническое задание не содержит указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и наименования производителей. Поставщик вправе поставить любой товар, соответствующий характеристикам, приведённым в Таблице № 1.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приёмке. Если гарантийный срок производителя превышает указанный, применяется гарантийный срок производителя.

6. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения заявки Заказчика.
Требования к совместимости оборудования с программно-аппаратным комплексом СКП:
Права использования программно-аппаратного комплекса Системы контроля посещаемости (далее – ПАК СКП) передаются Заказчику на основании отдельного договора о предоставлении неисключительных прав. В рамках настоящей закупки поставляется исключительно оборудование, к которому предъявляются следующие требования совместимости:

1. Поставляемое оборудование должно обеспечивать функционирование в составе ПАК СКП и интеграцию СКУД и СКП без применения дополнительных аппаратных средств.

2. Оборудование должно обеспечивать возможность подключения дополнительных модулей на текущую БСК: Единой карты обучающегося «Школа 47» и/или MifareID кампусных карт банка-партнёра.

3. Оборудование должно обеспечивать подключение объекта в единую, неограниченную по количеству объектов сеть с Центральным сервером системы (далее – ЦСС) с возможностью удалённого мониторинга и управления настройками работы СКУД на Локальном сервере системы (далее – ЛСС).

4. Для обеспечения Заказчику возможности независимого выбора исполнителя в дальнейших периодах управляющим элементом СКП не должен являться контроллер какого-либо эксклюзивного (уникального) производителя. Управляющим элементом должен быть Сервер СКУД (ЛСС) любого производителя, подключённый к считывателям БСК любого производителя через Сетевой модуль любого производителя с характеристиками, указанными в Таблице № 1.
Требования к поставляемому товару:

Таблица № 1
	№
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Функциональные и качественные характеристики товара

	
	
	
	Неизменяемые показатели
	Изменяемые показатели

	1
	Турникет-трипод
	Тип
	Турникет-трипод электромеханический
	

	
	
	Применение
	Должен обеспечивать невозможность несанкционированного прохода
	

	
	
	Количество преграждающих планок
	3
	

	
	
	Материал преграждающих планок
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь с защитно-декоративным покрытием либо нержавеющая сталь
	

	
	
	Ширина зоны прохода
	
	Не менее 500 мм

	
	
	Длина преграждающей планки
	
	Не менее 480 мм

	
	
	Габаритные размеры в рабочем состоянии (В×Ш×Д)
	
	Не более 1100 × 800 × 800 мм

	
	
	Масса
	
	Не более 30 кг

	
	
	Напряжение питания
	
	12 В постоянного тока (рабочий диапазон 10,8–13,2 В)

	
	
	Максимальный ток потребления
	
	Не более 2,5 А

	
	
	Степень защиты оболочки
	
	Не ниже IP41

	
	
	Пропускная способность
	
	Не менее 30 проходов в минуту

	
	
	Функция «Антипаника»
	Должна быть автоматическая система «Антипаника»: освобождение зоны прохода (автоматическое складывание преграждающих планок приводом) при отключении электропитания и по команде оператора
	

	
	
	Световая индикация направления прохода
	Наличие
	

	
	
	Способ управления
	Должен обеспечивать подключение к СКУД по интерфейсу «сухой контакт»
	

	
	
	Количество подключаемых пультов управления
	
	Не менее 2

	
	
	Комплектация
	Пульт управления турникетом должен входить в комплект поставки
	

	
	
	Крепление к полу
	Должно быть скрытым
	

	
	
	Температура эксплуатации
	
	От +1 до +40 °C

	
	
	Относительная влажность воздуха
	
	До 80 %

	
	
	Срок службы
	
	Не менее 8 лет

	
	
	Гарантийный срок производителя
	
	Не менее 24 месяцев

	2
	Реле управления турникетом, усиленное
	Количество исполнительных реле
	2
	

	
	
	Входное напряжение
	
	Не менее 11,5 В не более 14 В

	3
	Блок питания (контроллер)
	Тип электросхемы
	Должен быть импульсный
	

	
	
	Максимальный выходной ток
	3000 мА
	

	
	
	Напряжение питания
	100В-110В и 220В-240В
	

	
	
	Защита
	Должна быть защита от превышения сетевого напряжения, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току и по мощности на выходе
	

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	
	Не более 0℃

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	
	Не менее 25℃

	
	
	Время наработки на отказ
	
	Не менее 50000 часов

	
	
	Конструкция
	Должна быть возможность выбора выходного напряжения
	

	4
	Сетевой модуль
	Применение
	Должен использоваться для интеграции промышленных устройств (считывателей бск, установленных на турникетах) с последовательными интерфейсами в полноценную сеть Ethernet
	

	
	
	Материал
	Металл
	

	
	
	Количество разъемов RS-232
	
	Не менее 2

	
	
	Максимальная скорость порта RS-232
	
	Не менее 115 200 бит/с

	
	
	Дистанция трансляции сигнала
	
	Не менее 15 м

	
	
	Тип коннектора
	RJ-45
	

	
	
	Количество разъемов 10/100 Mb Ethernet:
	
	Не менее 1

	
	
	Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet:
	RJ-45
	

	
	
	Стандартные протоколы
	Должны быть SNTP, SMTP, BootP, HTTP, Telnet, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SNMP V1
	

	
	
	Потребляемый ток
	
	Не более 300 мА

	
	
	Мощность потребления
	
	Не более 6 Вт

	
	
	Конструкция
	Должны быть индикатор готовности, индикатор последовательных портов, индикатор физического соединения/активности. Должна быть кнопка сброса
	

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	
	Не более 0℃

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	
	Не менее 55℃

	
	
	Время наработки на отказ
	
	Не менее 100 000 ч

	
	
	Настройка
	Должна быть предусмотрена настройка через Telnet, COM-порт или WEB-консоль
	

	5
	Считыватель БСК мультиформатный
	Применение
	Должен быть предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа
	

	
	
	Рабочая частота
	125KHz/13.56Mhz
	

	
	
	Идентификаторы
	Mifare Desfire, Mifare 1k, EM-Marin 125khz cards
	

	
	
	Дальность чтения
	
	Не менее 2 см и не более 10 см

	
	
	Напряжение питания
	
	От 8 до 18В постоянного тока

	
	
	Потребление тока в режиме ожидания
	
	Не более 80 мА

	
	
	Cветовая и звуковая индикация
	Должно быть наличие
	

	
	
	Материал корпуса
	Должен быть ABS - пластик
	

	
	
	Цвет корпуса
	Должен быть по согласованию с Заказчиком
	

	
	
	Выходной интерфейс
	RS-232
	

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	
	Не более 5℃

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	
	Не менее 40℃

	6
	Секция ограждения, стационарная до 2 м., нерж. сталь
	Стойка ограждения

	
	
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Конструкция
	Стойка должна быть зеркальная, с декоративной чашкой и забивной заглушкой
	

	
	
	Высота
	Должна быть 1000 мм
	

	
	
	Диаметр стойки
	Должен быть 50,8 мм
	

	
	
	Толщина стенки стойки
	Не менее 1,5 мм и не более 1,6 мм
	

	
	
	Толщина стенки декоративной чашки
	Не менее 1,2 мм и не более 1,3 мм
	

	
	
	Диаметр фланца
	Должен быть 100 мм
	

	
	
	Муфта

	
	
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Конструкция
	Муфта должна быть зеркальной
	

	
	
	Диаметр
	Должен быть 25 мм
	

	
	
	Ограждение

	
	
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Диаметр
	Должен быть 25 мм
	

	
	
	Толщина стенки
	Не менее 1 мм
	

	7
	Секция ограждения, быстросъёмная из пола до 1,5 м., нерж. сталь
	Стойка ограждения

	
	
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Конструкция
	Стойка должна быть зеркальная, с декоративной чашкой и забивной заглушкой
	

	
	
	Высота
	Должна быть 1000 мм
	

	
	
	Диаметр стойки
	Должен быть 50,8 мм
	

	
	
	Толщина стенки стойки
	
	Не менее 1,5 мм и не более 1,6 мм

	
	
	Толщина стенки декоративной чашки
	
	Не менее 1,2 мм и не более 1,3 мм

	
	
	Диаметр фланца
	Должен быть 100 мм
	

	
	
	Высота от пола крепления нижнего штифта
	
	Не менее 330 мм и не более 340 мм

	
	
	Муфта

	
	
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Конструкция
	Муфта должна быть зеркальной
	

	
	
	Диаметр
	Должен быть 25 мм
	

	
	
	Ограждение

	
	
	Материал изготовления
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Диаметр
	Должен быть 25 мм
	

	
	
	Толщина стенки
	
	Не менее 1 мм

	
	
	Заполнение секции ограждения с пиктограммами

	
	
	Размер
	А3
	

	
	
	Материал изготовления
	Прозрачный плексиглас с цветной гравировкой логотипа Оператора школьной СКУД
	

	
	
	Пиктограммы
	Со стороны входа в здание: плакат формата А3 «Приготовь карту для входа» (размер 297мм*420мм, цвет 4\0))
	

	
	
	
	Со стороны выхода из здания: плакат формата А3 «Запасный выход» (297мм*420мм, цвет 4\0)
	

	
	
	Крепления
	Должны быть совместимы с трубой ограждения
	

	
	
	Соединитель тип 1

	
	
	Назначение
	Должен применяться для соединения двух труб
	

	
	
	Конструкция
	Должен быть Т-образный
	

	
	
	Диаметр
	25 мм
	

	
	
	Соединитель тип 2

	
	
	Назначение
	Должен применяться для соединения труб и панели/стекла
	

	
	
	Диаметр
	25 мм
	

	
	
	Уплотнитель

	
	
	Назначение
	Должен применяться для уплотнения панели/стекла и быть совместимым с соединителем тип 2
	

	
	
	Материал
	Пластик
	

	8
	Сервер СКУД
	Форм-фактор
	Одноплатный микрокомпьютер в металлическом корпусе с пассивным охлаждением
	

	
	
	Общее количество портов USB
	
	Не менее 4

	
	
	Мощность блока питания
	
	Не менее 5В 3А

	
	
	Материал корпуса
	Алюминий
	

	
	
	Интегрированный процессор на материнской плате
	Должно быть наличие
	

	
	
	Количество ядер процессора
	
	не менее 4

	
	
	Частота процессора
	
	Не менее 1500 МГц

	
	
	Интегрированная графика
	Должно быть наличие
	

	
	
	Интерфейс
	Должны быть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, гигабитовый Ethernet RJ-45
	

	
	
	Количество портов USB 2.0
	
	Не менее 2

	
	
	Количество портов USB 3.0
	
	Не менее 2

	
	
	Интерфейс Gigabit Ethernet
	Должно быть наличие
	

	
	
	Тип оперативной памяти
	LPDDR4, SDRAM
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	
	Не менее 4 Гб

	
	
	Тип накопителя
	MicroSD
	

	
	
	Объем накопителя
	
	Не менее 32Гб

	
	
	Операционная система
	Должна быть предустановленная операционная система Linux x64 с графическим интерфейсом (рекомендуется ubuntu 16.04 desktop). Версия должна быть полной, не ограниченной по времени использования или функциональным характеристикам.
	

	9
	Монитор поста охраны
	Размер экрана
	
	Не менее 19” и не более 24”

	
	
	Разрешение экрана
	
	Не менее 1920х1080

	
	
	Частота обновления экрана
	
	Не менее 75 Гц

	
	
	Соотношение сторон экрана
	16:9
	

	
	
	Яркость экрана
	
	Не менее 250 кд/м2

	
	
	Разъемы
	Должны быть D-Sub, HDMI
	

	
	
	Регулировка угла наклона
	
	Не более -5° и не менее +20°

	
	
	Энергопотребление в режиме ожидания
	
	Не более 0,5 Вт

	10
	Мышь компьютерная
	Тип мыши
	Оптическая
	

	
	
	Тип подключения
	Проводная или беспроводная
	

	
	
	Тип питания мыши
	USB или батарейки формата ААА
	

	
	
	Максимальное разрешение сенсора
	
	Не менее 2000 dpi

	
	
	Количество клавиш
	
	Не менее 3

	
	
	Интерфейс подключения
	Должен быть USB
	

	11
	Сетевой фильтр
	Тип выключателя
	Однополюсной
	

	
	
	Корпус
	Должен быть устойчив к механическим повреждениям и соответствовать требованиям пожаробезопасности
	

	
	
	Номинальный ток
	
	Не менее 10 А

	
	
	Мощность
	
	Не менее 2200 Вт

	
	
	Номинальное напряжение
	220 В
	

	
	
	Количество розеток
	
	Не менее 5

	
	
	Заземление
	Должно быть наличие
	

	
	
	Индикация
	Должна быть светодиодная индикация
	

	
	
	Защита
	Должна быть защита от короткого замыкания, от перегрузки, защита от импульсных помех
	

	12
	Коммутатор
	Количество портов
	
	Не менее 5

	
	
	Скорость портов
	
	Не менее 10/100 Мбит/с

	
	
	Поддерживаемые стандарты
	Должны быть IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
	

	
	
	Индикаторы
	Должно быть наличие цветового индикатора на каждый порт
	

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	
	Не более 0℃

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	
	Не менее 40℃

	13
	Шкаф коммутационный
	Материал корпуса
	Сталь
	

	
	
	Степень защиты
	
	Не ниже IP31

	
	
	Монтажная панель
	Должно быть наличие
	

	
	
	Тип установки
	Навесной
	

	
	
	Количество вводов
	
	Не менее 3

	
	
	Высота
	
	Не менее 400 мм и не более 450 мм

	
	
	Ширина
	
	Не менее 300 и не более 350 мм

	
	
	Глубина
	
	Не менее 200 мм и не более 230 мм

	
	
	Тип климатического исполнения
	Должен быть УХЛ3
	

	14
	Крепёжно-установочный комплект
	Анкер тип 1

	
	
	Назначение
	Должен применяться для крепления в бетоне, полнотелом кирпиче, природном камне
	

	
	
	Материал изготовления
	Оцинкованная сталь
	

	
	
	Внутренний диаметр
	8 мм
	

	
	
	Анкер тип 2

	
	
	Назначение
	Должен применяться для крепления в бетоне, полнотелом кирпиче, природном камне
	

	
	
	Материал изготовления
	Оцинкованная сталь
	

	
	
	Внутренний диаметр
	10 мм
	

	
	
	Болт тип 1

	
	
	Материал изготовления
	Оцинкованная сталь
	

	
	
	Конструкция
	Должен быть с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой под ключ
	

	
	
	Класс прочности
	8.8
	

	
	
	Длина
	
	Не менее 50 и не более 60

	
	
	Диаметр резьбы
	М8
	

	
	
	Диаметр головки
	
	Не менее 12 и не более 15

	
	
	Высота головки
	
	Не менее 7 и не более 9

	
	
	Болт тип 2

	
	
	Материал изготовления
	Оцинкованная сталь
	

	
	
	Конструкция
	Должен быть с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой под ключ
	

	
	
	Класс прочности
	8.8
	

	
	
	Длина
	
	Не менее 60 и не более 70

	
	
	Диаметр резьбы
	М10
	

	
	
	Диаметр головки
	
	Не менее 15 и не более 17

	
	
	Высота головки
	
	Не менее 9 и не более 11

	
	
	Шайба тип 1

	
	
	Материал изготовления
	Оцинкованная сталь
	

	
	
	Назначение
	Должна применяться для уменьшения давления на опорную поверхность
	

	
	
	Внутренний диаметр
	
	Не менее 8 мм и не более 8,4 мм

	
	
	Внешний диаметр
	
	Не менее 16

	
	
	Шайба тип 2

	
	
	Назначение
	Должна применяться для уменьшения давления на опорную поверхность
	

	
	
	Внутренний диаметр
	
	Не менее 10 мм и не более 10,5 мм

	
	
	Внешний диаметр
	
	Не менее 20

	15
	Электро-установочный комплект
	Вилка электрическая

	
	
	Материал корпуса
	Самозатухающий АБС-пластик
	

	
	
	Степень защиты
	
	Не ниже IP20

	
	
	Напряжение
	220 В
	

	
	
	Сила тока
	16 А
	

	
	
	Розетка

	
	
	Монтаж
	Должна быть открытой установки
	

	
	
	Заземление
	Должно быть наличие
	

	
	
	Количество гнезд
	
	Должно быть не менее 2 и не более 4

	
	
	Напряжение
	220 В
	

	
	
	Сила тока
	16 А
	

	
	
	Кабель витая пара

	
	
	Категория
	5е
	

	
	
	Тип кабеля
	UTP
	

	
	
	Количество витых пар
	4
	

	
	
	Сечение
	
	Не менее 0,50 мм и не более 0,55 мм

	
	
	Провод

	
	
	Материал жил
	медь
	

	
	
	Количество жил
	3
	

	
	
	Сечение жилы
	1,5 мм2
	

	
	
	Материал изоляции
	Должен быть ПВХ
	

	
	
	Материал оболочки
	Должен быть ПВХ
	

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	
	Не более -25℃

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	
	Не менее 40℃

	
	
	Кабель

	
	
	Тип кабеля
	Должен быть сигнальный
	

	
	
	Количество жил
	Должно быть 12
	

	
	
	Материал жилы
	Медь
	

	
	
	Сечение жил
	0,22 мм²
	

	
	
	Материал оболочки
	Должен быть ПВХ
	

	
	
	Силовой кабель

	
	
	Материал изоляции
	ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением
	

	
	
	Количество жил
	Должно быть 3
	

	
	
	Сечение жилы
	Должно 1,5 мм2
	

	
	
	Кабель-канал

	
	
	Размер
	26*16 мм
	

	
	
	Пожаробезопасность
	Должен не распространять горение
	

	
	
	Труба гофрированная с протяжкой

	
	
	Материал
	ПВХ
	

	
	
	Диаметр внешний
	
	Не менее 22мм и не более 28 мм

	
	
	Диаметр внутренний
	
	Не менее 18,8мм и не более 20,8 мм

	
	
	Пожаробезопасность
	Должен не распространять горение
	

	
	
	Выключатель автоматический

	
	
	Тип
	Должен быть однополюсный
	

	
	
	Характеристика
	С
	

	
	
	Номинальный ток
	
	Не менее 6, не более 8 А

	
	
	Номинальное напряжение
	
	Не менее 220, не более 230 В

	
	
	Предельная отключающая способность
	4.5 кA
	

	16
	Комплект дистанционного управления (пульт СКУД)
	Назначение
	Должен обеспечивать дистанционное управление проходом через турникеты (открытие/блокировка) оператором поста охраны
	

	
	
	Количество каналов управления
	
	Не менее 2

	
	
	Тип управления
	Проводной
	

	
	
	Питание
	От источника питания СКУД
	

	
	
	Комплектация
	Пульт(ы) управления и соединительные кабели должны входить в комплект поставки
	

	
	
	Совместимость
	Должен обеспечивать подключение к турникетам и контроллерам СКУД по интерфейсу «сухой контакт»
	

	17
	Считыватель настольный для регистрации карт СОП
	Применение
	Должен применяться для регистрации (занесения) бесконтактных смарт-карт в систему контроля посещаемости на рабочем месте оператора, быть совместимым с действующей в школе Системой питания
	

	
	
	Рабочая частота
	125 kHz / 13.56 MHz
	

	
	
	Поддерживаемые идентификаторы
	EM-Marin 125 kHz, Mifare 1k, Mifare Desfire
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	
	Питание
	По интерфейсу USB (5 В)
	

	
	
	Индикация
	Должна быть световая и звуковая индикация считывания
	

	
	
	Дальность чтения
	
	Не менее 2 см

	
	
	Материал корпуса
	ABS-пластик
	

	18
	Интеграционный модуль для банковских карт
	Назначение
	Должен обеспечивать интеграцию бесконтактных банковских карт (MifareID кампусных карт банка-партнёра) и Единой карты обучающегося «Школа 47» в СКУД/СКП без замены основного оборудования
	

	
	
	Тип
	Аппаратно-программный модуль расширения
	

	
	
	Интерфейс подключения
	Должен обеспечивать подключение к серверу СКУД и считывателям БСК
	

	
	
	Питание
	От источника питания СКУД
	

	
	
	Функциональность
	Должен обеспечивать чтение и обработку нескольких форматов карт на одном считывателе (мультиформатность)
	

	
	
	Совместимость
	Должен функционировать в составе ПАК СКП и обеспечивать интеграцию СКУД и СКП без применения дополнительных аппаратных средств
	


