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	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
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	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	ЛС-
	

	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по благоустройству территории у памятника по Свирской набережной в гп. Вознесенье

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	106,16
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	11,51
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,74
	тыс. руб.

	   строительных работ
	106,16
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	22,24807
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,474616
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
V=(26*0,15*0,1)/100
	100 м3
	0,0039
	
	0,0039
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6006
	
	
	
	
	288,9

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	0,6006
	
	
	481,02
	
	288,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	288,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	288,9

	
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	257,12

	
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	
	40%
	
	
	
	
	115,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	169 635,9
	
	661,58

	2
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
V=26*0,15*0,1*1,4
	т
	0,546
	
	0,546
	
	
	1 266,93
	
	691,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	691,74

	3
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
V=26*0,15*0,1*1,4
	т
	0,546
	
	0,546
	
	
	174,66
	
	95,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,36

	4
	ГЭСН27-06-027-01
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
V=(26*0,1*0,1)/100
	100 м3
	0,0026
	
	0,0026
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012506
	
	
	
	
	8,74

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,83
	
	0,002158
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	5,55

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,83
	
	0,002158
	
	
	794,34
	
	1,71

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	3,98
	
	0,010348
	
	
	1 639,1
	
	16,96

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	3,98
	
	0,010348
	
	
	679,6
	
	7,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,25

	4.1
	[02.2.04.04-0185]
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	101,19
	
	0,263094
	1 827,45
	0,74
	1 352,31
	
	355,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,74

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	12,85

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	11,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	158 303,85
	
	411,59

	5
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
V=26/100
	100 м
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,148
	
	
	
	
	9 450,21

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	18,148
	
	
	520,73
	
	9 450,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,169
	
	
	
	
	132,13

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1586
	
	
	1 643,14
	
	260,6

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,61
	
	0,1586
	
	
	794,34
	
	125,98

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0104
	
	
	569,98
	
	5,93

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	
	0,0104
	
	
	591,34
	
	6,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	902,52

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00026
	70 296,2
	1,23
	86 464,33
	
	22,48

	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0156
	3 778,62
	1,35
	5 101,14
	
	79,58

	
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0442
	
	
	18 110,01
	
	800,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 751,39

	5.1
	[04.1.02.05-0134]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	5,9
	
	1,534
	4 707,41
	1,07
	5 036,93
	
	7 726,65

	5.2
	[05.2.03.03-0011]
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) 
	м3
	1,6
	
	0,416
	7 444,62
	2,16
	16 080,38
	
	6 689,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 582,34

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	14 086,04

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	12 840,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	200 361
	
	52 093,86

	6
	ГЭСН01-01-022-23
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=(27*0,4)/1 000
	1000 м3
	0,0108
	
	0,0108
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	568,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5724
	
	
	
	
	389

	
	[91.01.05-106]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	53
	
	0,5724
	800,37
	1,24
	992,46
	
	568,08

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	53
	
	0,5724
	
	
	679,6
	
	389

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	957,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	389

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	357,88

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	178,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	138 324,07
	
	1 493,9

	7
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
V=27*0,4*1,6
	т
	17,28
	
	17,28
	
	
	174,66
	
	3 018,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 018,12

	8
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
V=(27*0,2)/100
	100 м3
	0,054
	
	0,054
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7776
	
	
	
	
	384,34

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,7776
	
	
	494,26
	
	384,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 091,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,74952
	
	
	
	
	560,68

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,09558
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	245,73

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,77
	
	0,09558
	
	
	794,34
	
	75,92

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,23166
	
	
	1 639,1
	
	379,71

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	4,29
	
	0,23166
	
	
	679,6
	
	157,44

	
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,38232
	2 391,6
	1,54
	3 683,06
	
	1 408,11

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	7,08
	
	0,38232
	
	
	794,34
	
	303,69

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,03996
	
	
	1 461,12
	
	58,39

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,74
	
	0,03996
	
	
	591,34
	
	23,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,91

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	5
	
	0,27
	35,71
	0,82
	29,28
	
	7,91

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 044,87

	8.1
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	110
	
	5,94
	
	
	1 122,63
	
	6 668,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	945,02

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	1 389,18

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	1 266,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	229 051,85
	
	12 368,8

	9
	ГЭСН27-04-003-05
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см
V=27/1 000
	1000 м2
	0,027
	
	0,027
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,80217
	
	
	
	
	421,26

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,71
	
	0,80217
	
	
	525,15
	
	421,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 214,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,56619
	
	
	
	
	413,13

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1,21
	
	0,03267
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	39,43

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,21
	
	0,03267
	
	
	794,34
	
	25,95

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,28
	
	0,03456
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	88,85

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,28
	
	0,03456
	
	
	794,34
	
	27,45

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,6
	
	0,2322
	
	
	2 058,02
	
	477,87

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	8,6
	
	0,2322
	
	
	679,6
	
	157,8

	
	[91.08.03-018]
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	5,16
	
	0,13932
	1 753,85
	1,43
	2 508,01
	
	349,42

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	5,16
	
	0,13932
	
	
	794,34
	
	110,67

	
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	2,9
	
	0,0783
	
	
	2 389,53
	
	187,1

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,9
	
	0,0783
	
	
	794,34
	
	62,2

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,82
	
	0,04914
	
	
	1 461,12
	
	71,8

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,82
	
	0,04914
	
	
	591,34
	
	29,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,76

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	25
	
	0,675
	35,71
	0,82
	29,28
	
	19,76

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 068,62

	9.1
	[02.2.04.04-0185]
	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	183
	
	4,941
	1 827,45
	0,74
	1 352,31
	
	6 681,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	834,39

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	1 226,55

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	1 118,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	410 926,3
	
	11 095,01

	10
	ГЭСН27-07-016-03
	Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см
V=27/100
	100 м2
	0,27
	
	0,27
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9197
	
	
	
	
	960,7

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	3,98
	
	1,0746
	
	
	481,02
	
	516,9

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	3,13
	
	0,8451
	
	
	525,15
	
	443,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	429,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,405
	
	
	
	
	239,5

	
	91.08.03-027
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	1,34
	
	0,3618
	
	
	1 012,98
	
	366,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,34
	
	0,3618
	
	
	591,34
	
	213,95

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,16
	
	0,0432
	
	
	1 461,12
	
	63,12

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,16
	
	0,0432
	
	
	591,34
	
	25,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,49

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	1,2
	
	0,324
	35,71
	0,82
	29,28
	
	9,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 639,31

	10.1
	[02.3.01.05-0382]
	Отсев. Прим. Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, повышенной крупности
	м3
	5,5
	
	1,485
	2 450,55
	0,32
	784,18
	
	1 164,51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 200,2

	
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	
	113%
	
	
	
	
	1 356,23

	
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	
	77%
	
	
	
	
	924,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 830,37
	
	5 084,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	51 873,2

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	11 505,41

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 593,15

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 743,18

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	30 226,24

	
	
	   перевозка
	
	
	3 805,22

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	13 248,59

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	18 685,85

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	16 455,11

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	87 014,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	22,24807

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,474616

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	87 014,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	51 873,2

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 505,41

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 593,15

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 743,18

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	30 226,24

	
	
	      перевозка
	
	
	3 805,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	13 248,59

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	18 685,85

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	16 455,11

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	87 014,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	51 873,2

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 505,41

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 593,15

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 743,18

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	30 226,24

	
	
	      перевозка
	
	
	3 805,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	13 248,59

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	18 685,85

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	16 455,11

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	22,24807

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,474616

	
	
	Итого
	
	
	87 014,16

	
	
	НДС
	(87 014,16*22%) = 19 143,12
	22%
	19 143,12

	
	
	Итого
	
	
	106 157,28

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



