Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Стеллаж модульный
	Длина не менее 3200 мм
Высота не более 1630 мм
Глубина не менее 450 мм
Материал ЛДСП
Толщина материала не менее 16 мм
Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 30мм, цвет опор "матовый хром". Все задние стенки изготовлены из ЛДСП. Кромки ПВХ 0,4мм, цвет всех кромок на изделии белый.
Цвета:
NORDECO Светло-зеленый
NORDECO Сиреневый
NORDECO Калина
NORDECO Адриатика
NORDECO Абрикос
NORDECO Лимонный
NORDECO Лавандовый.
	шт
	1

	2
	Шведская стенка
	Высота не менее 2600 мм
Ширина не более 800 мм
Материал дерево
	шт
	8

	3
	Скамья гимнастическая
	Ширина, см 24
Высота, см 30
Длина, см 250
Материал дерево, металл
Тип скамья
	шт
	2

	4
	Станок переносной для хореографии
	Высота от пола до оси верхней жерди (мм) 1075
Длина балки основания (мм) 500
Длина жерди (мм) 2000
Расстояние между жердями по оси (мм) 300
Высота (мм) 1075
Конструкция двухрядный
Назначение для занятий танцами и спортом
Крепление к полу
Диаметр поручня (мм) 50
Материал опоры сталь
Материал поручня бук
Вес (кг) 10
	шт
	1

	5
	Типографические аппликации на стену
	Материал ПВХ
Толщина материала не менее 3 мм
С индивидуальным дизайном
С нанесением изображения способом УФ-печати в разрешении не менее 1200dpi
	шт
	5

	6
	Табличка на дверь
	Материал ПВХ
Толщина материала не менее 3 мм
Наличие скотча монтажного
Длина не более 300 мм
Ширина не менее 150 мм
	шт
	20

	7
	Табличка со шрифтом Брайля 
	Материал композит
Толщина материала не менее 3 мм
Размер: 400х600мм
Высота тактильного слоя - 0,8мм соответствует п. 6.8.4 ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности». Размеры и взаиморасположение элементов шрифта Брайля соответствуют п. 3.2 ГОСТ Р 56832-2020 «Шрифт Брайля. Требования и размеры». 
	шт
	1

	8
	Цифровое пианино
	Количество клавиш 88
Тип клавиатуры взвешенная
Количество динамиков 2
Кол-во тембров 200 и более
Дисплей жк
Суммарная мощность акустики 40 вт и более
Количество сенсоров клавиатуры 2
Адаптер в комплекте да
Линейный выход да
Молоточковая механика да
	шт
	1



Сроки поставки товара: Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район г. Всеволожск, ул. Межевая, д.14 в срок не более 15 (пятнадцать) рабочих дней после подписания договора. В стоимость товара включена доставка, разгрузка, сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров и оборудования. Качество товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
Гарантийный срок (срок годности) на Товар составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами документа о приёмке Товара.

