	Автоматизированный модуль управления микроклиматом с программным обеспечением
	
Описание
Модуль управления микроклиматом предоставляет возможность круглогодичного выращивания микрозелени в помещении образовательной организации и демонстрации полного цикла выращивания растений.

Область применения
Предназначен для использования в образовательной организации при проведении практических занятий, наблюдений, опытов и проектно-исследовательской деятельности учащихся в области растениеводства, биологии, экологии, гидропоники и современных агротехнологий.

Технические требования
1. Габариты и питание
1.1. Габаритные размеры (Д×Ш×В):
Длина: не менее 640 мм и не более 700 мм
Ширина: не менее 200 мм и не более 250 мм
Высота: не менее 800 мм и не более 900 мм
1.2. Напряжение электропитания: 220 В — соответствие

2. Система полива
2.1. Автоматическая система полива с возможностью задания режима работы. Управление поливом: автоматическое включение по заданному режиму с настройкой периодичности и длительности — наличие
2.2. Встроенный бак для воды объёмом не менее 5 л
2.3. Встроенный насос для подачи и циркуляции воды — наличие
2.4. Автоматический контроль уровня воды в баке с использованием датчика — наличие
2.5. Встроенный УФ-стерилизатор — наличие

3. Система освещения
3.1. Встроенная светодиодная система фитоосвещения — наличие
3.2. Управление светодиодными светильниками с изменяемыми спектральными характеристиками — наличие
3.3. Управление группами однотипных светодиодов по протоколу DMX с регулировкой интенсивности каждой группы от 0 до 100% — наличие
3.4. Задание интенсивности света каждой группы светодиодов в диапазоне от 0 до 100% для каждого режима работы — наличие
3.5. Автоматическое включение и выключение фитоосвещения по заданному расписанию — наличие
3.6. Автоматическое управление освещением по расписанию с ежедневным циклом и сменой режимов по времени — наличие
3.7. Возможность задания нескольких интервалов работы освещения — соответствие
3.8. Автоматический переход из режима в режим по заданному времени — соответствие

4. Режимы работы
4.1. Предустановленные режимы работы: не менее 10 шт. и не более 15 шт.
4.2. Возможность настройки нового режима освещения с сохранением в памяти системы — наличие
4.3. Наличие сохранённых режимов: не менее 10 новых режимов работы
4.4. Ручной и автоматический режимы по выбору пользователя — наличие
5. Управление и интерфейсы
5.1. Встроенный контроллер управления — наличие
5.2. Управление режимами освещения с сенсорного дисплея — наличие
5.3. Диагональ сенсорного дисплея: не менее 7 дюймов
5.4. Дистанционное управление с мобильного устройства — наличие
5.5. Веб-интерфейс, доступный через локальную Wi-Fi-сеть — наличие
5.6. Управление и настройка должны осуществляться через локальную Wi-Fi-сеть без обязательного подключения к интернету — соответствие
5.7. Встроенная точка доступа Wi-Fi (с WPA2-PSK и DHCP-сервером) — наличие
5.8. Отображение текущих параметров работы установки через веб-интерфейс — соответствие
5.9. Поддержка датчика температуры и влажности — соответствие

6. Надёжность и обновления
6.1. Сохранение настроек локально во встроенной памяти с восстановлением конфигурации после отключения питания — наличие
6.2. Автоматический запуск и загрузка сохранённой конфигурации после восстановления электропитания — наличие
6.3. Возможность OTA-обновления прошивки через веб-интерфейс — наличие
7. Документация: инструкция по эксплуатации на русском языке, в печатном и/или электронном виде — наличие

Программное обеспечение обеспечивает:
· отображение текущих параметров работы установки;
· отображение состояния исполнительных устройств;
· настройку ручного и автоматического режима работы;
· настройку расписания освещения;
· настройку периодичности и длительности полива;
· изменение параметров локальной Wi-Fi-сети;
· сохранение настроек во встроенной памяти;
· восстановление сохранённых настроек после отключения питания;
· возврат к заводским настройкам;
· обновление программного обеспечения через веб-интерфейс;
· визуальную индикацию текущих состояний системы;
· валидацию вводимых параметров и подтверждение критических действий.




