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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет государственного контракта: Поставка канализационных люков.
2. Количество (объем) поставляемого товара: согласно табличной части.
3. Место доставки товара:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68 
4. Условия поставки товара: Поставка осуществляется транспортом и за счет Поставщика, с условием разгрузки товара Поставщиком на склад Заказчика.
5. Сроки (периоды) поставки товара:  в течение 5- ти  дней с момента подачи заявки Заказчиком.
6. В цену контракта включены: стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по контракту(разгрузка  товара  и монтаж изделия на объекте Заказчика), в том числе с учетом НДС и транспортных расходов. Цены на предлагаемые к поставке товары должны быть сформированы в соответствии с порядком ценообразования установленным  нормативными актами Ленинградской области.
7. Сроки и условия оплаты поставок товара: Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями через УФК по Ленинградской области. 
Срок оплаты: оплата в течение 7- ми дней с момента поставки товара  .
8. Гарантийные обязательства:  не менее 12 месяцев.                                                                                  
9.Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара  потребностям Заказчика.
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	1
	Люк канализационный 
	Состоит из корпуса люка и крышки люка и имеет шарнирный узел. Конструкция люка предусматривает паз, предназначенный для открывания крышки.
Запорное устройство из нержавеющей стали закрывается шестигранником на 10 мм.
Нержавеющее болтовое соединение : наличие.
Эластичная резиновая прокладка : наличие.
Номинальная нагрузка люка С 250 согласно ГОСТ 3634-2019-250Кн.
Материал корпуса и крышки –высокопрочный чугун, марки не ниже ВЧ40.
Диаметр общий , мм:830 
Высота общая  ,мм :100
Диаметр крышки, мм : 644
Диаметр посадочного места , мм: 604
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