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Главный врач ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»
___________________ Н.В. Новожилова

                                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Поставка строительных материалов  для нужд ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» (плитонит,затирка для швов,просекатель,клямер для керамогнита).

 Количество (объем) поставляемого товара: согласно табличной части.
Место доставки товара:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68
Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, с условием разгрузки товара на склад.
Сроки (периоды) поставки товара: 3 календарных  дня с момента   подписания Договора.
В цену контракта включены: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Участник размещения заказа обязан обеспечить стопроцентное выполнение аукционного задания по ассортименту и объему заявленных в лоте позиций.
Предложение по части товарных позиций лота (по части лота) не допускается.
Гарантийный срок: 12 месяцев с момента поставки товара.
Сроки и условия оплаты поставок товара Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. 
Срок оплаты: в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара, на основании выставленного счета (счета-фактуры) после подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи товара.
 








Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:
Единица измерения товара по всем позициям – штука.
	№
	Наименование
	Технические характеристики, назначение

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование параметра 
	Значение параметра 
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	
	

	1.
	Клей для плитки усиленный

ОКПД2 20.30.22.160
	Тип помещения-влажное помещение, сухое помещение
Особенности-Влагостойкость,морозостойкий,универсальный
Цвет-серый
Вес, кг-25
 Клей для керамической, клинкерной и керамогранитной плитки, плитки из искусственного камня.
Сухая клеевая смесь на основе портландцемента, фракционированного кварцевого песка, модифицированная комплексом специальных добавок. 
Применяется для укладки керамической, клинкерной и керамогранитной плитки, плитки из натурального и искусственного камня на строительные основания:
· бетон и железобетон;
· цементные стяжки;
· цементные, цементно-известковые штукатурки;
· ячеистые бетоны;
· гипсовые основания (гипсокартонные листы, пазогребневые и гипсолитовые плиты).
Для наружных и внутренних работ.
Класс клея С1Т. 
	Водоудерживающая способность,%
	
≥98
	шт
	10

	
	
	
	Время использования готовой смеси , час 
	
≥4


	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности , месяц
	≥9
	
	

	2.
	Двухручный просекатель для различных профилей 
ОКПД2 24.33.11.000
	Скрепляемый материал-металл
МАХ скрепляемая толщина-8 мм
Рукоятки обрезиненные : да
Длина :300 мм
	
	
	
	1

	3.
	Кляммер рядовой 

ОКПД2 25.72.14.190

	Кляммер используется для монтажа керамогранитной плитки толщиной 9-10мм. Материал - оцинкованная сталь. 
Толщина 1,2мм. 
Длина, мм-73

	Количество штук в упаковке
	≥20
	упаковка
	3

	4.
	Решетка вентиляционная вытяжная  

ОКПД2 22.29.26.119

	Тип-вентиляционная решетка
Тип вентиляции-вытяжная
Вид решетки-накладная
Ширина, мм-440
Длина, мм-440
Форма-квадрат
· Для настенного или потолочного монтажа.
· Одноэлементная конструкция.
· Решетки имеют наклонные жалюзи.
· Оснащены защитной сеткой от насекомых.
Материал-пластик
Цвет : белый.

	
	
	Шт.
	1

	5.
	Затирка 

ОКПД2 20.30.22.160

	Тип товара-затирка-цементная
Форма выпуска : сухая смесь
Область применения : для наружных и внутренних работ.
Ширина шва : 1-6 мм
Цвет-серый
Устойчивость  к выцветанию и выгоранию : да
Фасовка,кг-5
Вид-морозостойкость, водостойкость
Морозостойкость-F100
Температура эксплуатации от -50 до +70 °С
	Время высыхания , час
	≥24

	Шт.
	1

	
	
	
	Прочно на изгиб, МПа
	≥3,5
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности, месяц
	≥12
	
	



Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

