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ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № 
ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения у МЖД № 6  пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (разборка и устройство площадок к подъездам)
пос. Совхозный                                                                                                                        «___» октября 2026 г.

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Волкова Константина Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта


1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования местного значения у МЖД № 6  пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (разборка и устройство площадок к подъездам), (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Объем и требования к выполнению работ определены Техническим заданием (Приложение № 2 к Муниципальному контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Техническому заданию), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. ИКЗ _________________________________________.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: 
-  Начало выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта;

-  Окончание выполнения работ: 31 октября 2026 года.
2.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу. 

3. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты по Контракту

3.1. Общая стоимость выполнения  работ по настоящему Контракту с учетом всех налогов составляет: 319 637,52 рублей (Триста девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 52 копейки), в том числе НДС/без НДС.
3.2. Финансирование контракта осуществляется за счет средств дорожного фонда Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
3.3. Цена Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
3.4. Цена Контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Контракта, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для исполнения обязательств по Контракту надлежащим образом. 
3.5. Оплата выполненного объема работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Основанием для оплаты выполненных работ Подрядчиком являются счет, счет-фактура (при наличии), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

3.6. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом размера неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений.
3.10. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику в случае приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.
3.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.1.2. По факту выполнения Работ в полном объеме осуществить приемку Работ по Объекту в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документа о приемке, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Работ по настоящему Контракту.

4.1.4. Проводить проверку представленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.1.5. Оплачивать результаты выполненных по Контракту Работ в размерах, установленных настоящим Контрактом, в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Иметь беспрепятственный доступ уполномоченных лиц Заказчика ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

    4.2.3. Вносить предложения по улучшению качества выполняемых Подрядчиком работ.
    4.2.4. Запрашивать от Подрядчика необходимую информацию, связанную с выполнением данных видов работ.
    4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.6. Отказаться полностью или частично от работ Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить на Объекте Работы в сроки, предусмотренные Контрактом. 

4.3.2. Осуществлять доставку на Объект необходимых для выполнения Работ материалов, а также обеспечивать их сохранность и сохранность выполненных Работ до приемки Работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4.3.3. Выполнить Работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта;

4.3.4. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ.

4.3.5. Обеспечить выполнение работ на Объекте и выполнить связанные с ними обязательства в соответствии Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту).

4.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.3.7. При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту). 

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме, сформировать и подписать документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта, а также предоставить Заказчику счет на оплату, счет-фактуру (при наличии), предоставить Заказчику на бумажном носителе исполнительную документацию (в том числе Акт формы КС-2, Справку формы КС-3).
4.3.9. По окончании выполнения Работ произвести уборку и вывоз строительного мусора с Объекта.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать своевременной приемки и оплаты выполненных Работ на условиях настоящего Контракта.

5. Порядок и сроки осуществления приемки, оформления результатов приемки, гарантийные обязательства.
5.1. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со Сметным расчетом по ремонту, условиями Контракта.

5.2.    Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после дня окончания выполнения работ обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с настоящим разделом.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.4. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.5. Приемка результатов выполненной работы осуществляется в течение 19 (девятнадцати) рабочих дней в порядке, установленном настоящим разделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в течение указанных 19 (девятнадцати) рабочих дней Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.6. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено Подрядчиком.
5.8. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после дня окончания выполнения работ формирует и подписывает документ о приемке, который должен содержать сведения, установленные частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
5.9. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.7. настоящей статьи прилагаются следующие документы: счет, счет-фактура (при наличии), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.10. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документ о приемке;
б) формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.11. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
5.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются Подрядчику.
5.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.14. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования исправленного документа о приемке.
5.16. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Контракту в течение 3 лет (36 месяцев) со дня приемки работ Заказчиком.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию дорог и проездов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов с продлением обеспечения гарантийных обязательств.
5.17. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки выполненных работ недоделок, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нём делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт,  подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приёмке.
5.18. Заказчик вправе отказаться от приёмки работ в случае обнаружения недостатков, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597-2017 в части выполняемых работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-  10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-  5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-  1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-  10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

-  5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-  1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1.При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

7.2. Расторжение Контракта в соответствии с положением ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.3. В соответствии с положением ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой 
из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем работ.

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
8.  Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему  Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

8.2.
Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом. 

9.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования. Ответ на претензию дается в письменной форме. 

9.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 30 рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. 

9.4. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Санкт Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2026 г.

10.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны  от ответственности за неисполнение (ненадлежащее  исполнение) ими своих обязательств по Контракту.

11. Прочие условия

11.1.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом 
по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. К настоящему Контракту прилагается и является неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Техническое задание

14. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

Адрес: 187681, Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. Совхозный, д.11

ОГРН    1144715030767   

ОКАТО 41203876000

ИНН/ КПП       4715029573/ 471501001

КФ АБМР (Самойловское с/п) (Администрация  Самойловского сельского поселения)            

лицевой счет № 03453014010 в Комитете финансов Бокситогорского муниципального района 

КС   03231643416034764500 в ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

ЕКС  40102810745370000098

БИК 044030098

ОКТМО 41603476101

ОКПО 11169788, ОКОГУ 3300500

ОКФС 14, ОКОПФ 75404

ОКВЭД 84.11.31

e-mail: samoilovo@list.ru
тел./факс  (81366) 65-325 / 65-375   

Глава администрации 

______________________К.А. Волков
МП
	


Приложение № 1 

к муниципальному контракту №       от «___» октября 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования местного значения у МЖД № 6  пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (разборка и устройство площадок к подъездам)

1. Предмет Контракта: Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения у МЖД № 6  пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (разборка и устройство площадок к подъездам).

2. Источник финансирования: дорожный фонд Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Бокситогорский район, Самойловское сельское поселение, пос. Совхозный.

4. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2026 года. 

5. Порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится Заказчиком после полного выполнения работ в соответствии с техническим заданием в размере, установленным Контрактом, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
6. Цели использования результатов работ: обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния дорог, дорожных покрытий, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Объем выполняемой работы: в соответствии с локальными сметами (сметными расчетами), общая протяженность ремонтируемых участков с учетом сопряжений – 44 м. (ширина 4 м).
8. Время выполнения работ: работы проводить ежедневно с 08.00 до 21.00 час.
9. Требования к выполнению работ:

9.1. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Контракта и действующими СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.
Работы выполняются силами, материалами и механизмами Подрядчика.

Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в строительных нормах и правилах, указанных в контракте и/или техническом задании, а также за не достижение указанных в п.7 технического задания показателей объекта работ.

9.2. В период выполнения работ по контракту Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умений и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и конструкций.

9.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать безопасность работ – 
это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по контракту. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения.

9.4. Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации 
или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства Российской Федерации (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

9.5. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

9.6. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

9.7.
 В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

9.8.  В ходе выполнения работ Подрядчик выполняет фотофиксацию работ.

9.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика 
о времени и месте проведения   приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

10. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением № 1);

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями № 1,2,3);

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями № 1, 2);

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

-СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению 
в строительстве;

-ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст);

-  ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;

- Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

Отраслевые дорожные нормы и нормативы (ВСН, ОДН):

-  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.
- ОДМ 218.4.1.003-2021 Методические рекомендации по вводу объектов капитального строительства и капитального ремонта в эксплуатацию.

- ВСН 25-86. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.
- ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. 

- ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог.
- ОДН 218.5.016-2002. Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

Методические документы:
- Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий.
- Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утверждено распоряжением "Росавтодора" от 23.10.2000 г. за N 177- р.

- Приказ № 1128 от 26 декабря 2006г. Ростехнадзора «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)».

-Приказ № 7 от 12 января 2007г. Ростехнадзора «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)».

- Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

11. Требования к материалам, использующимся при выполнении работ:

Все поставляемые для ремонта материалы, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, транспортные документы.

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ техническим характеристикам. Материалы поставляются с сертификатами соответствия Госстандарту России (подлежащее сертификации) заверенные в установленном порядке.

12.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:
14.1. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика, либо приемочной комиссией.

14.2 Подрядчик по окончании работ предоставляет исполнительную документацию 
которая должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, ВСН. 

При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

Перечень исполнительных документов: 

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего технического задания:

Приложение № 1 Локально-сметный расчет № ЛС-01 на ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования местного значения у МЖД № 6  пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (разборка и устройство площадок к подъездам).
	Заказчик:

Глава администрации 

______________________К.А. Волков

МП
	Подрядчик:

МП




Приложение к техническому заданию
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования местного значения у МЖД № 6  пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (разборка и устройство площадок к подъездам)

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	319,64
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	17,72
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	6,29
	тыс. руб.

	   строительных работ
	319,64
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	34,4279267
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	8,257035
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН27-03-013-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см
	100 м2
	0,438
	
	0,438
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,846216
	
	
	
	
	433,19

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	1,68
	1,15
	0,846216
	
	
	511,91
	
	433,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 220

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,25925
	
	
	
	
	875,02

	
	[91.08.10-054]
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм
	маш.-ч
	0,56
	1,25
	0,3066
	5 880,35
	1,25
	7 350,44
	
	2 253,64

	
	4-100-080
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8
	чел.-ч
	0,56
	1,25
	0,3066
	
	
	904,67
	
	277,37

	
	[91.13.01-001]
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,005475
	1 857,51
	1,35
	2 507,64
	
	13,73

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,005475
	
	
	591,34
	
	3,24

	
	[91.13.01-032]
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,28
	1,25
	0,1533
	865,46
	1,37
	1 185,68
	
	181,76

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,28
	1,25
	0,1533
	
	
	591,34
	
	90,65

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,18
	1,25
	0,09855
	
	
	1 461,12
	
	143,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,09855
	
	
	591,34
	
	58,28

	
	[91.13.01-051]
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,56
	1,25
	0,3066
	494,16
	1,34
	662,17
	
	203,02

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,56
	1,25
	0,3066
	
	
	591,34
	
	181,3

	
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,71
	1,25
	0,388725
	
	
	1 090,38
	
	423,86

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 
	чел.-ч
	0,71
	1,25
	0,388725
	
	
	679,6
	
	264,18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	332,18

	
	[01.4.02.02-1000]
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	1,765
	
	0,77307
	386,14
	1,09
	420,89
	
	325,38

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,5303
	
	0,2322714
	35,71
	0,82
	29,28
	
	6,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 860,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 308,21

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	1 730,76

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	1 490,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 450,23
	
	8 081,2

	2
	ГЭСН27-03-008-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,066
	
	0,066
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,358178
	
	
	
	
	2 096,37

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	57,42
	1,15
	4,358178
	
	
	481,02
	
	2 096,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 644,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,025475
	
	
	
	
	814,57

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3,16
	1,25
	0,2607
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	314,68

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	3,16
	1,25
	0,2607
	
	
	794,34
	
	207,08

	
	[91.01.05-086]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	9,27
	1,25
	0,764775
	1 327,44
	1,31
	1 738,95
	
	1 329,91

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	9,27
	1,25
	0,764775
	
	
	794,34
	
	607,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 555,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 910,94

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	3 851,17

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	3 315,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	177 610
	
	11 722,26

	3
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	14,63
	
	14,63
	
	
	285,36
	
	4 174,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 174,82

	4
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	14,63
	
	14,63
	
	
	85,96
	
	1 257,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 257,59

	5
	ГЭСН01-01-012-32
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,178365
	
	
	
	
	85,8

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,34
	1,15
	0,178365
	
	
	481,02
	
	85,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	834,75

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,62175
	
	
	
	
	493,88

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	7,29
	1,25
	0,1366875
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	164,99

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	7,29
	1,25
	0,1366875
	
	
	794,34
	
	108,58

	
	[91.01.05-085]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	25,87
	1,25
	0,4850625
	1 054,03
	1,31
	1 380,78
	
	669,76

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	25,87
	1,25
	0,4850625
	
	
	794,34
	
	385,3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,38

	
	[02.2.05.04-2090]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,12
	
	0,0018
	2 184,44
	0,86
	1 878,62
	
	3,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 417,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	579,68

	
	Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	0,9
	82,8%
	
	
	
	
	479,98

	
	Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	226,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	141 629,33
	
	2 124,44

	6
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	25,5
	
	25,5
	
	
	285,36
	
	7 276,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 276,68

	7
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,133
	
	0,133
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,30372
	
	
	
	
	1 632,9

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,15
	3,30372
	
	
	494,26
	
	1 632,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 902,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,42475
	
	
	
	
	2 638,39

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	1,25
	0,4305875
	887,54
	1,36
	1 207,05
	
	519,74

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,59
	1,25
	0,4305875
	
	
	794,34
	
	342,03

	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	1,25
	0,382375
	1 933
	1,33
	2 570,89
	
	983,04

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,3
	1,25
	0,382375
	
	
	794,34
	
	303,74

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	1,25
	0,408975
	
	
	1 639,1
	
	670,35

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	2,46
	1,25
	0,408975
	
	
	679,6
	
	277,94

	
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	1,25
	2,0299125
	2 391,6
	1,54
	3 683,06
	
	7 476,29

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	12,21
	1,25
	2,0299125
	
	
	794,34
	
	1 612,44

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,25
	0,1729
	
	
	1 461,12
	
	252,63

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,04
	1,25
	0,1729
	
	
	591,34
	
	102,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,26

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7
	
	0,931
	35,71
	0,82
	29,28
	
	27,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 200,6

	7.1
	[02.2.05.04-2092]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	126,32
	
	16,80056
	2 184,44
	0,82
	1 791,24
	
	30 093,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 271,29

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	5 650,92

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	4 865

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	412 107,97
	
	54 810,36

	8
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	-23,69
	
	-23,69
	
	
	435,42
	
	-10 315,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-10 315,1

	9
	02-15-1-01-0194
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 194 км
	т
	23,69
	
	23,69
	
	
	1 677,73
	
	39 745,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 745,42

	10
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,081
	
	
	
	
	12 539,7

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	1,15
	24,081
	
	
	520,73
	
	12 539,7

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	384,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,24375
	
	
	
	
	190,58

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	1,25
	0,22875
	
	
	1 643,14
	
	375,87

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,61
	1,25
	0,22875
	
	
	794,34
	
	181,71

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,015
	
	
	569,98
	
	8,55

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,015
	
	
	591,34
	
	8,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 041,37

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0003
	70 296,2
	1,23
	86 464,33
	
	25,94

	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,018
	3 778,62
	1,35
	5 101,14
	
	91,82

	
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,051
	
	
	18 110,01
	
	923,61

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	1,77
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 156,07

	10.1
	[05.2.03.04-0008]
	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе
	шт
	100
	
	30
	203,28
	2,16
	439,08
	
	13 172,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 730,28

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	16 842,16

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	14 499,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	195 568,07
	
	58 670,42

	11
	ГЭСНр68-02-002-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,031
	
	0,031
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5921
	
	
	
	
	355,36

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	19,1
	
	0,5921
	
	
	600,17
	
	355,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 414,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,59954
	
	
	
	
	463,03

	
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	2,97
	
	0,09207
	
	
	2 379,71
	
	219,1

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7
	чел.-ч
	2,97
	
	0,09207
	
	
	847,3
	
	78,01

	
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	3,67
	
	0,11377
	
	
	2 058,02
	
	234,14

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	3,67
	
	0,11377
	
	
	679,6
	
	77,32

	
	[91.08.03-018]
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	11,9
	
	0,3689
	1 753,85
	1,43
	2 508,01
	
	925,2

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	11,9
	
	0,3689
	
	
	794,34
	
	293,03

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,8
	
	0,0248
	
	
	1 461,12
	
	36,24

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,8
	
	0,0248
	
	
	591,34
	
	14,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,57

	
	[01.3.01.03-0002]
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,000155
	62 186,75
	1,2
	74 624,1
	
	11,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 244,64

	11.1
	04.2.01.01-0049
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II
	т
	101
	
	3,131
	
	
	6 254,78
	
	19 583,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	818,39

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	834,76

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	441,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	745 324,19
	
	23 105,05

	12
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02475
	
	
	
	
	15,73

	
	[91.08.02-001]
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	1,25
	0,012375
	779,28
	1,34
	1 044,24
	
	12,92

	
	4-100-045
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5
	чел.-ч
	0,66
	1,25
	0,02475
	
	
	635,47
	
	15,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,65

	12.1
	[01.2.01.01-1022]
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	1,03
	
	0,0309
	22 876,38
	0,74
	16 928,52
	
	523,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,73

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	20,81

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	17,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 682,33
	
	590,47

	13
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км
	т
	-3,131
	
	-3,131
	
	
	435,42
	
	-1 363,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 363,3

	14
	02-15-1-01-0169
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 169 км
	т
	3,131
	
	3,131
	
	
	1 488,31
	
	4 659,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 659,9

	15
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,0438
	
	0,0438
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0507182
	
	
	
	
	565,7

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	1,15
	1,0507182
	
	
	538,39
	
	565,7

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 123,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0320375
	
	
	
	
	775,93

	
	[91.06.03-049]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	1,25
	0,13359
	1,21
	1,53
	1,85
	
	0,25

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	1,25
	0,0301125
	
	
	1 639,1
	
	49,36

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	0,0301125
	
	
	679,6
	
	20,46

	
	[91.08.01-004]
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	1,25
	0,11169
	2 646,78
	1,45
	3 837,83
	
	428,65

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7
	чел.-ч
	2,04
	1,25
	0,11169
	
	
	847,3
	
	94,63

	
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	1,25
	0,117165
	
	
	2 233,47
	
	261,68

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	2,14
	1,25
	0,117165
	
	
	679,6
	
	79,63

	
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	1,25
	0,0826725
	
	
	1 620,65
	
	133,98

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	1,51
	1,25
	0,0826725
	
	
	679,6
	
	56,18

	
	[91.08.03-047]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	1,25
	0,1418025
	1 334,21
	1,54
	2 054,68
	
	291,36

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,59
	1,25
	0,1418025
	
	
	794,34
	
	112,64

	
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	1,25
	0,0531075
	
	
	2 389,53
	
	126,9

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,97
	1,25
	0,0531075
	
	
	794,34
	
	42,19

	
	[91.08.06-001]
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	1,25
	0,08322
	181,3
	1,22
	221,19
	
	18,41

	
	[91.08.11-031]
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	1,25
	0,11169
	8 883,76
	1,4
	12 437,26
	
	1 389,12

	
	4-100-080
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 
	чел.-ч
	2,04
	1,25
	0,11169
	
	
	904,67
	
	101,04

	
	[91.08.11-041]
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	1,25
	0,11169
	59,52
	1,23
	73,21
	
	8,18

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	1,25
	0,169725
	
	
	1 461,12
	
	247,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	3,1
	1,25
	0,169725
	
	
	591,34
	
	100,37

	
	[91.13.03-112]
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,25
	0,01095
	435,27
	1,34
	583,26
	
	6,39

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,01095
	
	
	679,6
	
	7,44

	
	[91.18.01-013]
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	1,25
	0,2031225
	4 141,29
	1,38
	5 714,98
	
	1 160,84

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	3,71
	1,25
	0,2031225
	
	
	794,34
	
	161,35

	
	[91.21.10-002]
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	1,25
	0,0629625
	2,11
	1,61
	3,4
	
	0,21

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	356,85

	
	[01.7.03.01-0002]
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	0,898776
	36,31
	0,82
	29,77
	
	26,76

	
	[01.7.07.26-0032]
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0001051
	907 036,67
	1,05
	952 388,5
	
	100,1

	
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,0005256
	89 330,06
	1,09
	97 369,77
	
	51,18

	
	[01.7.17.06-0061]
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,0342516
	4 251,61
	1,2
	5 101,93
	
	174,75

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,000035
	55 898,18
	1,34
	74 903,56
	
	2,62

	
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,000035
	
	
	41 270,7
	
	1,44

	
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,004
	
	0,0001752
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 821,8

	15.1
	04.2.01.01-0049
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II
	т
	100
	
	4,38
	
	
	6 254,78
	
	27 395,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 341,63

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	1 774,98

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	1 528,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	833 809,13
	
	36 520,84

	16
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	0,0438
	
	0,0438
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0176295
	
	
	
	
	10,19

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	1,15
	0,0176295
	
	
	578,1
	
	10,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,14

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0257325
	
	
	
	
	19,53

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	1,25
	0,0060225
	
	
	1 639,1
	
	9,87

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,11
	1,25
	0,0060225
	
	
	679,6
	
	4,09

	
	[91.08.01-004]
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,005475
	2 646,78
	1,45
	3 837,83
	
	21,01

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,005475
	
	
	847,3
	
	4,64

	
	[91.08.11-031]
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,005475
	8 883,76
	1,4
	12 437,26
	
	68,09

	
	4-100-080
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,005475
	
	
	904,67
	
	4,95

	
	[91.08.11-041]
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,005475
	59,52
	1,23
	73,21
	
	0,4

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,005475
	
	
	1 461,12
	
	8

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,005475
	
	
	591,34
	
	3,24

	
	[91.18.01-013]
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,003285
	4 141,29
	1,38
	5 714,98
	
	18,77

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,003285
	
	
	794,34
	
	2,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,57

	
	[01.7.03.01-0002]
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	
	0,019272
	36,31
	0,82
	29,77
	
	0,57

	
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,001
	
	0,0000438
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,43

	16.1
	04.2.01.01-0049
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II
	т
	50,22
	
	2,199636
	
	
	6 254,78
	
	13 758,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,72

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	39,32

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	33,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	319 357,08
	
	13 987,84

	17
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	-6,6
	
	-6,6
	
	
	435,42
	
	-2 873,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 873,77

	18
	02-15-1-01-0169
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 169 км
	т
	6,6
	
	6,6
	
	
	1 488,31
	
	9 822,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 822,85

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	204 354,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	17 719,21

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	21 662,87

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 286,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	106 300,41

	
	
	   перевозка
	
	
	52 385,09

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	24 005,87

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	31 224,86

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	26 418,87

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	261 997,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	34,4279267

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	8,257035

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	261 997,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	204 354,24

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	17 719,21

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	21 662,87

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 286,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	106 300,41

	
	
	      перевозка
	
	
	52 385,09

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	24 005,87

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	31 224,86

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	26 418,87

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	261 997,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	204 354,24

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	17 719,21

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	21 662,87

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 286,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	106 300,41

	
	
	      перевозка
	
	
	52 385,09

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	24 005,87

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	31 224,86

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	26 418,87

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	34,4279267

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	8,257035

	
	
	Итого
	
	
	261 997,97

	
	
	НДС
	(261 997,97*22%) = 57 639,55
	22%
	57 639,55

	
	
	Итого
	
	
	319 637,52


                      Составил: ___________________   /                               /

                      Проверил: ___________________   /                             /
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