СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Товар
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Маска сварщика Хамелеон 9-13DIN 
Материал: ударопрочный пластик/полиамид
Тип питания: солнечная батарея
Типоразмер: CR2454
Оптический класс светофильтра: 1/2/1/1
Степень затемнения: 9-13 DIN
Размер экрана: 99х45 мм
Размер картриджа: 115х90 мм
Регулировка затемнения: внешняя
Скорость затемнения: 0.00003 с
Наличие технологии естественной передачи цветов
Режим шлифования
Вес нетто: 0.4 кг
Количество оптических датчиков: 4
Min температура эксплуатации      -5 °С
Мах температура эксплуатации     +55 °С
Запасное защитное стекло


	4
	шт.



