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	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество

	Моноблок
	Диагональ экрана не менее 27 
Время отклика не более 14 мс
Частота обновления не менее 60 Гц
Регулировка высоты Да
Процессор Intel Core i5 1235U
Процессор, частота 1.3 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора 10-ядерный
Количество высокопроизводительных ядер не менее 2
Количество энергоэффективных ядер не более 8
Количество потоков не менее 12
Оперативная память не менее 16 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 3200 МГц
Максимальный объем оперативной памяти не более 64 ГБ
Количество слотов под модули памяти не менее 2
Объем SSD не более 512ГБ
	шт
	1

	МФУ
	Технология печати лазерный
Тип печати цветной
Формат печати A4
Режимы работы устройства копир, принтер, сканер
Размещение настольный
Материал корпуса пластик
Скорость печати A4(ч/б) до 35 стр/мин
Скорость печати A4 (цветная) до 35 стр/мин
Скорость двусторонней печати до 17.5 стр/мин
Время разогрева 26 с
Время печати первой страницы А4 (ч/б) 5.7 с
Время печати первой страницы А4 (цвет) 5.7 с
Разрешение печати (ч/б) 1200 x 1200 dpi
Разрешение печати (цвет) 1200 x 1200 dpi
Максимальная нагрузка (А4, в месяц) до 100000 страниц
Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) 1200 страниц
Стандартный лоток подачи 250 листов
Стандартный выходной лоток 250 листов
Лоток ручной подачи 100 листов
Потребляемая мощность при работе 449.1 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 18.8 Вт
Максимальный уровень шума при работе 51 дБ
	шт
	1

	Роутер
	Частота процессора не менее 1000 МГц
Количество ядер процессора не более 9
Оперативная память не менее 1024 МБ
Флеш-память не более 128 МБ
Кол-во портов WAN не менее 1
Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.) не более 1000 Мбит/с
Кол-во портов LAN не менее 7
Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.) не более 1000 Мбит/с
Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX не менее 7
Количество выходных портов SFP не более 1
Максимальная скорость SFP порта не менее 1 Гбит/с
Кол-во портов USB 2.0 не более 1
	шт
	1

	Экран ТИП1
	Тип по конструкции рулонный
Диагональ экрана не менее 140 "
Формат экрана не более 16:10
Размеры экрана (ШхВ) не менее 300х188 см
Размер белого поля полотна (см) не более 290x181.3
Размеры черной кромки не менее 25 см
Эффективный угол обзора не более 160 °
Коэффициент усиления не менее 1.2
Особенности покрытия огнезащитное и антистатическое
Тип проекции прямая
Моторизованный привод есть
Особенности
ПДУ. Коэффициент усиления: 1.0. Толщина: 0.45mm. Рабочая температура: -30С - +70С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: ткань из полимерного волокна.
	шт
	1

	Пульт
	AUX, шт не менее 2
Bluetooth нет
USB есть
Вес, кг не более 4,2
Высота, мм не менее 118
Глубина, мм не более 422
Интерфейс для ПК USB
Количество каналов не менее 12
Потребляемая мощность, Вт не более 22
Процессор эффектов есть
С усилителем нет
Фантомное питание есть
Ширина, мм не менее 308
Эффекты есть
	шт
	1

	Акустическая система
	Jack 3.5 нет
RCA есть
Speakon нет
XLR есть
Вес, кг не более 15,8
Всепогодная нет
Вход Jack (6.3) нет
Высота, мм не менее 601
Глубина, мм не более 348
Зажим нет
Количество динамиков не менее 2
Максимальная частота, Гц не более 20000
Материал корпуса пластик
Минимальная частота, Гц не менее 52
Размер ВЧ динамика, в дюймах не более 1,4
Размер НЧ динамика, в дюймах не менее 12
Чувствительность, дБ/Вт/м не более 131
Ширина, мм не менее 376
	шт
	2

	Колонка ТИП1
	Мощность не более 16 Вт
Минимальная частота не менее 150 Гц
Максимальная частота не более 16000 Гц
Количество динамиков не менее 2 шт
Диаметр СЧ-динамика не более 40 мм
Количество полос AC не менее 1
Соотношение сигнал / шум не более 60 дБ
Питание от аккумулятора
Емкость аккумулятора не менее 2500 мА*ч
Напряжение аккумулятора не более 3.6 В
Индикатор заряда батареи нет
Тип аккумулятора литий-ионный
Продолжительность автономной работы до 11 ч
Ширина аудиосистемы не менее 65 мм
Глубина аудиосистемы не более 65 мм
Высота аудиосистемы не менее 159 мм
Вес аудиосистемы не более 380 г
	шт
	1

	Аудиосистема
	Стереосистема: есть
Мощность не менее 300 Вт
Время работы не более 6 ч
Интерфейсы воспроизведения: Bluetooth, USB, AUX вход
Диапазон частот: 50 Гц - 20000 Гц
Ширина аудиосистемы не менее 277 мм
Глубина аудиосистемы не более 260 мм
Высота аудиосистемы не менее 605 мм
Вес аудиосистемы не более 7300 г
	шт
	1

	ИБП
	Мощность: 1000 ВA/ 550 Вт
Розетки с батарейной поддержкой: EURO х 1, IEC320 С13 х 2
Время работы: при полной нагрузке 0.8 мин, при средней нагрузке 7.7 мин
Время переключения на батареи: 4 мс
Конструктивные особенности дисплей
Степень защиты IP20
Ширина не более 130 мм
Глубина не менее 365 мм
Высота не более 210 мм
Вес товара не менее 5.2 кг
	шт
	1

	Радиосистема
	Вес, кг не более 3,2
Высота, мм не менее 290
Минимальная частота, Гц не более 40
Максимальная частота, Гц не менее 20000
Особенности Поясной передатчик работает 30 часов на батарейке АА
	шт
	1

	Ламинатор
	Толщина пленки не более 125 мкм
Время нагрева не менее 5 мин
Скорость ламинирования не более 26 см/мин
Количество валов не менее 2
Система нагрева нагреваемые валы
Сигнал готовности Световой
Горячее ламинирование да
Холодное ламинирование Да
Возможность ламинировать фотографии Да
Освобождение документа при перекосе ДА
	шт
	1

	Точка доступа
	Частота процессора не менее 880 МГц
Количество ядер процессора не более 2
Оперативная память не менее 128 МБ
Флеш-память не более 16 МБ
Режимы работы точка доступа
Комплектация Устройство‚ руководство по установке‚ монтажный комплект 
Частота электросети 50 - 60 Гц
Входное напряжение (мин) не менее 48 В
Входное напряжение (макс) не более 48 В
Кол-во портов Ethernet не менее 4
Скорость передачи данных Ethernet (макс.) не более 1000 Мбит/с
Кол-во портов WAN не менее 1
Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX не более 4
	шт
	3

	Контроллер
	Частота процессора не более 880 МГц
Количество ядер процессора не менее 2
Оперативная память не более 256 МБ
Флеш-память не менее 16 МБ
Частота электросети не более 50 Гц
Входное напряжение(мин-макс) не менее 100-240В
Кол-во портов WAN не более 1
Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.) не менее 1000 Мбит/с
Кол-во портов LAN не более 4
Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.) не менее 1000 Мбит/с
	шт
	1
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