Описание объекта закупки
Раздел 1. Информация об объекте закупки.

1.1. Предмет контракта: Оказание услуг по изготовлению медицинских изделий для зубного протезирования для нужд стоматологического отделения ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году
1.2 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

 86.23.19.000 — Услуги в области стоматологии прочие
1.3. Место оказания услуг: По месту нахождения исполнителя в пределах города Санкт-Петербурга

Доставка заготовок в лабораторию и вывоз готовых услуг обеспечивается силами Исполнителя.

Адреса Заказчика: 
1. 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, ул. Энергетиков, д. 4;
2. 188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, птг Токсово, ул.Буланова д.18а. 

Исполнитель принимает от Заказчика заказ в виде подготовленных оттисков в защитной упаковке.

Передача и приемка услуг осуществляется с оформлением Заказчиком и Исполнителем сопроводительной документации. Комплектность моделей и готовых услуг должна соответствовать сопроводительному документу.

1.4.   Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2026 года.
Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Сроки оказания услуг (выполнения работ):

	№
	Наименование  
	Сроки выполнения, с момента поступления в лабораторию

	1
	Изготовление: Безметалловая керамика
	5 календарных дней

	2
	Изготовление: Металлокерамика
	3 календарных дня

	3
	Изготовление: Культевые вкладки и временные коронки
	3 календарных дня

	4
	Изготовление: Временные конструкции, временные коронки
	3 календарных дня

	5
	Изготовление: Абатменты
	3 календарных дня

	6
	Изготовление: Бюгельные протезы
	7 календарных дней

	7
	Изготовление: Условно-съёмные протезы 
	5 календарных дней

	8
	Изготовление: Полный съемный или частично-съемный протез (акрил, нейлон):
	5 календарных дней

	9
	Изготовление: Каппы
	2 календарных дня

	10
	Изготовление: Элайнеры
	10 календарных дней

	11
	Изготовление: Индивидуальная ложка, прикусной шаблон
	2 календарных дня

	12
	Изготовление: Хирургического шаблона
	5 календарных дней

	13
	Починка: Условно-съёмные протезы, Съемные протезы (акрил, нейлон)
	3 календарных дня


            2.2. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
2.2.1 Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства, норм, правил и стандартов, а также в соответствии с технологией, применяемой для данного вида услуг с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

Исполнитель обеспечивает надлежащее качество услуг, применяя только разрешенные к применению на территории Российской Федерации и сертифицированные в установленном порядке средства, и оборудование.  Все материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг, должны быть безопасными для здоровья.
2.2.2. Контроль качества услуг на соответствие техническим условиям осуществляет Заказчик. При контроле качества услуг учитывается выполнение следующих требований к Исполнителю:

- применение материала в соответствии с Контрактом и согласованной сторонами   заявкой;

- качественное изготовление цельнофрезерованных металлических конструкций (отсутствие деформаций, видимых дефектов).

- изготовление металлокерамических коронок должно осуществляться с применением технологии цельнофрезерованных каркасов.

2.2.3. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, правил техники безопасности, пожарной безопасности, инфекционной безопасности, санитарно-гигиенических норм, охраны труда, окружающей среды и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.2.4. Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать:

- Закон РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- Закон РФ от 21 ноября.2011 г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

-Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий. Утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2013 г. N 737н. 

2.2.5. Общие требования к оказанию услуг/ выполнению работ

	Параметр
	Значение

	Работы выполняются по мере поступления заявок Заказчика.
	наличие

	Использование материалов и технологий выполнения работы - на выбор врача
	наличие

	Присутствие зубного техника при примерке каркаса
	наличие

	Определение цвета
	наличие

	Присутствие зубного техника при припасовке и фиксации
	наличие

	Присутствие зубного техника при сдаче работы
	наличие

	Готовая ортопедическая конструкция должна быть припасована на мастерской модели
	наличие

	При выполнении работ с керамической облицовкой послойно осуществляется нанесение без исключения: опакового дентина, дентина, дентина-модификатора, натуральной эмали, опаловой эмали и фарфора для имитации мамелонов
	наличие

	Внутренняя поверхность каркаса после глазуровки коронки пескоструится
	наличие

	При изготовлении каркаса используется сплав, подобранный врачом
	наличие

	Приемка по точности прилегания и отсутствию микротрещин осуществляется с использованием микроскопа
	наличие

	Обязательная сертификация используемых материалов и регистрационные удостоверения (передаются Заказчику)
	наличие

	Лицензии (сертификаты) зубных техников на допуск к выполнению зуботехнических работ (передаются Заказчику)
	наличие

	Использование вторичных материалов
	отсутствие


2.2.6. Требования к составу и используемым характеристикам при выполнении работ (оказании услуг)
	Параметр
	Значение

	1. Изготовление Сплава Ceramill Sintron AmannGirrbach для керамики.

Состав:

Co-53.8%

Cr-25.0%

W-10.5%

Fe-7.0%

Mo-2.5%

Плотность 8,0 г/см3.

Коэффициент теплового расширения (КТР) - 25-500 °C – 14,5*10-6.

Твердость по Виккерсу (HV10) 280. Пористость 0%.

Модуль эластичности GPa 200. Предел прочности при растяжении (Rm) [МПа] 830. Предельное удлинение на разрыв 20%.

Относительное удлинение при разрыве 0.2 % (Rp0.2) при нагрузке 450MPa.
	наличие

	2. Изготовление Керамической массы Ceramco3.

Основные компоненты   массы (вес, %,):  

SiO2 55-65,  

Al2O3 10-15, 

K2O 10-15, 

 Na2O 5-8, 

LiO2 <1,

 CaO 1-2, 

BaO 0-2,

 TiO2 <1,

 CeO2, 

SrO2 <1, 

B2O3 0.5-2, 

P2O5 <1, 

CeF3 <1, 

керамические пигменты 0.1-3.

Температура обжига распространенных фарфоровых масс для металло​керамики не превышает 980°С. 
	наличие

	3. Требования к гипсовой рабочей модели при изготовлении постоянных коронок и вкладок:

3.1 Использование двух   типов гипса:

Третьего класса с характеристиками: время застывания 10 мин., компрессионная прочность через 24 часа – мин.30 Н/мм2, твердость через 24 часа –    мин.80 Н/мм2, расширение через 2 часа – макс.0,2% 

Четвёртого класса   с характеристики: время застывания 12 мин., компрессионная прочность через 24 часа – мин.60 Н/мм2, твердость через 24 часа – мин.250 Н/мм2, расширение через 2 часа – макс. 0,09%
	наличие

	3.2 Наличие штифта под каждый штампик и дополнительных ретенционных колец.
	наличие

	3.3 Наличие окклюдатора с   магнитной фиксацией для воспроизведения движений нижней челюсти по отношению к верхней.
	наличие

	3.4. Зубной ряд на рабочей модели отливается полностью из гипса четвёртого класса.
	наличие

	3.5. Использование системы Гераформ с пластмассовым цоколем.
	наличие

	4. Изготовление металлокерамической коронки:

Керамическая облицовка выполняется массой Ceramco3.

Основные компоненты (%):  

SiO2 55-65,  

Al2O3 10-15, 

 K2O 10-15,  

Na2O 5-8, 

LiO2 <1, 

CaO 1-2, 

BaO 0-2, 

TiO2 <1, 

CeO2, SrO2 <1, 

B2O3 0.5-2, 

P2O5 <1,

 CeF3 <1, 

керамические пигменты 0.1-3.
	наличие

	5. Изготовление культевой вкладки:

Культевая вкладка для восстановления культи зуба. Состоит из внутрикорневого штифта и культевой части. При изготовлении используют сплав по выбору врача. По выбору врача возможно изготовление прямым методом по врачебной заготовке.
	наличие

	6. Изготовление воскового моделирования:

Изготовление из моделировочного воска YETI IQ COMPACT OPAQUE.
	наличие

	7. Изготовление индивидуальной ложки:
Используются пластмассовые пластины PRECI Tray по снятому врачом предварительному оттиску. 
	наличие

	8. Изготовление трансфер-чека:
Изготавливается из моделировочной пластмассы Zermack Form Plast.
Характеристика Zermack Form Plast: полиметакрилатный материал.

Прочность на изгиб – 63 (± 3) МПа.
	наличие

	9. Изготовление Индивидуального прикусного шаблона:

Изготавливается на жестком базисе из светооверждаемой пластмассы Zhermack Vilacryl SP.
	наличие

	10. Изготовление бюгельного протеза с замковыми креплениями «Bredent»:

Для изготовления используются акриловая пластмасса Zhermack Villacryl SP, сплав STARBOD COS, оригинальные матрицы и патрицы Bredent и гарнитурные зубы MAJOR Super Lux.
	наличие

	11.  Изготовление Съемного пластиночного протеза из пластмассы 

Акриловая пластмасса горячего отверждения типа Zhermack Villacryl SP порошок-жидкость. Возможность изготавливать коронку по цветовому шаблону "Vita classic".
	наличие

	12. Изготовление Пластмассовой коронки: 

Акриловая пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость Синма-М+V. Возможность изготавливать коронку по цветовому шаблону "Vita classic".
	наличие

	13. Изготовление Протетического компонента для изготовления ортопедических конструкций на имплантах

При изготовлении ортопедических конструкций, включающих в себя: абатмены, супраструктуры, титановые основания, фиксирующие винты, возможно использовать только оригинальную продукцию следующих производителей: ICX, Alpha Bio, Astra Tech.
	наличие

	14. Изготовление хирургического шаблона, включая:

втулку Ti 2.0 (под пилотное сверло) 

2 втулки Ti 2.0 (под пилотное сверло) 

3 втулки Ti 2.0 (под пилотное сверло) 

4 втулки Ti 2.0 (под пилотное сверло) 

втулку Medent Beta Ti (полный протокол) 

2 втулки Medent Beta Ti (полный протокол)

3 втулки Medent Beta Ti (полный протокол) 

4 втулки Medent Beta Ti (полный протокол)

втулку А2 Ti (полный протокол)

2 втулки А2 Ti (полный протокол)

3 втулки А2 Ti (полный протокол)

4 втулки А2 Ti (полный протокол)

втулку Ankylos Ti (полный протокол)

2 втулки Ankylos Ti (полный протокол)

3 втулки Ankylos Ti (полный протокол)

4 втулки Ankylos Ti (полный протокол)

Хирургический шаблон под пилотное сверло должен формировать пилотное ложе на глубину погружения имплантата, задавать направление сверления и иметь стоппер для пилотного сверла. Хирургический шаблон под полный протокол должен позволять проводить сверление всеми сверлами до формирования конечного имплантологического ложа 
	наличие

	15.   Изготовление полного съемного или частично съемного протеза Ivocap 

Методом литьевого прессования с установкой в кювету. Для изготовления используется базис в виде двухкомпонентного порошка, соединяемого с жидкостью (полиметилметакрилат и метилметакрилат). Возможность изготавливать коронку по цветовому шаблону "Vita classic".
	наличие

	16. Изготовление полного съемного или частичного съемного протеза AСRY FREE, частично съемного протеза на 1-3 зуба ACRY FREE
Включает в основу акриловую смолу. Наличие нескольких гибких кламмерных компонентов – «узлов», обеспечивающих фиксацию. Полный съемный протез Acry Free или частичный включает т.н. десенное основание, для обеспечения герметичного соединения. Исключены подвижность и нестабильность. Возможность изготавливать коронку по цветовому шаблону "Vita classic".
	наличие


2.3. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества 

2.3.1. Если выявится, что качество оказанных услуг по Контракту не соответствует требованиям Контракта, услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания услуг).

Приложение №1

К описанию объекта закупки

Требования к составу и техническим характеристикам услуг

1. Описание объекта закупки.
	№
	Наименование услуг (работ)
	Ед.изм

	1.
	Изготовление: Безметалловая карамика:
	

	1.1
	E-max коронка, винир, накладка (полная анатомия)
	шт

	1.2
	E-max коронка, винир, накладка (нанесение керамики)
	шт

	1.3
	Коронка на рефракторе
	шт

	1.4
	Коронка диоксид циркония на культе \ на цементной фиксации (полная анатомия)
	шт

	1.5
	Коронка диоксид циркония (нанесение керамики)
	шт

	1.6
	Коронка диоксид циркония на имплантате винтовая фиксация (нанесение керамики)
	шт

	1.7
	Коронка диоксид циркония на импланте винтовая фиксация (полная анатомия)
	шт

	1.8
	Керамическое плечо
	шт

	1.9
	Керамическая десна
	шт

	1.10
	Промежуточная часть мостовидного протеза диоксид циркония
	шт

	2.
	Изготовление: Металлокерамика:
	

	2.1
	Металлокерамическая коронка (Co-Cr) на культе \ на цементной фиксации SLM (селективное лазерное спекание)
	шт

	2.2
	Вкладка-коронка металлокерамическая (Co-Cr) SLM (селективное лазерное спекание)
	шт

	2.3
	Металлокерамическая коронка от уровня импланта винтовая фиксация SLM (селективное лазерное спекание)
	шт

	2.4
	Металлокерамическая коронка от уровня основания винтовая фиксация SLM (селективное лазерное спекание)
	шт

	2.5
	Цельнолитая коронка SLM (селективное лазерное спекание)
	шт

	2.6
	Керамическое плечо
	шт

	2.7
	Керамическая десна
	шт

	2.8
	Гирлянда
	шт

	2.9
	Промежуточная часть мостовидного протеза металлокерамическая
	шт

	3.
	Изготовление: Культевые вкладки:
	

	3.1
	Культевая вкладка простая
	шт

	3.2
	Культевая вкладка разборная
	шт

	3.3
	Культевая вкладка, облицованная керамикой
	шт

	3.4
	Культевая вкладка с аттачменом
	шт

	3.5
	Культевая вкладка ZrO2
	шт

	3.6
	Культевая вкладка ZrO2 разборная
	шт

	4.
	Изготовление: Временные конструкции, временные коронки
	

	4.1
	Цифровая эстетическая моделировка 3D печать
	шт

	4.2
	Моделировка воском
	шт

	4.3
	Временная коронка PMMA CAD\CAM
	шт

	4.4
	Временная коронка на импланте PMMA CAD\CAM
	шт

	4.5
	Армирование временных коронок литой арматурой (за 1 ед)
	шт

	4.6
	Металлопластмассовая коронка
	шт

	4.7
	Металлопластмассовая коронка на импланте
	шт

	4.8
	Печать 3D модели (смола: HARZ Labs)
	шт

	5.
	Изготовление: Абатменты:
	

	5.1
	Индивидуальный абатмент (Ti) от уровня импланта
	шт

	5.2
	Индивидуальный титановый (Ti) абатмент от уровня основания
	шт

	5.3
	Индивидуальный титановый (ZrO2) абатмент от уровня основания
	шт

	5.4
	Индивидуальный абатмент CoCr(кобальт-хром)
	шт

	6.
	Изготовление: Бюгельные протезы:
	

	6.1
	Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера)
	шт

	6.2
	Дополнительный кламмер или любой элемент
	шт

	6.3
	Бюгельный протез на аттачменах с пластиковыми матрицами, включая 2 фрезерных элемента
	шт

	6.4
	Дополнительный фрезерный элемент для бюгельного протеза
	шт

	6.5
	Замена пластиковой матрицы
	шт

	7.
	Изготовление: Условно-съемные протезы:
	

	7.1
	Временный условно-съемный протез с уровня оснований (акрил) армированный литой балкой на 4-х опорах
	шт

	7.2
	Временный условно-съемный протез с уровня оснований (акрил) армированный литой балкой на 6-ти опорах
	шт

	7.3
	Временный условно-съемный протез с уровня оснований (акрил) армированный балкой из кобальт-хрома изготовленной методом SLM (селективное лазерное спекание) на 4-х опорах
	шт

	7.4
	Временный условно-съемный протез с уровня оснований (акрил) армированный балкой из кобальт-хрома изготовленной методом SLM (селективное лазерное спекание) на 6-ти опорах
	шт

	7.5
	Постоянный условно-съемный протез (акрил) с армированный фрезерованной балкой (Ti) на 4-х опорах
	шт

	7.6
	Постоянный условно-съемный протез (акрил) с армированный фрезерованной балкой (Ti) на 6-ти опорах
	шт

	7.7
	Сьемный протез (акрил) на титановой балке ответная часть изготовлена методом SLM (селективное лазерное спекание) на 4-х опорах
	шт

	7.8
	Сьемный протез (акрил) на титановой балке ответная часть изготовлена методом SLM (селективное лазерное спекание) на 6-ти опорах
	шт

	7.9
	Сьемный протез (акрил) на титановой балке ответная часть изготовлена методом литья на 6-ти опорах
	шт

	7.10
	Сьемный протез (акрил) на титановой балке ответная часть изготовлена методом литья на 4-х опорах
	шт

	8.
	Изготовление: Полный съемный или частично-съемный протез (акрил, нейлон):
	

	8.1
	Полный съемный или частичный съемный протез (акрил – метод стандартной полимеризации)
	шт

	8.2
	Полный съемный или частичный съемный протез AСRY FREE
	шт

	8.3
	Иммедиат протез на 1-3 зуба (Акрил)
	шт

	8.4
	Иммедиат протез на 1-3 зуба (ACRY FREE)
	шт

	8.5
	Перебазировка протеза (Акрил)
	шт

	8.6
	Эластичный частичный съемный протез (Нейлон)
	шт

	8.7
	Эластичный односторонний съемный протез 1-3 зуба (Нейлон)
	шт

	8.8
	Съемный протез с армированием (Сo-Cr) на культевых аттачментах.
	шт

	8.9
	Полный съемный или частичный съемный протез Ivocap
	шт

	8.10
	Диагностическая постановка на воске
	шт

	8.11
	Армирование стандартной сеткой
	шт

	8.12
	Зубы Candulor Physio Star MFC (композитные) 1 планка Зубы Vita (композитные) 1 планка
	шт

	8.13
	Зубы Vita (акрил 3-х слойные) 1 планка
	шт

	8.14
	Зубы Vita (композитные) 1 планка
	шт

	9.
	Изготовление: Каппы:
	

	9.1
	Каппы CAD CAM Каппа для бруксизма (мягкая, жесткая, двухслойная)
	шт

	9.2
	Разобщающая каппа жесткая
	шт

	9.3
	Каппа ретенционная жесткая
	шт

	9.4
	Послеоперационная каппа с небом
	шт

	9.5
	Каппа с замещением зуба
	шт

	9.6
	Каппа разгружающая, вареная
	шт

	9.7
	Каппа для отбеливания и реминерализации
	шт

	9.8
	Каппа разгружающая, CAD CAM
	шт

	9.9
	Каппа для сплинт-терапии CAD CAM
	шт

	10.
	Изготовление: Элайнеры:
	

	10.1
	Малый кейс до 12 моделей плюс Set -up
	шт

	10.2
	Средний кейс 13-30 моделей плюс Set -up (1 коррекция)
	шт

	10.3
	Полный кейс 31-60 моделей плюс Set -up (2 коррекции)
	шт

	10.4
	Безлимитный кейс более 60 моделей плюс Set -up (3 коррекции)
	шт

	10.5
	Каппа элайнер
	шт

	11.
	Изготовление: Индивидуальная ложка, прикусной шаблон
	

	11.1
	Индивидуальная ложка
	шт

	11.2
	Индивидуальная ложка под трансфер-чек
	шт

	11.3
	Вклейка титанового основания
	шт

	11.4
	Диагностическая модель из гипса 4 класса
	шт

	11.5
	Трансфер-чек, абатмент-чек
	шт

	11.6
	Прикусной шаблон на жестком базисе
	шт

	11.7
	Прикусной шаблон
	шт

	11.8
	Прикручиваемый прикусной шаблон на жестком базисе
	шт

	11.9
	Гипсовка моделей в артикулятор
	шт

	11.10
	Печать модели 3D
	шт

	11.11
	Аналог импланта
	шт

	11.12
	Хирургический шаблон для установки 1-2-х имплантов
	шт

	11.13
	Хирургический шаблон для установки от 3-х имплантов
	шт

	11.14
	Хирургический шаблон при полной адентии
	шт

	11.15
	Дублирование модели
	шт

	12.
	Изготовление хирургического шаблона:
	

	12.1
	втулку Ti 2.0 (под пилотное сверло)
	шт

	12.2
	2 втулки Ti 2.0 (под пилотное сверло)
	шт

	12.3
	3 втулки Ti 2.0 (под пилотное сверло)
	шт

	12.4
	4 втулки Ti 2.0 (под пилотное сверло)
	шт

	12.5
	втулку Medent Beta Ti (полный протокол)
	шт

	12.6
	2 втулки Medent Beta Ti (полный протокол)
	шт

	12.7
	3 втулки Medent Beta Ti (полный протокол)
	шт

	12.8
	4 втулки Medent Beta Ti (полный протокол)
	шт

	13.
	Починка: Условно-съемные протезы, Съемные протезы (акрил, нейлон)
	

	13.1
	Починка протеза (перелом, трещина, приварка 2-х зубов, приварка кламмера, Акрил)
	шт

	13.2
	Починка эластичного съемного протеза (Нейлон)
	шт

	13.3
	Чистка, полировка протеза
	шт


2. Технические требования к оказанию услуг.

2.1. Услуги оказываются выполнением работ по технологии CAD/CAM -  компьютерное моделирование и аппаратное изготовление.

2.2. Высокие показатели твердости и механической устойчивости режущей кромки.

2.3. Стабильный цвет на всем сроке эксплуатации.

2.4. Гарантийный срок -  24 месяца с даты выполненных работ.

