	Комплект технологического оборудования сити-фермы
	
Описание: 
Комплект оборудования предназначен для исследования воздействия спектра света на развитие растений. В состав входит подставка с блоком из трёх камер. Каждая камера имеет независимый светильник с изменяемым спектром освещения. Подставка изготовлена из металлических труб квадратного сечения, с опорами, регулируемыми по высоте для компенсации неровностей пола. Блок с камерами спектрального освещения изготовлен из листового металла с антикоррозийным покрытием, окрашенного порошковой краской. Каждая камера имеет отдельную дверцу и независимые режимы работы.

Область применения:
Опыты со сложными схемами освещения;
Воздействие на физиологические и биохимические процессы растений;
Повышение качеств сельскохозяйственных культур;
Изучение генетики, физиологии и биохимии растений учащимися.

1. Габаритные размеры с подставкой (Д×Ш×В):
Длина: не менее 1200 мм и не более 1300 мм
Ширина: не менее 700 мм и не более 900 мм
Высота: не менее 1500 мм и не более 1600 мм 
2. Габаритные размеры без подставки (Д×Ш×В):
Длина: не менее 1200 мм и не более 1300 мм
Ширина: не менее 700 мм и не более 900 мм
Высота: не менее 800 мм 
3. Напряжение электропитания: 220 В – соответствие
4. Максимальная мощность каждого светильника: не менее 80 Вт и не более 100 Вт
5. Потребляемая мощность: не менее 240 Вт и не более 300 Вт
6. Подставка – наличие
7. Материал корпуса: металлический, с антикоррозийным покрытием – соответствие
8. Все камеры снабжены дверцами доступа – соответствие
9. Защита от прямого попадания света через щели в рабочий объём камеры – наличие
10. Изолированный внутренний объем каждой испытательной камеры – соответствие
11. Ширина проема доступа в каждой испытательной камере: не более 335 мм
12. Высота проема доступа в каждой испытательной камере: не менее 490 мм
13. Рабочий объем каждой испытательной камеры: не более 0,16 м3
14. Возможность работы камер установки в независимом друг от друга режиме – наличие.
15. Вентиляция внутреннего объёма каждой испытательной камеры – наличие
16. Вентиляционные отверстия для отвода избытка влаги в нижней части каждой камеры – наличие
17. Вентиляционно-дренажные отверстия с защитой от прямого попадания света в рабочий объем испытательной камеры – наличие
18. Вентиляционные отверстия в верхней части каждой камеры для отвода избыточного тепла – наличие
19. Светодиодный светильник с изменяемыми спектральными характеристиками 
в каждой камере – наличие
20. Состав светильника: не менее четырех типов светодиодов
21. Спектральный диапазон с максимальной интенсивностью потока фотонов светодиодов первого типа: в диапазоне 440–450 нм; второго: в диапазоне 655–665 нм; третьего: в диапазоне 720–740 нм; 
22. Спектральный диапазон потока фотонов светодиодов четвертого типа: в диапазоне 420–720 нм
23. В светильнике светодиоды одного типа объединены в группу – соответствие
24. Интенсивность света при 100% мощности одного канала – не более 200 мкмоль/м2/с 
25. Максимальная высота выращиваемого растения: не менее 400мм
26. Масса комплекта оборудования: не более 100 кг.



