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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на разработку проекта организации дорожного движения
	
	1. Вид работ
	Разработка проекта организации дорожного движения на период эксплуатации существующих дорог или их участков в рамках п.1 части 3 статьи 18 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ.
	
	

	
	2. Заказчик
	Администрация Кисельнинского сельского поселения
	
	

	
	3. Тип объекта
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения согласно перечню по п. 6 Технического задания.
	
	

	
	4. Цели разработки
	Определение постоянных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов, учитывающих приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени (задержкам) при движении транспортных средств и (или) пешеходов.
	
	

	
	5. Нормативная документация
	При разработке ПОДД разработчику необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 N 443-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» от 28 сентября 2009 г. N 767;
- Постановление правительства Российской Федерации «О правилах дорожного движения» от 23.10.1993 № 1090;
- Приказ Минтранса России от 18.02.2025 N 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2025 N 81406);
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
- ГОСТ Р 52607-2006 «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;
- ГОСТ Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 25.12.2024 N 2000-ст)

	
	

	
	6. Перечень автомобильных дорог или их участков с указанием протяжённости

	№
	Идентификационный номер
	Наименование
	Протяженность
/ширина, км
	

	
	
	1. 
	
	
	
	

	
	
	2. 
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	
	
	

	
	7. Сроки и порядок предоставления исходных данных и информации Заказчиком
	В течение 5 (пяти) дней с момента подписания Контракта Заказчик предоставляет Исполнителю схемы расположения автомобильных дорог, по которым можно однозначно определить начало, конец, а также конфигурацию каждой автомобильной дороги. Схемы могут быть выполнены от руки на актуальном картографическом материале. Так же Заказчик предоставляет Исполнителю все имеющиеся на данные автомобильные дороги: ранее изготавливаемые проекты, предписания и постановления контролирующих органов, решения суда, данные об аварийно-опасных участках и другие данные необходимые для разработки проектов организации дорожного движения.
	
	

	
	8. Технические требования


	Требования к составу и содержанию ПОДД установлены в главе II «Требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения», утверждённых Приказом Министерства транспорта РФ от 28 февраля 2025 г. № 49 (далее - Требования).
Проект организации дорожного движения должен состоять из утверждаемой и обосновывающей частей.
Утверждаемая часть ПОДД должна содержать:
1) титульный лист;
2) задание на разработку ПОДД;
3) значения основных параметров дорожного движения и основных показателей состояния безопасности дорожного движения;
4) перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание;
5) спецификации и перечни ТСОДД, в том числе, работающих в автоматическом режиме стационарных и передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - спецификации и перечни);
6) информацию о согласовании ПОДД;
7) ведомость объемов строительно-монтажных работ утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения;
8) графический материал.
Обосновывающая часть ПОДД должна содержать:
1) результаты анализа дорожно-транспортной ситуации;
2) один или несколько вариантов проектных решений по организации дорожного движения;
3) обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения.
Окончательная номенклатура, вид и состав спецификаций определяются Исполнителем с учётом специфики территории, в отношении которой ведётся разработка ПОДД по согласованию с владельцем дорог.
Все спецификации должны быть представлены в виде таблиц.
Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в масштабе по выбору разработчика в соответствии с Требованиями. Масштаб должен обеспечивающие наглядность и удобочитаемость схемы (чертежа) расстановки ТСОДД.
Допускается совмещение на одной схеме (чертеже) существующей дорожно-транспортной ситуации и схем расстановки ТСОДД, отображающие выбор проектных решений по организации дорожного движения, при условии, что существующие, демонтируемые и вновь устанавливаемые ТСОДД и элементы обустройства дороги должны иметь различное цветовое обозначение.
ПОДД выполняется на каждую автомобильную дорогу отдельно, согласно перечню дорог, п.6 настоящего Технического задания.
ПОДД оформляется в виде многостраничного документа, ориентация альбомная.
	
	

	
	9. Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ – не позднее «15» ноября  2026 года.
	

	
	10. Результаты работ
	Проект организации дорожного движения, подготовленный в соответствии с Требованиями и настоящим техническим заданием в бумажном виде, в мягком переплёте формата 297x210 (А4) в одном экземпляре, в электронном виде на цифровом носителе CD(DVD), или в виде электронного документа (подписанного ЭЦП).
	

	
	11. Дополнительные условия
	Заказчик вправе запросить у Исполнителя дополнительный экземпляр готовой работы при условии дополнительной платы.
	

	
	12. Согласование проекта организации дорожного движения
	Разработанный ПОДД согласовывается Заказчиком с органами и организациями, установленными в части 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	

	
Исполнитель:
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