Техническое задание на приобретение трехточечных ремней безопасности для школьного автобуса
Производство: Россия
Сертификат Таможенного Союза РФ, Технический Регламент, Европротокол
Трехточечные ремни безопасности (тип Ar4m) предназначены для установки на сиденья транспортных средств категории М1, М2, и M3 (подклассов II, III и B) и категорий N, L6 и L7. Автобусы, маршрутки, другая спецтехника.
В комплект входит: ремень безопасности, замок ремня безопасности, крепежные болты, гайки, декоративные колпачки.
Цена 2500
Необходимо 22 комплекта

