ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по предрейсовому техническому контролю состояния транспортного средства в 2026-2028 году.

1. Предмет контракта: оказание услугу по предрейсовому техническому контролю состояния транспортного средства в 2026-2028 году.
2. Государственный заказчик: государственное казенное учреждение «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области».
3. Источник финансирования: - Областной бюджет Ленинградской области на 2027, 2028 год.
4. ОКПД 2: 71.20.14.000 - Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
5. Срок и периодичность оказания услуг: c 01.12.2026 по 30.11.2028, ежедневно, в рабочие дни с 7.00 до 8.00 по 5-ти дневной рабочей неделе, в выходные и праздничные дни (по необходимости) – круглосуточно.
6. Объем оказываемых услуг: будет определен, исходя из цены единицы услуги, предложенной участником закупки (далее – Исполнитель). Единица измерения – штука (шт.)
7. Наименование и описание услуги.
Оказание услуг по предрейсовому техническому контролю состояния транспортного средства (далее – ТС) Государственного заказчика, в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств» (далее – Контроль ТС).
8. Количество транспортных средств: 1 единица (модель – марка Ford Focus, государственный номер В 004 ХН 198).
9. Место оказания Услуг: в радиусе 10 километров от места фактического нахождения Государственного заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6, лит. А.
10. Организация и порядок проведения Контроля:
10.1 Перед проведением Контроля ТС водители обязаны предъявить Контролеру: регистрационный документ ТС, водительское удостоверение, путевой лист.
10.2. Контроль ТС проводится путем проверки их технического состояния на соответствие требованиям Правил дорожного движения, правил технической эксплуатации и других нормативно-технических документов. ТС, представляемые для Контроля, должны быть чистыми и без пассажиров.
10.3. Перед началом Контроля ТС осуществляется идентификация водителя и ТС. Идентификация заключается в визуальном контроле представленных документов, осмотре и проверке номеров ТС и их соответствия с данными, указанными в путевом листе и регистрационном документе ТС.
10.4. К основным обязанностям Контролера относятся: не допущение выезда на линию ТС, техническое состояние которых, не отвечает нижеуказанным требованиям; ведение в уставленном порядке журнала «Журнал регистрации результатов предрейсового контроля ТС» и путевого листа; информирование водителей о состоянии погодных условий, дорожной обстановки и мерах безопасности дорожного движения.
10.5. При проведении Контроля Контролер обязан проверить:
10.5.1. исправность: тормозной системы (включая манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов, если их установка предусмотрена конструкцией ТС); рулевого управления; стеклоомывателей; колес и шин (кроме трамвая); звукового сигнала; тахографа (если обязательность его установки предусмотрена законодательством Российской Федерации); аппаратуры спутниковой навигации и устройств вызова экстренных оперативных служб (если обязательность их установки предусмотрена законодательством Российской Федерации); 
10.5.2. исправность предусмотренных конструкцией ТС: замков дверей кузова или кабины, бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн и пробок топливных баков (кроме ТС городского наземного электрического транспорта); устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья; устройств обогрева и обдува стекол; тягово-сцепного устройства, а также страховочных тросов (цепей); фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов (при наличии);
10.5.3. наличие предусмотренных конструкцией ТС: индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неисправности, влияющей на безопасность движения (проверяется при работающем двигателе); стекол и обзорности с места водителя; зеркал заднего вида и их креплений; заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков; ремней безопасности (в установленных законодательством случаях) и (или) подголовников сидений и их работоспособность;
10.5.4. работоспособность в установленном режиме: стеклоочистителей; внешних световых приборов и световозвращателей; 
10.5.5. герметичность систем, узлов и агрегатов ТС, в том числе системы выпуска отработавших газов, а также дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств;
10.5.6. укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки;
10.5.7. отсутствие внесенных в конструкцию ТС изменений в нарушение установленного порядка, предусмотренного разделом 4 главы V технического регламента, в части газобаллонного оборудования, кузовов ТС, бортов грузовой платформы (для грузовых ТС), дополнительных сидений;
10.5.8. при наличии конструктивных особенностей специальных и специализированных ТС, контролер должен проверить состояние и исправность других систем, механизмов, агрегатов, узлов и деталей, характерных для данных типов ТС, влияющих на безопасность движения ТС, на соответствие требованиям законодательства.
10.6. ТС, соответствующие требованиям безопасности по результатам Контроля, допускаются к выходу на линию. Контролер ставит штамп в соответствующих графах путевого листа.
10.7. ТС, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не допускаются Контролером к выходу на линию. В зависимости от категории обнаруженных недостатков Контролером в путевом листе делается отметка о запрещении эксплуатации ТС или предоставлении срока на их устранение (до 5 дней). В случае выявления у ТС неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения и здоровью пассажиров, Контролер запрещает их эксплуатацию путем составления акта и изъятия путевого листа.
11. Ответственным за взаимодействие с Исполнителем лицом Государственного заказчика является: начальник административно-технического отдела, тел: 679-55-02, доб. 215.

