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	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Частичный ремонт кровли здания МБДОУ № 2 "Радуга"

	(наименование стройки)

	МБДОУ № 2 "Радуга"

	(наименование объекта)

	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС- 1
	

	Частичный ремонт кровли здания МБДОУ № 2 "Радуга"

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	169,53
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	20,69
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	6,63
	тыс. руб.

	   строительных работ
	169,53
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	38,9179512
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	9,733878
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Частичный ремонт кровли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр58-01-043-02
	Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов картами: вручную толщиной покрытия свыше 3 до 10 см (применительно к примыканиям)
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,70124
	
	
	
	
	2 288,08

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	37,93
	1,35
	4,09644
	
	
	481,02
	
	1 970,47

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,6
	1,35
	0,6048
	
	
	525,15
	
	317,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,95

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	2,7
	1,35
	0,2916
	6,62
	1,53
	10,13
	
	2,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 291,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 288,08

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	2 059,27

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 052,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 535,25
	
	5 402,82

	2
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,095
	
	0,095
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1320975
	
	
	
	
	58,29

	
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	1,35
	0,1320975
	
	
	441,3
	
	58,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,59

	
	[01.7.20.03-0003]
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,019
	1 828,55
	1,6
	2 925,68
	
	55,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,29

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	53,63

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	25,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 033,26
	
	193,16

	3
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,095
	
	0,095
	
	
	1 266,93
	
	120,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,36

	4
	02-15-1-01-0072
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 72 км
	т
	0,095
	
	0,095
	
	
	752,76
	
	71,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,51

	5
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,07224
	
	
	
	
	6 339,74

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	1,5525
	12,07224
	
	
	525,15
	
	6 339,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03645
	
	
	
	
	27,04

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	1,6875
	0,027
	
	
	1 056,54
	
	28,53

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,2
	1,6875
	0,027
	
	
	794,34
	
	21,45

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,6875
	0,00945
	
	
	569,98
	
	5,39

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,07
	1,6875
	0,00945
	
	
	591,34
	
	5,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 481,14

	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	0,32
	72,97
	1,23
	89,75
	
	28,72

	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,00096
	149 930,17
	0,85
	127 440,64
	
	122,34

	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,0456
	91 285
	0,8
	73 028
	
	3 330,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 881,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 366,78

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	6 245,81

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	3 084,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	240 154,38
	
	19 212,35

	6
	[23.3.08.01-0026]
	Трубы стальные  квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	т
	0,04
	
	0,04
	59 911,5
	0,85
	50 924,78
	
	2 036,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 036,99

	7
	[23.3.08.02-0001]
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 70х40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	т
	0,066
	
	0,066
	89 740,47
	0,99
	88 843,07
	
	5 863,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 863,64

	8
	ГЭСН12-01-004-05
	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,3478435
	
	
	
	
	6 409,94

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	52,21
	1,5525
	11,3478435
	
	
	564,86
	
	6 409,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	212,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2055375
	
	
	
	
	153,68

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,54
	1,6875
	0,127575
	
	
	1 056,54
	
	134,79

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,54
	1,6875
	0,127575
	
	
	794,34
	
	101,34

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	1,6875
	0,0307125
	
	
	1 643,14
	
	50,46

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,13
	1,6875
	0,0307125
	
	
	794,34
	
	24,4


	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	1,6875
	0,04725
	
	
	569,98
	
	26,93

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,2
	1,6875
	0,04725
	
	
	591,34
	
	27,94

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 552,64

	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	24,52
	
	3,4328
	41,38
	1,7
	70,35
	
	241,5

	
	[01.7.07.10-0001]
	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм
	1000 шт
	0,187
	
	0,02618
	3 671,85
	1,34
	4 920,28
	
	128,81

	
	[01.7.15.07-0052]
	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм
	т
	0,00159
	
	0,0002226
	471 134,54
	1,23
	579 495,48
	
	129

	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,51
	
	0,0714
	3 778,62
	1,35
	5 101,14
	
	364,22

	
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,2
	
	0,028
	
	
	77 096,11
	
	2 158,69

	
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,013
	
	0,00182
	
	
	49 213,32
	
	89,57

	
	[14.5.04.07-0012]
	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения
	кг
	6,7
	
	0,938
	254,05
	1,85
	469,99
	
	440,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 328,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 563,62

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	6 438,91

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	3 180,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	142 481,57
	
	19 947,42

	9
	08.3.09.01-0099
	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,55
	м2
	16
	
	16
	
	
	571,43
	
	9 142,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 142,88

	10
	ГЭСН12-01-004-09
	Установка прижимной планки
	100 м
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,059236
	
	
	
	
	1 081,41

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,29
	1,5525
	2,059236
	
	
	525,15
	
	1 081,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	326,4

	
	[01.7.15.07-0006]
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт
	50
	
	8
	33,17
	1,23
	40,8
	
	326,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 407,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 081,41

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	1 060,86

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	523,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 703,81
	
	2 992,61

	11
	[12.1.02.15-0002]
	Лента с клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, температура эксплуатации от -40 °C до +100 °C
	м
	16
	
	16
	54,25
	1,76
	95,48
	
	1 527,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 527,68

	12
	ГЭСНр58-01-021-01
	Смена (снять-поставить) колпаков на вентиляционных каналах
	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,022
	
	
	
	
	2 526,47

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	18,6
	1,35
	5,022
	
	
	503,08
	
	2 526,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0081
	
	
	
	
	4,79

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,35
	0,0081
	
	
	569,98
	
	4,62

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,03
	1,35
	0,0081
	
	
	591,34
	
	4,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 535,88

	12.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,052
	
	0,0104
	
	
	0
	
	0

	12.2
	08.3.05.05
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,052
	
	0,0104
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 531,26

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	2 278,13

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 164,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 891,95
	
	5 978,39

	13
	ГЭСН09-05-007-01
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм (применительно к регулировке колпаков по высоте - срезка уголков)
	100 м
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2609442
	
	
	
	
	154,31

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	21,01
	1,5525
	0,2609442
	
	
	591,34
	
	154,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0000405
	
	
	
	
	0,03

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,002
	1,6875
	0,000027
	
	
	1 643,14
	
	0,04

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,002
	1,6875
	0,000027
	
	
	794,34
	
	0,02

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,001
	1,6875
	0,0000135
	
	
	569,98
	
	0,01

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,001
	1,6875
	0,0000135
	
	
	591,34
	
	0,01

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,4
	1,6875
	0,0594
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,27

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	1,2
	
	0,0096
	340,41
	1,87
	636,57
	
	6,11

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический
	м3
	5,625
	
	0,045
	114,64
	1,17
	134,13
	
	6,04

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14,4
	
	0,1152
	
	
	9,73
	
	1,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	167,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	154,34

	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	129,18

	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	81,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	47 312,5
	
	378,5

	14
	ГЭСН20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,32235
	
	
	
	
	1 832,71

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,07
	1,5525
	3,32235
	
	
	551,63
	
	1 832,71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03375
	
	
	
	
	19,96

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,03375
	
	
	569,98
	
	19,24

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,03375
	
	
	591,34
	
	19,96

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,1
	1,6875
	0,3375
	
	
	44,71
	
	15,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,33

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1404
	
	0,2808
	
	
	9,73
	
	2,73

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,11
	
	0,22
	155,63
	0,79
	122,95
	
	27,05

	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,0003
	
	0,0006
	3 778,62
	1,35
	5 101,14
	
	3,06

	
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,00043
	
	0,00086
	
	
	41 270,7
	
	35,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 955,33

	14.1
	[19.2.03.01-0190]
	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2
	шт
	1
	
	2
	7 060,73
	1,09
	7 696,2
	
	15 392,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 852,67

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 017,56

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 133,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 249,56
	
	20 499,12

	15
	91.06.06-012
	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
	маш.-ч
	7
	
	7
	
	
	4 035,54
	
	28 248,78

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	1
	1,35
	9,45
	
	
	679,6
	
	6 422,22

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	6 993,8

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 930,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 595,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Частичный ремонт кровли
	
	
	97 508,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	20 690,95

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	28 537,15

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 627,72

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	41 460,96

	
	
	   перевозка
	
	
	191,87

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	27 318,67

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	27 277,15

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	14 176,83

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Частичный ремонт кровли
	
	
	138 962,63

	
	
	   в том числе
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	38,9179512

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	9,733878

	
	
	
	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	138 962,63

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	97 508,65

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	20 690,95

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	28 537,15

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 627,72

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	41 460,96

	
	
	      перевозка
	
	
	191,87

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	27 318,67

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	27 277,15

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 176,83

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	138 962,63

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	97 508,65

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	20 690,95

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	28 537,15

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 627,72

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	41 460,96

	
	
	      перевозка
	
	
	191,87

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	27 318,67

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	27 277,15

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 176,83

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	38,9179512

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	9,733878

	
	
	Итого
	
	
	138 962,63

	
	
	НДС
	(138 962,63*22%) = 30 571,78
	22%
	30 571,78

	
	
	Итого
	
	
	169 534,41

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Составил:
	Инженер-сметчик МКУ "Сервисный центр Лодейнопольского муниципального района"
	
	Сидорова Е.Ф.
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