Посудомоечная машина Hisense HS643C90X (60 см) — модель в серебристом корпусе, выполненном из нержавеющей стали, обладающая камерой на 16 комплектов посуды. При необходимости можно переставлять корзины по высоте для мытья объемных кастрюль и сковородок, удобно располагать столовые приборы. Уровень шума во время работы не превышает 44 дБ.

• Функция AirDry
Осуществляет автоматическое приоткрывание дверцы для выпуска пара и окончательного высыхания посуды.

• Луч на полу и звуковой сигнал
Оповещают об окончании рабочего цикла.

• Самодиагностика неисправностей
Быстро обнаруживает неисправности.

• Шесть автоматических программ
Позволяют выбирать наиболее оптимальный вариант.

• Предварительное полоскание
Используется для экономии электроэнергии и воды.

• Отсрочка запуска
Дает возможность переносить время старта мытья на 24 часа.

Полная защита от протечек обеспечивает автоконтроль количества воды в устройстве. Быстрое изменение настроек производится посредством сенсорной панели. Вся основная информация отображается на цифровом дисплее. Температура воды в посудомоечной машине может варьироваться от 40°С до 70°С. Модель относится к А-классу энергопотребления. За один цикл расходуется до 9,9 л воды и 0,83 кВт*ч. В комплект входит воронка для засыпания соли.
Основная информация
Артикул
400364984
Заводские данные
Гарантия
1 год
Гарантия предоставляется
производителем
Страна
Китай
Тип
Тип посудомоечной машины
полноразмерная
Серия модели
Серия
WD16-E620X
Подключение
Подключение к горячей воде
Да
Оснащение
Оснащение
третий уровень загрузки, встроенный теплообменник, регулировка высоты короба
Особенности конструкции
держатели для бокалов, полки для кружек, полка для длинных ножей, складные держатели тарелок
Максимальная вместимость
16 комплектов
Количество верхних коромысел
1
Количество нижних коромысел
2
Количество корзин
3
Разбрызгиватель над верхней корзиной
Да
Температура
Максимальная температура воды
70 *С
Минимальная температура воды
40 *С
Мотор
Мотор
стандартный
Энергоэффективность
Класс энергоэффективности
A+++
Энергопотребление за цикл
0.83 кВтч
Расход воды за цикл
9.9 л
Уровень шума
Максимальный уровень шума
44 дБ
Минимальный уровень шума
41 дБ
Управление
Тип управления
сенсорный
Открытая панель управления
Да
Количество программ, заносимых в память
1 прог.
Программы
Количество программ мойки
6
Автоматическая программа мытья
1
Минипрограмма
15 мин
Возможность сокращения программы
Да
Режимы работы
Интенсивный режим
Да
Мытье тонкого стекла
Да
Предварительное ополаскивание
Да
Ополаскивание горячей водой
Да
Режим самоочистки
Да
Функции
Сенсор чистоты воды
Да
Использование средств 3 в 1
Да
Электроника регенерирования
Да
Функция Гигиена+
Да
Функция AirDry
Да
Сушка
Тип сушки
конденсационный
Электропитание
Режим энергосбережения
Да
Потребляемая мощность
1900 Вт
Тип вилки
евростандарт Schuko (тип F, CEE 7/4)
Таймер
Таймер отложенного старта
до 24 часов
Отложенный старт
Да
Дисплей
Тип дисплея
цифровой
Индикация
Индикация наличия соли
Да
Индикация времени до конца программы
Да
Индикация времени программы
Да
Индикация режима работы
Да
Индикация этапов программы
Да
Звук
Звуковой сигнал
Да
Отключение звукового сигнала
Да
Безопасность
Тип защиты от протечек
полная
Наименование защиты от протечек
AquaStop
Автоматическое отключение
Да
[bookmark: _GoBack]Самодиагностика неисправностей
Да
Комплектация
Комплектация
воронка для засыпания соли, корзина для столовых приборов
Цвет
Цвет
серебристый
Цвет панели управления
черный
Вес
Вес
43 кг
Габаритные размеры
Габаритные размеры (В*Ш*Г)
84.5*59.9*59.7

