ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Поставка уличного оборудования (беседка, осьминожка).
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
2.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке товара.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. 
2.5 Дата производства: не ранее 2026г.
3. Требования к комплектности и упаковке (маркировке) товара: 
Обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки;
Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. 
Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, надрывы, вмятины и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

4. Место и условия поставки: 
4.1.  Доставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов Товара.
4.2. Место поставки товара: 188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, с.Павлово, ул. Быкова, д. 9.
5. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора но не позднее 02.11.2026г. 
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости):
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара). 
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственному заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 




	№
	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Домик беседка
	Домик беседка Размеры; 1800*1400*1800 мм Материалы: Деревянный брус сечением не менее 90*90 мм, должен быть склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям; доски и бруски хвойных пород дерева сухие строганные фрезерованные мебельной влажности 7-9%; влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, противоскользящая  фанера, труба металлическая  ГОСТ 3262-75   сечением  не менее Ø 25,  металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, водно-акриловая  краска для деревянных элементов. Комплектация: Домик – беседка должен представлять собой устойчивую модульную конструкцию в виде домика,  двухскатной крышей,  полом, боковыми стенками с входом, 6-ю окошками и с декоративными накладными элементами. Внутри домика находитска скамеечка
	шт
	2

	2
	Игровой комплекс с балансировочным
элементом на пружине Осьминожка
	Игровой комплекс с балансировочным элементом на пружине Осьминожка Размеры: 1600х570х1080мм Комплектация и материалы: игровой комплекс – должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей. Изделие должно состоять из основания с верхними и нижними стенками, корпуса в виде Осьминожки, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест с поручнем. 
Основание должно быть выполнено из металлических труб профильных и круглых, окрашенных порошковой краской с предварительным грунтованием цинкосодержазтм грунтом. Стенки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Корпус должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Качающаяся опора должна быть выполнена из металла окрашенного порошковой краской и представлять собой подвижную конструкцию. Посадочное место  из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Поручни должны быть выполнены из металлических труб диаметром не менее 20 мм
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