	№

п/п
	Наименование товара 

ОКПД2/ КТРУ


	Показатели, используемые для определения соответствия потребности заказчика и эквивалентности товара, предлагаемого к поставке
	Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться
	Обоснование установленного показателя
	Количество, штук

	1.
	Стол ученический
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	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.
	≥ 2
	Характеристика КТРУ 
	30

	
	
	Наличие колесных опор
	Нет
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Наличие лотка/полки для письменных принадлежностей
	Нет
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Регулировка наклона столешницы
	Нет
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Регулировка по высоте
	Нет
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Ростовая группа
	6
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Тип
	Одноместный
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Форма столешницы
	Прямоугольная
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Габаритный размер столешницы (Ш×Г), мм
	Не менее 700×500
	Для обеспечения комфортных условий для учащихся
	

	
	
	Тип каркаса
	Металлический
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Вид каркаса
	Цельносварной
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Металлический каркас 
	Левая и правая части, жёстко сваренные между собой двумя металлическими перемычками из квадратной трубы, одна перемычка вварена под экраном, а вторая под столешницей 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Болтовое/винтовое соединение металлических элементов каркаса недопустимо
	Соответствие
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Материал каркаса
	Плоскоовальная и квадратная труба
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Сечение плоскоовальной трубы опоры стола, мм
	Не менее 40×20×1,8
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Сечение плоскоовальной трубы вертикальной части стойки стола, мм
	Не менее 45×25×1,5 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Сечение квадратной трубы опоры столешницы стола, мм  
	Не менее 25×25×1,5 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Сечение квадратной трубы перемычки экрана стола, мм  
	Не менее 20×20×1,5 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Экран
	Стальной перфорированный лист 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Толщина листа, мм
	Не менее 0,8
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Тип перфорации
	В виде ромбов со сторонами 10×10 мм в количестве 52 штук, расположенных по периметру с шагом 30 мм по горизонтали и 30 мм по вертикали
	Обусловлено необходимостью обеспечения эстетического вида изделия в соответствии с общей концепцией помещения
	

	
	
	Крепление экрана
	Цельносварной 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Материал столешницы 
	ЛДСП
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Толщина столешницы, мм
	Не менее 16
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Тип углов столешницы
	Закругленный R-50
	Указано в соответствии с требованиями заказчика, во избежание травмирования учащихся во время эксплуатации
	

	
	
	Цвет ЛДСП
	Клён
	Обусловлено единой цветовой концепцией
	

	
	
	Кромка ПВХ на торцах столешницы толщиной, мм
	Не менее 2
	Обеспечение защиты торцов от механических повреждений
	

	
	
	Цвет кромки ПВХ
	Клён
	Обусловлено единой цветовой концепцией
	

	
	
	Крепление столешницы к каркасу 
	Болтами М6×35 (не менее 4 шт.) через крепежные отверстия в стальную футорку М6×10 мм, установленную в глухом колодце с оборотной стороны столешницы
	Для увеличения срока службы и эксплуатации
	

	
	
	Сквозное крепление через столешницу недопустимо
	Соответствие
	Для увеличения срока службы и эксплуатации
	

	
	
	Высота экрана, мм
	Не менее 250
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Покрытие металлического каркаса и экрана
	Ударо и износостойкая полимерная порошковая краска
	Для предотвращения появления коррозии
	

	
	
	Цвет металлического каркаса и экрана
	Серый, оттенок по согласованию с заказчиком
	Обусловлено единой цветовой концепцией
	

	
	
	Внутренние пластиковые заглушки серого цвета 25×25 мм на открытых торцах труб под столешницей
	Наличие
	Для обеспечения безопасности использования
	

	
	
	Пластиковые заглушки серого цвета на опорной части каркаса стола
	Наличие
	Для предотвращения порчи напольного покрытия
	

	2.
	Стул ученический
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	Вид материала спинки/сиденья
	Пластик
	Характеристика КТРУ
	30

	
	
	Регулировка по высоте
	Нет
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Ростовая группа
	6

	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Тип каркаса
	Металлический
	Характеристика КТРУ
	

	
	
	Вид каркаса
	Цельносварной 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Вертикальные стойки приварены к горизонтальным перемычкам и представляют собой единую конструкцию
	Соответствие
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Болтовое/винтовое соединение металлических элементов каркаса недопустимо
	Соответствие
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Материал каркаса
	Круглая труба 
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия 
	

	
	
	Размер трубы опорной части стойки стула, мм
	Круглая труба сечением не менее 32×1,5, изогнутая в вертикальной плоскости с радиусом 500 мм
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Размер трубы вертикальной части стойки стула, мм
	Круглая труба сечением не менее 28×1,5
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Опора крепления сиденья и спинки стула
	Круглая труба сечением не менее 20×1,5 мм
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Вид боковин опоры сиденья и спинки
	Гнутый, состоящий из левой и правой боковины. Каждая боковина образована одним гибом в горизонтальной плоскости: равный 80 градусов, и двумя гибами в вертикальной плоскости, образующими опору спинки с наклоном в 10 градусов: первый 100 градусов, второй 20 градусов, в сторону, противоположную первому гибу
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	В местах гиба трубы в боковинах опоры сиденья и спинки отсутствует вдавливание и гармошка
	Соответствие
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия, а также придания законченного эстетического вида изделию
	

	
	
	Горизонтальная перемычка между боковинами каркаса стула в нижней части
	Круглая труба 

сечением не менее 20×1,5 мм

	Для обеспечения прочности опоре сиденья и изделия в целом
	

	
	
	Горизонтальные перемычки, соединяющие опоры сиденья и спинки стула в верхней части (под передней и задней частью сиденья)
	Гнутая круглая труба 

сечением не менее 20×1,5 мм

	Для обеспечения прочности опоре сиденья и изделия в целом
	

	
	
	Материал спинки и сиденья
	Объемно профилированный пластик с зонами антискольжения
	Для обеспечения прочности и надежности конструкции изделия
	

	
	
	Сидение и спинка имеют тиснение в виде рисунка соты на лицевой поверхности. Тиснение представляет собой шестиугольную форму со сторонами по 15 мм каждая. Заполнение шестиугольника тиснения шероховатое, а границы гладкие
	Соответствие
	Для обеспечения комфорта при использовании изделия, для предотвращения скольжения пользователя
	

	
	
	Крепление сиденья к каркасу 
	Вытяжными заклёпками (не менее 2 шт.) с лицевой стороны сиденья
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Сквозные отверстия на лицевой стороне сиденья расположены с задней части сидения
	Соответствие
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Крепление спинки к каркасу
	Вытяжными заклёпками (не менее 2 шт.) с оборотной стороны спинки
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Спинка имеет 2 сквозных отверстия треугольной формы. Отверстия имеют закругленные углы и ребро жесткости с обратной стороны по контуру выреза. Отверстия расположены по углам в верхней части спинки
	Соответствие
	Для обеспечения комфорта при перемещении изделия
	

	
	
	Размер сиденья (Ш×Г), мм 
	Не менее 407×393 и не более 412×397 
	Для максимального удобства и работоспособности учащихся
	

	
	
	Размер спинки (Ш×В), мм
	Не менее 386×262 и не более 391×267
	Для максимального удобства и работоспособности учащихся
	

	
	
	Толщина пластика в центральной части сидения и спинки, мм
	Не менее 3 и не более 3,3
	Для обеспечения прочности, жесткости конструкции изделия
	

	
	
	Сидение спереди имеет закруглённые углы радиусом 70 мм
	Соответствие
	Для максимального удобства и работоспособности учащихся
	

	
	
	С обратной стороны сидение имеет закруглённый торец по всей ширине
	Соответствие
	Для максимального удобства и работоспособности учащихся
	

	
	
	Сидение имеет прогиб, учитывающий анатомию человека
	Соответствие
	Для максимального удобства и работоспособности учащихся
	

	
	
	Цвет сиденья и спинки
	Бежевый
	Обусловлено единой цветовой концепцией
	

	
	
	Покрытие металлического каркаса 
	Матовая ударо и износостойкая полимерно-порошковая краска
	Обусловлено защитой поверхности от действия влаги и других агрессивных веществ
	

	
	
	Цвет металлического каркаса
	Серый, оттенок по согласованию с заказчиком
	Обусловлено единой цветовой концепцией
	

	
	
	Наружные пластиковые опоры эргономичной формы с радиусной подошвой диаметром, 32 мм серого цвета
	Наличие
	Для закрытия острого края трубы, сохранности напольного покрытия, а также придания законченного и эстетического вида изделию
	

	
	
	Стул поставляется в собранном виде 
	Соответствие
	Для максимального удобства и работоспособности учащихся
	


