
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
На оказание работ по ремонту блока термозакрепления (фьзера) принтера/МФУ Ricoh M C2000 ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр

1. Наименование объекта закупки
1.1. Оказание работ по ремонту блока термозакрепления (фьюзера) принтера/МФУ Ricoh M C2000 для нужд ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр».
1.2. Код по ОКПД 2: 95.11.10.190 – Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного оборудования.
2. Место и сроки оказания услуг
2.1. Ремонт осуществляется по месту нахождения Исполнителя с последующей доставкой оборудования Заказчику, либо на территории Заказчика, в зависимости от условий, предложенных участником закупки. Стоимость доставки (транспортировки) включена в цену контракта.
2.2. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 30.10.2026

3. Требования к оказываемым работам
3.1. Цель оказания услуг:
· Восстановление работоспособности блока термозакрепления (фьюзера) МФУ Ricoh M C2000 после выработки ресурса или возникновения неисправности, связанной с износом узлов термоузла.
3.2. Состав (объем) оказываемых работ:
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
· Диагностика: Проведение полной диагностики блока термозакрепления с разборкой для выявления дефектных узлов.
· Восстановительный ремонт (замена изнашиваемых элементов):
· Замена термопленки (в соответствии с технической документацией производителя для модели M C2000);
· Замена прижимной планки термопленки в сборе (при необходимости);
· Замена прижимного вала (при наличии механических повреждений или износа поверхности);
· Замена предохранителя сброса счетчика фьюзера для обнуления ресурса.
· Сборка и тестирование: Сборка узла, установка в аппарат, проверка работоспособности механизмов, проверка качества закрепления тонера на отпечатках, отсутствие посторонних шумов и ошибок в работе устройства.
3.3. Требования к используемым запасным частям:
· Используемые запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, совместимыми с моделью Ricoh M C2000 (или оригинальными Ricoh), соответствовать техническим характеристикам производителя.
· Допускается использование совместимых компонентов (аналогов) при условии обеспечения заявленного ресурса работы и качества печати.
· Каталожные номера основных компонентов (справочно, допускается эквивалент):
1. Термопленка: CET311023 (или аналог);
2. Прижимная планка: CET311019 (или аналог);
3. Прижимной вал: CET221001 (или аналог);
4. Предохранитель: CET6872 (или аналог).
3.4. Требования к качеству и безопасности:
· Ремонт должен быть выполнен в соответствии с регламентами технического обслуживания Ricoh.
· После ремонта должна быть обеспечена стабильная работа аппарата без появления кодов ошибок, связанных с фьюзером (например, SC5xx).
· Срок гарантии на выполненные работы и установленные запасные части должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
4. Порядок сдачи-приемки.
По факту окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
· Акт сдачи-приемки оказанных услуг;
· Перечень установленных запасных частей с указанием их каталожных номеров и производителей;
· Отчет о проведенном тестировании (при необходимости).
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