ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) НА ПОСТАВКУ 
Микрофонов для живого вокала беспроводных
ДЛЯ НУЖД МБУ «Гатчинский ТЮЗ»

1. Наименование объекта закупки: Поставка микрофонов для живого вокала беспроводных.
2. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
3. Погрузка, доставка, разгрузка товара производится за счет средств Поставщика.
4. Срок поставки товаров: в течении 30 рабочих дней с момента заключения контракта, одной партией.
5. Порядок поставки товара, ее оплаты.
5.1. Место доставки товара: 188304, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГАТЧИНА, ПЕР. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ, Д.1, МБУ «Гатчинский ТЮЗ»
5.2. Основанием для поставки товара является заявка Заказчика.
5.3. Условия оплаты: оплата производится по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и товарной (товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа.
6.  Срок подачи коммерческого предложения составляет не более 3 (трех) рабочих дней.
7. Отсутствие ответа в установленный срок означает отказ от предоставления коммерческого предложения.
8. Ответ на запрос КП продублировать на адрес эл. почты zakupki.kult@yandex.ru
9. Количество Микрофонов для живого вокала беспроводных – 3 комплекта.
10. Требования к безопасности товара.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническим условиям изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения и должен быть расфасован.
Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным контрактом.
11.
Характеристики
	Тип
	Микрофон (Sennheiser)

	Вид микрофона
	для живого вокала

	Технология микрофона
	Динамический

	Интерфейсы и разъемы
	XLR, 6.3 мм

	Крепление микрофона
	Напольный

	Диаграмма направленности
	Кардиоида

	Цвет
	Серый металлик/ черный

	Подключение
	Беспроводное

	Диапазон частот, МГц
	635мгц - 695мгц

	Особенности
	Ветрозащита, Переходник 3.5/6.3 мм

	Вес товара, г
	1900

	Гарантия
	1 год

	Комплектация

	EW100G3
	

	Приемник
	1

	Ручной микрофон
	2

	источник питания
	1

	6.35 аудиолиния
	1

	антенна
	1

	инструкции
	1



Технические требования
	Системные параметры
	EW100 G3

	Аудиочастотный ответ
	80- 17кгц

	Динамический диапазон
	≥ 60dB

	Деформация системы: деформация
	1%

	Отношение сигнал к шуму
	≥ 60dB

	Идеальное расстояние
	190 -260ft

	Диапазон рабочих температур
	5 -4.5

	Приемник на ресивере

	Чувствительность приемника
	<2 ° c

	Подавление зеркала
	> 40dB

	Увеличение
	50 градусов

	Выходное сопротивление звука
	600 градусов

	Аудио выход уровень
	0-0.5V

	Мощность
	AC100-240V 50/60Hz

	Потребляемая мощность
	3вт

	Объем
	240мм X 135мм X 42мм

	Стабильность частоты
	± 0.005%

	Выходная мощность носителя
	≤ 30Mw

	Фиктивное подавление излучения
	> 40дб

	Модуляция
	увч

	Максимальная модуляция
	± 75KHz

	Режим пикап: движущаяся катушка

	Потребляемая мощность
	1,5в

	Потребляемая мощность батареи
	< 30ма


Приемник и передатчик оборудованы светодиодным дисплеем.
Задняя часть приемника оснащена 2 резиновыми антеннами для усиления получаемого сигнала и выделения внешнего вида высококачественной продукции.
Содержит Один выход 6,3мм и Один сбалансированный выход, пригодный для подключения различных внешних устройств.
Потребление энергии микрофона составляет 130ма, используя 1.5V AA*2 питания батареи, может использоваться в течение более 6 часов.
Расстояние: около 190 -260 футов.
Аудио и данные используют 32 - битное шифрование передачи и независимый идентификационный код, эффективно предотвратить кросстелк и вмешательство.
Передатчик и приемник используют 8 - битный режим шифрования инфракрасной передачи синхронизации.
Используйте капсулу микрофона high fidelity moving coil, чтобы ваш голос был более ясным и реальным.
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