Приложение №___
К Договору №___
от «____»____________________ 202___ года


 

[bookmark: _Hlk127532366]ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Место оказания услуг (выполнения работ):188918, Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Советский, ул. Садовая, д.32; 188918, Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Советский, ул. Садовая, д.36А; 188918, Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Советский, ул. Комсомольская, д.15; 188914, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Токарево, ул. Кленовая, д.10 А;



 
Срок оказания услуг 1 раз в квартал:
              (I квартал-март, II квартал-июль, III квартал- сентябрь, IV квартал-декабрь).


1. Перечень дверей, подлежащих техническому обслуживанию:

	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование
	Кол- во (шт.)

	1.
	Противопожарные двери
	17

	ИТОГО:
	




Противопожарная дверь, наряду с воротами, люками, окнами и шторами, служит для заполнения проемов в противопожарных преградах.
Техническое обслуживание противопожарных дверей проводится в соответствии с ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля."
Замена оборудования, элементов/деталей, вышедших из строя или с истекшим ресурсом, производится Подрядчиком за счет средств Заказчика.              
              Подрядчик выполняет профилактические работы по обслуживанию противопожарных дверей и люков (не требующих дополнительных материальных затрат), в том числе их регулировку.  
              После проведения ТО и Р Подрядчиком совместно с Заказчиком составляется акт (протокол) проверки состояния противопожарных дверей и люков с описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, после чего информация о проводимых работах вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в установленном порядке.
 
1. Условия оказания услуг:
  Исполнитель должен выполнять требования миграционного законодательства Российской Федерации.  Сотрудники Исполнителя должны иметь необходимые документы и допуски.
При оказании Услуг должна быть обеспечена безопасность персонала и учащихся. 
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться    только по предварительному согласованию с Заказчиком.
 
1. Требования к качеству услуг:
Технология и качество услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил:
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· п. 4.1.1 ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля."
· ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия;
· ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость;
Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. До начала оказания услуг Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
[bookmark: _Hlk216086599]Исполнитель предоставляет лицензию МЧС на данный вид деятельности (заполнение проемов в противопожарных преградах). В соответствии с ФЗ № 99 от 04.05.2011, п.4.1.5.2 «ГОСТ Р 59642-2021» и Постановлением Правительства № 1128 от 28.07.2020.
Исполнитель выполняет работы с применением контрольно-измерительного оборудования и приборов, прошедших ежегодную поверку в соответствии с требованиями ГОСТ и зарегистрированных в ФГИС "Аршин". 
 


ЗАКАЗЧИК:
	
	




ПОДРЯДЧИК:
	
	





