Приложение № 1
                                                                                          к Контракту № _________от ________


Описание объекта закупки
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации здания особняка Ф.Я. Пантелеева (с флигелем) Ивангородского  музея, расположенного по адресу, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.6 и 8

	1. 
	Заказчик
	Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейное агентство»  (ГБУК ЛО «Музейное агентство»)

	2. 
	Предмет Контракта
	Выполнение работ по разработке рабочей документации модернизации автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации здания особняка Ф.Я. Пантелеева с флигелем в Ивангородском  музее, расположенном по адресу, Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.6 и 8.
Рабочая документация включает в себя следующие разделы слаботочных системы: 
- автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 
- система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ); 
- охранная системы с выводом тревожного сигнала на пульт ПЦО охраны (ОС);  
- система контроля удаленного доступа (СКУД); 

	3. 
	Наименование и местоположение объекта 
	Здание, расположенное по адресу, Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.6 и 8 (флигель), в котором размещен Ивангородский музей (далее – Объект, музей)

	4. 
	Условия и сроки (периоды) выполнения работ.
	Срок выполнения Работ – не позднее 90 календарных дней с даты заключения контракта

	5. 
	Основание для проектирования
	После проведенного ремонта возникла необходимость модернизации системы АПС, СОУЭ, ОС, СКУД.

	6. 
	Цель
	Получение готовой рабочей документации для проведения монтажных и пуско-наладочных работ части слаботочных систем в здании Ивангородского музея, расположенного по адресу, Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.6 и 8.

	7. 
	Основные показатели по проектируемому Объекту
	Общая площадь здания особняка Ф.Я. Пантелеева 847,6 м2 и флигеля 116,7 м2. 

	8. 
	Виды работ
	Подготовительные и проектные работы

	9. 
	Исходные данные
	Направляются Подрядчику по отдельному запросу по указанной в реквизитах Контракта электронной почте в формате «pdf» или в виде скан-копий

	10. 
	Виды и объемы Работ, подлежащие выполнению, выделение этапов Работ
	Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы (ознакомление с имеющейся проектной документацией на слаботочные системы Объекта, провести обмерные и обследовательские работы (при необходимости)) и разработать рабочую документацию на основе имеющегося проекта слаботочных систем Объекта в соответствии с условиями Контракта и Описанием объекта закупки

	11. 
	
	1 этап:

	12. 
	
	По результатам выполнения предварительных работ и на основании их результатов совместно с Заказчиком провести обсуждение и принятие решения о модернизации существующих слаботочных сетей АПС и ОС в помещениях Объекта под нужды музея; 
Осуществить подбор оборудования и программного обеспечения для систем АПС, СОУЭ, ОС, СКУД. 
Решение о модернизации инженерных сетей в помещениях музея оформлять в письменном виде в соответствии с Описанием объекта закупки.  
Внесение изменений в рабочую документацию имеющихся на Объекте проектов слаботочных систем выполняются в соответствии с требованиями Контракта. 

	13. 
	
	Разработать повышение типа оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Объекта до 3 речевого типа. 
Подготовить расчет необходимой мощности звукового давления и расположения динамиков СОУЭ на Объекте.

	14. 
	
	2 этап:

	15. 
	
	Подготовка рабочей документации на работы по модернизации АПС и ОС в помещениях Объекта в соответствии с требованиями Контракта (стадии «Рабочий проект»)

	16. 
	
	Согласование с Заказчиком рабочей документации и других Работ в соответствии с Описанием объекта закупки

	17. 
	Состав и содержание изыскательских работ и рабочей документации
	[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark171]Состав разрабатываемой документации

	18. 
	
	Рабочая документация в составе:

	19. 
	
	· раздел «Пояснительная записка» с описанием принятых технических решений;
· раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» с описанием алгоритма работы системы;
· Спецификация и графическая часть.

	20. 
	
	Подраздел «Сети связи» с учетом наличия на Объекте имеющейся проектной документации на:
· система автоматической пожарной сигнализации (АПС) 
· системы автоматического газового пожаротушения (АУГП);
– система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ); 
– охранная системы с выводом тревожного сигнала на пульт ПЦО охраны (ОС) (с учетом рубежей охраны для особо ценных музейных предметов);  
– система контроля удаленного доступа (СКУД); 

	21. 
	
	В составе рабочей документации по модернизацию АПС и ОС Ивангородского музея должны содержаться все необходимые графические и иные материалы, необходимые при производстве работ, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации и состоящие из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, включающая в себя основные комплекты рабочих чертежей, ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	22. 
	Требования к проектной работе и рабочей документации
	Разработку рабочей документации вести в соответствии с

	23. 
	
	- Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	24. 
	
	- ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

	25. 
	
	В рабочей документации предусмотреть перечень пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода в эксплуатацию сети инженерно-технического обеспечения и другое оборудования, включая АПС, СОУЭ, СКУД, ОС и другие системы и оборудования

	26. 
	
	В документации должны быть предусмотрены мероприятия по вывозу и утилизации строительного мусора в ходе проведения строительно-монтажных работ и по их окончании.

	27. 
	
	Проектирование инженерных систем и оборудования, по возможности, необходимо выполнить в пределах выделенных собственником здания нагрузок и мощностей, с учетом имеющихся на Объекте предыдущих слаботочных систем.

	28. 
	
	В случае превышения сметной документации на модернизацию АПС и ОС Объекта на сумму свыше 10 млн. рублей провести оценку смет с предоставлением положительных результатов  независимой экспертной организации Заказчику.

	29. 
	
	Окончательный состав рабочей документации согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

	30. 
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика) и всеми изменениями которые внесены в Методику на момент проведения Подрядчиком проверки сметной документации в целях установления соответствия сметной стоимости утвержденным сметным нормативам (сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов).

	31. 
	
	Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом.

	32. 
	
	Сметной документацией предусмотреть затраты на выполнение работ по авторскому надзору, строительному контролю (техническому надзору), на зимнее удорожание, резерв средств на непредвиденные работы и затраты по работам, на пуско-наладочные работы и испытания, затраты вывоза мусора и на профессиональную уборку помещений после завершения всех работ  

	33. 
	
	Установить при проектировании, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875, приоритет российских производителей соответствующего оборудования с предоставлением сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

	34. 
	
	Применение прайс-листов импортных производителей оборудования необходимо согласовать с Заказчиком, предоставить конъюнктурный анализ стоимости и пояснительную записку об отсутствии аналогов материалов и оборудования на российском рынке.

	35. 
	
	Конъюнктурный анализ необходимо оформить на основании 3 (трех) прайс-листов в табличной форме с указанием наименования поставщика и стоимости материалов или оборудования. Стоимость в прайс-листах должна быть указана в российской валюте – рублях с расшифровкой включенных стоимость затрат (НДС и транспортные расходы). При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке до объекта.

	36. 
	
	Сметная документация должна быть разработана для каждой системы рабочей документации в отдельности для поэтапной её реализации.

	37. 
	
	Подрядчик обязан (на период гарантийных обязательств по Контракту) предоставить по требованию Заказчика расчет начальной максимальной цены контракта (НМЦК), выполненный в специализированной сметной программе (в которой выполнен расчет основной сметы по Контракту), в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» 

	38. 
	Требования о порядке проведения согласований рабочей документации
	Проектно-сметная документация и инженерные изыскания должны быть согласованы с:
- Заказчиком;
- с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями, владельцами сетей, чьи интересы могут быть затронуты в ходе производства работ.
- с другими организациями (при необходимости).

	39. 
	
	Разработанная рабочая документация должна иметь все необходимые согласования для дальнейшей реализации работ в натуре. При отсутствии каких-либо согласований, не позволяющих выполнить работы по разработанной рабочей документации, Подрядчик за свой счет подготавливает комплект необходимых документов, получает требуемые согласования и предоставляет результат (согласование документации) в адрес Заказчика.

	40. 
	
	Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком проектные решения и спецификацию оборудования по мере разработки разделов рабочей документации. 

	41. 
	Нормативно-правовая база
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями) «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 (с изменениями) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Приказ Минкультуры России от 23.07.2020 №827 (с изменениями) «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета. Хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций»;
-Письмо Комитета по строительству Ленинградской области от 01.12.2023 № кстр-02-12888/2023;  
- ГОСТ Р 50776-95 (с изменениями) «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
- ГОСТ Р 51241-2008 (с изменениями) «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
- ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;
- ГОСТ 21.501-2018. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» (введен в действие приказом Росстандарта от 18.12.2018 № 1121-ст);
- ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 59638-2021 (с изменениями) «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техобслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 (с изменениями) «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техобслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 52436-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 71934-2025 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершение или совершения террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*;
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 и СНиП 31-05-2003) «Общественные здания и сооружения»;
- СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожара. Требования пожарной безопасности»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- СП 484.1311500.2020 (с изменениями) «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи (утв. Минэлектротехприбора СССР от 29.05.1990)
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание; 
а также иные нормативные и правовые акты, действующие на территории Российской Федерации.

	42. 
	Требования к оформлению и комплектования результата Работ
	Документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе (на USB флеш-накопителе); текст и графическая часть разработанной документации в формате переносимого документа - в формате «pdf»; текстовая часть в формате «doc», графическая часть в среде «dwg» и «pdf»; сметная документация – в формате сметной программы 
(в сметной программе и в формате Excel).

	43. 
	
	Положительное заключение экспертной организации (при необходимости её проведения) по результатам проверки проектно-сметной документации передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах в виде документа на бумажном носителе (не должно быть помарок, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также повреждений; листы должны быть прошиты (с указанием количества сшитых страниц), пронумерованы и скреплены печатью организации по проведению экспертизы; собственноручные подписи экспертов (с указанием инициалов и фамилии) проставляются на последнем листе заключения экспертизы

	44. 
	
	Состав и содержание USB-флэш-накопителя должно соответствовать комплекту передаваемой документации. Каждый раздел комплекта (книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в рассортированном виде по папкам, в соответствии с передаваемой документацией на бумажном носителе.

	45. 
	
	В передаваемой Заказчику электронной версии разработанного рабочего проекта должны присутствовать все необходимые подписи, печати и штампы (отв. лиц, организаций и т.д.). 

	46. 
	
	Все передаваемые документы (разработанные Подрядчиком) должны быть оформлены в установленном порядке в цвете.

	47. 
	
	Документация передается Заказчику с оформлением акта приема-передачи документации в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон).
Передаваемая документация должна быть разложена по порядку, в соответствии с передаваемым актом приема-передачи, либо реестром согласованного с Заказчиком. 

	48. 
	
	Информационная модель с использованием BIM технологий - в 2-х экземплярах - на электронных носителях (USB-флэш-накопителях)

	49. 
	Соответствие требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
	Наличие лицензии МЧС у Подрядчика на монтаж, пусконаладку и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности;
Наличие действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО);
Наличие аттестации в МЧС специалистов Подрядчика на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности;  

	50. 
	Особые условия
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан назначить уполномоченных лиц по исполнению Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

	51. 
	
	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, Подрядчик обязан представить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, то есть физических и юридических лицах, список представителей Подрядчика и привлеченных Подрядчиком для исполнения им обязательств по Контракту работников (далее – работники Подрядчика).

	52. 
	
	Заказчик обеспечивает допуск на Объект работников Подрядчика на основании направленного в адрес Заказчика и согласованного списка работников с сопроводительной однозначно идентифицирующей работника и его полномочия.

	53. 
	
	Подрядчик обязан использовать для выполнения Работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение Работ, предусмотренных Контрактом.

	54. 
	
	По завершению работ Подрядчик обязан восстановить до первоначального состояния места, затронутые Подрядчиком при выполнении работ, где были выполнены вскрытия, демонтаж конструкций и другие вмешательства в элементы Объекта.

	55. 
	
	Подрядчик устраняет недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации Контракта, за собственный счет, относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям Контракта. Для участия в составлении акта выявленных недостатков и нарушений, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

	56. 
	Требования к гарантийному сроку на работы и объему предоставления гарантий качества
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с Контрактом.

	57. 
	
	[bookmark: dst101264]Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских, обследовательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе монтажных и пуско-наладочных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. 
Таким образом, при обнаружении недостатков в разработанной рабочей документации в ходе реализации проектных решений по модернизации слаботочных систем Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные изыскательские, обследовательские работы и/или переделать рабочую документацию в срок, установленный Заказчиком, а также возместить Заказчику причиненные убытки

	58. 
	
	Подрядчик без дополнительной оплаты в установленном Заказчиком порядке предоставляет необходимые пояснения, документы и обоснования, вносит по результатам согласований изменения и дополнения в рабочую документацию или производит необходимые проектные, обследовательские, изыскательские работы, оплачивает и получает положительное заключение экспертизы (экспертиз) откорректированных результатов работ.

	59. 
	Требования к энергосбережению и повышении энергетической эффективности
	Принимать обоснованные и оптимальные технологические, конструктивные, инженерно-технические и проектные решения в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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