


Описание объекта закупки
Источник финансирования: средства бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
Срок поставки: Не более 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора.
Место поставки: 187010, Ленинградская обл., Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Победы, д.34.
Условия поставки: Доставка до склада Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика, включая погрузо-разгрузочные работы.
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не выставочным образцом), выпуска не ранее года поставки.
Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза (наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии, знак ЕАС).
Допускается предложение эквивалентного товара (аналога) других производителей, полностью соответствующего всем техническим характеристикам, указанным в таблице ниже.

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	
	

	Маршрутизатор
	26.30.11.120-00000002
	2
	Штука

	Накопитель данных внутренний
	26.20.21.110-00000002
	1
	Штука

	Телефонный аппарат
	26.30.23.000-00000002
	1
	Штука


Технические характеристики (Требуемые значения):
1. Маршрутизатор (роутер)	
№	Наименование параметра	Требуемое значение	
Общие характеристики			
1	Тип устройства	Маршрутизатор (роутер)	
2	Основной цвет	Чёрный	
Беспроводная связь			
3	Стандарт беспроводной связи	802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac/n/a/b/g	
4	Частотный диапазон	2,4 ГГц и 5 ГГц	
5	Максимальная скорость беспроводного соединения	2976 Мбит/с	
6	Количество внешних антенн	4	
7	Поддержка MU-MIMO	Да	
8	Поддержка Beamforming	Да	
Порты и интерфейсы			
9	Количество портов WAN	1 (RJ-45, 1 Гбит/с)	
10	Количество портов LAN	4 (RJ-45, 1 Гбит/с)	
11	Скорость портов WAN/LAN	1000 (1 Гбит/с)	
Функциональные возможности			
12	Поддержка IPv6	Да	
13	Поддержка IPTV	Да	
14	Поддержка VPN	IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP	
15	Поддержка VLAN	Да	
16	Поддержка IGMP Multicast	Да	
17	Поддержка OneMesh	Да	
18	Межсетевой экран (Firewall)	Да	
19	Поддержка QoS	Да	
Аппаратная часть			
20	Процессор	Двухъядерный	
Эксплуатационные характеристики			
21	Рабочая температура	0 ~ 40 °C	
22	Влажность при эксплуатации	от 10% до 90% (без конденсата)	
23	Габариты (Ш x Г x В)	260,2 x 135 x 41,6 мм	
24	Блок питания	Внешний	
Дополнительные требования			
25	Гарантийный срок	Не менее 36 месяцев	Подтверждается дистрибьютором
26	Страна происхождения	Не регламентируется (с учётом ограничений по 44-ФЗ)	
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ
 Комплект поставки (на каждую единицу):
· Wi-Fi-роутер — 1 шт.
· Блок питания (адаптер) — 1 шт.
· Кабель Ethernet (патч-корд) — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации на русском языке — 1 экз.
· Гарантийный талон — 1 экз.
Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку производителя, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.
ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Гарантийный срок на товар: не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты поставки.
В течение гарантийного срока Поставщик (или авторизованный сервисный центр) обязуется осуществлять гарантийное обслуживание в соответствии с законодательством РФ и правилами производителя.
Ремонт или замена неисправного товара производится в срок не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента обращения Заказчика.
·  В случае обнаружения недостатков (несоответствие характеристикам, механические повреждения, скрытые дефекты) составляется акт, и Поставщик обязуется устранить их за свой счёт в согласованные сроки.
2. Накопитель данных внутренний (MSI SPATIUM S270 480 ГБ или эквивалент)


№	Наименование параметра (из КТРУ)	Требуемое значение	Значение для MSI SPATIUM S270 480 ГБ
Обязательные характеристики			
1	Тип устройства	SSD	SSD
2	Форм-фактор	2,5 дюйма	2,5"
3	Наличие интерфейсов	SATA III	SATA III (6 Гбит/с)
4	Объем накопителя	≥ 480 ГБ	480 ГБ
5	Скорость записи	≥ 400 МБ/с	450 МБ/с
6	Скорость чтения	≥ 500 МБ/с	500 МБ/с
Необязательные характеристики			
7	Тип памяти	TLC	3D NAND (TLC)
8	Ресурс записи (TBW)	≥ 250 ТБ	250 ТБ
9	Среднее время между отказами (MTBF)	≥ 2 000 000 часов	2 000 000 часов
10	Поддержка TRIM	Да	Да
11	Поддержка S.M.A.R.T.	Да	Да
12	Толщина накопителя	≤ 7 мм	7 мм
13	Рабочая температура	0°C – 70°C	0°C – 70°C
14	Потребляемая мощность (макс.)	≤ 2,5 Вт	2,0 Вт
15	Гарантийный срок	≥ 60 месяцев	60 месяцев (5 лет)
Комплект поставки (на каждую единицу):
· Накопитель SSD — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации (на русском языке) — 1 экз.
· Гарантийный талон — 1 экз.
Товар должен быть упакован в индивидуальную антистатическую упаковку производителя, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.
ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Гарантийный срок на товар: не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты поставки.
 В течение гарантийного срока Поставщик (или авторизованный сервисный центр) обязуется осуществлять гарантийное обслуживание в соответствии с законодательством РФ и правилами производителя.
Ремонт или замена неисправного товара производится в срок не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента обращения Заказчика.
3. Телефонный аппарат  (Panasonic KX-TG6811RUM или эквивалент)
№	Наименование параметра	Требуемое значение	Примечание
Общие характеристики			
1	Тип устройства	Телефон беспроводной (DECT)	
2	Стандарт связи	DECT / GAP	
3	Рабочая частота	1880–1900 МГц	
4	Количество трубок в комплекте	1	
5	Возможность подключения дополнительных трубок	До 6 трубок	
6	Количество телефонных линий	1	
Дисплей и управление			
7	Наличие дисплея	Да (на трубке)	
8	Тип дисплея	Монохромный	
9	Подсветка дисплея	Да	
10	Подсветка клавиатуры	Да	
11	Язык меню	Русский (и другие языки)	
Функциональные возможности			
12	Определитель номера (АОН / Caller ID)	Да	
13	Голосовой АОН	Да	
14	Память журнала вызовов	≥ 50 записей	
15	Телефонная книга	≥ 120 записей	
16	Спикерфон (громкая связь) на трубке	Да	Обязательный параметр
17	Полифонические мелодии звонка	Да (≥ 32 тона)	
18	Количество мелодий звонка	≥ 40	
19	Функция «Радионяня»	Да	
20	Ночной режим	Да	
21	Будильник / часы	Да	
22	Быстрый набор номера	Да	
23	Интерком (внутренняя связь между трубками)	Да	
24	Конференц-связь	Да	
25	Поиск трубки	Да	
26	Блокировка клавиатуры	Да	
27	Функция резервного питания	Да	
28	Снижение уровня фонового шума	Да	
29	ECO-режим (снижение мощности радиосигнала)	Да	
Питание и время работы			
30	Тип аккумулятора	Ni-MH (AAA x 2)	
31	Время работы в режиме разговора	До 15 часов	
32	Время работы в режиме ожидания	До 170 часов	
33	Время зарядки аккумулятора	Не более 7 часов	
Физические характеристики			
34	Основной цвет	Серый металлик (или эквивалент)	
35	Габариты базового блока (Ш x В x Г)	≤ 107 x 86 x 77 мм	
36	Габариты трубки (Ш x В x Г)	≤ 48 x 29 x 164 мм	
37	Вес базового блока	≤ 98 г	


Комплект поставки (на каждую единицу):
· База (базовый блок) — 1 шт.
· Трубка — 1 шт.
· Аккумуляторы Ni-MH (AAA) — 2 шт.
· Блок питания (адаптер) — 1 шт.
· Телефонный кабель — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации на русском языке — 1 экз.
· Гарантийный талон — 1 экз.
· Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку производителя, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.
Гарантийный срок на товар: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты поставки.
В течение гарантийного срока Поставщик (или авторизованный сервисный центр) обязуется осуществлять гарантийное обслуживание в соответствии с законодательством РФ и правилами производителя.
 Ремонт или замена неисправного товара производится в срок не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента обращения Заказчика.


