	Стол ученический двухместный
	Верхняя часть изготовлена из профильной трубы овального сечения 
50х30 мм, толщина металла не менее 1,5мм, трубы квадратного сечения не менее 20х20 мм, толщина металла не менее 1,2мм и верхнего кронштейна из гнутого 
листового металла. Все детали верхней части опоры соединены с 
помощью сварки. В трубе квадратного сечения размещены резьбовые отверстия М6 
для крепления металлического перфорированного экрана. Нижняя часть опоры изготовлена из профильной трубы овального сечения 45х25мм, толщина металла не менее 1,5мм, которая согнута из единого фрагмента трубы методом холодной дорновой гибки под углом 100° (R100мм) и представляет собой L-образную деталь, в которой размещены резьбовые отверстия на уровнях, соответствующих ростовым группам. В местах изгибов отсутствует гофра, разрывы и изломы. На внешний радиус изгиба трубы приварен кронштейн из листового гнутого материала (бугель) и 
установлена пластиковая угловая опора, которая закреплена к кронштейну с помощью винта. Наличие возможности регулировки неровности пола. На открытом торце в нижней части опоры установлен пластиковый опорный наконечник. Металлокаркас имеет комбинированный цвет: верхняя часть 6018, нижняя часть 7035 . Для устойчивости парты, основание у пола нижних боковых опорных ног имеет размер не менее 493 мм. Для жесткости конструкции боковые опорные ножки соединены между собой в нижней части металлической перемычкой не менее 40х20мм длиной 1075 мм, соединение винтовое.
Столешница ЛДСП не менее 1200х500 мм, верхняя часть имеет пластиковое покрытие серого цвета 1478, общая толщина столешницы не менее 18 мм. Края столешницы закругленные. Окантовка столешницы 2мм, в цвет ЛДСП. 
Столешница имеет регулировку угла наклона от 0 до 15 градусов. Механизм регулировки угла наклона должен обеспечивать регулировку угла наклона одним движением, без болтовых соединений, с использованием ростомата и демпфера.
Наличие крючков для рюкзаков с обеих сторон опорных ног.
Защитный перфорированный экран изготовлен из металла, окрашен порошковой краской цвета 6018. Размер не менее 1030х270 мм, закреплен к боковым опорным ножкам на 4 винта  М6х12. Размер перфорации не более 129х9 мм.  Для придания жесткости к экрану приварены ребра жесткости с резьбовыми отверстиями для установки механизма регулировки угла наклона столешницы.
Ростовая группа 3-5, маркировка роста указана на боковых опорных ножках.
Стоимость должна учитывать доставку парт по адресу Ленинградская область, г. Гатчина пр-кт.25 Октября 2 "А", подъем парт на третий этаж и их сборку.



