                                       Д О Г О В О Р   № 

                                         возмездного оказания услуг 
 Г.Луга                                                                                        2026г.
__________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны  и Муниципальное общеобразовательное учреждение ««Оредежская средняя общеобразовательная школа» , именуемое в дальнейшем «Заказчик », в лице  директора  Андреева Анна Сергеевна, действующего    на основании Устава  с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» ,  заключили настоящий договор о нижеследующем :

                                                1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению ремонта теплотрассы, расположенной в границах земельного участка по адресу 188222, Ленинградская область, Лужский район, посёлок Приозёрный, улица Центральная, дом 9А. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работу 

1.3.Сроки выполнения работ:

   -начало :                       01 октября 2026г.

  -окончание :                  25 октября 2026г.
                                2.СТОИМОСТЬ  ДОГОВОРА И ВЗАИМОРАСЧЕТ СТОРОН 

2.1. Стоимость работ, выполненных Исполнителем  по настоящему договору, составляет 396 722,95 руб. (Триста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать два руб. 95 коп.) НДС не облагается.

2.2. Оплата выполненных работ производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3.Заказчик производит оплату после подписания акта выполненных работ в полном объеме.

                                3. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ 

3.1.Заказчик обеспечивает свободную рабочую зону 

3.2.Уборка строительного мусора осуществляется Заказчиком самостоятельно.

3.3.Подтверждением выполнения условий Договора является подписанный сторонами АКТ, который составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 3-х дней с момента получения.

3.4.Изменение сроков исполнения, а также расторжение Договора возможны по соглашению сторон.

3.5.Исполнитель не несет ответственности за порывы и протечки, вызванные гидравлическими испытаниями системы, устранение таковых производится за дополнительную плату.

                                           4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

4.2.В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.4.В случае наступления обстоятельств (стихийных бедствий, гражданских беспорядков и пр.), являющихся по законодательству РФ, непреодолимой силой, ни одна из сторон не будет считаться нарушившей условия настоящего Договора, а срок действия Договора откладывается на срок, в течение которого они будут действовать.

                         5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

5.3.Споры возникшие при исполнении или расторжении настоящего Договора, разрешаются сторонами путем проведения переговоров.

     В случае не достижения соглашения путем переговоров , стороны передают споры на рассмотрение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

                          6.АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

    ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                          ЗАКАЗЧИК: 

	МОУ «Оредежская СОШ»

	ИНН 4710006131  

	КПП 471001001

	Ленинградская обл. Лужский р-он п.Оредеж ул.Некрасова д.20

	КФ ЛужскогоМР ЛО

( МОУ «Оредежская  СОШ»)

	ОКЦ№1 Северо-Западного ГУ Банка России

	//УФК по Ленинградской области г.СПб                                     

	Казначейский счет:03234643416330004500

	БИК 044030098

	Единый казначейский счет:40102810745370000098     
Лицевой счет 

21 514 500 031 / 20 514 500 031         

	Директор



	_______________________

	Андреева А.С.
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	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
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	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	ФГИС ЦС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ленинградская область, Лужский район
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оредежская средняя общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза А.И. Семенова»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование объекта капитального строительства)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена теплотрассы, расположенной в границах земельного участка по адресу 188222, Ленинградская область, Лужский район, посёлок Приозёрный, улица Центральная, дом 9А. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (наименование работ и затрат)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	396,72
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	355,64
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	50,86
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	11,35
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	92,04
	чел.-ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	16,43
	чел.-ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ГЭСН46-03-007-02
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	м3
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,808
	
	
	
	
	2 100,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	23,8
	
	3,808
	
	
	551,63
	
	2 100,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8,12
	
	1,2992
	115,43
	1,77
	204,31
	
	265,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	16,23
	
	2,5968
	2,11
	1,61
	3,40
	
	8,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 374,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 100,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 163,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	1 239,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 111,69
	 
	5 777,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ГЭСН27-06-007-01
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=20 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7158
	
	
	
	
	832,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	7,46
	1,15
	1,7158
	
	
	485,43
	
	832,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 348,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,085
	
	
	
	
	2 750,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,01
	
	
	1 639,10
	
	16,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,01
	
	
	679,60
	
	6,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,19
	1,25
	0,0475
	95,25
	1,65
	157,16
	
	7,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.08.06-011
	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне самоходные, максимальная глубина резки 480 мм, мощность 62 кВт (84 л.с.)
	маш.-ч
	13,54
	1,25
	3,385
	1 562,29
	1,45
	2 265,32
	
	7 668,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	13,54
	1,25
	3,385
	
	
	679,60
	
	2 300,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	1,6
	1,25
	0,4
	2 007,70
	1,65
	3 312,71
	
	1 325,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,6
	1,25
	0,4
	
	
	679,60
	
	271,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,81
	1,25
	0,2025
	
	
	1 461,12
	
	295,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	1,25
	0,2025
	
	
	591,34
	
	119,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	569,98
	
	1,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	591,34
	
	1,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,34
	1,25
	0,085
	
	
	405,46
	
	34,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	1,25
	0,085
	
	
	591,34
	
	50,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	904,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,31
	
	0,662
	35,71
	0,82
	29,28
	
	19,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,00008
	
	0,000016
	907 036,67
	1,05
	952 388,50
	
	15,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1
	
	0,2
	
	
	1 122,63
	
	224,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	40
	
	8
	43,60
	1,85
	80,66
	
	645,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 836,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	ФСБЦ-01.2.03.07-0025
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С
	т
	0,06
	
	0,012
	17 049,78
	1,59
	27 109,15
	
	325,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 583,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	5 267,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	4 081,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 556,65
	 
	23 511,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=1 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,545
	
	
	
	
	777,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	0,7725
	
	
	481,02
	
	371,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	77,25
	
	0,7725
	
	
	525,15
	
	405,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	154,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,375
	
	
	
	
	221,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,375
	
	
	405,46
	
	152,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,375
	
	
	591,34
	
	221,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	0,75
	2,11
	1,61
	3,40
	
	2,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	240
	
	2,4
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 153,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	999,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	1 019,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	539,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	271 209,00
	 
	2 712,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ГЭСН01-01-009-20
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0556
	1
	0,0556
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=55,6 / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 825,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,276125
	
	
	
	
	1 546,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.01.05-084
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
	маш.-ч
	32,75
	1,25
	2,276125
	947,64
	1,31
	1 241,41
	
	2 825,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	32,75
	1,25
	2,276125
	
	
	679,60
	
	1 546,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 372,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 546,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 423,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	604,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 114,57
	 
	6 400,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=2 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,542
	
	
	
	
	1 703,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	1,15
	3,542
	
	
	481,02
	
	1 703,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 703,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 703,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	1 516,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	
	
	579,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189 970,50
	 
	3 799,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ГЭСНр66-01-016-03
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=30 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,53
	
	
	
	
	5 529,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,1
	
	10,53
	
	
	525,15
	
	5 529,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,642
	
	
	
	
	497,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,94
	
	0,582
	
	
	1 643,14
	
	956,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,94
	
	0,582
	
	
	794,34
	
	462,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,06
	
	
	569,98
	
	34,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,06
	
	
	591,34
	
	35,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,78
	
	0,534
	4,35
	1,23
	5,35
	
	2,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,65
	
	0,495
	114,64
	1,17
	134,13
	
	66,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,41
	
	0,123
	41,38
	1,7
	70,35
	
	8,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 096,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 027,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	5 364,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 652,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 375,87
	 
	15 112,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ГЭСНр66-01-026-02
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,28
	
	
	
	
	1 212,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,14
	
	2,28
	
	
	531,77
	
	1 212,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	114,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	118,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,2
	
	
	569,98
	
	114,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,2
	
	
	591,34
	
	118,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 444,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 330,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	1 184,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	585,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 607,28
	 
	3 214,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ГЭСН24-01-008-02
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм
	км
	0,032
	1
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,824096
	
	
	
	
	13 698,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	620,22
	1,15
	22,824096
	
	
	600,17
	
	13 698,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 631,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,6952
	
	
	
	
	1 677,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,44
	1,25
	0,0176
	
	
	1 643,14
	
	28,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,44
	1,25
	0,0176
	
	
	794,34
	
	13,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	29
	1,25
	1,16
	1 416,22
	1,3
	1 841,09
	
	2 135,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	29
	1,25
	1,16
	
	
	591,34
	
	685,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	22,79
	1,25
	0,9116
	994,01
	1,13
	1 123,23
	
	1 023,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	22,79
	1,25
	0,9116
	
	
	679,60
	
	619,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,026
	
	
	569,98
	
	14,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	1,25
	0,026
	
	
	591,34
	
	15,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	107,81
	1,25
	4,3124
	
	
	44,71
	
	192,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	14,5
	1,25
	0,58
	
	
	405,46
	
	235,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	14,5
	1,25
	0,58
	
	
	591,34
	
	342,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 750,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,11
	
	0,00352
	30 195,36
	1,59
	48 010,62
	
	169,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.01.06-0033
	Смазка графитная общего назначения
	кг
	38,19
	
	1,22208
	88,46
	1,82
	161,00
	
	196,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	19
	
	0,608
	35,71
	0,82
	29,28
	
	17,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	10,395
	
	0,33264
	
	
	9,73
	
	3,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.06.10-0011
	Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм
	м
	87,72
	
	2,80704
	126,57
	1,97
	249,34
	
	699,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	50
	
	1,6
	155,63
	0,79
	122,95
	
	196,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	03.1.02.03-0014
	Известь хлорная, сорт I
	т
	0,0012
	
	0,0000384
	26 885,00
	1,63
	43 822,55
	
	1,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	07.2.07.11-0002
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,01
	
	0,00032
	106 957,98
	1,34
	143 323,69
	
	45,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	12.1.02.15-0041
	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
	м2
	76,5
	
	2,448
	126,14
	1,36
	171,55
	
	419,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	07.2.07.11
	Опоры скользящие и катковые
	т
	1,63
	
	0,05216
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П,Н
	12.2.03.06-0001
	Пластина замковая из полиэтилена
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 758,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	ФСБЦ-24.1.01.06-0034
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, наружный диаметр трубы 76 мм
	компл
	
	
	8
	621,04
	1,18
	732,83
	
	5 862,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	ФСБЦ-23.4.01.03-0072
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	1010
	
	32,32
	1 279,67
	1,16
	1 484,42
	
	47 976,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 376,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	17 990,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	9 671,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 195 597,81
	 
	102 259,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ГЭСН24-01-008-03
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,002
	1
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,502774
	
	
	
	
	901,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	653,38
	1,15
	1,502774
	
	
	600,17
	
	901,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16845
	
	
	
	
	104,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,44
	1,25
	0,0011
	
	
	1 643,14
	
	1,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,44
	1,25
	0,0011
	
	
	794,34
	
	0,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	29
	1,25
	0,0725
	1 416,22
	1,3
	1 841,09
	
	133,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	29
	1,25
	0,0725
	
	
	591,34
	
	42,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	22,79
	1,25
	0,056975
	994,01
	1,13
	1 123,23
	
	64,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	22,79
	1,25
	0,056975
	
	
	679,60
	
	38,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,001625
	
	
	569,98
	
	0,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	1,25
	0,001625
	
	
	591,34
	
	0,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	131,02
	1,25
	0,32755
	
	
	44,71
	
	14,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	14,5
	1,25
	0,03625
	
	
	405,46
	
	14,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	14,5
	1,25
	0,03625
	
	
	591,34
	
	21,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,113
	
	0,000226
	30 195,36
	1,59
	48 010,62
	
	10,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.01.06-0033
	Смазка графитная общего назначения
	кг
	38,47
	
	0,07694
	88,46
	1,82
	161,00
	
	12,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	26
	
	0,052
	35,71
	0,82
	29,28
	
	1,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,88
	
	0,02376
	
	
	9,73
	
	0,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.06.10-0011
	Ленты антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,7 мм
	м
	99,76
	
	0,19952
	126,57
	1,97
	249,34
	
	49,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	53
	
	0,106
	155,63
	0,79
	122,95
	
	13,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	03.1.02.03-0014
	Известь хлорная, сорт I
	т
	0,0015
	
	0,000003
	26 885,00
	1,63
	43 822,55
	
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	07.2.07.11-0002
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,01
	
	0,00002
	106 957,98
	1,34
	143 323,69
	
	2,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	12.1.02.15-0041
	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
	м2
	79,3
	
	0,1586
	126,14
	1,36
	171,55
	
	27,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	07.2.07.11
	Опоры скользящие и катковые
	т
	1,43
	
	0,00286
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П,Н
	12.2.03.06-0001
	Пластина замковая из полиэтилена
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 354,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	ФСБЦ-24.1.01.06-0035
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, наружный диаметр трубы 89 мм
	компл
	
	
	14
	707,38
	1,18
	834,71
	
	11 685,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	ФСБЦ-23.4.01.03-0073
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	1010
	
	2,02
	1 595,30
	1,16
	1 850,55
	
	3 738,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 006,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	1 177,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	633,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 294 780,00
	 
	18 589,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ГЭСН24-01-043-03
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=4 / 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0102
	
	
	
	
	1 095,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	4,37
	1,15
	2,0102
	
	
	545,01
	
	1 095,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 166,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,71
	
	
	
	
	563,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,42
	1,25
	0,71
	
	
	1 643,14
	
	1 166,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,42
	1,25
	0,71
	
	
	794,34
	
	563,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 826,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	ФСБЦ-23.8.02.02-0015
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	10
	
	4
	4 445,03
	1,02
	4 533,93
	
	18 135,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 659,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	1 941,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	1 043,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 868,65
	 
	23 947,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ГЭСН24-01-043-02
	Установка переходов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 х 89 мм (прим)
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=4 / 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0056
	
	
	
	
	1 093,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	4,36
	1,15
	2,0056
	
	
	545,01
	
	1 093,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 166,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,71
	
	
	
	
	563,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,42
	1,25
	0,71
	
	
	1 643,14
	
	1 166,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,42
	1,25
	0,71
	
	
	794,34
	
	563,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 823,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	ФСБЦ-23.8.02.03-0007
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89/76 мм, наружный диаметр изоляции 160/140 мм, длина 1500 мм
	шт
	10
	
	4
	3 283,55
	1,02
	3 349,22
	
	13 396,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 657,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	1 938,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	1 042,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 003,98
	 
	19 201,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ГЭСН24-01-032-02
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	10 компл
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=2 / 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,0413
	
	
	
	
	5 433,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	1
	1,15
	0,23
	
	
	481,02
	
	110,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,97
	1,15
	1,3731
	
	
	525,15
	
	721,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	22,35
	1,15
	5,1405
	
	
	591,34
	
	3 039,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	9,99
	1,15
	2,2977
	
	
	679,60
	
	1 561,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	164,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1075
	
	
	
	
	63,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,43
	1,25
	0,1075
	
	
	569,98
	
	61,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,43
	1,25
	0,1075
	
	
	591,34
	
	63,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2
	1,25
	0,5
	4,35
	1,23
	5,35
	
	2,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9
	1,25
	2,25
	
	
	44,71
	
	100,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,089
	
	0,0178
	340,41
	1,87
	636,57
	
	11,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,4
	
	0,08
	114,64
	1,17
	134,13
	
	10,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,41
	
	1,482
	
	
	9,73
	
	14,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,79
	
	0,558
	155,63
	0,79
	122,95
	
	68,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	0,27
	
	0,054
	104,63
	1,2
	125,56
	
	6,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 773,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	ФСБЦ-18.1.09.11-0248
	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	10
	
	2
	4 619,56
	1,28
	5 913,04
	
	11 826,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	ФСБЦ-23.8.03.11-0008
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	20
	
	4
	683,79
	1,08
	738,49
	
	2 953,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 496,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	6 431,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	
	
	3 457,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152 206,95
	 
	30 441,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ГЭСН07-06-002-06
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	100 шт
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=16 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,80984
	
	
	
	
	3 597,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	11,56
	1,15
	2,12704
	
	
	481,02
	
	1 023,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	1,15
	2,93848
	
	
	525,15
	
	1 543,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	9,48
	1,15
	1,74432
	
	
	591,34
	
	1 031,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 774,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,244
	
	
	
	
	2 418,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	12,31
	1,25
	2,462
	
	
	1 643,14
	
	4 045,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,31
	1,25
	2,462
	
	
	794,34
	
	1 955,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	3,91
	1,25
	0,782
	
	
	932,09
	
	728,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,91
	1,25
	0,782
	
	
	591,34
	
	462,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	158,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,21
	
	0,0336
	3 486,80
	1,35
	4 707,18
	
	158,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	16
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 948,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 015,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-007.0-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	6 617,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	0,85
	62,05
	
	
	
	
	3 732,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133 116,63
	 
	21 298,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ГЭСН16-07-006-01
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2
	
	
	
	
	4 019,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,8
	
	7,2
	
	
	558,24
	
	4 019,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 234,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	1,8
	
	7,2
	92,95
	1,45
	134,78
	
	970,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,00064
	
	0,00256
	30 350,05
	1,46
	44 311,07
	
	113,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.2.03.03-0154
	Мастика битумно-кукерсольная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм
	т
	0,00049
	
	0,00196
	43 052,00
	1,78
	76 632,56
	
	150,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 253,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 019,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	4 863,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	2 459,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 144,15
	 
	12 576,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0576
	1
	0,0576
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=(57,6*10%) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,438528
	
	
	
	
	2 969,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	6,438528
	
	
	461,16
	
	2 969,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 969,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 969,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	2 642,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	
	
	1 009,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 952,95
	 
	6 621,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ГЭСН01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,05184
	1
	0,05184
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=(57,6-5,76) / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	588,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,522288
	
	
	
	
	354,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	8,06
	1,25
	0,522288
	828,16
	1,36
	1 126,30
	
	588,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,06
	1,25
	0,522288
	
	
	679,60
	
	354,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	943,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	354,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	326,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	
	
	138,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 170,91
	 
	1 408,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ГЭСН27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня (прим)
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=20 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,589
	
	
	
	
	2 910,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	24,3
	1,15
	5,589
	
	
	520,73
	
	2 910,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 311,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,73
	
	
	
	
	485,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,15
	1,25
	0,2875
	
	
	1 639,10
	
	471,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,15
	1,25
	0,2875
	
	
	679,60
	
	195,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	1,3
	1,25
	0,325
	
	
	2 058,02
	
	668,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,3
	1,25
	0,325
	
	
	679,60
	
	220,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,47
	1,25
	0,1175
	
	
	1 461,12
	
	171,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,47
	1,25
	0,1175
	
	
	591,34
	
	69,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,4
	35,71
	0,82
	29,28
	
	11,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 719,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	17,4
	
	3,48
	2 184,44
	0,86
	1 878,62
	
	6 537,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 396,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 837,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	
	
	2 222,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 587,65
	 
	17 317,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ГЭСН27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01
	100 м2
	-0,2
	1
	-0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=-20 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,2484
	
	
	
	
	-129,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	0,54
	2,3
	-0,2484
	
	
	520,73
	
	-129,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-81,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,05
	
	
	
	
	-33,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,1
	2,5
	-0,05
	
	
	1 639,10
	
	-81,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,1
	2,5
	-0,05
	
	
	679,60
	
	-33,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-245,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1,5
	2
	-0,6
	2 184,44
	0,86
	1 878,62
	
	-1 127,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-163,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	-184,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	
	
	-106,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 319,60
	 
	-1 663,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=20 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,312
	
	
	
	
	1 892,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	3,312
	
	
	571,48
	
	1 892,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	
	12,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	1 643,14
	
	8,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	794,34
	
	3,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0075
	
	
	1 639,10
	
	12,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0075
	
	
	679,60
	
	5,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	0,85
	1,25
	0,2125
	
	
	51,69
	
	10,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	569,98
	
	2,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	591,34
	
	2,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,012
	22 876,38
	0,74
	16 928,52
	
	203,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,1
	
	
	1 122,63
	
	112,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 254,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	ФСБЦ-04.2.04.01-0012
	Смеси асфальтобетонные холодные
	т
	7,14
	
	1,428
	8 168,47
	1,74
	14 213,14
	
	20 296,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 904,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 152,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	
	
	1 246,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 749,65
	 
	25 949,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=20 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1344
	
	
	
	
	1 219,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	4,6
	2,1344
	
	
	571,48
	
	1 219,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	0,14
	5
	0,14
	
	
	51,69
	
	7,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 227,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	ФСБЦ-04.2.04.01-0012
	Смеси асфальтобетонные холодные
	т
	1,21
	4
	0,968
	8 168,47
	1,74
	14 213,14
	
	13 758,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 219,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 378,34
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	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	
	
	798,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 810,05
	 
	17 162,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по разделу 1 Новый раздел
	355 638,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	248 953,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	50 858,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	26 703,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	11 346,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               Материалы
	160 045,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	     Строительные работы
	355 638,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	50 858,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	26 703,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	11 346,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               материалы
	160 045,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	69 051,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	37 632,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	62 204,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	69 051,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	37 632,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	     Компенсация НДС при УСН (МАТ+ОБ+ЭМ)*0,22
	41 084,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	396 722,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	     справочно:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	92,040138
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	16,433063
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


