Место доставки: Ленинградская область. Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, дом 32/2.
Порядок оплаты: оплата производится по факту доставки по адресу учреждения на основании счета и товарной накладной в течении 10 работы с дня приемки товара
Характеристика товара: Инструменты для трудов мальчиков и стеллаж для рассады по ботанике
Требования к доставке: силами поставщика по адресу заказчика, с разгрузкой 25 рабочих дней

	 
	Наименование
	Описание
	Картинка
	Кол-во
	Ед.изм

	1
	Долото
	Ширина
20 мм
Форма наконечника
плоское
Тип хвостовика
SDS-plus
Общая длина
250 мм
Вес нетто
0.26 кг
	[image: ]
	10
	Шт.

	2
	Ключ гаечный разводной
	Длина
150 мм
Трещотка
нет
Покрытие
нет
Материал
сталь
Max расстояние между губками (мм)
20
	[image: ]
	1
	Шт.

	3
	Набор ключей торцевых трубчатых 
	Тип
трубчатые
Размер min (мм)
8
Размер max (мм)
17
Покрытие
хромоникелевое
Материал
сталь
Количество в наборе
6 шт
Вид
миллиметровый
Форма
трубчатый
	[image: ]
	1
	компл.

	4
	Лобзик учебный
	Назначение
для веток, сучьев, дров
Количество режущих полотен
1
Длина режущего полотна
200 мм
Материал режущего полотна
рессорно-пружинная сталь
Материал рамы
сталь
Материал рукояти
пластик
По дереву
да
	[image: ]
	10
	Шт.

	5
	Набор надфилей
	Количество в наборе
6 шт
Алмазное напыление
нет
Форма
плоский тупоносый надфиль; плоский остроносый; квадратный; круглый; полукруглый; ножовочный;
Материал рукояти
пластик
Рабочая длина
90 мм
Общая длина
140 мм
Класс (№)
2
	[image: ]
	2
	компл.

	6
	Набор напильников
	Тип
по дереву и металлу
Тип инструмента
надфили
Количество в наборе
5 шт
Алмазное напыление
есть
Форма
квадратный/овальный/круглый/трехгранный/плоский
Материал рукояти
ПВХ
Рабочая длина
50 мм
Общая длина
140 мм
Класс (№)
отсутствует
	[image: ]
	2
	компл.

	7
	Набор отверток 
	Количество в наборе
6 шт
Материал рукояти
пластик
Цвет рукояти
черный

Прямой шлиц:
SL3,5 х 150 мм
SL4,5 х 200 мм
SL5 х 180 мм
Крестообразный шлиц:
PH0 х 150 мм
PH1 х 180 мм
PH2 х 200 мм
	[image: ]
	1
	компл.

	8
	Ножницы по металлу
	Тип
прямые
Длина
250 мм
Длина
10 дюйм
Диэлектрическое покрытие
нет
Толщина металла
1 мм
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
	[image: ]
	10
	Шт.

	9
	Набор рашпилей 
	Длина, мм
200
Материал рукоятки
Пластик
Форма
Круглый, Плоский, Полукруглый
Состав
Металл, пластик
	[image: ]
	2
	Шт.

	10
	Набор сверл по дереву 
	Тип
спиральный
Количество предметов
3 шт
Min диаметр
6 мм
Max диаметр хвостовика
10 мм
Max диаметр сверла
10 мм
Материал обработки
дерево
Тип хвостовика
цилиндрический
	[image: ]
	1
	компл.

	11
	Набор сверл спиральных 
	Диаметр, мм
5, 6, 8, 10, 12
В наборе, шт.
5
Тип хвостовика
Трёхгранный
Применение
Универсальное
Вид сверла
Спиральное
	[image: ]
	1
	компл.

	12
	Набор зенковой конических 
	Диаметр, мм
6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.6, 20.5
В наборе, шт. 6
Тип хвостовика
Цилиндрический
Применение
Универсальное
Вид сверла
Зенкер
Состав
Металл
	[image: ]
	1
	компл.

	13
	Фреза для обработки Т-образных пазов 
	Тип
пазовая конструкционная
Вид
концевая
Внешний диаметр
12.7 мм
Внутренний диаметр
нет мм
Диаметр хвостовика
8 мм
Рабочая высота
5 мм
Общая длина
51 мм
	[image: ]
	1
	Шт.

	14
	Фреза концевая 
	Тип
спиральная
Вид
концевая
Внешний диаметр
3 мм
Внутренний диаметр
нет мм
Тип хвостовика
цилиндрический
Длина фрезы
40 мм
Длина режущей кромки
8 мм
Материал
Р6М5
Покрытие
без покрытия
Группа обрабатываемых материалов
P – сталь, K – чугун, N – цветные металлы
P-сталь
да
M-нержавеющая сталь
нет
K-чугун
да
	[image: ]
	2
	Шт.

	15
	Набор пил для лобзика 
	Рабочая длина, мм
50, 75
Назначение полотен
По дереву, По металлу
Шаг
1.2 мм (A), 2.5 мм, 3 мм (C), 4 мм (D)
Состав
Металл
 из 5 пилок
	[image: ]
	5
	компл.

	16
	Ножовка по дереву 
	Длина, мм
350
Применение
Дерево
TPI
7 - 8
Материал рукоятки
Пластик
Состав
Металл, пластик
	[image: ]
	5
	Шт.

	17
	клещи 
	Материал губок
углеродистая сталь
Рукоятки-чехлы
ПВХ
Цвет рукояток
красный
Общая длина
175 мм
	[image: ]
	3
	Шт.

	18
	Набор резцов по дереву 
	Количество в наборе
6 шт
Материал резцов
инструментальная сталь
Материал рукояти
дерево
	[image: ]
	5
	компл.

	19
	Полотно для электролобзика настольного
	Тип
по металлу
Назначение
прямой рез
Тип хвостовика
хвостовик Т
Количество
3 шт
Материал
HSS
Рабочая длина
50 мм
Шаг зубьев переменный
не применимо мм
Шаг зубьев постоянный
1.2 мм
	[image: ]
	20
	компл.

	20
	Канцелярский нож 
	Ширина лезвия
25 мм
Материал рукояти
пластик
Материал лезвия
65 Мп
Выдвижное лезвие
есть
Обрезиненная рукоять
да
Конструкция
выдвижной
Металлические направляющие
да
Количество в упаковке
1 шт
Форма лезвия
сегментированное
Фиксатор лезвия винтовой
	
	5
	Шт.

	21
	Набор сменных лезвий к канцелярскому ножу
	Ширина:25 мм
Длина: 125 мм
Толщина:0.6 мм
в комплекте 10 штук.
	[image: ]
	3
	Шт.

	22
	Очки защитные 
	Материал линзы
поликарбонат
Материал оправы/корпуса
пластик
Тип
открытые
Вид носоупора
литой
Защита от летящих частиц
да
УФ-защита
нет
Защита от паров и брызг
да
Защита от лазера
нет
Возможно ношение корригирующих очков
нет
Обтюратор
нет
Стекло, стойкое к царапинам
да
Очки с диоптриями
нет
Оптическая сила линзы
нет
Цвет линзы
прозрачный
Цвет оправы
прозрачный
Тип вентиляции
непрямая
	[image: ]
	10
	Шт.

	23
	Рубанок
	Ширина ножа, мм
42
Материал корпуса
Металл
Состав
Металл, пластик
	[image: ]
	5
	Шт.

	24
	Рулетка 
	Длина, м
3
Ширина, мм
16
Ширина ленты, мм
16
Материал корпуса
Пластик
Состав
Металл, пластик
	
	2
	Шт.

	25
	Стамеска 
	Ширина режущей части
8 мм
Материал лезвия
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
	[image: ]
	10
	компл.

	26
	Фартук защитный 
	Цвет
хаки
Пропитка
огнезащитная
Тип основной ткани
натуральная
Название основной ткани
Брезент
Плотность ткани
360 г/м²
ГОСТ
12.4.029-76
ТР ТС/ТУ
ТР ТС 019/2011
Состав ткани
41%хлопок. 59% лен
Брезент пл. 360г/м2, ОП
	[image: ]
	20
	Шт.

	27
	Штангенциркуль 
	Измерение до
80 мм
Глубиномер
да
Внесен в госреестр
нет
Поверка
нет
Измерение в
мм/дюймы
Вылет губок для внутренних изм.
16 мм
Вылет губок для наружных изм.
35 мм
Материал штанги
пластик
Материал губок
пластик
Тип нанесения разметки
краска
Упаковка
пакет + стикер
	[image: ]
	3
	Шт.

	28
	Удлинитель
	Количество выходных розеток 
 4 
Длина кабеля 
 30 м 
Тип кабеля  ПВС 
Тип розеток 
Тип F (евророзетка) 
Тип вилки  тип F 
Форма вилки 
 Г-образная 
Защитная крышка  нет  
Номинальное напряжение 
 230 В 
Рабочая частота 
50 Гц 
Номинальная мощность 
 2200 Вт 
Максимальный ток нагрузки 
 10 А 
Предохранители  есть 
Сечение провода  
 3х1 мм² 
Класс пылевлагозащиты 
 IP20 
Световая индикация  нет 
Дополнительно ручка для переноски Комплектация документация
	
	 



	1
	Шт.

	29
	Стеллаж для рассады
	ип установки
подоконный
Высота предмета
193 см
Ширина предмета
69 см
металлический с парниковым чехлом
	[image: ] 
	1
	Шт.

	30
	Фитолампа для растений и рассады 
	Световой поток
5000 лм
Питание
от сети
Количество ламп
5 шт.
Длина кабеля
260 см
Материал изделия
пластик
Мощность (Вт)
50 Вт
Вид лампы
светодиодная
Срок службы (часы)
80000 час
Степень защиты (IP)
IP65
Спектр
полный спектр
Тип крепления
клейкая основа; стяжки
Длина ленты (м)
0,45 м

Комплектация
фитолампа - 5шт; Сетевой адаптер; набор креплений; пульт управления; руководство по эксплуатации
	[image: ] 
	1
	Шт.

	 
	Итого
	 
	 
	99 255,53 
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