
Обоснование начальной максимальной цены договора
Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания

	Основные характеристики объекта закупки
	Описано в техническом задании

	Используемый метод определения начальной максимальной цены договора (НМЦК):
	Используется проектно-сметный метод.
Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦК на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. Основанием является часть 9.1. статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

	Расчет НМЦК:
	В целях обоснования НМЦК заказчиком составлен локальная смета, определяющая объем и содержание выполняемых работ (Приложение № 1 к обоснованию). Локальная смета составлена на основе утвержденных в установленном порядке Справочников базовых цен на выполнение соответствующих работ и включает причитающееся подрядчику вознаграждение и компенсацию всех его расходов и издержек, необходимых для выполнения обязательств по договору, включая себестоимость работ, стоимость товаров, используемых для выполнения этих работ, расходы на выплату заработной платы сотрудникам, затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по доставке используемых при выполнении работ товаров, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также все иные расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их результатов Заказчику в соответствии с Техническим заданием и приложениями к нему. 

	Начальная максимальная цена договора:
	321 388,73 (Триста двадцать одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей 73 копейки).

	Дата подготовки обоснования:
	22.09.2026



Приложение:
1. Локальная смета: Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания.
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Приложение № 1 к обоснованию начальной максимальной цены договора
                                                                                                          
	
	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.3.6 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр; от 09.07.2026 №435/пр; от 12.08.2026 №527/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 №52419-ИФ/09

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 №275

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	 

	(наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	3 кв. 2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость
	321,39
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	83,08
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	309,84
	 тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	
	1,63
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	11,55
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	151
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.  Демонтажные работы

	1
	ГЭСН-46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
Объем: ( 6.35 + 6.2 + 4 ) * 3 * 0.15 - 2.1 * 1.05 * 2 * 0.15
	м3
	6,786
	1
	6,786
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	65,04381
	 
	 
	 
	 
	36021,26

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,1
	1,35
	65,04381
	 
	 
	553,8
	1
	36021,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2156,99

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,15
	1,35
	10,535265
	115,43
	1.72
	198,54
	 
	2091,67

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,3
	1,35
	21,07053
	 
	 
	3,1
	 
	65,32

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38178,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36021,26

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	32779,35

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	52
	1
	52
	 
	 
	 
	 
	18731,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	13 216,72
	 
	89688,66

	2
	ГЭСН-46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
Объем: 1.05 * 2.1 * 2
	100 м2
	0,0441
	1
	0,0441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,426615
	 
	 
	 
	 
	2749,72

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	1,35
	5,426615
	 
	 
	506,71
	1
	2749,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,51

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,460801
	 
	 
	 
	 
	245,89

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	1,35
	0,460801
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	27,51

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	7,74
	1,35
	0,460801
	 
	 
	533,62
	1
	245,89

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3023,12

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2995,61

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	2726,01

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)
	%
	52
	1
	52
	 
	 
	 
	 
	1557,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	165 688,21
	 
	7306,85

	3
	ГЭСНм-08-03-573-04
	Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.4
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,8934
	 
	 
	 
	 
	2409,31

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	0,945
	3,8934
	 
	 
	618,82
	1
	2409,31

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481,65

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,5859
	 
	 
	 
	 
	375,45

	 
	91.04.01-041
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,19
	0,945
	0,3591
	10,23
	1.46
	14,94
	 
	5,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	1792,05
	 
	203,22

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	807,16
	1
	91,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	644,27
	 
	73,06

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,06
	0,945
	0,1134
	 
	 
	600,88
	1
	68,14

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,61
	0,945
	1,1529
	 
	 
	43,01
	 
	49,59

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	0,945
	0,3591
	 
	 
	418,88
	 
	150,42

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,19
	0,945
	0,3591
	 
	 
	600,88
	1
	215,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,69

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	 
	 
	79,88
	1.51
	120,62
	 
	0

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	 
	 
	155,63
	0.75
	116,72
	 
	0

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	 
	 
	174,93
	1.08
	188,92
	 
	0

	 
	421_пр-2020-п.75а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	1
	 
	35,6936
	 
	 
	1
	 
	35,69

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3302,1

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2784,76

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	 
	 
	 
	 
	2701,22

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	 
	 
	 
	 
	1420,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	3 711,77
	 
	7423,55

	4
	ГЭСНм-08-02-409-09
	Демонтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.4
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,4742
	 
	 
	 
	 
	817,27

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	0,945
	0,00189
	 
	 
	488,78
	1
	0,92

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	0,945
	1,015875
	 
	 
	533,62
	1
	542,09

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	0,945
	0,456435
	 
	 
	600,88
	1
	274,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,61

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,000945
	 
	 
	 
	 
	0,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,945
	0,000945
	 
	 
	644,27
	 
	0,61

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,01
	0,945
	0,000945
	 
	 
	600,88
	1
	0,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,11

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	 
	 
	 
	 
	9,38
	 
	0

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	 
	 
	52,34
	1.38
	72,23
	 
	0

	 
	421_пр-2020-п.75а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	1
	 
	12,10782
	 
	 
	1
	 
	12,11

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	830,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817,84

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	 
	 
	 
	 
	793,3

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	 
	 
	 
	 
	417,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	20 409,60
	 
	2040,96

	5
	ГЭСН-14-02-015-01
	Покрытие пленкой: стен и кровель
Объем: 6.2 * 3 + 6.2 * 3
	100 м2
	0,372
	1
	0,372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,17706
	 
	 
	 
	 
	3157,71

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,3
	1,35
	6,17706
	 
	 
	511,2
	1
	3157,71

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,24

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,005022
	 
	 
	 
	 
	3,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,005022
	 
	 
	644,27
	 
	3,24

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,35
	0,005022
	 
	 
	600,88
	1
	3,02

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485,28

	 
	08.1.02.25-0062
	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ2, толщина крепления 6-10 мм, толщина 0,5 мм
	1000 шт
	0,0236
	1
	0,008779
	14484,16
	1.47
	21291,72
	 
	186,92

	 
	11.2.07.12-1000
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 10х10 мм
	м
	17,9
	1
	6,6588
	5,99
	1.52
	9,1
	 
	60,6

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,00085
	1
	0,000316
	149930,17
	0.86
	128939,95
	 
	40,75

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00011
	1
	0,000041
	 
	 
	91519,34
	 
	3,75

	 
	01.7.20.08-0072
	Канат трехпрядный из капроновых нитей
	т
	0,00085
	1
	0,000316
	375201,9
	1.63
	611579,1
	 
	193,26

	 
	01.7.07.12
	Пленка полиэтиленовая
	м2
	125
	 
	46,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3649,25

	5.1
	01.7.07.12-0022
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	46,5
	1
	46,5
	14,89
	1.06
	15,78
	 
	733,77

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3160,73

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.14_гр.3
	НР (014 Конструкции в сельском строительстве)
	%
	95
	1
	95
	 
	 
	 
	 
	3002,69

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.14_гр.3
	СП (014 Конструкции в сельском строительстве)
	%
	64
	1
	64
	 
	 
	 
	 
	2022,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	25 291,88
	 
	9408,58

	6
	ГЭСНр-67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,617205
	 
	 
	 
	 
	309,98

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17,89
	1,15
	0,617205
	 
	 
	502,23
	1
	309,98

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00276
	 
	 
	 
	 
	1,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	1,15
	0,00276
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	0,16

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,08
	1,15
	0,00276
	 
	 
	533,62
	1
	1,47

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,45

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	283,42

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	 
	 
	 
	 
	149,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	24 817,67
	 
	744,53

	7
	ГЭСНр-67-01-004-03
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
Объем: 2 + 2
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,29072
	 
	 
	 
	 
	142,1

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	6,32
	1,15
	0,29072
	 
	 
	488,78
	1
	142,1

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00138
	 
	 
	 
	 
	0,74

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	1,15
	0,00138
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	0,08

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,03
	1,15
	0,00138
	 
	 
	533,62
	1
	0,74

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,92

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,84

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	 
	 
	 
	 
	129,98

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	 
	 
	 
	 
	68,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	8 536,50
	 
	341,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	50171,58

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	45607,35

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	2670,24

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	627,14

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	1266,85

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	46234,49

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	42415,97

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	24367,04

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	116954,59

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	2. Устройство металлической опорной конструкции

	8
	ГЭСН-09-05-019-01
	Изготовление конструкций металлических под силовые кабели электрических подстанций из стоек, полок и скоб весом от 0,5 до 12 кг в построечных условиях
Объем: 8 * 3 * 5.56 : 1000
	т
	0,13344
	1
	0,13344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	27,50952
	 
	 
	 
	 
	15511,57

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,17
	1,5525
	0,035218
	 
	 
	448,42
	1
	15,79

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	24,78
	1,5525
	5,133564
	 
	 
	488,78
	1
	2509,18

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	45,4
	1,5525
	9,405318
	 
	 
	533,62
	1
	5018,87

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	51,94
	1,5525
	10,760181
	 
	 
	600,88
	1
	6465,58

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	10,5
	1,5525
	2,175239
	 
	 
	690,57
	1
	1502,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,34

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,263461
	 
	 
	 
	 
	158,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,17
	1,6875
	0,263461
	 
	 
	644,27
	 
	169,74

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	1,17
	1,6875
	0,263461
	 
	 
	600,88
	1
	158,31

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	7,9
	1,6875
	1,778922
	 
	 
	43,01
	 
	76,51

	 
	91.18.01-011
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	1,13
	1,6875
	0,254453
	11,85
	1.6
	18,96
	 
	4,82

	 
	91.21.03-502
	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин
	маш.-ч
	1,13
	1,6875
	0,254453
	 
	 
	1,05
	 
	0,27

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7712,69

	 
	02.3.01.07-0006
	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм
	м3
	0,079
	1
	0,010542
	5147,69
	0.55
	2831,23
	 
	29,85

	 
	08.3.05.03-0050
	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм
	т
	0,0018
	1
	0,00024
	75815
	0.74
	56103,1
	 
	13,46

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,273
	1
	0,036429
	 
	 
	54280,47
	 
	1977,38

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,618
	1
	0,082466
	70842,5
	0.57
	40380,23
	 
	3330

	 
	08.3.11.01-1100
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П
	т
	0,127
	1
	0,016947
	 
	 
	53026,37
	 
	898,64

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,32
	1
	0,176141
	60,6
	1.48
	89,69
	 
	15,8

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	12,96
	1
	1,729382
	 
	 
	9,38
	 
	16,22

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	55,08
	1
	7,349875
	155,63
	0.75
	116,72
	 
	857,88

	 
	01.7.17.06-0091
	Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм
	шт
	6,74
	1
	0,899386
	21,47
	1.2
	25,76
	 
	23,17

	 
	01.7.17.09-1098
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм
	100 шт
	0,22
	1
	0,029357
	15048,83
	1.2
	18058,6
	 
	530,15

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1,65
	1
	0,220176
	56,11
	1.63
	91,46
	 
	20,14

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23633,91

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15669,88

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3
	НР (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)
	%
	73
	0,9
	65,7
	 
	 
	 
	 
	10295,11

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3
	СП (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)
	%
	34
	0,85
	28,9
	 
	 
	 
	 
	4528,6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	288 201,59
	 
	38457,62

	9
	ГЭСН-09-01-005-03
	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения
Объем: 8 * 3 * 5.56 : 1000
	т
	0,13344
	1
	0,13344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,599076
	 
	 
	 
	 
	2846

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	22,2
	1,5525
	4,599076
	 
	 
	618,82
	1
	2846

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1990,45

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,866943
	 
	 
	 
	 
	686,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	1,6875
	0,045036
	 
	 
	1792,05
	 
	80,71

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0,2
	1,6875
	0,045036
	 
	 
	807,16
	1
	36,35

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,37
	1,6875
	0,758857
	1703,3
	1.44
	2452,75
	 
	1861,29

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	3,37
	1,6875
	0,758857
	 
	 
	807,16
	1
	612,52

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,09
	1,6875
	0,020266
	1,75
	1.59
	2,78
	 
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	1,6875
	0,06305
	 
	 
	644,27
	 
	40,62

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,28
	1,6875
	0,06305
	 
	 
	600,88
	1
	37,89

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2
	1,6875
	0,45036
	4,35
	1.23
	5,35
	 
	2,41

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,25
	1,6875
	0,056295
	 
	 
	95,13
	 
	5,36

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570,37

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	1
	0,000137
	16496,03
	0.98
	16166,11
	 
	2,21

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	1
	0,002495
	307,84
	0.75
	230,88
	 
	0,58

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,019
	1
	0,002535
	105278,81
	1.36
	143179,18
	 
	362,96

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	1
	0,260208
	 
	 
	164,2
	 
	42,73

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	1
	0,07873
	41,38
	1.7
	70,35
	 
	5,54

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	1
	0,000004
	60258,2
	0.86
	51822,05
	 
	0,21

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	1
	0,000259
	136760
	0.9
	123084
	 
	31,88

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,31
	1
	0,041366
	51,3
	1.61
	82,59
	 
	3,42

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	1
	0,00008
	98526,45
	1.48
	145819,15
	 
	11,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,372
	1
	0,04964
	 
	 
	9,38
	 
	0,47

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,2
	1
	0,026688
	142,68
	0.75
	107,01
	 
	2,86

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4
	1
	0,53376
	174,93
	1.08
	188,92
	 
	100,84

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	1
	0,000001
	 
	 
	91519,34
	 
	0,09

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	1
	0,000013
	231787,35
	1.63
	377813,38
	 
	4,91

	 
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,13344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	01.7.15.02
	Болты высокопрочные
	т
	0,007
	 
	0,000934
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6093,58

	9.1
	07.2.07.04-0007
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,13348
	1
	0,13348
	 
	 
	158672,44
	 
	21179,6

	9.2
	01.7.15.01-0037
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм
	шт
	6
	1
	6
	16,13
	1.38
	22,26
	 
	133,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3532,76

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	НР (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	93
	0,9
	83,7
	 
	 
	 
	 
	2956,92

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3
	СП (009 Строительные металлические конструкции)
	%
	62
	0,85
	52,7
	 
	 
	 
	 
	1861,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	241 497,45
	 
	32225,42

	10
	ГЭСН-13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей
Объем: 8 * 3 * 0.05 * 4
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,292118
	 
	 
	 
	 
	199,11

	 
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	3,92
	1,5525
	0,292118
	 
	 
	681,6
	1
	199,11

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,99

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00243
	 
	 
	 
	 
	1,53

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	6,62
	1.55
	10,26
	 
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	1676,4
	 
	1,36

	 
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	690,57
	1
	0,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00162
	 
	 
	644,27
	 
	1,04

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00162
	 
	 
	600,88
	1
	0,97

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1,6875
	0,09072
	4,52
	1.42
	6,42
	 
	0,58

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	14.4.01.14
	Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие
	т
	0,02
	 
	0,00096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,004
	 
	0,000192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,64

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	0,9
	84,6
	 
	 
	 
	 
	169,74

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	0,85
	43,35
	 
	 
	 
	 
	86,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	9 590,63
	 
	460,35

	11
	ГЭСН-13-03-004-20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,158728
	 
	 
	 
	 
	90,04

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	1,5525
	0,158728
	 
	 
	567,25
	1
	90,04

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,23

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00162
	 
	 
	 
	 
	1,05

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	6,62
	1.55
	10,26
	 
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	1676,4
	 
	1,36

	 
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	690,57
	1
	0,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	644,27
	 
	0,52

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,00081
	 
	 
	600,88
	1
	0,49

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	1,6875
	0,05265
	4,52
	1.42
	6,42
	 
	0,34

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	14.4.04.08
	Эмали
	т
	0,009
	 
	0,000432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.5.09.11
	Растворители
	т
	0,0014
	 
	0,000067
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,32

	11.1
	14.4.04.08-0001
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,000432
	1
	0,000432
	80322,25
	1.25
	100402,81
	 
	43,37

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,09

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	94
	0,9
	84,6
	 
	 
	 
	 
	77,06

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3
	СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	%
	51
	0,85
	43,35
	 
	 
	 
	 
	39,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	5 275,83
	 
	253,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  Восстановление основания пола

	12
	ГЭСНр-57-01-021-02
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3
	100 м2
	0,04965
	1
	0,04965
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,812497
	 
	 
	 
	 
	404,42

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	14,23
	1,15
	0,812497
	 
	 
	497,75
	1
	404,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,11

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8
	1,15
	0,45678
	115,43
	1.72
	198,54
	 
	90,69

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8
	1,15
	0,45678
	 
	 
	3,1
	 
	1,42

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	 
	0,15888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	496,53

	12.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,15888
	1
	0,15888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404,42

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	 
	 
	 
	 
	359,93

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	 
	 
	 
	 
	198,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	21 241,29
	 
	1054,63

	13
	ГЭСНр-57-01-021-05
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3
	100 м2
	0,04965
	1
	0,04965
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	421/пр_2020_прил.3_п.7
	К=2. Коэффициент к количеству сметной нормы ( до толщины 30 мм)
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,406534
	 
	 
	 
	 
	202,35

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3,56
	2,3
	0,406534
	 
	 
	497,75
	1
	202,35

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,05

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2
	2,3
	0,22839
	115,43
	1.72
	198,54
	 
	45,34

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2
	2,3
	0,22839
	 
	 
	3,1
	 
	0,71

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	2
	0,07944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,4

	13.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,07944
	1
	0,07944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202,35

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	 
	 
	 
	 
	180,09

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	 
	 
	 
	 
	99,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	10 627,19
	 
	527,64

	14
	ГЭСН-11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
Объем: ( 6.35 + 4 + 6.2 ) * 0.3
	100 м2
	0,04965
	1
	0,04965
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,083265
	 
	 
	 
	 
	1534,7

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	1,5525
	3,083265
	 
	 
	497,75
	1
	1534,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,83

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,161704
	 
	 
	 
	 
	100,76

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,1
	1,6875
	0,092163
	 
	 
	1676,4
	 
	154,5

	 
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	1,1
	1,6875
	0,092163
	 
	 
	690,57
	1
	63,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,83
	1,6875
	0,069541
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	4,15

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,83
	1,6875
	0,069541
	 
	 
	533,62
	1
	37,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	3,41
	1,6875
	0,285705
	8,54
	1.85
	15,8
	 
	4,51

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,7
	1,6875
	0,058649
	 
	 
	11,42
	 
	0,67

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,88

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	1
	0,173775
	 
	 
	28,08
	 
	4,88

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	3,06
	 
	0,151929
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1804,17

	14.1
	04.1.02.05-0152
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8
	м3
	0,151929
	1
	0,151929
	5238,71
	1.12
	5867,36
	 
	891,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1635,46

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	НР (011 Полы)
	%
	112
	0,9
	100,8
	 
	 
	 
	 
	1648,54

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	СП (011 Полы)
	%
	65
	0,85
	55,25
	 
	 
	 
	 
	903,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	105 694,26
	 
	5247,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	3440,52

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	2141,47

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	301,99

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	100,76

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	896,30

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	2242,23

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	2188,56

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	1200,91

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	6829,99

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	4.  Ремонт потолка 

	15
	ГЭСНр-62-04-014-02
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2: на потолке
	место
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,968
	 
	 
	 
	 
	2584,2

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	0,36
	1,15
	4,968
	 
	 
	520,17
	1
	2584,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,22

	 
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный, марка А
	т
	0,00001
	1
	0,00012
	162195,39
	1.48
	240049,18
	 
	28,81

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	0,09
	1
	1,08
	133,31
	1.26
	167,97
	 
	181,41

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2794,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2584,2

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	 
	 
	 
	 
	2325,78

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	 
	 
	 
	 
	1188,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 525,74
	 
	6308,93

	16
	ГЭСН-15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
Объем: 6.2 * 4
	100 м2
	0,248
	1
	0,248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,420724
	 
	 
	 
	 
	815,47

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	1,5525
	1,420724
	 
	 
	573,98
	1
	815,47

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,57

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,020925
	 
	 
	 
	 
	12,29

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,6875
	0,004185
	30,61
	1.6
	48,98
	 
	0,2

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,01
	1,6875
	0,004185
	 
	 
	533,62
	1
	2,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,6875
	0,01674
	 
	 
	644,27
	 
	10,79

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,04
	1,6875
	0,01674
	 
	 
	600,88
	1
	10,06

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	1,6875
	1,18017
	4,52
	1.42
	6,42
	 
	7,58

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,75

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	1
	0,00248
	 
	 
	28,08
	 
	0,07

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	1
	0,248
	56,11
	1.63
	91,46
	 
	22,68

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	869,08

	16.1
	14.4.01.02-0012
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,4224
	1
	3,4224
	68,29
	1.61
	109,95
	 
	376,29

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	827,76

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0,9
	90
	 
	 
	 
	 
	744,98

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0,85
	41,65
	 
	 
	 
	 
	344,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	9 415,77
	 
	2335,11

	17
	ГЭСН-15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
Объем: 6.2 * 4
	100 м2
	0,248
	1
	0,248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3
	Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Кзт=1,15; Кэм=1,25; Кзтм=1,25_Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,86598
	 
	 
	 
	 
	10574,95

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	49
	1,5525
	18,86598
	 
	 
	560,53
	1
	10574,95

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,64

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,07533
	 
	 
	 
	 
	44,7

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00837
	37,32
	1.6
	59,71
	 
	0,5

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,02
	1,6875
	0,00837
	 
	 
	533,62
	1
	4,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	1,6875
	0,06696
	 
	 
	644,27
	 
	43,14

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,16
	1,6875
	0,06696
	 
	 
	600,88
	1
	40,23

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	781,18

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,055
	1
	0,01364
	25237,94
	1.76
	44418,77
	 
	605,87

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	1
	0,20832
	531,44
	1.52
	807,79
	 
	168,28

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	1
	0,07688
	56,11
	1.63
	91,46
	 
	7,03

	 
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	 
	0,015624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11444,47

	17.1
	14.3.02.01-0383
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,015624
	1
	0,015624
	60322,26
	1.84
	110992,96
	 
	1734,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10619,65

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0,9
	90
	 
	 
	 
	 
	9557,69

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0,85
	41,65
	 
	 
	 
	 
	4423,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	109 513,67
	 
	27159,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	17218,41

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	13974,62

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	62,21

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	56,99

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	3124,59

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	14031,61

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	12628,45

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	5956,57

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	35803,43

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	5. Погрузка, перевозка

	18
	ГЭСНр-69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	5,1
	1
	5,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5
	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в помещениях эксплуатируемого обьекта кап. стр-ва, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется один из перечисленных в п. 1.2 факторов затрудняющих работу.
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,04095
	 
	 
	 
	 
	2708,88

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	1,15
	6,04095
	 
	 
	448,42
	1
	2708,88

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3040,15

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	1
	1,02
	1828,55
	1.63
	2980,54
	 
	3040,15

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5749,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2708,88

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	92
	1
	92
	 
	 
	 
	 
	2492,17

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	44
	1
	44
	 
	 
	 
	 
	1191,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	1 849,63
	 
	9433,11

	19
	47-1
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
Объем: 6.786 * 1.7 + 0.15888 + 0.079434
	т груза
	11,774514
	1
	11,774514
	 
	 
	1282,9
	1
	15105,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	1 282,90
	 
	15105,52

	20
	02-15-1-01-0059
3кв_2026_ФГИС_ЦС_Лен.обл
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 59 км
Объем: 6.786 * 1.7 + 0.15888 + 0.079434
	1т груза
	11,774514
	1
	11,774514
	 
	 
	671,8
	1
	7910,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 671,80
	 
	7910,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	28764,67

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	2708,88

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	0

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	0

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	3040,15

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	23015,64

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	2708,88

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	2492,17

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	1191,91

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	32448,75

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 

	 
	 
	Прямые затраты
	 
	 
	150976,15

	 
	 
	        оплата труда
	 
	 
	83079,04

	 
	 
	        эксплуатация машин
	 
	 
	5281,45

	 
	 
	        оплата труда машинистов
	 
	 
	1632,54

	 
	 
	        материальные ресурсы
	 
	 
	37967,48

	 
	 
	        в т.ч. дополнительная перевозка материалов
	 
	 
	0

	 
	 
	        перевозка
	 
	 
	23015,64

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	 
	84711,58

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	73223,98

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	39233,26

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	263433,39

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	        материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	 
	 
	        оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего прямые затраты
	 
	 
	150976,15

	 
	 
	      в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	83079,04

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	5281,45

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	1632,54

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	37967,48

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	23015,64

	 
	 
	Всего ФОТ
	 
	 
	84711,58

	 
	 
	Всего накладные расходы
	 
	 
	73223,98

	 
	 
	Всего сметная прибыль
	 
	 
	39233,26

	 
	 
	Итого СМР
	 
	 
	263433,39

	 
	 
	Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Сметная стоимость в текущих ценах
	 
	 
	263433,39

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	 
	 
	151,08

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	 
	 
	2,45

	 
	 
	Итого без НДС
	 
	 
	263433,39

	 
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	НДС
	 
	22 %
	57955,34

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	321388,73
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