ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Поставка оборудования для пищеблока (СП).
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
2.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке товара.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. 
2.5 Дата производства: не ранее 2026г.
3. Требования к комплектности и упаковке (маркировке) товара: 
Обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки;
Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. 
Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, надрывы, вмятины и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

4. Место и условия поставки: 
4.1.  Доставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов Товара.
4.2. Место поставки товара: 188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, с.Павлово, ул. Быкова, д. 9.
5. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора но не позднее 02.11.2026г. 
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости):
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара). 
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственному заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 




	№
	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шкаф холодильный POLAIR CM110-S
	Длина, мм 1402
Ширина, мм 695
Высота, мм 1960
Максимальная температура, ℃ 6
Внутренний объем, л 1000
Исполнение двери Глухая
Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм 1402х695х1960
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1490х744х2125
Объем, л 1000
Размер полки, мм 595х455
Кол-во полок 8
	шт
	1

	2
	Ларь морозильный FROSTOR F 250 S
	Длина, мм 800
Ширина, мм 600
Высота, мм 840
Минимальная температура, ℃ -22
Максимальная температура, ℃ -18
Внутренний объем, л 240
Вид крышки Глухая
Количество корзин 1
Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм 800х600х840
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 830х680х890
Охлаждаемый объём (л) 240
Требования к электросети, В/Гц 230/50
Мощность, Вт 140
Потребление электроэнергии, кВт 1,7
	шт
	1



