МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 
пос. Ефимовский
                           
                                          сентября 2026 года
Администрация Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Покровкина Сергея Ивановича, действующего  на основании Устава муниципального образования, и ________________________________________, в лице ____________________, действующ____ на основании _____________________________________, именуем___   в  дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее  – Федеральный закон), заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
     1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту туалетов  д. Прокушево, оз. Шидрозеро соответствии с техническим заданием, являющимся приложением N 1 к настоящему муниципальному контракту (далее – Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Работы выполняются в соответствии со сметным расчетом, являющимся приложением к настоящему Контракту. 
      1.2. Существенным условием настоящего Контракта является: предмет, сроки выполнения работ, цена.

      1.3. Идентификационный код закупки 263471501600647150100100080000000244
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (22 %) _________/НДС не облагается.

Источники финансирования: бюджет муниципального образования «Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2026 год.
Цена муниципального контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, транспортные расходы, обязательные налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи Подрядчика. 
         2.2. Указанная цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Контрактом.
       2.3.  Расчет за выполненные работы осуществляется после выполнения всего объема работ в течение 7  рабочих дней со дня подписания документа о приемке при отсутствии у Заказчика замечаний. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. Аванс не предусмотрен. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
       2.4. В случае, если Контракт заключен с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате физическому лицу или юридическому лицу, уменьшается  на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.


3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
      3.1. Подрядчик обязуется:
      3.1.1. Качественно выполнить все работы, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, представленной заявкой на участие в аукционе и Техническим заданием, утвержденные Заказчиком. Качество и результат выполненной Подрядчиком работы должны соответствовать требованиям технического задания.
      3.1.2. Осуществлять работы в соответствии Техническим заданием. 
      3.1.3. Работы выполняются собственными силами Подрядчика.
      3.1.4.Подрядчик обязан выполнить работы с применением материалов, автотранспортных средств и специальной техники, необходимых для выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства РФ.
      3.1.5.Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества

      3.1.6. Допускать уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
      3.1.7.  Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

      3.2. Подрядчик вправе:

      3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему контракту.

      3.2.2. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненной работы и подписания документа о приемке выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

      3.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненной работы в соответствии с подписанным документом о приемке.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
      4.1. Заказчик обязуется:
      4.1.1. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
      4.1.2. Осуществлять приемку выполнения работ Подрядчиком, в порядке, предусмотренном техническим заданием.
      4.2. Заказчик вправе:
      4.2.1. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, 
      4.2.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
      4.2.3. При наличии обстоятельств, препятствующих дальнейшему исполнению Контракта (прекращение финансирования, выявившаяся нецелесообразность выполнения работ и т.п.) отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за выполненные работы до получения последним извещения об отказе Заказчика от исполнения по Контракту.
      4.2.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
      5.1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Бокситогорский район, д.Прокушево, оз. Шидрозеро, 59.908228, 34.995952
5.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 18 сентября 2026 г. включительно.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

       6.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) (далее также документ о приемке) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
       6.2.По решению заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
       6.3. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью.
    7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
       7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
       7.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
       7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
       7.4. В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.
       7.5. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
       8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
       8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
        8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042) и составляет:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
       8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
       8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042  и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.6. – 8.8. настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
      8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
       8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
       8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
       8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.ГАРАНТИИ

       9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по ремонту общественных колодцев. 

       9.2. Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, в течение 12 месяцев с даты подписания документа о приемке выполненных работ, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата работ, указанных Подрядчиком при сдаче результата выполненных работ.

       9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки (разумные сроки), согласованные Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продляется на период устранения дефектов.

10. ФОРС-МАЖОР
      10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
      10.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны письменно уведомляют друг друга (с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным государствен​ным органом) в течение 5 (пяти) дней с момента наступления указанных обстоятельств.
       10.3.Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
       10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.
       10.5. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта. Подрядчик вправе потребовать произвести оплату за уже выполненные работы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       11.1. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
       11.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства.
        11.3. Споры, вытекающие из настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской  области.
        11.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
       11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
Техническое задание (приложение № 1);

Локально-сметный расчет (приложение №2).
14.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:

Администрация Ефимовского городского поселения  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Юридический адрес: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский  район, пос. Ефимовский, ул. Комсомольская, д.9, 

телефон/факс 8 (81366) 51-422

ИНН   4715016006
 КПП   471501001
 ОКПО   00366706       ОКТМО     41603155

л/с 03453003010 в Комитете финансов администрации Бокситогорского муниципального района

Казначейский счет  03100643000000014500

Операционно-кассовый центр № 1 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
БИК     044030098

e-mail: efimovskaya_admi@mail.ru
Глава администрации 

_____________________С.И. Покровкин

М.П.
	Подрядчик



Приложение №1
                                                                                                               к муниципальному контракту
 №      от                 года

Техническое задание
1.Наименование Заказчика: Администрация Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
2.Наименование работ: Выполнение работ по ремонту туалетов  д. Прокушево, оз. Шидрозеро.

3.Место выполнения работ: Ленинградская область, Бокситогорский район, д.Прокушево, оз. Шидрозеро, 59.908228, 34.995952
4.Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 18.09.2026 г. 
5. Виды и объемы выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом 

6. Требования к выполнению работ:
Выполняемые работы должны производиться в точном соответствии с техническим заданием и отвечать СНиПам и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, а также требованиям Заказчика.

Работы осуществляются из материалов Подрядчика с использованием необходимых транспортных средств, инструментов Подрядчика. Качество выполняемых работ по контракту должно соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам, принятым в строительстве.

Подрядчик должен:

- соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ, охраны окружающей среды и зеленых насаждений. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

- Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

- Все работы выполнять в светлое время суток.

Используемые товары и материалы подлежащие сертификации, должны иметь сертификат качества установленного образца и действующего срока годности. Материалы, применяемые при производстве всех видов работ по качеству должны соответствовать ГОСТ (или сертификат соответствия либо декларация о соответствии), иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности. Материалы, которые не подлежат сертификации, должны иметь декларацию о соответствии.

Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в употреблении.

Обеспечение сохранности материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик обязан нести риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.
7. Требования к качеству выполнения работ:

- Территория после окончания работ должна быть приведена в порядок. Вывоз строительных остатков производится в срок не позднее срока окончания работ.

- Все работы, выполненные согласно Контракту и Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующем данный вид деятельности, в т. ч.:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", обеспечивать на месте выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
8. Приемка и оплата выполненных работ: Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  на основании документа о  приемке выполненных работ, подписанного сторонами, в течение 7  рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, акта сдачи-приемки выполненных работ (ф.КС-2, ф.КС-3). Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязуется переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
9.Гарантийные обязательства: Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, в течение 12 месяцев с даты подписания документа о приемке выполненных работ, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата работ, указанных Подрядчиком при сдаче результата выполненных работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки (разумные сроки), согласованные Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов и недостатков. 
	Заказчик:

Администрация Ефимовского городского поселения  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации 

_____________________С.И. Покровкин

М.П.                                                               
	Подрядчик




Приложение №2
                                                                                                             к муниципальному контракту
№      от                          года
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	Подрядчик      
___________________________           



	
	Заказчик
	Глава администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района                    

_________________________________ С.И. Покровкин


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1

 Выполнение работ по ремонту женских туалетов  д. Прокушево, оз. Шидрозеро
ресурсно-индексный метод
(наименование работ и затрат)
	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	


	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	2 квартал 2026
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	296.57 (232.08)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	55.12 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч.

	строительных работ
	296.57 (232.08)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1.63
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	


	?№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на еденицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0.012
	
	0.012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	481.02
	1
	1022.26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-20
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,0)
	чел.-ч
	154
	
	1.848
	481.02
	
	
	
	1022.26

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1022.26

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	481.02
	
	1022.26

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1022.26
	
	1022.26

	
	Пр/812-01.2
	НР:  Земляные работы
	%
	89
	
	89,00
	
	
	428.11
	
	909.81

	
	Пр/774-01.2 
	СП: Земляные работы
	%
	40
	
	40,00
	
	
	192.41
	
	408.90

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1642.78
	
	2340.98

	2
	ГЭСН 47-01-001-02
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0.06
	
	0.06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	481.02
	1
	338.54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	2.1
	1-100-20
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,0)
	чел.-ч
	10.2
	
	0.612
	481.02
	
	
	
	338.54

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	338.54

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	481.02
	
	338.54

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	338.54
	
	338.54

	
	Пр/812-041
	НР:  Озеленение.Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103,00
	
	
	495.45
	
	348.70

	
	Пр/774-041 
	СП: Озеленение.Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72,00
	
	
	346.33
	
	243.75

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1180.33
	
	930.99

	3
	ГЭСН 23-03-001-03
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	10 м3
	0.054
	
	0.054
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	1597.51
	1
	4494.85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	1350.90

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1385.68
	1
	772.30

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	8001.93

	3.1
	2-100-02
	Затраты труда (Рабочий 2 разряда)
	чел.-ч
	56.49
	
	3.05046
	481.02
	
	
	
	1687.43

	3.2
	2-100-03
	Затраты труда (Рабочий 3 разряда)
	чел.-ч
	48.42
	
	2.61468
	525.15
	
	
	
	1579.06

	3.3
	2-100-04
	Затраты труда (Рабочий 4 разряда)
	чел.-ч
	33.45
	
	1.8063
	591.34
	
	
	
	1228.36

	3.4
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш-ч.
	11.13000
	1,15
	0.691173
	1643.14
	
	1167.7
	-
	1135,69

	3.5
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6.0
	чел.-ч
	11.13000
	
	0.60102
	794.34
	
	
	
	549.03

	3.6
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	6.08000
	1,15
	0.377568
	569.98
	
	477.92
	-
	215,21

	3.7
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	6.08000
	
	0.32832
	591.34
	
	
	
	223.27

	3.8
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1.50200
	1
	0.081108
	1122.63
	
	
	-
	91,05

	3.9
	05.1.01.09-0015
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3
	м
	П
	1
	2
	2908.41
	
	
	1.36
	7910,88

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	4494.85

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	17.21000
	1.15
	
	
	
	
	
	772.30

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	10445.63
	
	14619.98

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5880.53
	
	5267.15

	
	Пр/812-018
	НР:  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117
	
	117,00
	
	
	3490.33
	
	6162.57

	
	Пр/774-018 
	СП: Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74
	
	74,00
	
	
	2207.56
	
	3897.69

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	20317.87
	
	24680.23

	4
	ГЭСН 01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0.03
	
	0.03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	481.02
	1
	2555.66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	4.1
	1-100-20
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,0)
	чел.-ч
	154
	
	4.62
	481.02
	
	
	
	2555.66

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2555.66

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	481.02
	
	2555.66

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2555.66
	
	2555.66

	
	Пр/812-01.2
	НР:  Земляные работы
	%
	89
	
	89,00
	
	
	428.11
	
	2274.54

	
	Пр/774-01.2 
	СП: Земляные работы
	%
	40
	
	40,00
	
	
	192.41
	
	1022.26

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3176.18
	
	5852.46

	5
	ГЭСН 01-02-061-01 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.02
	
	0.02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	461.16
	1
	938.69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	5.1
	1-100-15
	Затраты труда (Средний разряд работы 1,5)
	чел.-ч
	88.5
	
	1.77
	461.16
	
	
	
	938.69

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	938.69

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	461.16
	
	938.69

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	938.69
	
	938.69

	
	Пр/812-01.2
	НР:  Земляные работы
	%
	89
	
	89,00
	
	
	410.43
	
	835.43

	
	Пр/774-01.2 
	СП: Земляные работы
	%
	40
	
	40,00
	
	
	184.46
	
	375.48

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1533.59
	
	2149.60

	6
	ГЭСН 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0.09
	
	0.09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	1202.38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	21.24

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	22.03

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1689.37

	6.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	22.5
	
	2.025
	516.32
	
	
	
	1202.38

	6.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.36
	1,15
	0.03726
	569.98
	
	477.92
	-
	21,24

	6.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.36
	
	0.0324
	591.34
	
	
	
	22.03

	6.4
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0.00015
	1
	0.0000135
	63349.58
	
	
	-
	0,86

	6.5
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1196
	1
	0.010764
	9.73
	
	
	-
	0,11

	6.6
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7.5
	1
	0.675
	174.93
	
	
	1.09
	128,71

	6.7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	1
	0.00027
	70296.2
	
	
	1.23
	23,35

	6.8
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.0031
	1
	0.000279
	55898.18
	
	
	1.34
	20,90

	6.9
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0.01
	1
	0.0009
	7555
	
	
	2.24
	15,23

	6.10
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0.12
	1
	0.0108
	16754.99
	
	
	-
	180,95

	6.11
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1.45
	1
	0.1305
	47.57
	
	
	1.43
	8,88

	6.12
	11.1.03.01-0067
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	П
	1
	0.0837
	16655
	
	
	0.94
	1310,38

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1202.38

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.36
	1.15
	
	
	
	
	
	22.03

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3145.27
	
	2935.02

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1793.72
	
	1224.41

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	1322.36

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	673.43

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	4740.50
	
	4930.81

	7
	ГЭСН 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из досок
	м3
	0.132
	
	0.132
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	1763.49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	31.15

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	32.32

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	3784.91

	7.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	22.5
	
	2.97
	516.32
	
	
	
	1763.49

	7.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.36
	1,15
	0.054648
	569.98
	
	477.92
	-
	31,15

	7.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.36
	
	0.04752
	591.34
	
	
	
	32.32

	7.4
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0.00015
	1
	0.0000198
	63349.58
	
	
	-
	1,25

	7.5
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1196
	1
	0.015787
	9.73
	
	
	-
	0,15

	7.6
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7.5
	1
	0.99
	174.93
	
	
	1.09
	188,77

	7.7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	1
	0.000396
	70296.2
	
	
	1.23
	34,24

	7.8
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.0031
	1
	0.000409
	55898.18
	
	
	1.34
	30,64

	7.9
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0.01
	1
	0.00132
	7555
	
	
	2.24
	22,34

	7.10
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0.12
	1
	0.01584
	16754.99
	
	
	-
	265,40

	7.11
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1.45
	1
	0.1914
	47.57
	
	
	1.43
	13,02

	7.12
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3 0,132*1,02
	П
	1
	0.1346
	15783.16
	
	
	1.52
	3229,11

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1763.49

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.36
	1.15
	
	
	
	
	
	32.32

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3952.95
	
	5611.87

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2354.83
	
	1795.81

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	1939.48

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	987.70

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	7417.35
	
	8539.04

	8
	ГЭСН 10-01-012-01
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (имитация бруса)
	100 м2
	0.23
	
	0.23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	531.77
	1
	5105.71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	84.43

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	87.59

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	45570.15

	8.1
	1-100-31
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,1)
	чел.-ч
	36.3
	
	8.349
	531.77
	
	
	
	5105.71

	8.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.56
	1,15
	0.14812
	569.98
	
	477.92
	-
	84,43

	8.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.56
	
	0.1288
	591.34
	
	
	
	87.59

	8.4
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.252
	1
	0.05796
	9.73
	
	
	-
	0,56

	8.5
	11.1.01.12-0008
	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 25 мм, ширина до 145 мм
	м3
	П
	1
	0.575
	35192.06
	
	
	2.24
	45327,37

	8.6
	01.7.15.14-0013
	Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 51 мм
	1000 шт
	П
	1
	0.24
	820.52
	
	
	1.23
	242,22

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	5105.71

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.56
	1.15
	
	
	
	
	
	87.59

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	22033.39
	
	50847.88

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5697.05
	
	5193.30

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1212.96
	
	5608.76

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	617.71
	
	2856.32

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	52678.55
	
	59312.96

	9
	ГЭСН 10-01-008-02 примен
	Острожка: досок
	100 м2
	0.23
	
	0.23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	525.15
	1
	1043.16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	4.16

	9.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	7.51
	
	1.7273
	525.15
	
	
	
	1043.16

	9.2
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1.86
	1
	0.4278
	9.73
	
	
	-
	4,16

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1043.16

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	525.15
	
	1047.32

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1043.16
	
	1043.16

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	567.16
	
	1126.61

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	288.83
	
	573.74

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1903.32
	
	2747.67

	10
	ГЭСН 10-01-057-03
	 Изготовление и установка  каркаса и стен  дверей для туалета  из имет.досок
	100 м2
	0.02412
	
	0.02412
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	759.92
	1
	5079.96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	1.42

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	1.48

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	6756.95

	10.1
	1-100-57
	Затраты труда (Средний разряд работы 5,7)
	чел.-ч
	241
	
	5.81292
	759.92
	
	
	
	5079.96

	10.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.09
	1,15
	0.002496
	569.98
	
	477.92
	-
	1,42

	10.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.09
	
	0.002171
	591.34
	
	
	
	1.48

	10.4
	01.7.07.04-0004
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ
	т
	0.00134
	1
	0.00003232
	80869.95
	
	
	1.45
	3,79

	10.5
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.011
	1
	0.000265
	70296.2
	
	
	1.23
	22,91

	10.6
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0.00307
	1
	0.00007405
	215311.97
	
	
	1.23
	19,61

	10.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.006
	1
	0.000145
	56.11
	
	
	1.60
	0,01

	10.8
	01.7.04.09-0115
	Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 20 мм, длина 160 мм
	шт
	П
	1
	4
	181.05
	
	
	1.34
	970,43

	10.9
	01.7.04.10-0033
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм
	шт
	П
	1
	4
	71.83
	
	
	1.34
	385,01

	10.10
	01.7.04.11-0054
	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 80-82 мм
	компл
	П
	1
	4
	52.24
	
	
	1.34
	280,01

	10.11
	11.1.01.12-0008
	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 25 мм, ширина до 145 мм
	м3
	П
	1
	0.039
	35192.06
	
	
	2.24
	3074,38

	10.12
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.0834
	15783.16
	
	
	1.52
	2000,80

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	5079.96

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.17
	1.15
	
	
	
	
	
	1.48

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	5775.66
	
	11839.81

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5671.30
	
	5081.44

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1459.36
	
	5487.96

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	743.19
	
	2794.79

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	14042.36
	
	20122.56

	11
	ГЭСНр 58-01-012-01
	 Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0.039
	
	0.039
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	489.84
	1
	641.72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	9.08

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1116.49
	1
	18.58

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	3671.85

	11.1
	1-100-22
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,2)
	чел.-ч
	29.21
	
	1.13919
	489.84
	
	
	
	641.72

	11.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.44
	1,15
	0.019734
	37.32
	
	0.74
	1.58
	1,16

	11.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.44
	
	0.01716
	525.15
	
	
	
	10.36

	11.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.31
	1,15
	0.013903
	569.98
	
	477.92
	-
	7,92

	11.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.31
	
	0.01209
	591.34
	
	
	
	8.22

	11.6
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.009
	1
	0.000351
	70296.2
	
	
	1.23
	30,35

	11.7
	(11.1.03.06)
	Доски необрезные и обрезные сухие
	м3
	2.64
	1
	0.10296
	0
	
	
	
	0

	11.8
	11.1.03.06-0117
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	П
	1
	0.103
	15783.16
	
	
	2.24
	3641,49

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	641.72

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.75
	1.15
	
	
	
	
	
	18.58

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3735.33
	
	4341.23

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1758.21
	
	660.30

	
	Пр/812-092
	НР:  Крыши, кровли
	%
	90
	
	90,00
	
	
	1445.70
	
	594.27

	
	Пр/774-092 
	СП: Крыши, кровли
	%
	46
	
	46,00
	
	
	738.91
	
	303.74

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	6525.83
	
	5239.23

	12
	ГЭСН 10-01-008-06  примен
	Обивка крыши на туалете профнастилом:  по обрешетке
	100 м2
	0.039
	
	0.039
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	842.91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	5.37

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	5.57

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2975.57

	12.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	36.4
	
	1.4196
	516.32
	
	
	
	842.91

	12.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.21
	1,15
	0.009418
	569.98
	
	477.92
	-
	5,37

	12.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.21
	
	0.00819
	591.34
	
	
	
	5.57

	12.4
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.6
	1
	0.0234
	56.11
	
	
	1.60
	2,10

	12.5
	08.3.09.02-0048
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,7
	м2
	П
	1
	4
	839.48
	
	
	0.87
	2921,39

	12.6
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	П
	1
	0.35
	120.96
	
	
	1.23
	52,07

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	842.91

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.21
	1.15
	
	
	
	
	
	5.57

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	4987.15
	
	3829.42

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1434.25
	
	848.48

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	916.36

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	466.66

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	5634.90
	
	5212.44

	13
	ГЭСН 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из досок (для тумбы туалета)
	м3
	0.036
	
	0.036
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	480.95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	8.50

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	8.81

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1031.79

	13.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	22.5
	
	0.81
	516.32
	
	
	
	480.95

	13.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.36
	1,15
	0.014904
	569.98
	
	477.92
	-
	8,50

	13.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.36
	
	0.01296
	591.34
	
	
	
	8.81

	13.4
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0.00015
	1
	0.0000054
	63349.58
	
	
	-
	0,34

	13.5
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1196
	1
	0.004306
	9.73
	
	
	-
	0,04

	13.6
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	1
	0.000108
	70296.2
	
	
	1.23
	9,34

	13.7
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.0031
	1
	0.000112
	55898.18
	
	
	1.34
	8,39

	13.8
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0.01
	1
	0.00036
	7555
	
	
	2.24
	6,09

	13.9
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.042
	15783.16
	
	
	1.52
	1007,60

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	480.95

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.36
	1.15
	
	
	
	
	
	8.81

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2265.04
	
	1530.05

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1072.29
	
	489.76

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	528.94

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	269.37

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3335.54
	
	2328.36

	14
	ГЭСН 10-01-012-01 примен
	Обшивка тумбы для туалета: досками обшивки
	100 м2
	0.0338
	
	0.0338
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	531.77
	1
	750.32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	12.41

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	12.87

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	353.57

	14.1
	1-100-31
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,1)
	чел.-ч
	36.3
	
	1.22694
	531.77
	
	
	
	750.32

	14.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.56
	1,15
	0.021767
	569.98
	
	477.92
	-
	12,41

	14.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.56
	
	0.018928
	591.34
	
	
	
	12.87

	14.4
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.252
	1
	0.008518
	9.73
	
	
	-
	0,08

	14.5
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	2.2
	1
	0.07436
	72.97
	
	
	1.23
	6,67

	14.6
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0.00725
	1
	0.000245
	76110.2
	
	
	1.23
	22,94

	14.7
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.0135
	15783.16
	
	
	1.52
	323,87

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	750.32

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.56
	1.15
	
	
	
	
	
	12.87

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1838.18
	
	1129.17

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1341.66
	
	763.19

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1212.96
	
	824.25

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	617.71
	
	419.75

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2959.83
	
	2373.16

	15
	ГЭСН 46-03-001-04 примен
	Сверление установками алмазного бурения в деревянных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм
	100 отверстий
	0.02
	
	0.02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	635.47
	1
	581.71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	23.60

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	24.48

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	36.59

	15.1
	1-100-45
	Затраты труда (Средний разряд работы 4,5)
	чел.-ч
	39.8
	
	0.796
	635.47
	
	
	
	581.71

	15.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	1.8
	1,15
	0.0414
	569.98
	
	477.92
	-
	23,60

	15.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	1.8
	
	0.036
	591.34
	
	
	
	24.48

	15.4
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.18
	1
	0.0236
	35.71
	
	
	0.82
	0,69

	15.5
	01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	2.08
	1
	0.0416
	719.14
	
	
	1.20
	35,90

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	581.71

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	1.80
	1.15
	
	
	
	
	
	24.48

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1735.49
	
	666.38

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1173.05
	
	606.19

	
	Пр/812-040
	НР:  Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	103
	
	103,00
	
	
	1263.61
	
	624.38

	
	Пр/774-040 
	СП: Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	52
	
	52,00
	
	
	637.94
	
	315.22

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2567.94
	
	1605.98

	16
	ГЭСН 11-01-033-02
	Устройство покрытий пола: дощатых толщиной 50 мм
	100 м2
	0.01125
	
	0.01125
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	525.15
	1
	408.33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	8.69

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1116.49
	1
	13.58

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	577.36

	16.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	60.1
	
	0.676125
	525.15
	
	
	
	408.33

	16.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.76
	1,15
	0.009832
	37.32
	
	0.37
	1.58
	0,58

	16.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.76
	
	0.00855
	525.15
	
	
	
	5.16

	16.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	1.1
	1,15
	0.014231
	569.98
	
	477.92
	-
	8,11

	16.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	1.1
	
	0.012375
	591.34
	
	
	
	8.42

	16.6
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.63
	1
	0.007088
	9.73
	
	
	-
	0,07

	16.7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	1
	0.000295
	70296.2
	
	
	1.23
	25,51

	16.8
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.023
	15783.16
	
	
	1.52
	551,78

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	408.33

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	1.86
	1.15
	
	
	
	
	
	13.58

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2503.68
	
	1007.96

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1524.82
	
	421.91

	
	Пр/812-011
	НР:  Полы
	%
	112
	
	112,00
	
	
	1838.64
	
	472.54

	
	Пр/774-011 
	СП: Полы
	%
	65
	
	65,00
	
	
	1067.07
	
	274.24

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3913.66
	
	1754.74

	17
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0.56
	
	0.56
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 2
	545.01
	1
	22975.57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	74.03

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1116.49
	1
	82.93

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	13610.33

	17.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	18.3288
	545.01
	
	
	
	22975.57

	17.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,15
	0.01288
	30.61
	
	0.39
	1.58
	0,62

	17.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0056
	525.15
	
	
	
	6.76

	17.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,15
	0.1288
	569.98
	
	477.92
	-
	73,41

	17.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.056
	591.34
	
	
	
	76.17

	17.6
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.3472
	56.11
	
	
	1.60
	31,17

	17.7


	14.2.06.01-0002
	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °C 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг 0,6*56*1,02
	П
	1
	34.27
	267.73
	
	
	1.48
	13579,16

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	22975.57

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.15
	
	
	
	
	
	82.93

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	11334.40
	
	36742.86

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	24092.06
	
	23058.50

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100
	
	100,00
	
	
	1661.50
	
	23058.50

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49
	
	49,00
	
	
	814.14
	
	11298.67

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	39218.50
	
	71100.03

	18
	ГЭСН 16-04-001-02 примнн 02  МДС №421 прик.№30/пр от 23.01.25г. таб.3 п.8 
	Прокладка  воздуховода  из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	0.07
	
	0.07
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	608.99
	1
	2745.33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0.92

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	0.95

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	5007.03

	18.1
	1-100-42
	Затраты труда (Средний разряд работы 4,2)
	чел.-ч
	56
	
	3.92
	608.99
	
	
	
	2745.33

	18.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.02
	1,15
	0.00161
	569.98
	
	477.92
	-
	0,92

	18.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.02
	
	0.0014
	591.34
	
	
	
	0.95

	18.4
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.57
	1
	0.1099
	35.71
	
	
	0.82
	3,22

	18.5
	(01.7.19.02)
	Кольца резиновые
	кг
	4
	1
	0.28
	0
	
	
	
	0

	18.6
	(18.1.02.01)
	Задвижки
	шт
	П
	1
	0
	
	
	
	
	

	18.7
	(23.1.02.07)
	Крепления
	кг
	П
	1
	0
	
	
	
	
	

	18.8
	(24.3.03.02)
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
	м
	99.8
	1
	6.986
	0
	
	
	
	0

	18.9
	24.3.03.13-0027
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм
	м
	П
	1
	0
	
	
	
	1.02
	

	18.10
	24.3.03.13-0007
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	П
	1
	7
	532.37
	
	
	1.02
	3801,12

	18.11
	24.3.05.16-0143
	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм
	шт
	П
	1
	2
	515.91
	
	
	1.02
	1052,46

	18.12
	24.3.05.17-0112
	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	П
	1
	4
	36.82
	
	
	1.02
	150,23

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2745.33

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.07
	1.15
	
	
	
	
	
	0.95

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	6587.87
	
	7754.23

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3336.67
	
	2746.28

	
	Пр/812-016
	НР:  Сантехнические работы
	%
	121
	
	121,00
	
	
	1452.40
	
	3323.00

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72
	
	72,00
	
	
	864.24
	
	1977.32

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	10070.86
	
	13054.55

	19
	ГЭСНр 58-01-021-01 примен 02  МДС №421 прик.№30/пр от 23.01.25г. таб.3 п.8 
	 Установка колпаков на воздуховодах труб в один канал
	10 шт
	0.2
	
	0.2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	503.08
	1
	2152.18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	3.93

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	4.08

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	19.1
	1-100-25
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,5)
	чел.-ч
	18.6
	
	3.72
	503.08
	
	
	
	2152.18

	19.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.03
	1,15
	0.0069
	569.98
	
	477.92
	-
	3,93

	19.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.03
	
	0.006
	591.34
	
	
	
	4.08

	19.4
	24.3.05.02-0212 примен
	Колпак полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм (ФССЦ-2022 доп. №18 2000 Российская Федерация 0 ГЭСН-2001)
	шт
	П
	1
	2
	265.16
	
	
	
	530,32

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2152.18

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.03
	1.15
	
	
	
	
	
	4.08

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2102.66
	
	2160.19

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2743.52
	
	2156.26

	
	Пр/812-092
	НР:  Крыши, кровли
	%
	90
	
	90,00
	
	
	984.98
	
	1940.63

	
	Пр/774-092 
	СП: Крыши, кровли
	%
	46
	
	46,00
	
	
	503.43
	
	991.88

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3648.60
	
	5092.70

	20
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км (Ленинградская область. Погрузка, перевозка 4.2026 Ленинградская область 47 )
	1т груза
	-3
	
	-3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0 
	1 1
	0
	1
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	435.42
	1
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	435,42
	
	0
	
	-1306.26

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	-1306.26
	
	-1306.26

	21
	02-15-1-01-0037
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 37 км (Ленинградская область. Погрузка, перевозка 4.2026 Ленинградская область 47 )
	1т груза
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0 
	1 1
	0
	1
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	489.54
	1
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	489,54
	
	0
	
	1468.62

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1468.62
	
	1468.62

	22
	02-15-1-02-0073
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 73 км (Ленинградская область. Погрузка, перевозка 4.2026 Ленинградская область 47 )
	1т груза
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0 
	1 1
	0
	1
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	1185.73
	1
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	1185,73
	
	0
	
	3557.19

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3557.19
	
	3557.19

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	11223.16
	
	55123.72

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	7860.08
	
	1635.67

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	10648.55
	
	1087.57

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	3719.55
	
	96791.11

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	3720

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56211.29

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	23137.00
	
	58299.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	12453.00
	
	30151.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	11223.16
	
	55123.72

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	7860.08
	
	1635.67

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	10648.55
	
	1087.57

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	3719.55
	
	96791.11

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	3720.00

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	56211.29

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	23137.00
	
	58299.00

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	12453.00
	
	30151.00

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	Налог на добавленную стоимость 22%
	руб.
	22
	
	
	
	
	41850.17
	22
	53479.37

	
	
	Итого по по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	232078.21
	
	296567.41


	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	Подрядчик      
___________________________           



	
	Заказчик
	Глава администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района                    

_________________________________ С.И. Покровкин


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №2
 Выполнение работ по ремонту мужских туалетов  д. Прокушево, оз. Шидрозеро
ресурсно-индексный метод
(наименование работ и затрат)
	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	


	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	2 квартал 2026
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	296.57 (232.08)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	55.12 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч.

	строительных работ
	296.57 (232.08)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1.63
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	


	?№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на еденицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0.012
	
	0.012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	481.02
	1
	1022.26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-20
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,0)
	чел.-ч
	154
	
	1.848
	481.02
	
	
	
	1022.26

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1022.26

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	481.02
	
	1022.26

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1022.26
	
	1022.26

	
	Пр/812-01.2
	НР:  Земляные работы
	%
	89
	
	89,00
	
	
	428.11
	
	909.81

	
	Пр/774-01.2 
	СП: Земляные работы
	%
	40
	
	40,00
	
	
	192.41
	
	408.90

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1642.78
	
	2340.98

	2
	ГЭСН 47-01-001-02
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0.06
	
	0.06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	481.02
	1
	338.54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	2.1
	1-100-20
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,0)
	чел.-ч
	10.2
	
	0.612
	481.02
	
	
	
	338.54

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	338.54

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	481.02
	
	338.54

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	338.54
	
	338.54

	
	Пр/812-041
	НР:  Озеленение.Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103,00
	
	
	495.45
	
	348.70

	
	Пр/774-041 
	СП: Озеленение.Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72,00
	
	
	346.33
	
	243.75

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1180.33
	
	930.99

	3
	ГЭСН 23-03-001-03
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	10 м3
	0.054
	
	0.054
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	1597.51
	1
	4494.85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	1350.90

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1385.68
	1
	772.30

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	8001.93

	3.1
	2-100-02
	Затраты труда (Рабочий 2 разряда)
	чел.-ч
	56.49
	
	3.05046
	481.02
	
	
	
	1687.43

	3.2
	2-100-03
	Затраты труда (Рабочий 3 разряда)
	чел.-ч
	48.42
	
	2.61468
	525.15
	
	
	
	1579.06

	3.3
	2-100-04
	Затраты труда (Рабочий 4 разряда)
	чел.-ч
	33.45
	
	1.8063
	591.34
	
	
	
	1228.36

	3.4
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш-ч.
	11.13000
	1,15
	0.691173
	1643.14
	
	1167.7
	-
	1135,69

	3.5
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6.0
	чел.-ч
	11.13000
	
	0.60102
	794.34
	
	
	
	549.03

	3.6
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	6.08000
	1,15
	0.377568
	569.98
	
	477.92
	-
	215,21

	3.7
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	6.08000
	
	0.32832
	591.34
	
	
	
	223.27

	3.8
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1.50200
	1
	0.081108
	1122.63
	
	
	-
	91,05

	3.9
	05.1.01.09-0015
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3
	м
	П
	1
	2
	2908.41
	
	
	1.36
	7910,88

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	4494.85

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	17.21000
	1.15
	
	
	
	
	
	772.30

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	10445.63
	
	14619.98

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5880.53
	
	5267.15

	
	Пр/812-018
	НР:  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117
	
	117,00
	
	
	3490.33
	
	6162.57

	
	Пр/774-018 
	СП: Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74
	
	74,00
	
	
	2207.56
	
	3897.69

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	20317.87
	
	24680.23

	4
	ГЭСН 01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0.03
	
	0.03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	481.02
	1
	2555.66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	4.1
	1-100-20
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,0)
	чел.-ч
	154
	
	4.62
	481.02
	
	
	
	2555.66

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2555.66

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	481.02
	
	2555.66

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2555.66
	
	2555.66

	
	Пр/812-01.2
	НР:  Земляные работы
	%
	89
	
	89,00
	
	
	428.11
	
	2274.54

	
	Пр/774-01.2 
	СП: Земляные работы
	%
	40
	
	40,00
	
	
	192.41
	
	1022.26

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3176.18
	
	5852.46

	5
	ГЭСН 01-02-061-01 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0.02
	
	0.02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	461.16
	1
	938.69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	5.1
	1-100-15
	Затраты труда (Средний разряд работы 1,5)
	чел.-ч
	88.5
	
	1.77
	461.16
	
	
	
	938.69

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	938.69

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	461.16
	
	938.69

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	938.69
	
	938.69

	
	Пр/812-01.2
	НР:  Земляные работы
	%
	89
	
	89,00
	
	
	410.43
	
	835.43

	
	Пр/774-01.2 
	СП: Земляные работы
	%
	40
	
	40,00
	
	
	184.46
	
	375.48

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1533.59
	
	2149.60

	6
	ГЭСН 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0.09
	
	0.09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	1202.38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	21.24

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	22.03

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1689.37

	6.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	22.5
	
	2.025
	516.32
	
	
	
	1202.38

	6.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.36
	1,15
	0.03726
	569.98
	
	477.92
	-
	21,24

	6.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.36
	
	0.0324
	591.34
	
	
	
	22.03

	6.4
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0.00015
	1
	0.0000135
	63349.58
	
	
	-
	0,86

	6.5
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1196
	1
	0.010764
	9.73
	
	
	-
	0,11

	6.6
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7.5
	1
	0.675
	174.93
	
	
	1.09
	128,71

	6.7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	1
	0.00027
	70296.2
	
	
	1.23
	23,35

	6.8
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.0031
	1
	0.000279
	55898.18
	
	
	1.34
	20,90

	6.9
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0.01
	1
	0.0009
	7555
	
	
	2.24
	15,23

	6.10
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0.12
	1
	0.0108
	16754.99
	
	
	-
	180,95

	6.11
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1.45
	1
	0.1305
	47.57
	
	
	1.43
	8,88

	6.12
	11.1.03.01-0067
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	П
	1
	0.0837
	16655
	
	
	0.94
	1310,38

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1202.38

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.36
	1.15
	
	
	
	
	
	22.03

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3145.27
	
	2935.02

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1793.72
	
	1224.41

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	1322.36

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	673.43

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	4740.50
	
	4930.81

	7
	ГЭСН 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из досок
	м3
	0.132
	
	0.132
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	1763.49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	31.15

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	32.32

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	3784.91

	7.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	22.5
	
	2.97
	516.32
	
	
	
	1763.49

	7.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.36
	1,15
	0.054648
	569.98
	
	477.92
	-
	31,15

	7.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.36
	
	0.04752
	591.34
	
	
	
	32.32

	7.4
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0.00015
	1
	0.0000198
	63349.58
	
	
	-
	1,25

	7.5
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1196
	1
	0.015787
	9.73
	
	
	-
	0,15

	7.6
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7.5
	1
	0.99
	174.93
	
	
	1.09
	188,77

	7.7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	1
	0.000396
	70296.2
	
	
	1.23
	34,24

	7.8
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.0031
	1
	0.000409
	55898.18
	
	
	1.34
	30,64

	7.9
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0.01
	1
	0.00132
	7555
	
	
	2.24
	22,34

	7.10
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0.12
	1
	0.01584
	16754.99
	
	
	-
	265,40

	7.11
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1.45
	1
	0.1914
	47.57
	
	
	1.43
	13,02

	7.12
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3 0,132*1,02
	П
	1
	0.1346
	15783.16
	
	
	1.52
	3229,11

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1763.49

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.36
	1.15
	
	
	
	
	
	32.32

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3952.95
	
	5611.87

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2354.83
	
	1795.81

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	1939.48

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	987.70

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	7417.35
	
	8539.04

	8
	ГЭСН 10-01-012-01
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (имитация бруса)
	100 м2
	0.23
	
	0.23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	531.77
	1
	5105.71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	84.43

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	87.59

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	45570.15

	8.1
	1-100-31
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,1)
	чел.-ч
	36.3
	
	8.349
	531.77
	
	
	
	5105.71

	8.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.56
	1,15
	0.14812
	569.98
	
	477.92
	-
	84,43

	8.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.56
	
	0.1288
	591.34
	
	
	
	87.59

	8.4
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.252
	1
	0.05796
	9.73
	
	
	-
	0,56

	8.5
	11.1.01.12-0008
	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 25 мм, ширина до 145 мм
	м3
	П
	1
	0.575
	35192.06
	
	
	2.24
	45327,37

	8.6
	01.7.15.14-0013
	Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 51 мм
	1000 шт
	П
	1
	0.24
	820.52
	
	
	1.23
	242,22

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	5105.71

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.56
	1.15
	
	
	
	
	
	87.59

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	22033.39
	
	50847.88

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5697.05
	
	5193.30

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1212.96
	
	5608.76

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	617.71
	
	2856.32

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	52678.55
	
	59312.96

	9
	ГЭСН 10-01-008-02 примен
	Острожка: досок
	100 м2
	0.23
	
	0.23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	525.15
	1
	1043.16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	4.16

	9.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	7.51
	
	1.7273
	525.15
	
	
	
	1043.16

	9.2
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1.86
	1
	0.4278
	9.73
	
	
	-
	4,16

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	1043.16

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	525.15
	
	1047.32

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1043.16
	
	1043.16

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	567.16
	
	1126.61

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	288.83
	
	573.74

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1903.32
	
	2747.67

	10
	ГЭСН 10-01-057-03
	 Изготовление и установка  каркаса и стен  дверей для туалета  из имет.досок
	100 м2
	0.02412
	
	0.02412
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	759.92
	1
	5079.96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	1.42

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	1.48

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	6756.95

	10.1
	1-100-57
	Затраты труда (Средний разряд работы 5,7)
	чел.-ч
	241
	
	5.81292
	759.92
	
	
	
	5079.96

	10.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.09
	1,15
	0.002496
	569.98
	
	477.92
	-
	1,42

	10.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.09
	
	0.002171
	591.34
	
	
	
	1.48

	10.4
	01.7.07.04-0004
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ
	т
	0.00134
	1
	0.00003232
	80869.95
	
	
	1.45
	3,79

	10.5
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.011
	1
	0.000265
	70296.2
	
	
	1.23
	22,91

	10.6
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0.00307
	1
	0.00007405
	215311.97
	
	
	1.23
	19,61

	10.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.006
	1
	0.000145
	56.11
	
	
	1.60
	0,01

	10.8
	01.7.04.09-0115
	Петля стальная приварная каплевидная шарнирная, внешний диаметр 20 мм, длина 160 мм
	шт
	П
	1
	4
	181.05
	
	
	1.34
	970,43

	10.9
	01.7.04.10-0033
	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм
	шт
	П
	1
	4
	71.83
	
	
	1.34
	385,01

	10.10
	01.7.04.11-0054
	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 80-82 мм
	компл
	П
	1
	4
	52.24
	
	
	1.34
	280,01

	10.11
	11.1.01.12-0008
	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 25 мм, ширина до 145 мм
	м3
	П
	1
	0.039
	35192.06
	
	
	2.24
	3074,38

	10.12
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.0834
	15783.16
	
	
	1.52
	2000,80

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	5079.96

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.17
	1.15
	
	
	
	
	
	1.48

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	5775.66
	
	11839.81

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5671.30
	
	5081.44

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1459.36
	
	5487.96

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	743.19
	
	2794.79

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	14042.36
	
	20122.56

	11
	ГЭСНр 58-01-012-01
	 Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0.039
	
	0.039
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	489.84
	1
	641.72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	9.08

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1116.49
	1
	18.58

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	3671.85

	11.1
	1-100-22
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,2)
	чел.-ч
	29.21
	
	1.13919
	489.84
	
	
	
	641.72

	11.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.44
	1,15
	0.019734
	37.32
	
	0.74
	1.58
	1,16

	11.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.44
	
	0.01716
	525.15
	
	
	
	10.36

	11.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.31
	1,15
	0.013903
	569.98
	
	477.92
	-
	7,92

	11.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.31
	
	0.01209
	591.34
	
	
	
	8.22

	11.6
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.009
	1
	0.000351
	70296.2
	
	
	1.23
	30,35

	11.7
	(11.1.03.06)
	Доски необрезные и обрезные сухие
	м3
	2.64
	1
	0.10296
	0
	
	
	
	0

	11.8
	11.1.03.06-0117
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	П
	1
	0.103
	15783.16
	
	
	2.24
	3641,49

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	641.72

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.75
	1.15
	
	
	
	
	
	18.58

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3735.33
	
	4341.23

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1758.21
	
	660.30

	
	Пр/812-092
	НР:  Крыши, кровли
	%
	90
	
	90,00
	
	
	1445.70
	
	594.27

	
	Пр/774-092 
	СП: Крыши, кровли
	%
	46
	
	46,00
	
	
	738.91
	
	303.74

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	6525.83
	
	5239.23

	12
	ГЭСН 10-01-008-06  примен
	Обивка крыши на туалете профнастилом:  по обрешетке
	100 м2
	0.039
	
	0.039
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	842.91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	5.37

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	5.57

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2975.57

	12.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	36.4
	
	1.4196
	516.32
	
	
	
	842.91

	12.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.21
	1,15
	0.009418
	569.98
	
	477.92
	-
	5,37

	12.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.21
	
	0.00819
	591.34
	
	
	
	5.57

	12.4
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.6
	1
	0.0234
	56.11
	
	
	1.60
	2,10

	12.5
	08.3.09.02-0048
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,7
	м2
	П
	1
	4
	839.48
	
	
	0.87
	2921,39

	12.6
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	П
	1
	0.35
	120.96
	
	
	1.23
	52,07

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	842.91

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.21
	1.15
	
	
	
	
	
	5.57

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	4987.15
	
	3829.42

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1434.25
	
	848.48

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	916.36

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	466.66

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	5634.90
	
	5212.44

	13
	ГЭСН 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из досок (для тумбы туалета)
	м3
	0.036
	
	0.036
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	516.32
	1
	480.95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	8.50

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	8.81

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1031.79

	13.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	22.5
	
	0.81
	516.32
	
	
	
	480.95

	13.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.36
	1,15
	0.014904
	569.98
	
	477.92
	-
	8,50

	13.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.36
	
	0.01296
	591.34
	
	
	
	8.81

	13.4
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0.00015
	1
	0.0000054
	63349.58
	
	
	-
	0,34

	13.5
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1196
	1
	0.004306
	9.73
	
	
	-
	0,04

	13.6
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	1
	0.000108
	70296.2
	
	
	1.23
	9,34

	13.7
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.0031
	1
	0.000112
	55898.18
	
	
	1.34
	8,39

	13.8
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0.01
	1
	0.00036
	7555
	
	
	2.24
	6,09

	13.9
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.042
	15783.16
	
	
	1.52
	1007,60

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	480.95

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.36
	1.15
	
	
	
	
	
	8.81

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2265.04
	
	1530.05

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1072.29
	
	489.76

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1196.27
	
	528.94

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	609.21
	
	269.37

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3335.54
	
	2328.36

	14
	ГЭСН 10-01-012-01 примен
	Обшивка тумбы для туалета: досками обшивки
	100 м2
	0.0338
	
	0.0338
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	531.77
	1
	750.32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	12.41

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	12.87

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	353.57

	14.1
	1-100-31
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,1)
	чел.-ч
	36.3
	
	1.22694
	531.77
	
	
	
	750.32

	14.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.56
	1,15
	0.021767
	569.98
	
	477.92
	-
	12,41

	14.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.56
	
	0.018928
	591.34
	
	
	
	12.87

	14.4
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.252
	1
	0.008518
	9.73
	
	
	-
	0,08

	14.5
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	2.2
	1
	0.07436
	72.97
	
	
	1.23
	6,67

	14.6
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0.00725
	1
	0.000245
	76110.2
	
	
	1.23
	22,94

	14.7
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.0135
	15783.16
	
	
	1.52
	323,87

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	750.32

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.56
	1.15
	
	
	
	
	
	12.87

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1838.18
	
	1129.17

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1341.66
	
	763.19

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108,00
	
	
	1212.96
	
	824.25

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55,00
	
	
	617.71
	
	419.75

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2959.83
	
	2373.16

	15
	ГЭСН 46-03-001-04 примен
	Сверление установками алмазного бурения в деревянных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм
	100 отверстий
	0.02
	
	0.02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	635.47
	1
	581.71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	23.60

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	24.48

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	36.59

	15.1
	1-100-45
	Затраты труда (Средний разряд работы 4,5)
	чел.-ч
	39.8
	
	0.796
	635.47
	
	
	
	581.71

	15.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	1.8
	1,15
	0.0414
	569.98
	
	477.92
	-
	23,60

	15.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	1.8
	
	0.036
	591.34
	
	
	
	24.48

	15.4
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.18
	1
	0.0236
	35.71
	
	
	0.82
	0,69

	15.5
	01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	2.08
	1
	0.0416
	719.14
	
	
	1.20
	35,90

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	581.71

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	1.80
	1.15
	
	
	
	
	
	24.48

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1735.49
	
	666.38

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1173.05
	
	606.19

	
	Пр/812-040
	НР:  Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	103
	
	103,00
	
	
	1263.61
	
	624.38

	
	Пр/774-040 
	СП: Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	52
	
	52,00
	
	
	637.94
	
	315.22

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2567.94
	
	1605.98

	16
	ГЭСН 11-01-033-02
	Устройство покрытий пола: дощатых толщиной 50 мм
	100 м2
	0.01125
	
	0.01125
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	525.15
	1
	408.33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	8.69

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1116.49
	1
	13.58

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	577.36

	16.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	60.1
	
	0.676125
	525.15
	
	
	
	408.33

	16.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.76
	1,15
	0.009832
	37.32
	
	0.37
	1.58
	0,58

	16.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.76
	
	0.00855
	525.15
	
	
	
	5.16

	16.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	1.1
	1,15
	0.014231
	569.98
	
	477.92
	-
	8,11

	16.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	1.1
	
	0.012375
	591.34
	
	
	
	8.42

	16.6
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.63
	1
	0.007088
	9.73
	
	
	-
	0,07

	16.7
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	1
	0.000295
	70296.2
	
	
	1.23
	25,51

	16.8
	11.1.03.06-0120
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
	м3
	П
	1
	0.023
	15783.16
	
	
	1.52
	551,78

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	408.33

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	1.86
	1.15
	
	
	
	
	
	13.58

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2503.68
	
	1007.96

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1524.82
	
	421.91

	
	Пр/812-011
	НР:  Полы
	%
	112
	
	112,00
	
	
	1838.64
	
	472.54

	
	Пр/774-011 
	СП: Полы
	%
	65
	
	65,00
	
	
	1067.07
	
	274.24

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3913.66
	
	1754.74

	17
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0.56
	
	0.56
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 2
	545.01
	1
	22975.57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	74.03

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1116.49
	1
	82.93

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	13610.33

	17.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	18.3288
	545.01
	
	
	
	22975.57

	17.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,15
	0.01288
	30.61
	
	0.39
	1.58
	0,62

	17.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0056
	525.15
	
	
	
	6.76

	17.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,15
	0.1288
	569.98
	
	477.92
	-
	73,41

	17.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.056
	591.34
	
	
	
	76.17

	17.6
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.3472
	56.11
	
	
	1.60
	31,17

	17.7


	14.2.06.01-0002
	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °C 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг 0,6*56*1,02
	П
	1
	34.27
	267.73
	
	
	1.48
	13579,16

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	22975.57

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.15
	
	
	
	
	
	82.93

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	11334.40
	
	36742.86

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	24092.06
	
	23058.50

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100
	
	100,00
	
	
	1661.50
	
	23058.50

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49
	
	49,00
	
	
	814.14
	
	11298.67

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	39218.50
	
	71100.03

	18
	ГЭСН 16-04-001-02 примнн 02  МДС №421 прик.№30/пр от 23.01.25г. таб.3 п.8 
	Прокладка  воздуховода  из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	0.07
	
	0.07
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	608.99
	1
	2745.33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	0.92

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	0.95

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	5007.03

	18.1
	1-100-42
	Затраты труда (Средний разряд работы 4,2)
	чел.-ч
	56
	
	3.92
	608.99
	
	
	
	2745.33

	18.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.02
	1,15
	0.00161
	569.98
	
	477.92
	-
	0,92

	18.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.02
	
	0.0014
	591.34
	
	
	
	0.95

	18.4
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.57
	1
	0.1099
	35.71
	
	
	0.82
	3,22

	18.5
	(01.7.19.02)
	Кольца резиновые
	кг
	4
	1
	0.28
	0
	
	
	
	0

	18.6
	(18.1.02.01)
	Задвижки
	шт
	П
	1
	0
	
	
	
	
	

	18.7
	(23.1.02.07)
	Крепления
	кг
	П
	1
	0
	
	
	
	
	

	18.8
	(24.3.03.02)
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
	м
	99.8
	1
	6.986
	0
	
	
	
	0

	18.9
	24.3.03.13-0027
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм
	м
	П
	1
	0
	
	
	
	1.02
	

	18.10
	24.3.03.13-0007
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	П
	1
	7
	532.37
	
	
	1.02
	3801,12

	18.11
	24.3.05.16-0143
	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм
	шт
	П
	1
	2
	515.91
	
	
	1.02
	1052,46

	18.12
	24.3.05.17-0112
	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	П
	1
	4
	36.82
	
	
	1.02
	150,23

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2745.33

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.07
	1.15
	
	
	
	
	
	0.95

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	6587.87
	
	7754.23

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3336.67
	
	2746.28

	
	Пр/812-016
	НР:  Сантехнические работы
	%
	121
	
	121,00
	
	
	1452.40
	
	3323.00

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72
	
	72,00
	
	
	864.24
	
	1977.32

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	10070.86
	
	13054.55

	19
	ГЭСНр 58-01-021-01 примен 02  МДС №421 прик.№30/пр от 23.01.25г. таб.3 п.8 
	 Установка колпаков на воздуховодах труб в один канал
	10 шт
	0.2
	
	0.2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	503.08
	1
	2152.18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.15
	0
	1
	3.93

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	591.34
	1
	4.08

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	19.1
	1-100-25
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,5)
	чел.-ч
	18.6
	
	3.72
	503.08
	
	
	
	2152.18

	19.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.03
	1,15
	0.0069
	569.98
	
	477.92
	-
	3,93

	19.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.03
	
	0.006
	591.34
	
	
	
	4.08

	19.4
	24.3.05.02-0212 примен
	Колпак полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм (ФССЦ-2022 доп. №18 2000 Российская Федерация 0 ГЭСН-2001)
	шт
	П
	1
	2
	265.16
	
	
	
	530,32

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1.15
	
	
	
	
	
	2152.18

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.03
	1.15
	
	
	
	
	
	4.08

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2102.66
	
	2160.19

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2743.52
	
	2156.26

	
	Пр/812-092
	НР:  Крыши, кровли
	%
	90
	
	90,00
	
	
	984.98
	
	1940.63

	
	Пр/774-092 
	СП: Крыши, кровли
	%
	46
	
	46,00
	
	
	503.43
	
	991.88

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3648.60
	
	5092.70

	20
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км (Ленинградская область. Погрузка, перевозка 4.2026 Ленинградская область 47 )
	1т груза
	-3
	
	-3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0 
	1 1
	0
	1
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	435.42
	1
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	435,42
	
	0
	
	-1306.26

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	-1306.26
	
	-1306.26

	21
	02-15-1-01-0037
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 37 км (Ленинградская область. Погрузка, перевозка 4.2026 Ленинградская область 47 )
	1т груза
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0 
	1 1
	0
	1
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	489.54
	1
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	489,54
	
	0
	
	1468.62

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1468.62
	
	1468.62

	22
	02-15-1-02-0073
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 73 км (Ленинградская область. Погрузка, перевозка 4.2026 Ленинградская область 47 )
	1т груза
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0 
	1 1
	0
	1
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	1185.73
	1
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	1185,73
	
	0
	
	3557.19

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3557.19
	
	3557.19

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	11223.16
	
	55123.72

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	7860.08
	
	1635.67

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	10648.55
	
	1087.57

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	3719.55
	
	96791.11

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	3720

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56211.29

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	23137.00
	
	58299.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	12453.00
	
	30151.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	11223.16
	
	55123.72

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	7860.08
	
	1635.67

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	10648.55
	
	1087.57

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	3719.55
	
	96791.11

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	3720.00

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	56211.29

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	23137.00
	
	58299.00

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	12453.00
	
	30151.00

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	190228.04
	
	243088.04

	
	
	Налог на добавленную стоимость 22%
	руб.
	22
	
	
	
	
	41850.17
	22
	53479.37

	
	
	Итого по по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	232078.21
	
	296567.41


