


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK8]КОНТРАКТ №_____ (проект)
На оказание услуг технического надзора  

г. _______________                                                                                                 «__» ________ 2026 г.                                       
[bookmark: _Hlk103596785]Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА",  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Королькова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, и ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лице  ___, действующего на основании ___ с другой стороны, заключили настоящий контракт  в соответствии с п.__ ч.__ ст.__ Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.  Исполнитель, обязуется оказать услуги технического надзора на объектах Заказчика:
- выполнение работ по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1 (ИКЗ 262472300113047060100100120014399244).
- выполнение работ по ремонту по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2; ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2; ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19. (ИКЗ 252472300113047060100100090014339244) (далее – Услуги).
1.2. Требования к услугам указываются и  согласовываются в Техническом задании (Приложении № 1) к настоящему контракту.
1.3. Идентификационный код закупки: 262472300113047060100100030000000244.

2.Стоимость Услуг  по контракту и порядок расчетов
1. Цена Контракта составляет: __________ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – __________ рублей[footnoteRef:1]. [1:  В случае, если Исполнитель применяет УСНО, то указывается «НДС не облагается».] 

2.2. В стоимость Услуг  по настоящему контракту входят все расходы Исполнителя, производимые им в процессе исполнения Контракта, в том числе на страхование, уплату налогов, на транспортные расходы, упаковку, а также других обязательных платежей.  Исполнитель согласен, что если в процессе поставки товара окажется, что какие-то расходы им не были предусмотрены при расчете цены контракта, Заказчик не обязан их возмещать, такие расходы возлагаются исключительно на Исполнителя.
2.3. Оплата производится: безналичный расчёт, оплата за выполненные Услуги производится в течение семи рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного разделом 3 Контракта.[footnoteRef:2] [2:  В случае, если по итогам закупки Исполнитель сделал предложение о цене за право заключения контракта, п. 2.3. Контракта излагается в редакции: Исполнитель оплатил цену за право заключения контракта до заключения настоящего Контракта.] 

2.4. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 
2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.6. Банковское, казначейское сопровождение по настоящему контракту не устанавливается.
2.7. Источник финансирования контракта: за счет внебюджетных средств - средств бюджетного учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) – 100%.

 3. Сроки, порядок выполнения и приемки Услуг
3.1. Срок выполнения Услуг  –  с момента заключения контракта до 31.12.2026 г. 
3.2. Услуги выполняются в месте нахождения Заказчика (Исполнителя) по адресу Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д.1.      
3.2.1. Услуги выполняются иждивением Исполнителя.
3.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Услуг  в любое время в течение всего периода выполнения Услуг  с целью проверки хода, качества Услуг, не вмешиваясь в действия Исполнителя.
  3.4 При приемке Услуг  по настоящему контракту Исполнитель передает Заказчику следующие документы:
- Счет;
- Акт приема-сдачи услуг.
- Иные документы, определенные Техническим заданием.
3.5 Заказчик рассматривает предоставленные документы в течение 5 рабочих дней, подписывает один экземпляр акта сдачи-приемки и передает его Исполнителю или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки.

4. Обязанности и Права Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги в объемах, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1), настоящим контрактом надлежащим качеством и в полном соответствии с условиями настоящего контракта.
4.1.2.  Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности выполнить Услуги;
4.1.3. Оказать Услуги лично.

4.2. Исполнитель вправе 
0. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения настоящего контракта;
5. Обязанности  и Права Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.	Передать Исполнителю необходимую для выполнения Услуг  информацию;
5.1.2. Принять выполненные Услуги, в соответствии с настоящим контрактом и оплатить их;
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1.	Отказаться (полностью или частично) от оплаты Услуг, не соответствующим требованиям настоящего контракта;
5.2.2.	В одностороннем порядке расторгнуть контракт по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством.
5.2.3.	Производить экспертизу Услуг  по настоящему контракту.

1. Ответственность сторон
6.1. В случае полного или частичного невыполнения настоящего контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.
6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение контракта, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине.
6.3. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах выявленных недостатков (реальный ущерб).
6.4. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную либо коммерческую тайну, определяется действующим законодательством.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6.6.1. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере 10 % цены контракта, что выражается в сумме ______________.
6.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000,00 рублей.
6.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000,00 рублей.
6.9. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.10. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить все имущественные потери Заказчика:
убытки, возникшие вследствие отказа налоговым органом в применении вычетов по НДС по сделке с Исполнителем;
убытки из-за исключения налоговым органом суммы затрат Заказчика по сделке с Исполнителем из расходов для целей расчёта налога на прибыль.
сумм, уплаченных покупателем в бюджет из-за добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Исполнителем.
6.11. Указанные в п. 6.10. имущественные потери подлежат возмещению в объёме претензий налоговых органов, указанных в акте проверки, решении или требовании либо в объёме добровольно доплаченного налога.
Исполнитель обязуется возместить Заказчику потери, указанные в п. 6.10. 6.11. в течение 30 календарных дней после получения от Заказчика мотивированного требования.

7. Особые условия
7.1. Настоящий распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 03.08.2026 г. 
7.2. Дата исполнения контракта по всем обязательствам __.__.2026 г. Настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменения в настоящий контракт вносятся в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа на сайте электронного магазина Ленинградской области (https://zakupki.lenreg.ru/) в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». С момента размещения в единой информационной системе настоящего контракта в соответствии ч. 7,8 ст. 83.2. Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящий контракт считается заключенным.
7.5. Стороны вправе подписать экземпляры настоящего контракта на бумажном носителе. При подписании настоящего контракта на бумажном носителе, он составляется в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Недействительность какого-либо из условий настоящего контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего контракта в целом.
7.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.
7.8. Стороны договорились о том, что вся документация по настоящему контракта, полученная путем факсимильной связи, электронной почты, имеет юридическую силу, и впоследствии заменяется на оригинал.
7.9. К настоящему контракту прилагаются следующие приложения:
Приложение №1  - Техническое задание.
7.10. По настоящему Контракту установлена возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
[bookmark: dst100019][bookmark: dst100020]В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом РФ утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, Заказчик вправе не принимать решение о расторжении настоящего Контракта, подлежащего оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту, определяющего условия его исполнения в плановом периоде.
7.11. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
7.12. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.


 10. Реквизиты сторон

	Исполнитель 

	Заказчик



	_______
____

________________________

«___»_______________ 20___ г.
Мп
	____

________________________
М.П.	













  
                                                                                                                                                                 

Приложение №1
      к Контракту № ____
от «__» _____ 2024 г.     
Техническое задание
на оказание услуг по осуществлению технического надзора 

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
1.1. Предметом контракта осуществление технического надзора на объектах Заказчика:
- выполнение работ по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1 (ИКЗ 262472300113047060100100120014399244).
- выполнение работ по ремонту по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2; ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2; ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19. (ИКЗ 252472300113047060100100090014339244)
1.2. Место оказания услуг: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д. 1, г. Отрадное, Заводская ул., д.19  (далее – объект).
[bookmark: _Hlk135955298]1.4. Технический надзор осуществляется в течение всего периода выполнения работ на объекте.
В случае, если услуги не оказаны в установленные сроки по причине приостановки работ по Контракту, заключенному между Заказчиком и Подрядной организацией или по вине Подрядной организации, услуги оказываются до момента завершения всех работ по объекту.
1.5. Перечень работ, подлежащих техническому надзору, определен контрактами (Приложение № 1 к Техническому заданию).
1.6. Стоимость технического надзора каждого объекта выполнения работ составляет:
	01
	выполнение работ по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1 (ИКЗ 262472300113047060100100120014399244)
	59 730,91 (начальная)

	02
	выполнение работ по ремонту по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2; ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2; ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19. (ИКЗ 252472300113047060100100090014339244)
	[bookmark: _GoBack]96 618,18 (начальная)




2. СОСТАВ УСЛУГ:
2.1. Проверка наличия у подрядной организации документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
2.2. Надзор за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Подрядчиком на Объект для выполнения работ, с занесением результатов проверки в журнал входного контроля и производства работ. 
2.3. Извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
2.4. Оценка (совместно с подрядной организацией) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; надзор за выполнением подрядной организацией требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
2.5. Надзор за соответствием объемов выполняемых ремонтных работ объемам, заложенным в сметной;
2.6. Надзор  за качеством работ, в том числе: надзор  за соответствием выполняемых работ сметной документацией и нормативным документам, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт;

3.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для данного вида услуг, в том числе:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- ГОСТ Р 57363-2023 «Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом (технического заказчика)»; 
3.2. Технический надзор  необходимо осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых на Объекте работ по ремонту требованиям сметной  документации, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям к ремонту объектов капитального строительства.
3.3. Услуги по техническому надзору должны вестись постоянно, на протяжении всего ремонта Объекта, по каждому виду и комплексу работ на Объекте. 
3.4. На разных этапах технологического строительного процесса применяется входной, операционный и приёмочный контроль.
3.5. В зависимости от охвата контролируемых параметров может применяться сплошной, выборочный или инспекционный контроль.
3.6. В зависимости от периодичности контроля применяется непрерывный либо периодический контроль.

Приложение № 1: сметная документация.
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Приложение №1 к Техническому заданию
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[bookmark: _Hlk15555883]КОНТРАКТ № 29/26

Выполнение работ  по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2;

ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2; ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19



Настоящий документ является приложением и неотъемлемой частью Контракта, сформированного Заказчиком в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса Единой информационной системы в сфере закупок.

В случае противоречия между условиями, содержащимися в настоящей части Контракта, и условиями, содержащимися в части Контракта, сформированной Заказчиком путем заполнения экранных форм веб-интерфейса ЕИС (далее – Структурированная часть), приоритет имеют условия Структурированной части.



		Г. Шлиссельбург

		[bookmark: _Hlk53802719]«____»__________ _____ г. 





Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», в лице Директора Королькова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и

[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: _Hlk15555829][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Hlk56582340][bookmark: _Hlk92906832]Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис», в лице Генерального директора Соловьева Сергей Станиславовича, действующего на основании Устава (далее - «Подрядчик»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, объявленного Извещением от «30» июня 2026 года г. № 0145200000426001088 (идентификационный код закупки № 262472300113047060100100120024399244), на основании Протокола от «20» июля 2026 года г. № 0145200000426001088, заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта работы  по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2; ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2; ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19 (далее – «работы») в пользу Заказчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Состав и объем работ определяется Спецификацией (Приложение № 2 Контракта), работы осуществляются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 Контракта).

Место выполнения работ: Ленинградская обл, Кировский м.р-н, Отрадненское г.п., Отрадное г, Заводская ул, Дом 19 (далее – «место выполнения работ»).

Цена Контракта 

Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта составляет 
15 438 775 (пятнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка, в том числе НДС (7%) - 1010013,38 рублей.

[bookmark: _Hlk55280497]Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

[bookmark: _Ref480215053][bookmark: _Ref438119014][bookmark: _Ref436310198][bookmark: _Ref437017192]В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.

[bookmark: _Ref493267580][bookmark: _Ref493267553]Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

[bookmark: _Hlk92921972][bookmark: _Hlk94117721][bookmark: _Hlk94118078][bookmark: _Hlk107608581][bookmark: _Hlk107608601][bookmark: _Hlk103610734][bookmark: _Hlk107608545][bookmark: _Hlk94087863][bookmark: _Hlk15558900][bookmark: _Hlk55286376][bookmark: _Hlk55290127][bookmark: _Hlk58822244]Источник финансирования Контракта:

- средства бюджетных учреждений  (субсидии) - субсидии на иные цели (код субсидии 0270213770.02).

Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. Банковское или казначейское сопровождение не требуется.

[bookmark: _Hlk15302356]Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного в ЕИС.

[bookmark: _Hlk15645362]В случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

[bookmark: _Ref493525303]Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;

Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта;

Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами документа, подтверждающего приемку выполненных работ;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе»);

Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

Подрядчик вправе:

Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;

[bookmark: _Hlk53808092][bookmark: _Hlk55991313]Выполнять предусмотренные Контрактом работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц с предварительным уведомлением Заказчика.

[bookmark: _Hlk56433957]Подрядчик обязан:

Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по документу, подтверждающего приемку выполненных работ;

Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности;

Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемке выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

[bookmark: _Hlk55482192][bookmark: _Ref54588269][bookmark: _Hlk56433131][bookmark: _Ref493606463][bookmark: _Ref493515580][bookmark: _Ref493515802][bookmark: _Ref493515588][bookmark: _Hlk56433219]Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных описанием объекта закупки, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком;

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

[bookmark: _Ref493525314]Сроки выполнения работ по Контракту

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с организацией, осуществляющей технический надзор (в случае привлечения Заказчиком) (далее – технический надзор), подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

Подрядчик должен приступить к выполнению работ с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в срок до 15.11.2026 г., после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.         

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

Срок исполнения Контракта

В соответствии с положениями части 1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе в Контракте устанавливаются сроки исполнения Контракта, включающие в себя, в том числе, приемку и оплату Заказчиком выполненных работ по Контракту.

Дата начала исполнения Контракта: с даты его заключения.

Дата окончания исполнения Контракта: «30» декабря 2026 г.

[bookmark: _Ref52526562]Порядок сдачи и приемки работ

Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ.

[bookmark: _Ref17304312]Подрядчик предоставляет счет-фактуру (при необходимости) в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Ref6362809][bookmark: _Hlk95333997]Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

[bookmark: _Hlk95334068][bookmark: _Ref493870329][bookmark: _Ref493530333][bookmark: _Hlk37082989][bookmark: _Ref89939961][bookmark: _Ref90645993][bookmark: _Hlk95334198][bookmark: _Hlk95334541]По окончанию выполнения работ, но не позднее срока, указанного в пункте 4.3 Контракта, Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы (далее – «ЕИС»), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке в соответствии с едиными формами документов, установленных Правительством Российской Федерации, который должен содержать:

включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, выполненной работы;

[bookmark: _Hlk95334584]наименование выполненной работы;

[bookmark: _Hlk93950233]информацию об объеме выполненной работы;

[bookmark: _Hlk93952047]стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, выполненной работы.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

В срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС.

После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке или мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

Допускается как полная, так и частичная приемка работ по Контракту.

В случае, если Заказчиком осуществлена частичная приемка выполненных работ по Контракту, в документе о приемке, направленном Подрядчиком и подписываемом Заказчиком, отражается информация о фактически принятом объеме работ. После получения документа о приемке, подписанного Заказчиком с условием о частичной приемке, Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС корректировочный документ о приемке, содержащий сведения о фактически принятом объеме работ. Заказчик рассматривает и подписывает корректировочный документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

После выполнения оставшегося объема работ Подрядчик в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта, формирует новый документ о приемке. Заказчик рассматривает и подписывает указанный новый документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

[bookmark: _Hlk56505206][bookmark: _Hlk56002955][bookmark: _Hlk52513238]При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

[bookmark: _Ref92919707]Обеспечение исполнения Контракта

[bookmark: _Ref83935525][bookmark: _Hlk55995408][bookmark: _Hlk55995533]Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 10% от цены Контракта, что составляет 1 543 387 рублей 76 копеек.

[bookmark: _Hlk93340878]В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4 и 7.5 Контракта.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

[bookmark: _Ref57646929][bookmark: _Hlk93005381]В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4 и 7.5 Контракта.

[bookmark: _Ref49354044]Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее – «реестр контрактов»). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.11 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

[bookmark: _Ref49354051][bookmark: _Hlk57647112]Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.3 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы, результатов отдельного этапа выполнения работ в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

[bookmark: _Ref49353903][bookmark: _Hlk95324947][bookmark: _Hlk91367783][bookmark: _Hlk93341163][bookmark: _Hlk93008151]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 Контракта.

Размер нового обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.3, 7.4 и 7.5 Контракта.

[bookmark: _Hlk93340747]Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.3 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.4 Контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.3 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимой гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

[bookmark: _Ref83935692][bookmark: _Hlk83935107][bookmark: _Hlk52291560]Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 7.4 Контракта, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

[bookmark: _Hlk57647305]В случае если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

[bookmark: _Ref94090158][bookmark: _Hlk52554851]Обеспечение гарантийных обязательств

[bookmark: _Hlk81515955]Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

[bookmark: _Ref52540919]Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

[bookmark: _Ref83935293]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

[bookmark: _Ref492981817][bookmark: _Hlk56505674]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 1% цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

[bookmark: _Ref493079435]Размер штрафа Подрядчика как победителя закупки (или иного участника закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившего наиболее высокую цену за право заключения Контракта, по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке[footnoteRef:1]: [1:  Включается в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе.] 


В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

[bookmark: _Ref492996654]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

[bookmark: _Hlk55482056][bookmark: _Hlk55482099]В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

В случае, если объем претензионной переписки превысит объемы, допустимые функционалом ЕИС, дальнейший обмен документами осуществляется в письменной форме нарочно, почтой заказным письмом либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала по адресам, указанным в Контракте.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (Трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

[bookmark: _Ref11953035]Порядок разрешения споров

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Обмен претензиями осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

[bookmark: _Ref8437479][bookmark: _Ref34024376]Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Соглашение о расторжении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое соглашение не размещается на официальном сайте.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

1) Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) Подрядчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в ЕИС;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

В случае отмены Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в ЕИС.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте (а) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет закупок работ, соответственно выполняемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, соответственно выполняемых иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении работ, соответственно выполняемых российскими лицами, и Подрядчик являлся российским лицом.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Срок действия и порядок изменения Контракта

[bookmark: _Ref29847895]Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

[bookmark: _Hlk93002621]Соглашение об изменении условий Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое соглашение не размещается на официальном сайте.

Прочие условия

[bookmark: _Hlk55996250][bookmark: _Hlk53837905]Контракт составлен и подписан в электронном виде. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 «Описание объекта закупки»

Приложение № 2 «Спецификация»

[bookmark: _Hlk93327463]В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты такого изменения.

При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.



Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

		Заказчик:

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта»  

(ГБПОУ ЛО «ТВТ»)

Юридический адрес: 

187320 Ленинградская обл., Кировский р-н,  г. Шлиссельбург, ул. Затонная д.1

тел./факс:  8(81362) 74191, 77239 

e-mail: licey26-05@mail.ru

ИНН 4723001130     КПП 470601001 

ОКТМО 41625102 ОКПО 32835752; 

ОКОГУ  2300223; ОКОПФ 72; 

ОКФС  13;  ОКВЭД  80.22.2

ОГРН 1024701335383  

БИК 044030098    

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

к/с 40102810745370000098

Казначейский счёт 03224643410000004500

Комитет финансов ЛО (ГБПОУ ЛО ТВТ, л/с 20978068076, 21978068076)

Ответственное должностное лицо Заказчика при исполнении Контракта: Скворцов Сергей Евгеньевич, заместитель директора по безопасности.





		Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙСЕРВИС"

Сокращённое наименование

ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"

Адрес местонахождения (юридический адрес)/Место жительства

194295, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ СЕВЕРНЫЙ, Д.26, К.2 ЛИТ.А, ПОМ.5Н

Почтовый адрес

194295, Санкт-Петербург, пр. Северный, д.26, корп.2, лит.А, пом 5Н

ИНН

7802121323

КПП

780201001

ОГРН

1027801580146

Адрес электронной почты

rem_stroiservis@mail.ru

Телефон

79219458219

БИК

044030653

Наименование банка или ТОФК

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корреспондентский счет банка или единый казначейский счет

30101810500000000653

Расчетный счет

40702810555000088016





		От имени Заказчика

 

_________________________

«___»________________20__г.

		От имени Подрядчика

 

_________________________

«___»________________20__г.





[bookmark: _Hlk15556488][bookmark: Приложение_1]Приложение № 1

[bookmark: _Hlk53802777]к Контракту 

от «____»__________ _____ г.

№ ______

[bookmark: _Hlk52439408]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 



Выполнение работ

 по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2;

ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2;

ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 

и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19



 



 











































Раздел 1. Описание объекта закупки

1.Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ 

     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2; ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2; ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки № 2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19.

    2. Сроки выполнения работ:

        2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с организацией, осуществляющей технический надзор (далее - организация, осуществляющая технический надзор), подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в срок до 15.11.2026 г., после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, осуществляется Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор. Акт выполненных работ оформляется по форме КС-2.

     2.5. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов) осуществляется в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.6. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Приложения, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.8. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Приложения, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.9. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.10. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Приложением, сметной документацией и контрактом.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

      4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей технический надзор документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ, должен отражать последовательность осуществления работ, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о техническом надзоре.

Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.

4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей технический надзор, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей технический надзор, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.

4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ. 

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

[bookmark: _Hlk144309962]4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 

4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.



2. Требования к качеству работ, 

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 

1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:

     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

     - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

      - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";

      - Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.03.13-88 "Полы";

      - СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.09.2016 № 689/пр);

     - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";

    - СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116;

    - ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2016 № 1739-ст;

     - Приказ Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр "Об утверждении СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документации заказчика условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.

      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем приложении, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика.

      3.	 Все содержащиеся в описании объекта закупки (сметной и /или рабочей документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

     4. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

     5. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     6. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     7. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

    8. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2; ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2; ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки № 2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19, который должен полностью соответствовать описанию объекта закупки и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.



Раздел 2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

3. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.



    Раздел 3. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

         Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».



Приложения к описанию объекта закупки:

Приложение №1. Сметная документация
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[bookmark: Приложение_2]Приложение № 2

к Контракту 

от «____»__________ _____ г.

№ ______



СПЕЦИФИКАЦИЯ



		№ п/п

		Код ОКПД 2

		Наименование работ

		Ед. измер.

		Кол-во

		Цена единицы работ (включая НДС, если облагается НДС), руб.

		Стоимость работ (включая НДС, если облагается НДС), руб.



		1

		43.99.90.190 

		Выполнение работ

 по ремонту кровли (по ВИР технологии) здания общественно-бытового комплекса площадки № 2;

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19

		УСЛ ЕД

		1

		3 985 387,74

		3 985 387,74



		2

		43.99.90.190 

		Выполнение работ

 по ремонту кровли (по ВИР технологии) здания учебных мастерских площадки № 2;

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19

		УСЛ ЕД

		1

		6 076 197,17

		6 076 197,17



		3

		43.99.90.190 

		Выполнение работ

 по ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19

		

		

		1 591 473,00

		1 591 473,00



		4

		43.99.90.190 

		Выполнение работ

 по приспособлению помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19

		

		

		3 875 718,00

		3 875 718,00



		ИТОГО

		[bookmark: _GoBack]15 438 775,91
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                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:


						Директор


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"


_________________ /Корольков С. В. /
«____»________________2026 г.





                                                            









































Приложение №1 к описанию объекта закупки


Сметная документация





Сводка затрат


Выполнение работ


 по ремонту кровли здания общественно-бытового комплекса площадки № 2; 


ремонту кровли здания учебных мастерских площадки № 2;


ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 и приспособление помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2 ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


            


			№





			


Наименование локальной сметы





			Сметная стоимость


(руб.)





			1


			Выполнение работ


 по ремонту кровли (по ВИР технологии) здания общественно-бытового комплекса площадки № 2;


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"


по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			3 985 387,74





			2


			Выполнение работ


 по ремонту кровли (по ВИР технологии) здания учебных мастерских площадки № 2;


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"


по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			6 076 197,17





			3


			Выполнение работ


 по ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2 


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"


по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			1 591 473,00





			4


			Выполнение работ


 по приспособлению помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"


по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			3 875 718,00





			


			ИТОГО:


			15 438 775,91




















Локальная смета №1


Выполнение работ по ремонту кровли  (по ВИР технологии) здания общественно-бытового комплекса площадки № 2;


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			


			Сметная стоимость:


			3 985 387,74


			руб.





			


			   строительных работ:


			3 985 387,74


			руб.





			


			Нормативная трудоемкость:


			1 768,40598


			чел.-ч





			


			Сметная заработная плата:


			1 010 223,51


			руб.





			Составлена в уровне цен на:


			1 квартал 2026 г.





			Наименование региона:


			Ленинградская область





			Наименование редакции СНБ:


			ГЭСН-2022 ДИЗ №17





			Наименование сборника индексов пересчета:


			Индексы по группам строительных ресурсов 1 квартал 2026 Ленинградская область (ФГИС)





			Наименование сборника текущих цен:


			ФССЦ 1 квартал 2026 Ленинградская область (ФГИС)





			





			№ п.п.


			Обоснование


			Наименование работ и затрат


			Единица измерения


			Количество


			Сметная стоимость, руб.





			


			


			


			


			на единицу измерения


			коэффициенты


			всего с учетом коэффициентов


			на единицу измерения в базисном уровне цен


			индекс


			на единицу измерения в текущем уровне цен


			коэффициенты


			всего в текущем уровне цен





			Раздел 1. Ремонт кровли





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			ГЭСН46-04-008-01


			Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
V=180/100


			100 м2


			1,8


			


			1,8


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			25,884


			


			


			


			


			12 006,81





			


			1-100-20


			Средний разряд работы 2,0


			чел.-ч


			14,38


			


			25,884


			


			


			463,87


			


			12 006,81





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			194,81





			


			[91.06.03-055]


			Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)


			маш.-ч


			6,22


			


			11,196


			11,45


			1,52


			17,40


			


			194,81





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 201,62





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 006,81





			


			Пр/812-040.2-1


			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом


			%


			91%


			


			91%


			


			


			


			


			10 926,20





			


			Пр/774-040.2


			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом


			%


			52%


			


			52%


			


			


			


			


			6 243,54





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			16 317,42


			


			29 371,36





			2


			ГЭСН12-01-016-02


			Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
V=1 120/100


			100 м2


			11,2


			


			11,2


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			36,064


			


			


			


			


			18 724,43





			


			1-100-32


			Средний разряд работы 3,2


			чел.-ч


			2,8


			1,15


			36,064


			


			


			519,20


			


			18 724,43





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			368,34





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,56


			


			


			


			


			319,35





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,56


			


			


			657,75


			


			368,34





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,56


			


			


			570,26


			


			319,35





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			19 412,12





			2.1


			[01.2.03.03-0014]


			Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100


			т


			0,045


			


			0,504


			24 767,25


			1,27


			31 454,41


			


			15 853,02





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			19 043,78





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			18 681,95





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			9 226,71





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			5 640,52


			


			63 173,80





			3


			ГЭСНр58-01-029-01


			Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра
V=940/100


			100 м2


			9,4


			


			9,4


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			530,724


			


			


			


			


			268 774,56





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			56,46


			


			530,724


			


			


			506,43


			


			268 774,56





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			117 580,34





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			431,46


			


			


			


			


			283 166,23





			


			91.05.05-016


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т


			маш.-ч


			0,55


			


			5,17


			


			


			1 883,93


			


			9 739,92





			


			4-100-070


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7



			чел.-ч


			0,55


			


			5,17


			


			


			817,09


			


			4 224,36





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,55


			


			5,17


			


			


			657,75


			


			3 400,57





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,55


			


			5,17


			


			


			570,26


			


			2 948,24





			


			[91.21.22-042]


			Аппараты для переработки битумосодержащих материалов


			маш.-ч


			2,5


			


			23,5


			41,84


			1,66


			69,45


			


			1 632,08





			


			[91.21.22-051]


			Аппараты для снятия и измельчения старых дефектных рубероидных ковров


			маш.-ч


			15,1


			


			141,94


			46,86


			1,66


			77,79


			


			11 041,51





			


			[91.21.22-444]


			Установки для приготовления горячей рубероидной массы


			маш.-ч


			44,8


			


			421,12


			131,27


			1,66


			217,91


			


			91 766,26





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			44,8


			


			421,12


			


			


			655,38


			


			275 993,63





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			76 268,78





			


			[01.2.03.03-0121]


			Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа


			кг


			21


			


			197,4


			51,90


			1,85


			96,02


			


			18 954,35





			


			01.3.04.02-0004


			Масло дизельное моторное М-10ДМ


			кг


			44,8


			


			421,12


			


			


			136,10


			


			57 314,43





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			745 789,91





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			551 940,79





			


			Пр/812-092.0-1


			НР Крыши, кровли при ремонте


			%


			90%


			


			90%


			


			


			


			


			496 746,71





			


			Пр/774-092.0


			СП Крыши, кровли при ремонте


			%


			46%


			


			46%


			


			


			


			


			253 892,76





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			159 194,61


			


			1 496 429,38





			4


			ГЭСНр58-01-029-02


			На каждый следующий слой добавлять к норме 58-01-029-01
V=940/100


			100 м2


			9,4


			


			9,4


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			175,216


			


			


			


			


			88 734,64





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			18,64


			


			175,216


			


			


			506,43


			


			88 734,64





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			62 468,19





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			279,18


			


			


			


			


			182 968,99





			


			[91.21.22-042]


			Аппараты для переработки битумосодержащих материалов


			маш.-ч


			2,5


			


			23,5


			41,84


			1,66


			69,45


			


			1 632,08





			


			[91.21.22-444]


			Установки для приготовления горячей рубероидной массы


			маш.-ч


			29,7


			


			279,18


			131,27


			1,66


			217,91


			


			60 836,11





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			29,7


			


			279,18


			


			


			655,38


			


			182 968,99





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			76 268,78





			


			[01.2.03.03-0121]


			Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа


			кг


			21


			


			197,4


			51,90


			1,85


			96,02


			


			18 954,35





			


			01.3.04.02-0004


			Масло дизельное моторное М-10ДМ


			кг


			44,8


			


			421,12


			


			


			136,10


			


			57 314,43





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			410 440,60





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			271 703,63





			


			Пр/812-092.0-1


			НР Крыши, кровли при ремонте


			%


			90%


			


			90%


			


			


			


			


			244 533,27





			


			Пр/774-092.0


			СП Крыши, кровли при ремонте


			%


			46%


			


			46%


			


			


			


			


			124 983,67





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			82 974,21


			


			779 957,54





			5


			ГЭСН12-01-002-10


			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
V=940/100


			100 м2


			9,4


			


			9,4


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			91,2364


			


			


			


			


			50 864,29





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			8,44


			1,15


			91,2364


			


			


			557,50


			


			50 864,29





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 971,13





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			1,88


			


			


			


			


			1 325,13





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,08


			1,25


			0,94


			


			


			1 061,82


			


			998,11





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,08


			1,25


			0,94


			


			


			766,03


			


			720,07





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,3525


			


			


			1 664,09


			


			586,59





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,3525


			


			


			766,03


			


			270,03





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,5875


			


			


			657,75


			


			386,43





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,5875


			


			


			570,26


			


			335,03





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			9 990,46





			


			[01.3.02.09-0022]


			Пропан-бутан смесь техническая


			кг


			15,02


			


			141,188


			41,38


			1,71


			70,76


			


			9 990,46





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			64 151,01





			5.1


			[12.1.02.08-0093]


			Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2


			м2


			116


			


			1 090,4


			116,22


			1,6


			185,95


			


			202 759,88





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			52 189,42





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			51 197,82





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			25 285,77





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			36 531,33


			


			343 394,48





			6


			ГЭСН12-01-002-09


			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
V=92/100


			100 м2


			0,92


			


			0,92


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			15,19288


			


			


			


			


			8 470,03





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			14,36


			1,15


			15,19288


			


			


			557,50


			


			8 470,03





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			346,93





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,3335


			


			


			


			


			235,21





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,15


			1,25


			0,1725


			


			


			1 061,82


			


			183,16





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,15


			1,25


			0,1725


			


			


			766,03


			


			132,14





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,0575


			


			


			1 664,09


			


			95,69





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,0575


			


			


			766,03


			


			44,05





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,09


			1,25


			0,1035


			


			


			657,75


			


			68,08





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,09


			1,25


			0,1035


			


			


			570,26


			


			59,02





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 949,07





			


			[01.3.02.09-0022]


			Пропан-бутан смесь техническая


			кг


			29,94


			


			27,5448


			41,38


			1,71


			70,76


			


			1 949,07





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			11 001,24





			6.1


			[12.1.02.08-0093]


			Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2


			м2


			114


			


			104,88


			116,22


			1,6


			185,95


			


			19 502,44





			6.2


			12.1.02.05-0134


			Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4 кг/м2


			м2


			116


			


			106,72


			


			


			222,01


			


			23 692,91





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			8 705,24





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			8 539,84





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			4 217,69





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			72 776,22


			


			66 954,12





			7


			ГЭСН12-01-004-04


			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
V=150/100


			100 м


			1,5


			


			1,5


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			61,2375


			


			


			


			


			33 357,90





			


			1-100-36


			Средний разряд работы 3,6


			чел.-ч


			35,5


			1,15


			61,2375


			


			


			544,73


			


			33 357,90





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 711,47





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			1,6125


			


			


			


			


			1 180,17





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,61


			1,25


			1,14375


			


			


			1 061,82


			


			1 214,46





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,61


			1,25


			1,14375


			


			


			766,03


			


			876,15





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,1


			1,25


			0,1875


			


			


			1 664,09


			


			312,02





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,1


			1,25


			0,1875


			


			


			766,03


			


			143,63





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,15


			1,25


			0,28125


			


			


			657,75


			


			184,99





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,15


			1,25


			0,28125


			


			


			570,26


			


			160,39





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			7 177,42





			


			[01.3.02.09-0022]


			Пропан-бутан смесь техническая


			кг


			32,49


			


			48,735


			41,38


			1,71


			70,76


			


			3 448,49





			


			[04.3.01.09-0014]


			Раствор готовый кладочный, цементный, М100


			м3


			0,51


			


			0,765


			3 778,62


			1,29


			4 874,42


			


			3 728,93





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			43 426,96





			7.1


			12.1.02.05-0134


			Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4 кг/м2


			м2


			126


			


			189


			


			


			222,01


			


			41 959,89





			7.2


			[12.1.02.08-0093]


			Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2


			м2


			126


			


			189


			116,22


			1,6


			185,95


			


			35 144,55





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			34 538,07





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			33 881,85





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			16 733,69





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			114 097,96


			


			171 146,94





			8


			ГЭСНр65-05-001-02


			Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки


			шт


			4


			


			4


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,52


			


			


			


			


			2 725,00





			


			1-100-27


			Средний разряд работы 2,7


			чел.-ч


			1,38


			


			5,52


			


			


			493,66


			


			2 725,00





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			270,56





			


			[01.7.15.06-0111]


			Гвозди строительные


			т


			0,0005


			


			0,002


			70 296,20


			1,25


			87 870,25


			


			175,74





			


			[08.3.03.04-0012]


			Проволока светлая, диаметр 1,1 мм


			т


			0,0003


			


			0,0012


			88 783,86


			0,89


			79 017,64


			


			94,82





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 995,56





			8.1


			[08.3.05.05-0053]


			Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм


			т


			0,005


			


			0,02


			86 227,50


			0,82


			70 706,55


			


			1 414,13





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 725,00





			


			Пр/812-099.2-1


			НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое


			%


			103%


			


			103%


			


			


			


			


			2 806,75





			


			Пр/774-099.2


			СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое


			%


			52%


			


			52%


			


			


			


			


			1 417,00





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			2 158,36


			


			8 633,44





			9


			ГЭСН13-03-002-04


			Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
V=25/100


			100 м2


			0,25


			


			0,25


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			1,526625


			


			


			


			


			961,53





			


			1-100-47


			Средний разряд работы 4,7


			чел.-ч


			5,31


			1,15


			1,526625


			


			


			629,84


			


			961,53





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			9,58





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,00625


			


			


			


			


			3,83





			


			[91.06.03-060]


			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			6,62


			1,52


			10,06


			


			0,03





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			1 648,26


			


			5,15





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			655,38


			


			2,05





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			657,75


			


			2,06





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			570,26


			


			1,78





			


			[91.21.01-012]


			Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт


			маш.-ч


			1,12


			1,25


			0,35


			4,52


			1,48


			6,69


			


			2,34





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			228,41





			


			[14.4.01.01-0003]


			Грунтовка ГФ-021


			т


			0,009


			


			0,00225


			51 280,15


			1,59


			81 535,44


			


			183,45





			


			[14.5.09.02-0002]


			Ксилол нефтяной, марка А


			т


			0,0015


			


			0,000375


			75 885,63


			1,58


			119 899,30


			


			44,96





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 203,35





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			965,36





			


			Пр/812-013.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			94%


			0,9


			84,6%


			


			


			


			


			816,69





			


			Пр/774-013.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			51%


			0,85


			43,35%


			


			


			


			


			418,48





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			9 754,08


			


			2 438,52





			10


			ГЭСН13-03-004-26


			Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
V=25/100


			100 м2


			0,25


			


			0,25


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,612375


			


			


			


			


			329,67





			


			1-100-35


			Средний разряд работы 3,5


			чел.-ч


			2,13


			1,15


			0,612375


			


			


			538,35


			


			329,67





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			8,60





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,00625


			


			


			


			


			3,83





			


			[91.06.03-060]


			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			6,62


			1,52


			10,06


			


			0,03





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			1 648,26


			


			5,15





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			655,38


			


			2,05





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			657,75


			


			2,06





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,003125


			


			


			570,26


			


			1,78





			


			[91.21.01-012]


			Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт


			маш.-ч


			0,65


			1,25


			0,203125


			4,52


			1,48


			6,69


			


			1,36





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			268,45





			


			[14.4.04.08-0001]


			Эмаль ПФ-115


			т


			0,009


			


			0,00225


			80 322,25


			1,3


			104 418,93


			


			234,94





			


			[14.5.09.11-0102]


			Уайт-спирит


			кг


			1,4


			


			0,35


			60,60


			1,58


			95,75


			


			33,51





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			610,55





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			333,50





			


			Пр/812-013.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			94%


			0,9


			84,6%


			


			


			


			


			282,14





			


			Пр/774-013.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			51%


			0,85


			43,35%


			


			


			


			


			144,57





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			4 149,04


			


			1 037,26





			11


			ГЭСН12-01-010-01


			Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=92/100


			100 м2


			0,92


			


			0,92


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			102,8376


			


			


			


			


			52 080,05





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			97,2


			1,15


			102,8376


			


			


			506,43


			


			52 080,05





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			297,17





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,3105


			


			


			


			


			222,10





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,2


			1,25


			0,23


			


			


			1 061,82


			


			244,22





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,2


			1,25


			0,23


			


			


			766,03


			


			176,19





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,07


			1,25


			0,0805


			


			


			657,75


			


			52,95





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,07


			1,25


			0,0805


			


			


			570,26


			


			45,91





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			41 062,08





			


			[01.7.15.06-0022]


			Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм


			кг


			4


			


			3,68


			72,97


			1,25


			91,21


			


			335,65





			


			[08.3.03.05-0002]


			Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм


			т


			0,012


			


			0,01104


			149 930,17


			0,89


			133 437,85


			


			1 473,15





			


			[08.3.05.05-0051]


			Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм


			т


			0,57


			


			0,5244


			91 285,00


			0,82


			74 853,70


			


			39 253,28





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			93 661,40





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			52 302,15





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			51 308,41





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			25 340,39





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			185 119,78


			


			170 310,20





			12


			ГЭСН12-01-012-01


			Ограждение кровель перилами
V=96/100


			100 м


			0,96


			


			0,96


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			6,5136


			


			


			


			


			3 423,42





			


			1-100-33


			Средний разряд работы 3,3


			чел.-ч


			5,9


			1,15


			6,5136


			


			


			525,58


			


			3 423,42





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			620,10





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,492


			


			


			


			


			346,34





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,18


			1,25


			0,216


			


			


			1 061,82


			


			229,35





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,18


			1,25


			0,216


			


			


			766,03


			


			165,46





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,1


			1,25


			0,12


			


			


			1 664,09


			


			199,69





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,1


			1,25


			0,12


			


			


			766,03


			


			91,92





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,13


			1,25


			0,156


			


			


			657,75


			


			102,61





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,13


			1,25


			0,156


			


			


			570,26


			


			88,96





			


			91.17.04-233


			Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А


			маш.-ч


			1,59


			1,25


			1,908


			


			


			46,36


			


			88,45





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			171,01





			


			[01.7.11.07-0054]


			Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм


			т


			0,0005


			


			0,00048


			148 198,02


			0,81


			120 040,40


			


			57,62





			


			[01.7.19.07-0003]


			Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)


			кг


			0,52


			


			0,4992


			138,50


			1,64


			227,14


			


			113,39





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 560,87





			12.1


			[08.1.06.02-0058]


			Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм


			м


			100


			


			96


			813,52


			1,36


			1 106,39


			


			106 213,44





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 769,76





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			3 698,13





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			1 826,45





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			121 144,68


			


			116 298,89





			13


			47-1


			Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную


			т


			10,8


			


			10,8


			


			


			1 251,14


			


			13 512,31





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			13 512,31





			14


			02-15-1-01-0035


			Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км


			т


			10,8


			


			10,8


			


			


			375,28


			


			4 053,02





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 053,02





			


			


			Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонт кровли


			


			


			1 873 560,78





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   оплата труда (ОТ)


			


			


			540 452,33





			


			


			   эксплуатация машин и механизмов


			


			


			185 576,66





			


			


			   оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			469 771,18





			


			


			   материальные ресурсы


			


			


			660 195,28





			


			


			   перевозка


			


			


			17 565,33





			


			


			Итого ФОТ (справочно)


			


			


			1 010 223,51





			


			


			Итого накладные расходы


			


			


			923 419,76





			


			


			Итого сметная прибыль


			


			


			469 730,72





			


			


			Итого оборудование


			


			


			0





			


			


			Итого прочие затраты


			


			


			0





			


			


			Итого по разделу 1. Ремонт кровли


			


			


			3 266 711,26





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   справочно


			





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			1 052,56498





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			715,841





			





			


			


			ИТОГИ ПО СМЕТЕ


			





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО строительные работы


			


			


			3 266 711,26





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			1 873 560,78





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			540 452,33





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			185 576,66





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			469 771,18





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			660 195,28





			


			


			      перевозка


			


			


			17 565,33





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			1 010 223,51





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			923 419,76





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			469 730,72





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО по смете


			


			


			3 266 711,26





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			1 873 560,78





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			540 452,33





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			185 576,66





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			469 771,18





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			660 195,28





			


			


			      перевозка


			


			


			17 565,33





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			1 010 223,51





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			923 419,76





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			469 730,72





			


			


			   Всего оборудование


			


			


			0





			


			


			   Всего прочие затраты


			


			


			0





			


			


			


			





			


			


			Справочно


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			1 052,56498





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			715,841





			


			


			НДС


			(3 266 711,26*22%) = 718 676,48


			22%


			718 676,48





			


			


			ВСЕГО по смете


			


			


			3 985 387,74























Локальная смета №2


Выполнение работ по ремонту кровли (по ВИР технологии) здания учебных мастерских площадки № 2;


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			Основание:


			





			


			Сметная стоимость:


			6 076 197,17


			руб.





			


			   строительных работ:


			6 076 197,17


			руб.





			


			Нормативная трудоемкость:


			2 761,25506


			чел.-ч





			


			Сметная заработная плата:


			1 570 757,4


			руб.





			Составлена в уровне цен на:


			1 квартал 2026 г.





			Наименование региона:


			Ленинградская область





			Наименование редакции СНБ:


			ГЭСН-2022 ДИЗ №17





			Наименование сборника индексов пересчета:


			Индексы по группам строительных ресурсов 1 квартал 2026 Ленинградская область (ФГИС)





			Наименование сборника текущих цен:


			ФССЦ 1 квартал 2026 Ленинградская область (ФГИС)





			





			№ п.п.


			Обоснование


			Наименование работ и затрат


			Единица измерения


			Количество


			Сметная стоимость, руб.





			


			


			


			


			на единицу измерения


			коэффициенты


			всего с учетом коэффициентов


			на единицу измерения в базисном уровне цен


			индекс


			на единицу измерения в текущем уровне цен


			коэффициенты


			всего в текущем уровне цен





			Раздел 1. Ремонт кровли





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			ГЭСН46-04-008-01


			Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
V=325/100


			100 м2


			3,25


			


			3,25


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			46,735


			


			


			


			


			21 678,96





			


			1-100-20


			Средний разряд работы 2,0


			чел.-ч


			14,38


			


			46,735


			


			


			463,87


			


			21 678,96





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			351,74





			


			[91.06.03-055]


			Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)


			маш.-ч


			6,22


			


			20,215


			11,45


			1,52


			17,40


			


			351,74





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			22 030,70





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			21 678,96





			


			Пр/812-040.2-1


			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом


			%


			91%


			


			91%


			


			


			


			


			19 727,85





			


			Пр/774-040.2


			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом


			%


			52%


			


			52%


			


			


			


			


			11 273,06





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			16 317,42


			


			53 031,61





			2


			ГЭСН12-01-016-02


			Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
V=1 730/100


			100 м2


			17,3


			


			17,3


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			55,706


			


			


			


			


			28 922,56





			


			1-100-32


			Средний разряд работы 3,2


			чел.-ч


			2,8


			1,15


			55,706


			


			


			519,20


			


			28 922,56





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			568,95





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,865


			


			


			


			


			493,27





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,865


			


			


			657,75


			


			568,95





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,865


			


			


			570,26


			


			493,27





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			29 984,78





			2.1


			[01.2.03.03-0014]


			Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100


			т


			0,045


			


			0,7785


			24 767,25


			1,27


			31 454,41


			


			24 487,26





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			29 415,83





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			28 856,93





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			14 251,97





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			5 640,52


			


			97 580,94





			3


			ГЭСНр58-01-029-01


			Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра
V=1 405/100


			100 м2


			14,05


			


			14,05


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			793,263


			


			


			


			


			401 732,18





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			56,46


			


			793,263


			


			


			506,43


			


			401 732,18





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			175 745,07





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			644,895


			


			


			


			


			423 243,13





			


			91.05.05-016


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т


			маш.-ч


			0,55


			


			7,7275


			


			


			1 883,93


			


			14 558,07





			


			4-100-070


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7



			чел.-ч


			0,55


			


			7,7275


			


			


			817,09


			


			6 314,06





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,55


			


			7,7275


			


			


			657,75


			


			5 082,76





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,55


			


			7,7275


			


			


			570,26


			


			4 406,68





			


			[91.21.22-042]


			Аппараты для переработки битумосодержащих материалов


			маш.-ч


			2,5


			


			35,125


			41,84


			1,66


			69,45


			


			2 439,43





			


			[91.21.22-051]


			Аппараты для снятия и измельчения старых дефектных рубероидных ковров


			маш.-ч


			15,1


			


			212,155


			46,86


			1,66


			77,79


			


			16 503,54





			


			[91.21.22-444]


			Установки для приготовления горячей рубероидной массы


			маш.-ч


			44,8


			


			629,44


			131,27


			1,66


			217,91


			


			137 161,27





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			44,8


			


			629,44


			


			


			655,38


			


			412 522,39





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			113 997,48





			


			[01.2.03.03-0121]


			Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа


			кг


			21


			


			295,05


			51,90


			1,85


			96,02


			


			28 330,70





			


			01.3.04.02-0004


			Масло дизельное моторное М-10ДМ


			кг


			44,8


			


			629,44


			


			


			136,10


			


			85 666,78





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 114 717,86





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			824 975,31





			


			Пр/812-092.0-1


			НР Крыши, кровли при ремонте


			%


			90%


			


			90%


			


			


			


			


			742 477,78





			


			Пр/774-092.0


			СП Крыши, кровли при ремонте


			%


			46%


			


			46%


			


			


			


			


			379 488,64





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			159 194,61


			


			2 236 684,28





			4


			ГЭСНр58-01-029-02


			На каждый следующий слой добавлять к норме 58-01-029-01
V=1 405/100


			100 м2


			14,05


			


			14,05


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			261,892


			


			


			


			


			132 629,97





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			18,64


			


			261,892


			


			


			506,43


			


			132 629,97





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			93 370,00





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			417,285


			


			


			


			


			273 480,24





			


			[91.21.22-042]


			Аппараты для переработки битумосодержащих материалов


			маш.-ч


			2,5


			


			35,125


			41,84


			1,66


			69,45


			


			2 439,43





			


			[91.21.22-444]


			Установки для приготовления горячей рубероидной массы


			маш.-ч


			29,7


			


			417,285


			131,27


			1,66


			217,91


			


			90 930,57





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			29,7


			


			417,285


			


			


			655,38


			


			273 480,24





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			113 997,48





			


			[01.2.03.03-0121]


			Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа


			кг


			21


			


			295,05


			51,90


			1,85


			96,02


			


			28 330,70





			


			01.3.04.02-0004


			Масло дизельное моторное М-10ДМ


			кг


			44,8


			


			629,44


			


			


			136,10


			


			85 666,78





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			613 477,69





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			406 110,21





			


			Пр/812-092.0-1


			НР Крыши, кровли при ремонте


			%


			90%


			


			90%


			


			


			


			


			365 499,19





			


			Пр/774-092.0


			СП Крыши, кровли при ремонте


			%


			46%


			


			46%


			


			


			


			


			186 810,70





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			82 974,20


			


			1 165 787,58





			5


			ГЭСН12-01-002-10


			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
V=1 405/100


			100 м2


			14,05


			


			14,05


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			136,3693


			


			


			


			


			76 025,88





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			8,44


			1,15


			136,3693


			


			


			557,50


			


			76 025,88





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 946,22





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			2,81


			


			


			


			


			1 980,63





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,08


			1,25


			1,405


			


			


			1 061,82


			


			1 491,86





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,08


			1,25


			1,405


			


			


			766,03


			


			1 076,27





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,526875


			


			


			1 664,09


			


			876,77





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,526875


			


			


			766,03


			


			403,60





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,878125


			


			


			657,75


			


			577,59





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,878125


			


			


			570,26


			


			500,76





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			14 932,55





			


			[01.3.02.09-0022]


			Пропан-бутан смесь техническая


			кг


			15,02


			


			211,031


			41,38


			1,71


			70,76


			


			14 932,55





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			95 885,28





			5.1


			[12.1.02.08-0093]


			Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2


			м2


			116


			


			1 629,8


			116,22


			1,6


			185,95


			


			303 061,31





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			78 006,51





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			76 524,39





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			37 794,15





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			36 531,33


			


			513 265,13





			6


			ГЭСН12-01-002-09


			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
V=214/100


			100 м2


			2,14


			


			2,14


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			35,33996


			


			


			


			


			19 702,03





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			14,36


			1,15


			35,33996


			


			


			557,50


			


			19 702,03





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			806,98





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,77575


			


			


			


			


			547,12





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,15


			1,25


			0,40125


			


			


			1 061,82


			


			426,06





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,15


			1,25


			0,40125


			


			


			766,03


			


			307,37





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,13375


			


			


			1 664,09


			


			222,57





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,13375


			


			


			766,03


			


			102,46





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,09


			1,25


			0,24075


			


			


			657,75


			


			158,35





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,09


			1,25


			0,24075


			


			


			570,26


			


			137,29





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 533,71





			


			[01.3.02.09-0022]


			Пропан-бутан смесь техническая


			кг


			29,94


			


			64,0716


			41,38


			1,71


			70,76


			


			4 533,71





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			25 589,84





			6.1


			[12.1.02.08-0093]


			Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2


			м2


			114


			


			243,96


			116,22


			1,6


			185,95


			


			45 364,36





			6.2


			12.1.02.05-0134


			Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4 кг/м2


			м2


			116


			


			248,24


			


			


			222,01


			


			55 111,76





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			20 249,15





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			19 864,42





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			9 810,71





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			72 776,21


			


			155 741,09





			7


			ГЭСНр58-01-010-06


			Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
V=5/100


			100 шт


			0,05


			


			0,05


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			2,255


			


			


			


			


			1 142,00





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			45,1


			


			2,255


			


			


			506,43


			


			1 142,00





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2,63





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,004


			


			


			


			


			2,28





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,08


			


			0,004


			


			


			657,75


			


			2,63





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,08


			


			0,004


			


			


			570,26


			


			2,28





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 146,91





			7.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,08


			


			0,004


			


			


			0,00


			


			0,00





			7.2


			[12.1.01.04-0011]


			Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм


			шт


			100


			


			5


			412,14


			1,1


			453,35


			


			2 266,75





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 144,28





			


			Пр/812-092.0-1


			НР Крыши, кровли при ремонте


			%


			90%


			


			90%


			


			


			


			


			1 029,85





			


			Пр/774-092.0


			СП Крыши, кровли при ремонте


			%


			46%


			


			46%


			


			


			


			


			526,37





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			99 397,60


			


			4 969,88





			8


			ГЭСН12-01-004-04


			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
V=273,5/100


			100 м


			2,735


			


			2,735


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			111,656375


			


			


			


			


			60 822,58





			


			1-100-36


			Средний разряд работы 3,6


			чел.-ч


			35,5


			1,15


			111,656375


			


			


			544,73


			


			60 822,58





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 120,57





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			2,940125


			


			


			


			


			2 151,84





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,61


			1,25


			2,0854375


			


			


			1 061,82


			


			2 214,36





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,61


			1,25


			2,0854375


			


			


			766,03


			


			1 597,51





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,1


			1,25


			0,341875


			


			


			1 664,09


			


			568,91





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,1


			1,25


			0,341875


			


			


			766,03


			


			261,89





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,15


			1,25


			0,5128125


			


			


			657,75


			


			337,30





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,15


			1,25


			0,5128125


			


			


			570,26


			


			292,44





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			13 086,82





			


			[01.3.02.09-0022]


			Пропан-бутан смесь техническая


			кг


			32,49


			


			88,86015


			41,38


			1,71


			70,76


			


			6 287,74





			


			[04.3.01.09-0014]


			Раствор готовый кладочный, цементный, М100


			м3


			0,51


			


			1,39485


			3 778,62


			1,29


			4 874,42


			


			6 799,08





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			79 181,81





			8.1


			12.1.02.05-0134


			Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, масса 4 кг/м2


			м2


			126


			


			344,61


			


			


			222,01


			


			76 506,87





			8.2


			[12.1.02.08-0093]


			Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,6 кг/м2


			м2


			126


			


			344,61


			116,22


			1,6


			185,95


			


			64 080,23





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			62 974,42





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			61 777,91





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			30 511,11





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			114 097,96


			


			312 057,93





			9


			ГЭСНр65-05-001-02


			Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки


			шт


			4


			


			4


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,52


			


			


			


			


			2 725,00





			


			1-100-27


			Средний разряд работы 2,7


			чел.-ч


			1,38


			


			5,52


			


			


			493,66


			


			2 725,00





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			270,56





			


			[01.7.15.06-0111]


			Гвозди строительные


			т


			0,0005


			


			0,002


			70 296,20


			1,25


			87 870,25


			


			175,74





			


			[08.3.03.04-0012]


			Проволока светлая, диаметр 1,1 мм


			т


			0,0003


			


			0,0012


			88 783,86


			0,89


			79 017,64


			


			94,82





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 995,56





			9.1


			[08.3.05.05-0053]


			Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм


			т


			0,005


			


			0,02


			86 227,50


			0,82


			70 706,55


			


			1 414,13





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 725,00





			


			Пр/812-099.2-1


			НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое


			%


			103%


			


			103%


			


			


			


			


			2 806,75





			


			Пр/774-099.2


			СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое


			%


			52%


			


			52%


			


			


			


			


			1 417,00





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			2 158,36


			


			8 633,44





			10


			ГЭСН13-03-002-04


			Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
V=35/100


			100 м2


			0,35


			


			0,35


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			2,137275


			


			


			


			


			1 346,14





			


			1-100-47


			Средний разряд работы 4,7


			чел.-ч


			5,31


			1,15


			2,137275


			


			


			629,84


			


			1 346,14





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			13,41





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,00875


			


			


			


			


			5,36





			


			[91.06.03-060]


			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			6,62


			1,52


			10,06


			


			0,04





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			1 648,26


			


			7,21





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			655,38


			


			2,87





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			657,75


			


			2,88





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			570,26


			


			2,49





			


			[91.21.01-012]


			Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт


			маш.-ч


			1,12


			1,25


			0,49


			4,52


			1,48


			6,69


			


			3,28





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			319,79





			


			[14.4.01.01-0003]


			Грунтовка ГФ-021


			т


			0,009


			


			0,00315


			51 280,15


			1,59


			81 535,44


			


			256,84





			


			[14.5.09.02-0002]


			Ксилол нефтяной, марка А


			т


			0,0015


			


			0,000525


			75 885,63


			1,58


			119 899,30


			


			62,95





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 684,70





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 351,50





			


			Пр/812-013.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			94%


			0,9


			84,6%


			


			


			


			


			1 143,37





			


			Пр/774-013.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			51%


			0,85


			43,35%


			


			


			


			


			585,88





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			9 754,14


			


			3 413,95





			11


			ГЭСН13-03-004-26


			Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
V=35/100


			100 м2


			0,35


			


			0,35


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,857325


			


			


			


			


			461,54





			


			1-100-35


			Средний разряд работы 3,5


			чел.-ч


			2,13


			1,15


			0,857325


			


			


			538,35


			


			461,54





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			12,03





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,00875


			


			


			


			


			5,36





			


			[91.06.03-060]


			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			6,62


			1,52


			10,06


			


			0,04





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			1 648,26


			


			7,21





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			655,38


			


			2,87





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			657,75


			


			2,88





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,004375


			


			


			570,26


			


			2,49





			


			[91.21.01-012]


			Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт


			маш.-ч


			0,65


			1,25


			0,284375


			4,52


			1,48


			6,69


			


			1,90





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			375,84





			


			[14.4.04.08-0001]


			Эмаль ПФ-115


			т


			0,009


			


			0,00315


			80 322,25


			1,3


			104 418,93


			


			328,92





			


			[14.5.09.11-0102]


			Уайт-спирит


			кг


			1,4


			


			0,49


			60,60


			1,58


			95,75


			


			46,92





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			854,77





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			466,90





			


			Пр/812-013.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			94%


			0,9


			84,6%


			


			


			


			


			395,00





			


			Пр/774-013.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии


			%


			51%


			0,85


			43,35%


			


			


			


			


			202,40





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			4 149,06


			


			1 452,17





			12


			ГЭСН12-01-010-01


			Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=214/100


			100 м2


			2,14


			


			2,14


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			239,2092


			


			


			


			


			121 142,72





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			97,2


			1,15


			239,2092


			


			


			506,43


			


			121 142,72





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			691,23





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,72225


			


			


			


			


			516,61





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,2


			1,25


			0,535


			


			


			1 061,82


			


			568,07





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,2


			1,25


			0,535


			


			


			766,03


			


			409,83





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,07


			1,25


			0,18725


			


			


			657,75


			


			123,16





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,07


			1,25


			0,18725


			


			


			570,26


			


			106,78





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			95 513,98





			


			[01.7.15.06-0022]


			Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм


			кг


			4


			


			8,56


			72,97


			1,25


			91,21


			


			780,76





			


			[08.3.03.05-0002]


			Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм


			т


			0,012


			


			0,02568


			149 930,17


			0,89


			133 437,85


			


			3 426,68





			


			[08.3.05.05-0051]


			Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм


			т


			0,57


			


			1,2198


			91 285,00


			0,82


			74 853,70


			


			91 306,54





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			217 864,54





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			121 659,33





			


			Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Кровли


			%


			109%


			0,9


			98,1%


			


			


			


			


			119 347,80





			


			Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Кровли


			%


			57%


			0,85


			48,45%


			


			


			


			


			58 943,95





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			185 119,76


			


			396 156,29





			13


			47-1


			Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную


			т


			19,5


			


			19,5


			


			


			1 251,14


			


			24 397,23





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			24 397,23





			14


			02-15-1-01-0035


			Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км


			т


			19,5


			


			19,5


			


			


			375,28


			


			7 317,96





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			7 317,96





			


			


			Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонт кровли


			


			


			2 809 422,3





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   оплата труда (ОТ)


			


			


			868 331,56





			


			


			   эксплуатация машин и механизмов


			


			


			277 628,83





			


			


			   оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			702 425,84





			


			


			   материальные ресурсы


			


			


			929 320,88





			


			


			   перевозка


			


			


			31 715,19





			


			


			Итого ФОТ (справочно)


			


			


			1 570 757,4





			


			


			Итого накладные расходы


			


			


			1 439 451,24





			


			


			Итого сметная прибыль


			


			


			731 615,94





			


			


			Итого оборудование


			


			


			0





			


			


			Итого прочие затраты


			


			


			0





			


			


			Итого по разделу 1. Ремонт кровли


			


			


			4 980 489,48





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   справочно


			





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			1 690,940435





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			1 070,314625





			





			


			


			ИТОГИ ПО СМЕТЕ


			





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО строительные работы


			


			


			4 980 489,48





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			2 809 422,3





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			868 331,56





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			277 628,83





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			702 425,84





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			929 320,88





			


			


			      перевозка


			


			


			31 715,19





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			1 570 757,4





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			1 439 451,24





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			731 615,94





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО по смете


			


			


			4 980 489,48





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			2 809 422,3





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			868 331,56





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			277 628,83





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			702 425,84





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			929 320,88





			


			


			      перевозка


			


			


			31 715,19





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			1 570 757,4





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			1 439 451,24





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			731 615,94





			


			


			   Всего оборудование


			


			


			0





			


			


			   Всего прочие затраты


			


			


			0





			


			


			


			





			


			


			Справочно


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			1 690,940435





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			1 070,314625





			


			


			НДС


			(4 980 489,48*22%) = 1 095 707,69


			22%


			1 095 707,69





			


			


			ВСЕГО по смете


			


			


			6 076 197,17





			

































































Локальная смета №3


Выполнение работ


по ремонту главного крыльца учебного корпуса площадки № 2


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"


по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			(наименование работ и затрат)





			Составлен


			ресурсно-индексным


			методом





			Основание


			Дефектная ведомость





			


			(проектная и (или) иная техническая документация)





			Составлен в текущем уровне цен


			1 квартал 2026 г.


			





			Сметная стоимость


			1 591,473


			тыс. руб.


			Средства на оплату труда рабочих


			354,316


			тыс. руб.





			   в том числе:


			


			


			Средства на оплату труда машинистов


			11,77


			тыс. руб.





			   строительных работ


			1 591,473


			тыс. руб.


			Нормативные затраты труда рабочих


			666,313875


			чел.-ч





			   монтажных работ


			0


			тыс. руб.


			Нормативные затраты труда машинистов


			20,832905


			чел.-ч





			   оборудования


			0


			тыс. руб.


			


			


			





			   прочих затрат


			0


			тыс. руб.


			


			


			





			





			№ п.п.


			Обоснование


			Наименование работ и затрат


			Единица измерения


			Количество


			Сметная стоимость, руб.





			


			


			


			


			на единицу измерения


			коэффициенты


			всего с учетом коэффициентов


			на единицу измерения в базисном уровне цен


			индекс


			на единицу измерения в текущем уровне цен


			коэффициенты


			всего в текущем уровне цен





			Раздел 1. Общестроительные работы





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			ГЭСН27-07-005-01


			Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (прим. Разборка покрытий из тротуарной плитки)


			10 м2


			8,74


			


			8,74


			


			


			


			


			





			


			571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3


			Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			73,416


			


			


			


			


			41 397,81





			


			1-100-39


			Средний разряд работы 3,9


			чел.-ч


			10,5


			0,8


			73,416


			


			


			563,88


			


			41 397,81





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			842,22





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,62928


			


			


			


			


			376,71





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,03


			0,8


			0,20976


			


			


			1 648,26


			


			345,74





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,03


			0,8


			0,20976


			


			


			655,38


			


			137,47





			


			[91.08.09-002]


			Виброплиты электрические


			маш.-ч


			0,57


			0,8


			3,98544


			7,51


			1,48


			11,11


			


			44,28





			


			91.13.01-038


			Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3


			маш.-ч


			0,03


			0,8


			0,20976


			


			


			1 498,03


			


			314,23





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,03


			0,8


			0,20976


			


			


			570,26


			


			119,62





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,03


			0,8


			0,20976


			


			


			657,75


			


			137,97





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,03


			0,8


			0,20976


			


			


			570,26


			


			119,62





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			42 616,74





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			41 774,52





			


			Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее


			%


			113%


			0,9


			101,7%


			


			


			


			


			42 484,69





			


			Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16


			СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее


			%


			77%


			0,85


			65,45%


			


			


			


			


			27 341,42





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			12 865,31


			


			112 442,85





			2


			ГЭСНр68-02-006-01


			Разборка бортовых камней: на бетонном основании


			100 м


			1,18


			


			1,18


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			80,5468


			


			


			


			


			41 305,2





			


			1-100-31


			Средний разряд работы 3,1


			чел.-ч


			68,26


			


			80,5468


			


			


			512,81


			


			41 305,2





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 723,08





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			11,092


			


			


			


			


			6 325,32





			


			91.18.01-007


			Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин


			маш.-ч


			9,4


			


			11,092


			


			


			416,63


			


			4 621,26





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			9,4


			


			11,092


			


			


			570,26


			


			6 325,32





			


			91.21.10-002


			Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров


			маш.-ч


			28,2


			


			33,276


			


			


			3,06


			


			101,82





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			52 353,6





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			47 630,52





			


			Пр/812-102.0-1


			НР Благоустройство при ремонте


			%


			102%


			


			102%


			


			


			


			


			48 583,13





			


			Пр/774-102.0


			СП Благоустройство при ремонте


			%


			54%


			


			54%


			


			


			


			


			25 720,48





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			107 336,62


			


			126 657,21





			3


			ГЭСНр57-01-021-02


			Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V=96/100


			100 м2


			0,96


			


			0,96


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			13,6608


			


			


			


			


			6 453,09





			


			1-100-22


			Средний разряд работы 2,2


			чел.-ч


			14,23


			


			13,6608


			


			


			472,38


			


			6 453,09





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 619,17





			


			[91.18.01-508]


			Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин


			маш.-ч


			8


			


			7,68


			115,43


			1,8


			207,77


			


			1 595,67





			


			91.21.10-002


			Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров


			маш.-ч


			8


			


			7,68


			


			


			3,06


			


			23,5





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			8 072,26





			3.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			3,2


			


			3,072


			


			


			0


			


			0





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 453,09





			


			Пр/812-091.0-1


			НР Полы при ремонте


			%


			89%


			


			89%


			


			


			


			


			5 743,25





			


			Пр/774-091.0


			СП Полы при ремонте


			%


			49%


			


			49%


			


			


			


			


			3 162,01





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			17 684,92


			


			16 977,52





			4


			ГЭСНр57-01-021-05


			Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
V=96/100


			100 м2


			0,96


			


			0,96


			


			


			


			


			





			


			до толщ. 100 мм


			<Коэффициент> (Кот=16; Кэм=16; Котм=16; Км=16; Коб=16; Кзт=16; Кзтм=16)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			54,6816


			


			


			


			


			25 830,49





			


			1-100-22


			Средний разряд работы 2,2


			чел.-ч


			3,56


			16


			54,6816


			


			


			472,38


			


			25 830,49





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 476,69





			


			[91.18.01-508]


			Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин


			маш.-ч


			2


			16


			30,72


			115,43


			1,8


			207,77


			


			6 382,69





			


			91.21.10-002


			Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров


			маш.-ч


			2


			16


			30,72


			


			


			3,06


			


			94





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			32 307,18





			4.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,8


			16


			12,288


			


			


			0


			


			0





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			25 830,49





			


			Пр/812-091.0-1


			НР Полы при ремонте


			%


			89%


			


			89%


			


			


			


			


			22 989,14





			


			Пр/774-091.0


			СП Полы при ремонте


			%


			49%


			


			49%


			


			


			


			


			12 656,94





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			70 784,65


			


			67 953,26





			5


			ГЭСН11-01-004-05


			Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=96/100


			100 м2


			0,96


			


			0,96


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			26,8272


			


			


			


			


			17 353,71





			


			1-100-49


			Средний разряд работы 4,9


			чел.-ч


			24,3


			1,15


			26,8272


			


			


			646,87


			


			17 353,71





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 097,23





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,516


			


			


			


			


			280,47





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,18


			1,25


			0,216


			37,32


			1,56


			58,22


			


			12,58





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,18


			1,25


			0,216


			


			


			506,43


			


			109,39





			


			[91.08.04-021]


			Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л


			маш.-ч


			4,37


			1,25


			5,244


			95,25


			1,66


			158,12


			


			829,18





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,25


			1,25


			0,3


			


			


			657,75


			


			197,33





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,25


			1,25


			0,3


			


			


			570,26


			


			171,08





			


			[91.21.22-421]


			Термосы 100 л


			маш.-ч


			1,5


			1,25


			1,8


			26,26


			1,23


			32,3


			


			58,14





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			19 237,18





			


			[01.1.02.10-1022]


			Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5


			т


			0,008


			


			0,00768


			21 588,35


			1,19


			25 690,14


			


			197,3





			


			[01.2.01.02-0052]


			Битум нефтяной строительный БН-70/30


			т


			0,019


			


			0,01824


			25 319,13


			1,28


			32 408,49


			


			591,13





			


			[01.2.01.02-0054]


			Битум нефтяной строительный БН-90/10


			т


			0,157


			


			0,15072


			22 965,21


			1,28


			29 395,47


			


			4 430,49





			


			[01.3.01.01-0010]


			Бензин-растворитель


			кг


			57


			


			54,72


			160,27


			1,32


			211,56


			


			11 576,56





			


			[01.7.07.13-0001]


			Мука андезитовая кислотоупорная, марка А


			т


			0,125


			


			0,12


			10 415,31


			1,92


			19 997,4


			


			2 399,69





			


			[01.7.20.08-0051]


			Ветошь хлопчатобумажная цветная


			кг


			0,5


			


			0,48


			56,11


			1,56


			87,53


			


			42,01





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			37 968,59





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			17 634,18





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			17 775,25





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			9 742,88





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			68 215,33


			


			65 486,72





			6


			ГЭСН11-01-004-06


			Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05
V=96/100


			100 м2


			0,96


			


			0,96


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			9,0528


			


			


			


			


			5 855,98





			


			1-100-49


			Средний разряд работы 4,9


			чел.-ч


			8,2


			1,15


			9,0528


			


			


			646,87


			


			5 855,98





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			575,67





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,288


			


			


			


			


			156,57





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,1


			1,25


			0,12


			37,32


			1,56


			58,22


			


			6,99





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,1


			1,25


			0,12


			


			


			506,43


			


			60,77





			


			[91.08.04-021]


			Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л


			маш.-ч


			2,19


			1,25


			2,628


			95,25


			1,66


			158,12


			


			415,54





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,14


			1,25


			0,168


			


			


			657,75


			


			110,5





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,14


			1,25


			0,168


			


			


			570,26


			


			95,8





			


			[91.21.22-421]


			Термосы 100 л


			маш.-ч


			1,1


			1,25


			1,32


			26,26


			1,23


			32,3


			


			42,64





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 509,22





			


			[01.1.02.10-1022]


			Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5


			т


			0,004


			


			0,00384


			21 588,35


			1,19


			25 690,14


			


			98,65





			


			[01.2.01.02-0054]


			Битум нефтяной строительный БН-90/10


			т


			0,078


			


			0,07488


			22 965,21


			1,28


			29 395,47


			


			2 201,13





			


			[01.7.07.13-0001]


			Мука андезитовая кислотоупорная, марка А


			т


			0,063


			


			0,06048


			10 415,31


			1,92


			19 997,4


			


			1 209,44





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			10 097,44





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 012,55





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			6 060,65





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			3 321,93





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			20 291,69


			


			19 480,02





			7


			ГЭСН11-01-011-03


			Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
V=63/100


			100 м2


			0,63


			


			0,63


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			26,5167


			


			


			


			


			12 300,3





			


			1-100-20


			Средний разряд работы 2,0


			чел.-ч


			36,6


			1,15


			26,5167


			


			


			463,87


			


			12 300,3





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			109,45





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			1,000125


			


			


			


			


			506,49





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			1,27


			1,25


			1,000125


			37,32


			1,56


			58,22


			


			58,23





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,27


			1,25


			1,000125


			


			


			506,43


			


			506,49





			


			[91.07.04-002]


			Вибраторы поверхностные


			маш.-ч


			4,05


			1,25


			3,189375


			8,54


			1,88


			16,06


			


			51,22





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			64,56





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			3,5


			


			2,205


			35,71


			0,82


			29,28


			


			64,56





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 980,8





			7.1


			[04.1.02.05-0140]


			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6


			м3


			2,04


			


			1,2852


			4 955,98


			1,04


			5 154,22


			


			6 624,2





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 806,79





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			12 909,24





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			7 075,75





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			62 841,25


			


			39 589,99





			8


			ГЭСН11-01-011-04


			Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
V=63/100


			100 м2


			0,63


			


			0,63


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			до толщ. 150 мм


			<Коэффициент> (Кот=26; Кэм=26; Котм=26; Км=26; Коб=26; Кзт=26; Кзтм=26)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			8,28828


			


			


			


			


			3 844,68





			


			1-100-20


			Средний разряд работы 2,0


			чел.-ч


			0,44


			29,9


			8,28828


			


			


			463,87


			


			3 844,68





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			907,99





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			4,29975


			


			


			


			


			2 177,52





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,21


			32,5


			4,29975


			37,32


			1,56


			58,22


			


			250,33





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,21


			32,5


			4,29975


			


			


			506,43


			


			2 177,52





			


			[91.07.04-002]


			Вибраторы поверхностные


			маш.-ч


			2


			32,5


			40,95


			8,54


			1,88


			16,06


			


			657,66





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 930,19





			8.1


			[04.1.02.05-0140]


			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6


			м3


			0,51


			26


			8,3538


			4 955,98


			1,04


			5 154,22


			


			43 057,32





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 022,2





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			6 070,38





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			3 327,27





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			94 262,16


			


			59 385,16





			9


			ГЭСН06-03-002-01


			Устройство подливки толщиной 20 мм
V=33/100


			100 м2


			0,33


			


			0,33


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			15,939


			


			


			


			


			8 478,91





			


			1-100-34


			Средний разряд работы 3,4


			чел.-ч


			42


			1,15


			15,939


			


			


			531,96


			


			8 478,91





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			84,64





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,053625


			


			


			


			


			37,04





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,08


			1,25


			0,033


			


			


			1 664,09


			


			54,91





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,08


			1,25


			0,033


			


			


			766,03


			


			25,28





			


			[91.07.04-002]


			Вибраторы поверхностные


			маш.-ч


			2,44


			1,25


			1,0065


			8,54


			1,88


			16,06


			


			16,16





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,020625


			


			


			657,75


			


			13,57





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,020625


			


			


			570,26


			


			11,76





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			686,49





			


			[01.7.15.06-0111]


			Гвозди строительные


			т


			0,002


			


			0,00066


			70 296,2


			1,25


			87 870,25


			


			57,99





			


			[11.1.03.06-0071]


			Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III


			м3


			0,1


			


			0,033


			5 764,42


			2,36


			13 604,03


			


			448,93





			


			[11.1.03.06-0079]


			Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III


			м3


			0,04


			


			0,0132


			5 764,42


			2,36


			13 604,03


			


			179,57





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			9 287,08





			9.1


			[04.1.02.05-0140]


			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6


			м3


			2,04


			


			0,6732


			4 955,98


			1,04


			5 154,22


			


			3 469,82





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			8 515,95





			


			Пр/812-006.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве


			%


			102%


			0,9


			91,8%


			


			


			


			


			7 817,64





			


			Пр/774-006.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве


			%


			58%


			0,85


			49,3%


			


			


			


			


			4 198,36





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			75 069,39


			


			24 772,9





			10


			ГЭСН06-03-002-02


			На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01
V=33/100


			100 м2


			0,33


			


			0,33


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			до толщ. 100мм


			<Коэффициент> (Кот=8; Кэм=8; Котм=8; Км=8; Коб=8; Кзт=8; Кзтм=8)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			36,432


			


			


			


			


			19 380,37





			


			1-100-34


			Средний разряд работы 3,4


			чел.-ч


			12


			9,2


			36,432


			


			


			531,96


			


			19 380,37





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			300,17





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,198


			


			


			


			


			138,76





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,04


			10


			0,132


			


			


			1 664,09


			


			219,66





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,04


			10


			0,132


			


			


			766,03


			


			101,12





			


			[91.07.04-002]


			Вибраторы поверхностные


			маш.-ч


			0,7


			10


			2,31


			8,54


			1,88


			16,06


			


			37,1





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,02


			10


			0,066


			


			


			657,75


			


			43,41





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,02


			10


			0,066


			


			


			570,26


			


			37,64





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 309,42





			


			[01.7.15.06-0111]


			Гвозди строительные


			т


			0,001


			8


			0,00264


			70 296,2


			1,25


			87 870,25


			


			231,98





			


			[11.1.03.06-0071]


			Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III


			м3


			0,02


			8


			0,0528


			5 764,42


			2,36


			13 604,03


			


			718,29





			


			[11.1.03.06-0079]


			Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III


			м3


			0,01


			8


			0,0264


			5 764,42


			2,36


			13 604,03


			


			359,15





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			21 128,72





			10.1


			[04.1.02.05-0140]


			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6


			м3


			1,02


			8


			2,6928


			4 955,98


			1,04


			5 154,22


			


			13 879,28





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			19 519,13





			


			Пр/812-006.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве


			%


			102%


			0,9


			91,8%


			


			


			


			


			17 918,56





			


			Пр/774-006.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве


			%


			58%


			0,85


			49,3%


			


			


			


			


			9 622,93





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			189 543,91


			


			62 549,49





			11


			ГЭСН11-01-060-01


			Армирование стяжек сетками сварными
V=(63+33)/100


			100 м2


			0,96


			


			0,96


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			6,64608


			


			


			


			


			3 478,11





			


			2-100-02


			Рабочий 2 разряда


			чел.-ч


			0,23


			1,15


			0,25392


			


			


			463,87


			


			117,79





			


			2-100-03


			Рабочий 3 разряда


			чел.-ч


			4,02


			1,15


			4,43808


			


			


			506,43


			


			2 247,58





			


			2-100-04


			Рабочий 4 разряда


			чел.-ч


			1,76


			1,15


			1,94304


			


			


			570,26


			


			1 108,04





			


			2-100-01


			Рабочий 1 разряда


			чел.-ч


			0,01


			1,15


			0,01104


			


			


			425,57


			


			4,7





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			133,52





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,144


			


			


			


			


			91,56





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,06


			


			


			1 664,09


			


			99,85





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,06


			


			


			766,03


			


			45,96





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,036


			37,32


			1,56


			58,22


			


			2,1





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,036


			


			


			506,43


			


			18,23





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,048


			


			


			657,75


			


			31,57





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,048


			


			


			570,26


			


			27,37





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 703,19





			11.1


			[08.1.02.17-1000]


			Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм


			м2


			101


			


			96,96


			250,84


			1,06


			265,89


			


			25 780,69





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 569,67





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			3 598,23





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			1 972,24





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			36 514,95


			


			35 054,35





			12


			ГЭСН27-07-005-01


			Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
V=63/10


			10 м2


			6,3


			


			6,3


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			76,0725


			


			


			


			


			42 895,76





			


			1-100-39


			Средний разряд работы 3,9


			чел.-ч


			10,5


			1,15


			76,0725


			


			


			563,88


			


			42 895,76





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			948,57





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,70875


			


			


			


			


			424,27





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,23625


			


			


			1 648,26


			


			389,4





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,23625


			


			


			655,38


			


			154,83





			


			[91.08.09-002]


			Виброплиты электрические


			маш.-ч


			0,57


			1,25


			4,48875


			7,51


			1,48


			11,11


			


			49,87





			


			91.13.01-038


			Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,23625


			


			


			1 498,03


			


			353,91





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,23625


			


			


			570,26


			


			134,72





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,23625


			


			


			657,75


			


			155,39





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,23625


			


			


			570,26


			


			134,72





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			337,21





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,2


			


			1,26


			35,71


			0,82


			29,28


			


			36,89





			


			02.3.01.02-1118


			Песок природный для строительных работ II класс, средний


			м3


			0,05


			


			0,315


			


			


			953,41


			


			300,32





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			44 605,81





			12.1


			[05.2.02.19-0024]


			Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 300х300х60 мм


			м2


			10,2


			


			64,26


			653,94


			1,45


			948,21


			


			60 931,97





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			43 320,03





			


			Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее


			%


			113%


			0,9


			101,7%


			


			


			


			


			44 056,47





			


			Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16


			СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее


			%


			77%


			0,85


			65,45%


			


			


			


			


			28 352,96





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			28 245,59


			


			177 947,21





			13


			ГЭСН15-01-045-01


			Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (прим.)
V=33/100


			100 м2


			0,33


			


			0,33


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			143,515515


			


			


			


			


			78 177,21





			


			1-100-36


			Средний разряд работы 3,6


			чел.-ч


			378,17


			1,15


			143,515515


			


			


			544,73


			


			78 177,21





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			180,12





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,944625


			


			


			


			


			532,15





			


			[91.05.01-016]


			Краны башенные, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,34


			1,25


			0,14025


			251,77


			1,49


			375,14


			


			52,61





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,34


			1,25


			0,14025


			


			


			766,03


			


			107,44





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,13


			1,25


			0,053625


			


			


			1 664,09


			


			89,24





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,13


			1,25


			0,053625


			


			


			766,03


			


			41,08





			


			[91.07.08-024]


			Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л


			маш.-ч


			1,69


			1,25


			0,697125


			2,31


			1,86


			4,3


			


			3





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,69


			1,25


			0,697125


			


			


			506,43


			


			353,05





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,13


			1,25


			0,053625


			


			


			657,75


			


			35,27





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,13


			1,25


			0,053625


			


			


			570,26


			


			30,58





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			517,97





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,45


			


			0,1485


			35,71


			0,82


			29,28


			


			4,35





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,0585


			


			0,019305


			


			


			10,01


			


			0,19





			


			[04.3.02.09-0102]


			Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)


			т


			0,021


			


			0,00693


			37 800,3


			1,96


			74 088,59


			


			513,43





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			79 407,45





			13.1


			[05.2.02.19-0024]


			Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 300х300х60 мм


			м2


			102


			


			33,66


			653,94


			1,45


			948,21


			


			31 916,75





			13.2


			[14.1.06.02-0002]


			Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки


			т


			1,2


			


			0,396


			33 998,35


			1,25


			42 497,94


			


			16 829,18





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			78 709,36





			


			Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Отделочные работы


			%


			100%


			0,9


			90%


			


			


			


			


			70 838,42





			


			Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Отделочные работы


			%


			49%


			0,85


			41,65%


			


			


			


			


			32 782,45





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			702 346,21


			


			231 774,25





			14


			ГЭСН27-02-010-02


			Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (прим. Установка подступенек)
V=118/100


			100 м


			1,18


			


			1,18


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			94,7186


			


			


			


			


			47 564,84





			


			1-100-29


			Средний разряд работы 2,9


			чел.-ч


			69,8


			1,15


			94,7186


			


			


			502,17


			


			47 564,84





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 536,07





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,95875


			


			


			


			


			722,89





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,61


			1,25


			0,89975


			


			


			1 664,09


			


			1 497,26





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,61


			1,25


			0,89975


			


			


			766,03


			


			689,24





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,059


			


			


			657,75


			


			38,81





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,059


			


			


			570,26


			


			33,65





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 422





			


			[01.7.15.06-0111]


			Гвозди строительные


			т


			0,001


			


			0,00118


			70 296,2


			1,25


			87 870,25


			


			103,69





			


			[04.3.01.09-0014]


			Раствор готовый кладочный, цементный, М100


			м3


			0,06


			


			0,0708


			3 778,62


			1,29


			4 874,42


			


			345,11





			


			[11.1.03.06-0070]


			Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II


			м3


			0,17


			


			0,2006


			10 082,68


			1,47


			14 821,54


			


			2 973,2





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			53 245,8





			14.1


			[04.1.02.05-0140]


			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6


			м3


			5,9


			


			6,962


			4 955,98


			1,04


			5 154,22


			


			35 883,68





			14.2


			[05.2.03.03-0011]


			Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)


			м3


			1,6


			


			1,888


			7 444,62


			2,12


			15 782,59


			


			29 797,53





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			48 287,73





			


			Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Автомобильные дороги


			%


			147%


			0,9


			132,3%


			


			


			


			


			63 884,67





			


			Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Автомобильные дороги


			%


			134%


			0,85


			113,9%


			


			


			


			


			54 999,72





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			201 535,08


			


			237 811,4





			15


			47-1


			Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную


			т


			16,357


			


			16,357


			


			


			1 251,14


			


			20 464,9





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			20 464,9





			16


			02-15-1-01-0035


			Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км


			т


			16,357


			


			16,357


			


			


			375,28


			


			6 138,45





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 138,45





			


			


			Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы


			


			


			709 478,62





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   оплата труда (ОТ)


			


			


			354 316,46





			


			


			   эксплуатация машин и механизмов


			


			


			19 534,59





			


			


			   оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			11 769,75





			


			


			   материальные ресурсы


			


			


			297 254,47





			


			


			   перевозка


			


			


			26 603,35





			


			


			Итого ФОТ (справочно)


			


			


			366 086,21





			


			


			Итого накладные расходы


			


			


			370 729,72





			


			


			Итого сметная прибыль


			


			


			224 277,34





			


			


			Итого оборудование


			


			


			0





			


			


			Итого прочие затраты


			


			


			0





			


			


			Итого по разделу 1. Общестроительные работы


			


			


			1 304 485,68





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   справочно


			





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			666,313875





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			20,832905





			





			


			


			ИТОГИ ПО СМЕТЕ


			





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО строительные работы


			


			


			1 304 485,68





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			709 478,62





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			354 316,46





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			19 534,59





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			11 769,75





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			297 254,47





			


			


			      перевозка


			


			


			26 603,35





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			366 086,21





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			370 729,72





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			224 277,34





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО по смете


			


			


			1 304 485,68





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			709 478,62





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			354 316,46





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			19 534,59





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			11 769,75





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			297 254,47





			


			


			      перевозка


			


			


			26 603,35





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			366 086,21





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			370 729,72





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			224 277,34





			


			


			   Всего оборудование


			


			


			0





			


			


			   Всего прочие затраты


			


			


			0





			


			


			


			





			


			


			Справочно


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			666,313875





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			20,832905





			


			


			Итого


			


			


			1 304 485,68





			


			


			НДС


			(1 304 485,68*22%) = 286 986,85


			22%


			





			


			


			Итого


			


			


			1 591 473,00





			









































Локальная смета №4


Выполнение работ


по приспособлению помещения под кулинарную мастерскую учебного корпуса площадки №2


ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"


по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская ул., д.19


			(наименование работ и затрат)





			Составлен


			ресурсно-индексным


			методом





			Основание


			Дефектная ведомость





			


			(проектная и (или) иная техническая документация)





			Составлен в текущем уровне цен


			1 квартал 2026 г.


			





			Сметная стоимость


			3 875,718


			тыс. руб.


			Средства на оплату труда рабочих


			771,669


			тыс. руб.





			   в том числе:


			


			


			Средства на оплату труда машинистов


			19,794


			тыс. руб.





			   строительных работ


			3 323,285


			тыс. руб.


			Нормативные затраты труда рабочих


			1 417,9702736


			чел.-ч





			   монтажных работ


			522,574


			тыс. руб.


			Нормативные затраты труда машинистов


			33,151277


			чел.-ч





			   оборудования


			29,859


			тыс. руб.


			


			


			





			   прочих затрат


			0


			тыс. руб.


			


			


			





			





			№ п.п.


			Обоснование


			Наименование работ и затрат


			Единица измерения


			Количество


			Сметная стоимость, руб.





			


			


			


			


			на единицу измерения


			коэффициенты


			всего с учетом коэффициентов


			на единицу измерения в базисном уровне цен


			индекс


			на единицу измерения в текущем уровне цен


			коэффициенты


			всего в текущем уровне цен





			Раздел 1. Внутренняя отделка





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Пол





			1


			ГЭСН11-01-050-01


			Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			3,054975


			


			


			


			


			1 547,13





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			3,45


			1,15


			3,054975


			


			


			506,43


			


			1 547,13





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			12,66





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,01925


			


			


			


			


			10,98





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,02


			1,25


			0,01925


			


			


			657,75


			


			12,66





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,02


			1,25


			0,01925


			


			


			570,26


			


			10,98





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 445,76





			


			[01.7.07.12-0022]


			Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм


			м2


			122,4


			


			94,248


			14,89


			1,03


			15,34


			


			1 445,76





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 016,53





			


			


			овФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 558,11





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			1 570,57





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			860,86





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			7 075,27


			


			5 447,96





			2


			ГЭСН11-01-008-03


			Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой


			м3


			11,5


			


			11,5


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			29,095


			


			


			


			


			14 734,58





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			2,2


			1,15


			29,095


			


			


			506,43


			


			14 734,58





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 547,95





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			6,46875


			


			


			


			


			3 854,08





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,27


			1,25


			3,88125


			


			


			1 648,26


			


			6 397,31





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,27


			1,25


			3,88125


			


			


			655,38


			


			2 543,69





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,18


			1,25


			2,5875


			37,32


			1,56


			58,22


			


			150,64





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,18


			1,25


			2,5875


			


			


			506,43


			


			1 310,39





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			25 136,61





			2.1


			[02.2.01.03-0013]


			Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм


			м3


			1,1


			


			12,65


			1 525,79


			1,72


			2 624,36


			


			33 198,15





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			18 588,66





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			18 737,37





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			10 270,23





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			7 594,99


			


			87 342,36





			3


			ГЭСН11-01-015-08


			Железнение цементных покрытий
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			9,5634


			


			


			


			


			5 392,61





			


			1-100-39


			Средний разряд работы 3,9


			чел.-ч


			10,8


			1,15


			9,5634


			


			


			563,88


			


			5 392,61





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			97,43





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,09625


			


			


			


			


			57,35





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,06


			1,25


			0,05775


			


			


			1 648,26


			


			95,19





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,06


			1,25


			0,05775


			


			


			655,38


			


			37,85





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,0385


			37,32


			1,56


			58,22


			


			2,24





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,0385


			


			


			506,43


			


			19,5





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			374,91





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,2


			


			0,154


			35,71


			0,82


			29,28


			


			4,51





			


			[03.2.01.01-0001]


			Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н


			т


			0,06


			


			0,0462


			4 800,85


			1,67


			8 017,42


			


			370,4





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			5 922,3





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			5 449,96





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			5 493,56





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			3 011,1





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			18 736,31


			


			14 426,96





			4


			ГЭСН08-01-008-01


			Укладка ленты бандажной рулонной
V=36/100


			100 м


			0,36


			


			0,36


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,55062


			


			


			


			


			278,85





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			1,33


			1,15


			0,55062


			


			


			506,43


			


			278,85





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			35,39





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,0495


			


			


			


			


			28,23





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,11


			1,25


			0,0495


			


			


			657,75


			


			32,56





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,11


			1,25


			0,0495


			


			


			570,26


			


			28,23





			


			[91.17.04-091]


			Горелки газовые инжекторные


			маш.-ч


			0,68


			1,25


			0,306


			7,52


			1,23


			9,25


			


			2,83





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			91,44





			


			[01.3.02.09-0022]


			Пропан-бутан смесь техническая


			кг


			3,5895


			


			1,29222


			41,38


			1,71


			70,76


			


			91,44





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			433,91





			4.1


			[01.7.06.08-0011.]


			Лента демпферная, длина 100 м, ширина 150 мм


			шт


			2,7777777


			


			1


			358,1


			1,58


			565,8


			


			565,8





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			307,08





			


			Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Конструкции из кирпича и блоков


			%


			110%


			0,9


			99%


			


			


			


			


			304,01





			


			Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Конструкции из кирпича и блоков


			%


			69%


			0,85


			58,65%


			


			


			


			


			180,1





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			4 121,72


			


			1 483,82





			5


			ГЭСН11-01-011-12


			Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			14,920675


			


			


			


			


			7 470,9





			


			2-100-02


			Рабочий 2 разряда


			чел.-ч


			4,86


			1,15


			4,30353


			


			


			463,87


			


			1 996,28





			


			2-100-03


			Рабочий 3 разряда


			чел.-ч


			10,26


			1,15


			9,08523


			


			


			506,43


			


			4 601,03





			


			2-100-04


			Рабочий 4 разряда


			чел.-ч


			1,73


			1,15


			1,531915


			


			


			570,26


			


			873,59





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			702,23





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,375375


			


			


			


			


			251,75





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,2


			1,25


			0,1925


			


			


			1 664,09


			


			320,34





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,2


			1,25


			0,1925


			


			


			766,03


			


			147,46





			


			91.07.10-011


			Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м


			маш.-ч


			3,05


			1,25


			2,935625


			


			


			43,31


			


			127,14





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,19


			1,25


			0,182875


			


			


			657,75


			


			120,29





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,19


			1,25


			0,182875


			


			


			570,26


			


			104,29





			


			91.21.22-188


			Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)


			маш.-ч


			1,1


			1,25


			1,05875


			


			


			127


			


			134,46





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 292,04





			


			[01.1.02.07-0011]


			Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм


			кг


			5,6086


			


			4,318622


			223,07


			1,19


			265,45


			


			1 146,38





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,7652


			


			0,589204


			35,71


			0,82


			29,28


			


			17,25





			


			[01.7.06.09-1000]


			Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм


			100 м


			0,85


			


			0,6545


			4 650,79


			1,58


			7 348,25


			


			4 809,43





			


			[01.7.07.12-0024]


			Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм


			м2


			31,36


			


			24,1472


			12,83


			1,03


			13,21


			


			318,98





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			14 716,92





			5.1


			02.3.01.02-1118


			Песок природный для строительных работ II класс, средний


			м3


			4,36


			


			3,3572


			


			


			953,41


			


			3 200,79





			5.2


			[03.2.01.01-0001]


			Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н


			т


			1,8685


			


			1,438745


			4 800,85


			1,67


			8 017,42


			


			11 535,02





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			7 722,65





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			7 784,43





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			4 266,76





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			53 901,19


			


			41 503,92





			6


			ГЭСН11-01-011-13


			Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			до толщ. 100 мм


			<Коэффициент> (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			11,5115


			


			


			


			


			5 694,09





			


			2-100-02


			Рабочий 2 разряда


			чел.-ч


			0,36


			11,5


			3,1878


			


			


			463,87


			


			1 478,72





			


			2-100-03


			Рабочий 3 разряда


			чел.-ч


			0,94


			11,5


			8,3237


			


			


			506,43


			


			4 215,37





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			572,02





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,385


			


			


			


			


			257,24





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,02


			12,5


			0,1925


			


			


			1 664,09


			


			320,34





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,02


			12,5


			0,1925


			


			


			766,03


			


			147,46





			


			91.07.10-011


			Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м


			маш.-ч


			0,3


			12,5


			2,8875


			


			


			43,31


			


			125,06





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,02


			12,5


			0,1925


			


			


			657,75


			


			126,62





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,02


			12,5


			0,1925


			


			


			570,26


			


			109,78





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 164,32





			


			[01.1.02.07-0011]


			Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм


			кг


			0,5612


			10


			4,32124


			223,07


			1,19


			265,45


			


			1 147,07





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,0765


			10


			0,58905


			35,71


			0,82


			29,28


			


			17,25





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			7 687,67





			6.1


			02.3.01.02-1118


			Песок природный для строительных работ II класс, средний


			м3


			0,436


			10


			3,3572


			


			


			953,41


			


			3 200,79





			6.2


			[03.2.01.01-0001]


			Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н


			т


			0,1869


			10


			1,43913


			4 800,85


			1,67


			8 017,42


			


			11 538,11





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			5 951,33





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			5 998,94





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			3 288,11





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			41 186,52


			


			31 713,62





			7


			ГЭСН11-01-060-01


			Армирование стяжек сетками сварными
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,33071


			


			


			


			


			2 789,72





			


			2-100-02


			Рабочий 2 разряда


			чел.-ч


			0,23


			1,15


			0,203665


			


			


			463,87


			


			94,47





			


			2-100-03


			Рабочий 3 разряда


			чел.-ч


			4,02


			1,15


			3,55971


			


			


			506,43


			


			1 802,74





			


			2-100-04


			Рабочий 4 разряда


			чел.-ч


			1,76


			1,15


			1,55848


			


			


			570,26


			


			888,74





			


			2-100-01


			Рабочий 1 разряда


			чел.-ч


			0,01


			1,15


			0,008855


			


			


			425,57


			


			3,77





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			107,08





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,1155


			


			


			


			


			73,45





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,048125


			


			


			1 664,09


			


			80,08





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,048125


			


			


			766,03


			


			36,87





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,028875


			37,32


			1,56


			58,22


			


			1,68





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,028875


			


			


			506,43


			


			14,62





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,0385


			


			


			657,75


			


			25,32





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,0385


			


			


			570,26


			


			21,96





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 970,25





			7.1


			[08.1.02.17-0091]


			Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм


			м2


			101


			


			77,77


			93,45


			1,06


			99,06


			


			7 703,9





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 863,17





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			2 886,08





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			1 581,9





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			19 665,1


			


			15 142,13





			8


			ГЭСН11-01-044-01


			Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования
V=48/100


			100 м


			0,48


			


			0,48


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,35992


			


			


			


			


			2 645,98





			


			1-100-27


			Средний разряд работы 2,7


			чел.-ч


			9,71


			1,15


			5,35992


			


			


			493,66


			


			2 645,98





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 372,62





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			1,686


			


			


			


			


			1 290,35





			


			[91.08.05-052]


			Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне


			маш.-ч


			2,8


			1,25


			1,68


			2 047,56


			1,27


			2 600,4


			


			4 368,67





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			2,8


			1,25


			1,68


			


			


			766,03


			


			1 286,93





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,006


			


			


			657,75


			


			3,95





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,006


			


			


			570,26


			


			3,42





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			32 319,36





			


			[01.7.19.06-0012]


			Прокладки уплотнительные ПРП-60


			кг


			186


			


			89,28


			320,35


			1,13


			362


			


			32 319,36





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			40 628,31





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 936,33





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			3 967,82





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			2 174,82





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			97 439,48


			


			46 770,95





			9


			ГЭСН11-01-047-01


			Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			274,87691


			


			


			


			


			142 716,09





			


			1-100-32


			Средний разряд работы 3,2


			чел.-ч


			310,42


			1,15


			274,87691


			


			


			519,2


			


			142 716,09





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			36,56





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			1,665125


			


			


			


			


			851,38





			


			[91.05.01-016]


			Краны башенные, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,02


			1,25


			0,01925


			251,77


			1,49


			375,14


			


			7,22





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,02


			1,25


			0,01925


			


			


			766,03


			


			14,75





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,009625


			


			


			1 664,09


			


			16,02





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,009625


			


			


			766,03


			


			7,37





			


			[91.07.08-024]


			Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л


			маш.-ч


			1,69


			1,25


			1,626625


			2,31


			1,86


			4,3


			


			6,99





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,69


			1,25


			1,626625


			


			


			506,43


			


			823,77





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,009625


			


			


			657,75


			


			6,33





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,009625


			


			


			570,26


			


			5,49





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			751,8





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,44


			


			0,3388


			35,71


			0,82


			29,28


			


			9,92





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,0325


			


			0,025025


			


			


			10,01


			


			0,25





			


			[04.3.02.09-0102]


			Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)


			т


			0,013


			


			0,01001


			37 800,3


			1,96


			74 088,59


			


			741,63





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			144 355,83





			9.1


			[06.2.05.03-0002]


			Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм


			м2


			102


			


			78,54


			850,72


			1,3


			1 105,94


			


			86 860,53





			9.2


			[14.1.06.02-0002]


			Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки


			т


			1,2


			


			0,924


			33 998,35


			1,25


			42 497,94


			


			39 268,1





			9.3


			[14.4.01.02-0012]


			Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая


			кг


			13


			


			10,01


			68,29


			1,59


			108,58


			


			1 086,89





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			143 567,47





			


			Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Полы


			%


			112%


			0,9


			100,8%


			


			


			


			


			144 716,01





			


			Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Полы


			%


			65%


			0,85


			55,25%


			


			


			


			


			79 321,03





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			643 647,26


			


			495 608,39





			Стены





			10


			ГЭСН46-03-007-03


			Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича


			м3


			1,4


			


			1,4


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			17,22


			


			


			


			


			9 160,35





			


			1-100-34


			Средний разряд работы 3,4


			чел.-ч


			12,3


			


			17,22


			


			


			531,96


			


			9 160,35





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			760,59





			


			[91.18.01-508]


			Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин


			маш.-ч


			2,54


			


			3,556


			115,43


			1,8


			207,77


			


			738,83





			


			91.21.10-002


			Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров


			маш.-ч


			5,08


			


			7,112


			


			


			3,06


			


			21,76





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			9 920,94





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			9 160,35





			


			Пр/812-040.1-1


			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			103%


			


			103%


			


			


			


			


			9 435,16





			


			Пр/774-040.1


			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			59%


			


			59%


			


			


			


			


			5 404,61





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			17 686,22


			


			24 760,71





			11


			ГЭСН06-03-004-12


			Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг


			т


			0,05


			


			0,05


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			3,335


			


			


			


			


			1 795,4





			


			1-100-35


			Средний разряд работы 3,5


			чел.-ч


			58


			1,15


			3,335


			


			


			538,35


			


			1 795,4





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			22,37





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,020625


			


			


			


			


			13,47





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,14


			1,25


			0,00875


			


			


			1 664,09


			


			14,56





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,14


			1,25


			0,00875


			


			


			766,03


			


			6,7





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,19


			1,25


			0,011875


			


			


			657,75


			


			7,81





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,19


			1,25


			0,011875


			


			


			570,26


			


			6,77





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 831,24





			11.1


			[08.4.01.02-0013]


			Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно


			т


			1


			


			0,05


			115 095,05


			1,31


			150 774,52


			


			7 538,73





			11.2


			[01.7.15.02-0038]


			Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм


			100 шт


			1,2


			


			0,06


			576,65


			1,07


			617,02


			


			37,02





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 808,87





			


			Пр/812-006.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве


			%


			102%


			0,9


			91,8%


			


			


			


			


			1 660,54





			


			Пр/774-006.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве


			%


			58%


			0,85


			49,3%


			


			


			


			


			891,77





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			239 186


			


			11 959,3





			12


			ГЭСН10-05-010-02


			Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом
V=48/100


			100 м2


			0,48


			


			0,48


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			46,368


			


			


			


			


			24 962,21





			


			1-100-35


			Средний разряд работы 3,5


			чел.-ч


			84


			1,15


			46,368


			


			


			538,35


			


			24 962,21





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			460,04





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,396


			


			


			


			


			264,58





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,33


			1,25


			0,198


			


			


			1 664,09


			


			329,49





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,33


			1,25


			0,198


			


			


			766,03


			


			151,67





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,33


			1,25


			0,198


			


			


			657,75


			


			130,23





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,33


			1,25


			0,198


			


			


			570,26


			


			112,91





			


			[91.21.12-004]


			Ножницы электрические


			маш.-ч


			0,14


			1,25


			0,084


			2,36


			1,59


			3,75


			


			0,32





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			20 702,12





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,06


			


			0,0288


			35,71


			0,82


			29,28


			


			0,84





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			2,1632


			


			1,038336


			


			


			10,01


			


			10,39





			


			[01.7.06.01-0043]


			Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм


			м


			117


			


			56,16


			6,77


			1,58


			10,7


			


			600,91





			


			[01.7.06.04-0002]


			Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм


			м


			118


			


			56,64


			2,6


			0,91


			2,37


			


			134,24





			


			[01.7.06.04-0007]


			Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм


			100 м


			0,8


			


			0,384


			1 955,23


			1,58


			3 089,26


			


			1 186,28





			


			[01.7.15.07-0152]


			Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм


			100 шт


			1,49


			


			0,7152


			52,34


			1,33


			69,61


			


			49,79





			


			[01.7.15.14-0044]


			Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм


			100 шт


			7,9


			


			3,792


			22,84


			1,25


			28,55


			


			108,26





			


			[01.7.15.14-0045]


			Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм


			100 шт


			18,44


			


			8,8512


			29,64


			1,25


			37,05


			


			327,94





			


			[07.2.06.03-0116]


			Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм


			м


			86


			


			41,28


			85,93


			0,92


			79,06


			


			3 263,6





			


			[07.2.06.03-0199]


			Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм


			м


			234


			


			112,32


			103,37


			0,92


			95,1


			


			10 681,63





			


			[11.1.03.01-0002]


			Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ


			м3


			0,13875


			


			0,0666


			22 690


			0,96


			21 782,4


			


			1 450,71





			


			[14.1.06.01-0001]


			Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа


			кг


			137


			


			65,76


			10,29


			1,5


			15,44


			


			1 015,33





			


			[14.4.01.02-0012]


			Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая


			кг


			10


			


			4,8


			68,29


			1,59


			108,58


			


			521,18





			


			[14.5.11.03-0001]


			Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа


			кг


			10


			


			4,8


			66,77


			1,51


			100,82


			


			483,94





			


			[14.5.11.03-0004]


			Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа


			кг


			69


			


			33,12


			17,34


			1,51


			26,18


			


			867,08





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			46 388,95





			12.1


			[01.6.01.02-0006]


			Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм


			м2


			225


			


			108


			92,12


			1,41


			129,89


			


			14 028,12





			12.2


			[12.2.04.02-0001]


			Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм


			м3


			3


			


			1,44


			3 853,09


			1,68


			6 473,19


			


			9 321,39





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			25 226,79





			


			Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Деревянные конструкции


			%


			108%


			0,9


			97,2%


			


			


			


			


			24 520,44





			


			Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Деревянные конструкции


			%


			55%


			0,85


			46,75%


			


			


			


			


			11 793,52





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			220 942,54


			


			106 052,42





			13


			ГЭСН15-02-036-01


			Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
V=96/100


			100 м2


			0,96


			


			0,96


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			126,96


			


			


			


			


			69 158,92





			


			1-100-36


			Средний разряд работы 3,6


			чел.-ч


			115


			1,15


			126,96


			


			


			544,73


			


			69 158,92





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			367,73





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			1,728


			


			


			


			


			900,13





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,14


			1,25


			0,168


			


			


			1 648,26


			


			276,91





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,14


			1,25


			0,168


			


			


			655,38


			


			110,1





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			1,3


			1,25


			1,56


			37,32


			1,56


			58,22


			


			90,82





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,3


			1,25


			1,56


			


			


			506,43


			


			790,03





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			62 190,24





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,01


			


			0,0096


			35,71


			0,82


			29,28


			


			0,28





			


			[01.7.07.29-0111]


			Пакля смоляная пропитанная


			кг


			12


			


			11,52


			92,95


			1,44


			133,85


			


			1 541,95





			


			[01.7.15.06-0121]


			Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм


			т


			0,0025


			


			0,0024


			76 630,4


			1,25


			95 788


			


			229,89





			


			[03.2.01.01-0001]


			Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н


			т


			0,013


			


			0,01248


			4 800,85


			1,67


			8 017,42


			


			100,06





			


			[04.3.01.07-0025]


			Раствор штукатурный, известковый, М100


			м3


			3,1


			


			2,976


			3 392,36


			1,29


			4 376,14


			


			13 023,39





			


			[08.1.02.17-0161]


			Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм


			м2


			108


			


			103,68


			353,61


			1,29


			456,16


			


			47 294,67





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			132 617,02





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			70 059,05





			


			Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Отделочные работы


			%


			100%


			0,9


			90%


			


			


			


			


			63 053,15





			


			Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Отделочные работы


			%


			49%


			0,85


			41,65%


			


			


			


			


			29 179,59





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			234 218,5


			


			224 849,76





			14


			ГЭСН15-04-006-03


			Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=144/100


			100 м2


			1,44


			


			1,44


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			7,7004


			


			


			


			


			4 391,23





			


			1-100-40


			Средний разряд работы 4,0


			чел.-ч


			4,65


			1,15


			7,7004


			


			


			570,26


			


			4 391,23





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			12,89





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,036


			


			


			


			


			19,38





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,018


			37,32


			1,56


			58,22


			


			1,05





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,018


			


			


			506,43


			


			9,12





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,018


			


			


			657,75


			


			11,84





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,018


			


			


			570,26


			


			10,26





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			12,6





			


			[01.7.20.08-0051]


			Ветошь хлопчатобумажная цветная


			кг


			0,1


			


			0,144


			56,11


			1,56


			87,53


			


			12,6





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 436,1





			14.1


			[14.3.01.03-0001]


			Состав грунтовочный глубокого проникновения


			кг


			10,3


			


			14,832


			65,84


			1,29


			84,93


			


			1 259,68





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 410,61





			


			Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Отделочные работы


			%


			100%


			0,9


			90%


			


			


			


			


			3 969,55





			


			Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Отделочные работы


			%


			49%


			0,85


			41,65%


			


			


			


			


			1 837,02





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			7 987,74


			


			11 502,35





			15


			ГЭСН15-01-019-05


			Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=144/100


			100 м2


			1,44


			


			1,44


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			190,87056


			


			


			


			


			103 972,92





			


			1-100-36


			Средний разряд работы 3,6


			чел.-ч


			115,26


			1,15


			190,87056


			


			


			544,73


			


			103 972,92





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			275,7





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			2,97


			


			


			


			


			1 525,54





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,08


			1,25


			0,144


			


			


			1 648,26


			


			237,35





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,08


			1,25


			0,144


			


			


			655,38


			


			94,37





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,27


			1,25


			0,486


			37,32


			1,56


			58,22


			


			28,29





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,27


			1,25


			0,486


			


			


			506,43


			


			246,12





			


			[91.07.08-024]


			Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л


			маш.-ч


			1,3


			1,25


			2,34


			2,31


			1,86


			4,3


			


			10,06





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,3


			1,25


			2,34


			


			


			506,43


			


			1 185,05





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			66,6





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,085


			


			0,1224


			35,71


			0,82


			29,28


			


			3,58





			


			[01.7.20.08-0051]


			Ветошь хлопчатобумажная цветная


			кг


			0,5


			


			0,72


			56,11


			1,56


			87,53


			


			63,02





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			105 840,76





			15.1


			[04.3.02.09-0102]


			Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)


			т


			0,05


			


			0,072


			37 800,3


			1,96


			74 088,59


			


			5 334,38





			15.2


			[06.2.01.02-0010]


			Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм


			м2


			100


			


			144


			516,85


			1,4


			723,59


			


			104 196,96





			15.3


			[14.1.06.02-0202]


			Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня


			т


			0,375


			


			0,54


			14 353,15


			1,61


			23 108,57


			


			12 478,63





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			105 498,46





			


			Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Отделочные работы


			%


			100%


			0,9


			90%


			


			


			


			


			94 948,61





			


			Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Отделочные работы


			%


			49%


			0,85


			41,65%


			


			


			


			


			43 940,11





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			254 680,17


			


			366 739,45





			Потолок





			16


			ГЭСН26-01-036-02


			Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			12,36158


			


			


			


			


			6 049,88





			


			1-100-26


			Средний разряд работы 2,6


			чел.-ч


			13,96


			1,15


			12,36158


			


			


			489,41


			


			6 049,88





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			42,48





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,077


			


			


			


			


			49,56





			


			[91.05.01-016]


			Краны башенные, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,028875


			251,77


			1,49


			375,14


			


			10,83





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,028875


			


			


			766,03


			


			22,12





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,048125


			


			


			657,75


			


			31,65





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,048125


			


			


			570,26


			


			27,44





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			68 431,72





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,12


			


			0,0924


			35,71


			0,82


			29,28


			


			2,71





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,552


			


			0,42504


			


			


			10,01


			


			4,25





			


			[01.7.15.07-0132]


			Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм


			10 шт


			1 012,98701298


			


			780


			57,55


			1,33


			76,54


			


			59 701,2





			


			[14.1.06.04-0001]


			Клей для приклеивания минеральной ваты


			кг


			409


			


			314,93


			17,99


			1,54


			27,7


			


			8 723,56





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			74 573,64





			16.1


			[12.2.05.02-0001]


			Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 МПа


			м3


			10,4


			


			8,008


			5 947,01


			1,42


			8 444,75


			


			67 625,56





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 099,44





			


			Пр/812-020.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Теплоизоляционные работы


			%


			97%


			0,9


			87,3%


			


			


			


			


			5 324,81





			


			Пр/774-020.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Теплоизоляционные работы


			%


			55%


			0,85


			46,75%


			


			


			


			


			2 851,49





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			195 292,86


			


			150 375,5





			17


			ГЭСН15-01-047-15


			Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
V=77/100


			100 м2


			0,77


			


			0,77


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			90,72833


			


			


			


			


			50 581,04





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			102,46


			1,15


			90,72833


			


			


			557,5


			


			50 581,04





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 942,12





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			5,13975


			


			


			


			


			2 884,3





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,76


			1,25


			0,7315


			37,32


			1,56


			58,22


			


			42,59





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,76


			1,25


			0,7315


			


			


			506,43


			


			370,45





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			4,58


			1,25


			4,40825


			


			


			657,75


			


			2 899,53





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			4,58


			1,25


			4,40825


			


			


			570,26


			


			2 513,85





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			21,44





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			2,782


			


			2,14214


			


			


			10,01


			


			21,44





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			56 428,9





			17.1


			[01.6.04.02-0023]


			Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм


			м2


			103


			


			79,31


			1 908,19


			1,2


			2 289,83


			


			181 606,42





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			53 465,34





			


			Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Отделочные работы


			%


			100%


			0,9


			90%


			


			


			


			


			48 118,81





			


			Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Отделочные работы


			%


			49%


			0,85


			41,65%


			


			


			


			


			22 268,31





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			400 548,62


			


			308 422,44





			Дверные проемы





			18


			ГЭСН09-04-012-01


			Установка металлических дверных блоков в готовые проемы


			м2


			2


			


			2


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,52


			


			


			


			


			3 241,84





			


			1-100-42


			Средний разряд работы 4,2


			чел.-ч


			2,4


			1,15


			5,52


			


			


			587,29


			


			3 241,84





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			325,9





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,425


			


			


			


			


			242,36





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,17


			1,25


			0,425


			


			


			657,75


			


			279,54





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,17


			1,25


			0,425


			


			


			570,26


			


			242,36





			


			91.17.04-233


			Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А


			маш.-ч


			0,4


			1,25


			1


			


			


			46,36


			


			46,36





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 018,81





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,1384


			


			0,2768


			


			


			10,01


			


			2,77





			


			[01.7.11.07-0227]


			Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм


			кг


			0,1


			


			0,2


			155,63


			0,81


			126,06


			


			25,21





			


			[08.4.01.02-0011]


			Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно


			т


			0,003


			


			0,006


			115 095,05


			1,31


			150 774,52


			


			904,65





			


			[14.5.01.05-0011]


			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл


			шт


			0,1


			


			0,2


			377,99


			1,14


			430,91


			


			86,18





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 828,91





			18.1


			[01.7.04.09-1018]


			Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм


			шт


			1,5


			


			3


			69,47


			1,33


			92,4


			


			277,2





			18.2


			[07.1.01.03-0001]


			Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2


			м2


			1


			


			2


			5 494,74


			1,19


			6 538,74


			


			13 077,48





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 484,2





			


			Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Строительные металлические конструкции


			%


			93%


			0,9


			83,7%


			


			


			


			


			2 916,28





			


			Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Строительные металлические конструкции


			%


			62%


			0,85


			52,7%


			


			


			


			


			1 836,17





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			11 468,02


			


			22 936,04





			19


			ГЭСН09-04-012-02


			Установка дверного доводчика к металлическим дверям


			шт


			1


			


			1


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			1,2765


			


			


			


			


			749,68





			


			1-100-42


			Средний разряд работы 4,2


			чел.-ч


			1,11


			1,15


			1,2765


			


			


			587,29


			


			749,68





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			15,07





			


			91.17.04-233


			Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А


			маш.-ч


			0,26


			1,25


			0,325


			


			


			46,36


			


			15,07





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			23,05





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,2132


			


			0,2132


			


			


			10,01


			


			2,13





			


			[01.7.11.07-0227]


			Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм


			кг


			0,07


			


			0,07


			155,63


			0,81


			126,06


			


			8,82





			


			[01.7.15.14-1046]


			Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм


			100 шт


			0,08


			


			0,08


			120,96


			1,25


			151,2


			


			12,1





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			787,8





			19.1


			[01.7.04.01-1005]


			Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг


			шт


			1


			


			1


			1 868,99


			1,19


			2 224,1


			


			2 224,1





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			749,68





			


			Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Строительные металлические конструкции


			%


			93%


			0,9


			83,7%


			


			


			


			


			627,48





			


			Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Строительные металлические конструкции


			%


			62%


			0,85


			52,7%


			


			


			


			


			395,08





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			4 034,46


			


			4 034,46





			20


			ГЭСН10-01-047-01


			Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=2/100


			100 м2


			0,02


			


			0,02


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			4,57723


			


			


			


			


			2 405,7





			


			1-100-33


			Средний разряд работы 3,3


			чел.-ч


			199,01


			1,15


			4,57723


			


			


			525,58


			


			2 405,7





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			55,47





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,10825


			


			


			


			


			60,05





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			1,05


			1,25


			0,02625


			37,32


			1,56


			58,22


			


			1,53





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,05


			1,25


			0,02625


			


			


			506,43


			


			13,29





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			3,28


			1,25


			0,082


			


			


			657,75


			


			53,94





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			3,28


			1,25


			0,082


			


			


			570,26


			


			46,76





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 216,75





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			24,39


			


			0,4878


			


			


			10,01


			


			4,88





			


			[01.7.06.02-0001]


			Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм


			м


			445


			


			8,9


			24,39


			1,58


			38,54


			


			343,01





			


			[01.7.06.11-0001]


			Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм


			10 м


			29,3


			


			0,586


			158,82


			1,58


			250,94


			


			147,05





			


			[01.7.14.01-0002]


			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл


			шт


			92,63


			


			1,8526


			241,35


			1,14


			275,14


			


			509,72





			


			[01.7.15.07-0005]


			Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм


			10 шт


			65,2


			


			1,304


			92,73


			1,25


			115,91


			


			151,15





			


			[11.3.03.15-0021]


			Клинья пластиковые монтажные


			100 шт


			8


			


			0,16


			369,8


			1,03


			380,89


			


			60,94





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 737,97





			20.1


			[11.3.01.02-0012]


			Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь от 1,51 до 2 м2


			м2


			100


			


			2


			9 144,55


			1,28


			11 705,02


			


			23 410,04





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 465,75





			


			Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Деревянные конструкции


			%


			108%


			0,9


			97,2%


			


			


			


			


			2 396,71





			


			Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Деревянные конструкции


			%


			55%


			0,85


			46,75%


			


			


			


			


			1 152,74





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			1 534 873


			


			30 697,46





			21


			ГЭСНр61-01-001-11


			Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
V=2/100


			100 м2


			0,02


			


			0,02


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			1,74


			


			


			


			


			873,78





			


			1-100-29


			Средний разряд работы 2,9


			чел.-ч


			87


			


			1,74


			


			


			502,17


			


			873,78





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1,1





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,0268


			


			


			


			


			13,63





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,02


			


			0,0004


			


			


			1 648,26


			


			0,66





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,02


			


			0,0004


			


			


			655,38


			


			0,26





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,3


			


			0,006


			37,32


			1,56


			58,22


			


			0,35





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,3


			


			0,006


			


			


			506,43


			


			3,04





			


			[91.07.08-024]


			Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л


			маш.-ч


			1,02


			


			0,0204


			2,31


			1,86


			4,3


			


			0,09





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,02


			


			0,0204


			


			


			506,43


			


			10,33





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,44





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,743


			


			0,01486


			35,71


			0,82


			29,28


			


			0,44





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			888,95





			21.1


			[04.3.02.12-0002]


			Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм


			т


			1,235


			


			0,0247


			11 411,73


			1,34


			15 291,72


			


			377,71





			21.2


			[14.4.01.02-0029]


			Грунтовка акриловая ВД-АК-02


			кг


			18


			


			0,36


			98,12


			1,29


			126,57


			


			45,57





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			887,41





			


			Пр/812-095.0-1


			НР Штукатурные работы при ремонте


			%


			89%


			


			89%


			


			


			


			


			789,79





			


			Пр/774-095.0


			СП Штукатурные работы при ремонте


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			390,46





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			124 624


			


			2 492,48





			22


			ГЭСН15-04-007-03


			Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (прим. Откосов)
V=2/100


			100 м2


			0,02


			


			0,02


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,75279


			


			


			


			


			395,65





			


			1-100-33


			Средний разряд работы 3,3


			чел.-ч


			32,73


			1,15


			0,75279


			


			


			525,58


			


			395,65





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1,65





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,00275


			


			


			


			


			1,56





			


			[91.06.06-046]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,00025


			30,61


			1,56


			47,75


			


			0,01





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,00025


			


			


			506,43


			


			0,13





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,1


			1,25


			0,0025


			


			


			657,75


			


			1,64





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,1


			1,25


			0,0025


			


			


			570,26


			


			1,43





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			22,16





			


			[01.7.17.11-0011]


			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25


			м2


			0,84


			


			0,0168


			531,44


			1,44


			765,27


			


			12,86





			


			[01.7.20.08-0051]


			Ветошь хлопчатобумажная цветная


			кг


			0,31


			


			0,0062


			56,11


			1,56


			87,53


			


			0,54





			


			[14.5.11.02-0101]


			Шпатлевка водно-дисперсионная


			т


			0,005


			


			0,0001


			52 790,33


			1,66


			87 631,95


			


			8,76





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			421,02





			22.1


			[14.3.02.01-0383]


			Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224


			т


			0,03


			


			0,0006


			60 322,26


			1,87


			112 802,63


			


			67,68





			22.2


			[14.4.01.02-0012]


			Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая


			кг


			20


			


			0,4


			68,29


			1,59


			108,58


			


			43,43





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			397,21





			


			Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Отделочные работы


			%


			100%


			0,9


			90%


			


			


			


			


			357,49





			


			Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Отделочные работы


			%


			49%


			0,85


			41,65%


			


			


			


			


			165,44





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			52 753


			


			1 055,06





			Оконные проемы





			23


			ГЭСНр62-01-009-06


			Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
V=2,3/100


			100 м2


			0,023


			


			0,023


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			3,2361


			


			


			


			


			1 659,5





			


			1-100-31


			Средний разряд работы 3,1


			чел.-ч


			140,7


			


			3,2361


			


			


			512,81


			


			1 659,5





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1,04





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,00368


			


			


			


			


			1,95





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,1


			


			0,0023


			37,32


			1,56


			58,22


			


			0,13





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,1


			


			0,0023


			


			


			506,43


			


			1,16





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,06


			


			0,00138


			


			


			657,75


			


			0,91





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,06


			


			0,00138


			


			


			570,26


			


			0,79





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			198,21





			


			[01.7.10.17-0141]


			Пемза


			кг


			1,44


			


			0,03312


			2 507,62


			1,44


			3 610,97


			


			119,6





			


			[01.7.17.11-0011]


			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25


			м2


			1,1


			


			0,0253


			531,44


			1,44


			765,27


			


			19,36





			


			[01.7.20.08-0051]


			Ветошь хлопчатобумажная цветная


			кг


			0,18


			


			0,00414


			56,11


			1,56


			87,53


			


			0,36





			


			[14.5.05.01-0012]


			Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям


			т


			0,0087


			


			0,0002001


			60 697,21


			1,35


			81 941,23


			


			16,4





			


			[14.5.11.01-0001]


			Шпатлевка клеевая


			т


			0,0441


			


			0,0010143


			25 237,94


			1,66


			41 894,98


			


			42,49





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 860,7





			23.1


			[14.4.02.04-0182]


			Краска масляная МА-15, цветная


			т


			0,0231


			


			0,0005313


			61 265,39


			1,52


			93 123,39


			


			49,48





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 661,45





			


			Пр/812-096.0-1


			НР Малярные работы при ремонте


			%


			90%


			


			90%


			


			


			


			


			1 495,31





			


			Пр/774-096.0


			СП Малярные работы при ремонте


			%


			46%


			


			46%


			


			


			


			


			764,27





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			181 293,91


			


			4 169,76





			24


			ГЭСНр61-01-001-11


			Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
V=7,68/100


			100 м2


			0,0768


			


			0,0768


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			6,6816


			


			


			


			


			3 355,3





			


			1-100-29


			Средний разряд работы 2,9


			чел.-ч


			87


			


			6,6816


			


			


			502,17


			


			3 355,3





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			4,21





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,102912


			


			


			


			


			52,35





			


			91.06.05-011


			Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т


			маш.-ч


			0,02


			


			0,001536


			


			


			1 648,26


			


			2,53





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			0,02


			


			0,001536


			


			


			655,38


			


			1,01





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,3


			


			0,02304


			37,32


			1,56


			58,22


			


			1,34





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,3


			


			0,02304


			


			


			506,43


			


			11,67





			


			[91.07.08-024]


			Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л


			маш.-ч


			1,02


			


			0,078336


			2,31


			1,86


			4,3


			


			0,34





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			1,02


			


			0,078336


			


			


			506,43


			


			39,67





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			1,67





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,743


			


			0,0570624


			35,71


			0,82


			29,28


			


			1,67





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 413,53





			24.1


			[04.3.02.12-0002]


			Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм


			т


			1,235


			


			0,094848


			11 411,73


			1,34


			15 291,72


			


			1 450,39





			24.2


			[14.4.01.02-0029]


			Грунтовка акриловая ВД-АК-02


			кг


			18


			


			1,3824


			98,12


			1,29


			126,57


			


			174,97





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 407,65





			


			Пр/812-095.0-1


			НР Штукатурные работы при ремонте


			%


			89%


			


			89%


			


			


			


			


			3 032,81





			


			Пр/774-095.0


			СП Штукатурные работы при ремонте


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			1 499,37





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			124 623,31


			


			9 571,07





			25


			ГЭСН15-04-007-03


			Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (прим. Откосов)
V=7,68/100


			100 м2


			0,0768


			


			0,0768


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			2,8907136


			


			


			


			


			1 519,3





			


			1-100-33


			Средний разряд работы 3,3


			чел.-ч


			32,73


			1,15


			2,8907136


			


			


			525,58


			


			1 519,3





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6,36





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,01056


			


			


			


			


			5,96





			


			[91.06.06-046]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м


			маш.-ч


			0,01


			1,25


			0,00096


			30,61


			1,56


			47,75


			


			0,05





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,01


			1,25


			0,00096


			


			


			506,43


			


			0,49





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,1


			1,25


			0,0096


			


			


			657,75


			


			6,31





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,1


			1,25


			0,0096


			


			


			570,26


			


			5,47





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			85,1





			


			[01.7.17.11-0011]


			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25


			м2


			0,84


			


			0,064512


			531,44


			1,44


			765,27


			


			49,37





			


			[01.7.20.08-0051]


			Ветошь хлопчатобумажная цветная


			кг


			0,31


			


			0,023808


			56,11


			1,56


			87,53


			


			2,08





			


			[14.5.11.02-0101]


			Шпатлевка водно-дисперсионная


			т


			0,005


			


			0,000384


			52 790,33


			1,66


			87 631,95


			


			33,65





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 616,72





			25.1


			[14.3.02.01-0383]


			Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224


			т


			0,03


			


			0,002304


			60 322,26


			1,87


			112 802,63


			


			259,9





			25.2


			[14.4.01.02-0012]


			Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая


			кг


			20


			


			1,536


			68,29


			1,59


			108,58


			


			166,78





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 525,26





			


			Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Отделочные работы


			%


			100%


			0,9


			90%


			


			


			


			


			1 372,73





			


			Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Отделочные работы


			%


			49%


			0,85


			41,65%


			


			


			


			


			635,27





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			52 752,6


			


			4 051,4





			Сантехнические работы





			26


			ГЭСН17-01-001-22


			Установка трапов диаметром: 50 мм
V=2/10


			10 компл


			0,2


			


			0,2


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			1,058


			


			


			


			


			603,34





			


			1-100-40


			Средний разряд работы 4,0


			чел.-ч


			4,6


			1,15


			1,058


			


			


			570,26


			


			603,34





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			16,88





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,0325


			


			


			


			


			18,06





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,0075


			37,32


			1,56


			58,22


			


			0,44





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,0075


			


			


			506,43


			


			3,8





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,1


			1,25


			0,025


			


			


			657,75


			


			16,44





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,1


			1,25


			0,025


			


			


			570,26


			


			14,26





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			43,69





			


			[01.7.07.29-0031]


			Каболка


			т


			0,0007


			


			0,00014


			160 056,6


			1,44


			230 481,5


			


			32,27





			


			[24.3.01.02-1004]


			Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм


			шт


			10


			


			2


			5,14


			1,11


			5,71


			


			11,42





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			681,97





			26.1


			[18.2.06.10-0003]


			Трап полиэтиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 50 (40) мм, размеры 123х123х150 мм


			компл


			10


			


			2


			2 723,73


			1,33


			3 622,56


			


			7 245,12





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			621,4





			


			Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			121%


			0,9


			108,9%


			


			


			


			


			676,7





			


			Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			72%


			0,85


			61,2%


			


			


			


			


			380,3





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			44 920,45


			


			8 984,09





			27


			ГЭСН16-04-004-01


			Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
V=56/100


			100 м


			0,56


			


			0,56


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			38,58848


			


			


			


			


			21 513,08





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			59,92


			1,15


			38,58848


			


			


			557,5


			


			21 513,08





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			79,88





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,07


			


			


			


			


			48,14





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,02


			1,25


			0,014


			


			


			1 061,82


			


			14,87





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,02


			1,25


			0,014


			


			


			766,03


			


			10,72





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,028


			


			


			1 664,09


			


			46,59





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,028


			


			


			766,03


			


			21,45





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,04


			1,25


			0,028


			


			


			657,75


			


			18,42





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,04


			1,25


			0,028


			


			


			570,26


			


			15,97





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			166,84





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,197


			


			0,11032


			35,71


			0,82


			29,28


			


			3,23





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,0608


			


			0,034048


			


			


			10,01


			


			0,34





			


			[01.7.15.03-0014]


			Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм


			т


			0,0012


			


			0,000672


			145 801,49


			1,07


			156 007,59


			


			104,84





			


			[01.7.19.02-0051]


			Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм


			100 шт


			0,12


			


			0,0672


			1 047,63


			0,83


			869,53


			


			58,43





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			21 807,94





			27.1


			[24.3.02.02-0003]


			Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм


			м


			99,8


			


			55,888


			134


			1,26


			168,84


			


			9 436,13





			27.2


			[24.3.05.15-0101]


			Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм


			шт


			10,7142857


			


			6


			53,78


			1,26


			67,76


			


			406,56





			27.3


			[24.3.05.08-0203]


			Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм


			шт


			14,2857142


			


			8


			24,29


			1,26


			30,61


			


			244,88





			27.4


			[24.3.05.15-0172]


			Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм


			шт


			3,5714285


			


			2


			590,98


			1,26


			744,63


			


			1 489,26





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			21 561,22





			


			Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			121%


			0,9


			108,9%


			


			


			


			


			23 480,17





			


			Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			72%


			0,85


			61,2%


			


			


			


			


			13 195,47





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			125 107,88


			


			70 060,41





			28


			ГЭСН16-04-002-03


			Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
V=28/100


			100 м


			0,28


			


			0,28


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			33,81


			


			


			


			


			19 280,49





			


			1-100-40


			Средний разряд работы 4,0


			чел.-ч


			105


			1,15


			33,81


			


			


			570,26


			


			19 280,49





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			191,71





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,098


			


			


			


			


			61,37





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,0175


			


			


			1 061,82


			


			18,58





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,0175


			


			


			766,03


			


			13,41





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,0105


			


			


			1 664,09


			


			17,47





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,0105


			


			


			766,03


			


			8,04





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,2


			1,25


			0,07


			


			


			657,75


			


			46,04





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,2


			1,25


			0,07


			


			


			570,26


			


			39,92





			


			[91.17.04-056]


			Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм


			маш.-ч


			3,98


			1,25


			1,393


			50,77


			1,55


			78,69


			


			109,62





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			208,67





			


			[01.3.05.38-0241]


			Метилен хлористый технический


			кг


			0,2


			


			0,056


			134,64


			0,9


			121,18


			


			6,79





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			1,21


			


			0,3388


			35,71


			0,82


			29,28


			


			9,92





			


			[01.7.07.10-0001]


			Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм


			1000 шт


			0,06


			


			0,0168


			3 671,85


			1,33


			4 883,56


			


			82,04





			


			[01.7.15.07-0052]


			Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм


			т


			0,00051


			


			0,0001428


			471 134,54


			1,25


			588 918,18


			


			84,1





			


			[03.1.02.03-0015]


			Известь строительная негашеная хлорная, марка А


			кг


			0,004


			


			0,00112


			59,41


			1,59


			94,46


			


			0,11





			


			[14.1.04.02-0002]


			Клей, марка 88-СА


			кг


			0,17


			


			0,0476


			303,48


			1,78


			540,19


			


			25,71





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			19 742,24





			28.1


			[18.1.09.06-1048]


			Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм


			шт


			3,5714285


			


			1


			977,77


			1,4


			1 368,88


			


			1 368,88





			28.2


			[23.1.02.06-0005]


			Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм


			10 шт


			10


			


			2,8


			213,31


			1,33


			283,7


			


			794,36





			28.3


			[24.3.02.05-0016]


			Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм


			м


			93,8


			


			26,264


			115,09


			1,26


			145,01


			


			3 808,54





			28.4


			[24.3.05.07-0087]


			Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"


			шт


			7,1428571428571428571428571429


			


			2


			132,92


			1,26


			167,48


			


			334,96





			28.5


			[24.3.05.15-0144.]


			Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х32х20 мм


			шт


			7,1428571428571428571428571429


			


			2


			17,39


			1,21


			21,04


			


			42,08





			28.6


			[24.3.05.16-0139]


			Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм


			шт


			28,5714285


			


			8


			12,95


			1,26


			16,32


			


			130,56





			28.7


			[24.3.05.07-0132]


			Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм


			шт


			7,142857


			


			2


			7,3


			1,26


			9,2


			


			18,4





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			19 341,86





			


			Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			121%


			0,9


			108,9%


			


			


			


			


			21 063,29





			


			Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			72%


			0,85


			61,2%


			


			


			


			


			11 837,22





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			211 216,18


			


			59 140,53





			29


			ГЭСН16-04-002-01


			Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
V=56/100


			100 м


			0,56


			


			0,56


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			105,616


			


			


			


			


			60 228,58





			


			1-100-40


			Средний разряд работы 4,0


			чел.-ч


			164


			1,15


			105,616


			


			


			570,26


			


			60 228,58





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			793,8





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,196


			


			


			


			


			122,74





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,035


			


			


			1 061,82


			


			37,16





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,035


			


			


			766,03


			


			26,81





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,021


			


			


			1 664,09


			


			34,95





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,021


			


			


			766,03


			


			16,09





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,2


			1,25


			0,14


			


			


			657,75


			


			92,09





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,2


			1,25


			0,14


			


			


			570,26


			


			79,84





			


			[91.17.04-056]


			Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм


			маш.-ч


			11,43


			1,25


			8,001


			50,77


			1,55


			78,69


			


			629,6





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			654,2





			


			[01.3.05.38-0241]


			Метилен хлористый технический


			кг


			0,25


			


			0,14


			134,64


			0,9


			121,18


			


			16,97





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,47


			


			0,2632


			35,71


			0,82


			29,28


			


			7,71





			


			[01.7.07.10-0001]


			Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм


			1000 шт


			0,1


			


			0,056


			3 671,85


			1,33


			4 883,56


			


			273,48





			


			[01.7.15.07-0052]


			Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм


			т


			0,00085


			


			0,000476


			471 134,54


			1,25


			588 918,18


			


			280,33





			


			[03.1.02.03-0015]


			Известь строительная негашеная хлорная, марка А


			кг


			0,0016


			


			0,000896


			59,41


			1,59


			94,46


			


			0,08





			


			[14.1.04.02-0002]


			Клей, марка 88-СА


			кг


			0,25


			


			0,14


			303,48


			1,78


			540,19


			


			75,63





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			61 799,32





			29.1


			[18.1.09.06-1030]


			Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм


			шт


			10,7142857


			


			6


			280,22


			1,4


			392,31


			


			2 353,86





			29.2


			[23.1.02.06-0002]


			Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм


			10 шт


			10


			


			5,6


			178,23


			1,33


			237,05


			


			1 327,48





			29.3


			[24.3.02.05-0014]


			Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм


			м


			89,9


			


			50,344


			45,22


			1,26


			56,98


			


			2 868,6





			29.4


			[24.3.05.15-0191]


			Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм


			шт


			7,1428571428571428571428571429


			


			4


			5,03


			1,26


			6,34


			


			25,36





			29.5


			[24.3.05.16-0131]


			Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм


			шт


			57,1428571


			


			32


			4,01


			1,26


			5,05


			


			161,6





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			60 351,32





			


			Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			121%


			0,9


			108,9%


			


			


			


			


			65 722,59





			


			Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			72%


			0,85


			61,2%


			


			


			


			


			36 935,01





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			305 703,25


			


			171 193,82





			30


			ГЭСН26-01-017-01


			Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
V=(56+32)/10


			10 м


			8,8


			


			8,8


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			22,264


			


			


			


			


			13 075,42





			


			1-100-42


			Средний разряд работы 4,2


			чел.-ч


			2,2


			1,15


			22,264


			


			


			587,29


			


			13 075,42





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 955,61





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			2,75


			


			


			


			


			1 568,22





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,25


			1,25


			2,75


			


			


			657,75


			


			1 808,81





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,25


			1,25


			2,75


			


			


			570,26


			


			1 568,22





			


			[91.21.22-443]


			Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт


			маш.-ч


			0,39


			1,25


			4,29


			21,39


			1,6


			34,22


			


			146,8





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			16 586,72





			


			[01.7.06.14-0036]


			Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм


			м


			15


			


			132


			40,94


			1,58


			64,69


			


			8 539,08





			


			[10.1.02.02-0102]


			Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм


			кг


			0,033


			


			0,2904


			329,28


			1,13


			372,09


			


			108,05





			


			[12.2.01.01-0021]


			Клипсы (зажимы)


			100 шт


			0,3


			


			2,64


			237,35


			1,44


			341,78


			


			902,3





			


			[14.1.04.01-0001]


			Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов


			л


			0,143


			


			1,2584


			774,67


			1,54


			1 192,99


			


			1 501,26





			


			[14.3.02.06-0008]


			Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый


			л


			0,4


			


			3,52


			1 116,36


			1,35


			1 507,09


			


			5 304,96





			


			[14.5.09.05-0103]


			Очиститель клея


			л


			0,02


			


			0,176


			830,95


			1,58


			1 312,9


			


			231,07





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			33 185,97





			30.1


			[12.2.07.04-0206]


			Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм


			м


			7


			


			61,6


			63,77


			1,39


			88,64


			


			5 460,22





			30.2


			[12.2.07.04-0209]


			Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм


			м


			4


			


			35,2


			91,83


			1,39


			127,64


			


			4 492,93





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			14 643,64





			


			Пр/812-020.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Теплоизоляционные работы


			%


			97%


			0,9


			87,3%


			


			


			


			


			12 783,9





			


			Пр/774-020.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Теплоизоляционные работы


			%


			55%


			0,85


			46,75%


			


			


			


			


			6 845,9





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			7 132,83


			


			62 768,92





			31


			ГЭСНр69-01-002-01


			Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=4/100


			100 отверстий


			0,04


			


			0,04


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,2144


			


			


			


			


			108,58





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			5,36


			


			0,2144


			


			


			506,43


			


			108,58





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,32





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,7904


			


			0,031616


			


			


			10,01


			


			0,32





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			108,9





			31.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,006


			


			0,00024


			


			


			0


			


			0





			31.2


			[23.3.06.05-0005]


			Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм


			м


			50


			


			2


			238,1


			0,84


			200


			


			400





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			108,58





			


			Пр/812-103.0-1


			НР Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			92%


			


			92%


			


			


			


			


			99,89





			


			Пр/774-103.0


			СП Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			47,78





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			16 414,25


			


			656,57





			32


			ГЭСНр69-01-002-03


			Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=4/100


			100 отверстий


			0,04


			


			0,04


			


			


			


			


			





			


			до Д=40 мм


			<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,5048


			


			


			


			


			255,65





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			6,31


			2


			0,5048


			


			


			506,43


			


			255,65





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,73





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,9088


			2


			0,072704


			


			


			10,01


			


			0,73





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			256,38





			32.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,003


			2


			0,00024


			


			


			0


			


			0





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			255,65





			


			Пр/812-103.0-1


			НР Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			92%


			


			92%


			


			


			


			


			235,2





			


			Пр/774-103.0


			СП Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			112,49





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			15 101,75


			


			604,07





			33


			ГЭСНр69-01-002-02


			Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=4/100


			100 отверстий


			0,04


			


			0,04


			


			


			


			


			





			


			до толщ. 500 мм


			<Коэффициент> (Кот=3; Кэм=3; Котм=3; Км=3; Коб=3; Кзт=3; Кзтм=3)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,6336


			


			


			


			


			320,87





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			5,28


			3


			0,6336


			


			


			506,43


			


			320,87





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,91





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,76


			3


			0,0912


			


			


			10,01


			


			0,91





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			321,78





			33.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,006


			3


			0,00072


			


			


			0


			


			0





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			320,87





			


			Пр/812-103.0-1


			НР Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			92%


			


			92%


			


			


			


			


			295,2





			


			Пр/774-103.0


			СП Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			141,18





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			18 954


			


			758,16





			34


			ГЭСНр69-01-040-06


			Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 70 мм
V=6*0,5


			м


			3


			


			3


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			12,6


			


			


			


			


			8 257,79





			


			1-100-50


			Средний разряд работы 5,0


			чел.-ч


			4,2


			


			12,6


			


			


			655,38


			


			8 257,79





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			262,08





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			6


			


			


			


			


			3 932,28





			


			[91.21.20-013]


			Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм


			маш.-ч


			2


			


			6


			33,86


			1,29


			43,68


			


			262,08





			


			4-100-050


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5



			чел.-ч


			2


			


			6


			


			


			655,38


			


			3 932,28





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			15,46





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,176


			


			0,528


			35,71


			0,82


			29,28


			


			15,46





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 467,61





			34.1


			[01.7.17.09-0070]


			Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм


			шт


			0,33333333


			


			1


			1 098,93


			1,24


			1 362,67


			


			1 362,67





			34.2


			[23.3.06.05-0007]


			Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм


			м


			0,66666666


			


			2


			436,54


			0,84


			366,69


			


			733,38





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 190,07





			


			Пр/812-103.0-1


			НР Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			92%


			


			92%


			


			


			


			


			11 214,86





			


			Пр/774-103.0


			СП Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			5 363,63





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			10 380,72


			


			31 142,15





			35


			ГЭСН46-03-017-08


			Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах
V=4/100


			100 шт


			0,04


			


			0,04


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			4,36


			


			


			


			


			2 115,25





			


			1-100-25


			Средний разряд работы 2,5


			чел.-ч


			109


			


			4,36


			


			


			485,15


			


			2 115,25





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3,15





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,0088


			


			


			


			


			4,74





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,11


			


			0,0044


			37,32


			1,56


			58,22


			


			0,26





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,11


			


			0,0044


			


			


			506,43


			


			2,23





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,11


			


			0,0044


			


			


			657,75


			


			2,89





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,11


			


			0,0044


			


			


			570,26


			


			2,51





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			81,48





			


			[01.7.15.06-0111]


			Гвозди строительные


			т


			0,002


			


			0,00008


			70 296,2


			1,25


			87 870,25


			


			7,03





			


			[11.1.03.01-0063]


			Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III


			м3


			0,067


			


			0,00268


			16 496,03


			0,96


			15 836,19


			


			42,44





			


			[11.1.03.06-0070]


			Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II


			м3


			0,054


			


			0,00216


			10 082,68


			1,47


			14 821,54


			


			32,01





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 204,62





			35.1


			[04.3.02.09-0766]


			Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450)


			кг


			80


			


			3,2


			29,76


			1,66


			49,4


			


			158,08





			35.2


			[14.5.01.05-0013]


			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл


			шт


			50


			


			2


			478,28


			1,14


			545,24


			


			1 090,48





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 119,99





			


			Пр/812-040.1-1


			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			103%


			


			103%


			


			


			


			


			2 183,59





			


			Пр/774-040.1


			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			59%


			


			59%


			


			


			


			


			1 250,79





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			172 189


			


			6 887,56





			Отопление





			36


			ГЭСН18-03-008-04


			Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм
V=4/100


			100 шт


			0,04


			


			0,04


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			3,46978


			


			


			


			


			1 801,51





			


			1-100-32


			Средний разряд работы 3,2


			чел.-ч


			75,43


			1,15


			3,46978


			


			


			519,2


			


			1 801,51





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			105,7





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,1105


			


			


			


			


			70,78





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,96


			1,25


			0,048


			


			


			1 664,09


			


			79,88





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,96


			1,25


			0,048


			


			


			766,03


			


			36,77





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,51


			1,25


			0,0255


			37,32


			1,56


			58,22


			


			1,48





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,51


			1,25


			0,0255


			


			


			506,43


			


			12,91





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,74


			1,25


			0,037


			


			


			657,75


			


			24,34





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,74


			1,25


			0,037


			


			


			570,26


			


			21,1





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			104,38





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			5,3973


			


			0,215892


			


			


			10,01


			


			2,16





			


			[01.7.15.07-0009]


			Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм


			100 шт


			4,04


			


			0,1616


			503,33


			1,25


			629,16


			


			101,67





			


			[01.7.17.09-1090]


			Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм


			шт


			0,2463


			


			0,009852


			44,99


			1,24


			55,79


			


			0,55





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 082,37





			36.1


			[18.5.08.05-0022]


			Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм


			100 шт


			2


			


			0,08


			4 205,09


			1,04


			4 373,29


			


			349,86





			36.2


			[18.5.10.06-2696]


			Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт


			шт


			100


			


			4


			7 372,57


			0,94


			6 930,22


			


			27 720,88





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 872,29





			


			Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			121%


			0,9


			108,9%


			


			


			


			


			2 038,92





			


			Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			72%


			0,85


			61,2%


			


			


			


			


			1 145,84





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			833 446,75


			


			33 337,87





			37


			ГЭСН16-04-002-02


			Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
V=66/100


			100 м


			0,66


			


			0,66


			


			


			


			


			





			


			421/пр_2020_п.58_пп.б


			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			97,911


			


			


			


			


			55 834,73





			


			1-100-40


			Средний разряд работы 4,0


			чел.-ч


			129


			1,15


			97,911


			


			


			570,26


			


			55 834,73





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			645,36





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,231


			


			


			


			


			144,65





			


			91.05.01-017


			Краны башенные, грузоподъемность 8 т


			маш.-ч


			0,05


			1,25


			0,04125


			


			


			1 061,82


			


			43,8





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,05


			1,25


			0,04125


			


			


			766,03


			


			31,6





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,03


			1,25


			0,02475


			


			


			1 664,09


			


			41,19





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			1,25


			0,02475


			


			


			766,03


			


			18,96





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,2


			1,25


			0,165


			


			


			657,75


			


			108,53





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,2


			1,25


			0,165


			


			


			570,26


			


			94,09





			


			[91.17.04-056]


			Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм


			маш.-ч


			6,96


			1,25


			5,742


			50,77


			1,55


			78,69


			


			451,84





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			557,48





			


			[01.3.05.38-0241]


			Метилен хлористый технический


			кг


			0,25


			


			0,165


			134,64


			0,9


			121,18


			


			19,99





			


			[01.7.03.01-0001]


			Вода


			м3


			0,74


			


			0,4884


			35,71


			0,82


			29,28


			


			14,3





			


			[01.7.07.10-0001]


			Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм


			1000 шт


			0,069


			


			0,04554


			3 671,85


			1,33


			4 883,56


			


			222,4





			


			[01.7.15.07-0052]


			Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм


			т


			0,00059


			


			0,0003894


			471 134,54


			1,25


			588 918,18


			


			229,32





			


			[03.1.02.03-0015]


			Известь строительная негашеная хлорная, марка А


			кг


			0,0025


			


			0,00165


			59,41


			1,59


			94,46


			


			0,16





			


			[14.1.04.02-0002]


			Клей, марка 88-СА


			кг


			0,2


			


			0,132


			303,48


			1,78


			540,19


			


			71,31





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			57 182,22





			37.1


			[18.1.09.06-1040]


			Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм


			шт


			12,1212121


			


			8


			538,07


			1,4


			753,3


			


			6 026,4





			37.2


			[23.1.02.06-0004]


			Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм


			10 шт


			10


			


			6,6


			199,33


			1,33


			265,11


			


			1 749,73





			37.3


			[24.3.02.05-0052]


			Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм


			м


			92,9


			


			61,314


			187,59


			1,26


			236,36


			


			14 492,18





			37.4


			[24.3.05.07-0084]


			Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"


			шт


			15,151515151515151515151515152


			


			10


			135,44


			1,26


			170,65


			


			1 706,5





			37.5


			[24.3.05.15-0192]


			Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм


			шт


			24,2424242


			


			16


			8,29


			1,26


			10,45


			


			167,2





			37.6


			[24.3.05.16-0132]


			Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм


			шт


			24,2424242


			


			16


			6,95


			1,26


			8,76


			


			140,16





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			55 979,38





			


			Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25


			НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			121%


			0,9


			108,9%


			


			


			


			


			60 961,54





			


			Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16


			СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)


			%


			72%


			0,85


			61,2%


			


			


			


			


			34 259,38





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			267 705,02


			


			176 685,31





			38


			ГЭСНр69-01-002-01


			Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
V=2/100


			100 отверстий


			0,02


			


			0,02


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,1072


			


			


			


			


			54,29





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			5,36


			


			0,1072


			


			


			506,43


			


			54,29





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,16





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,7904


			


			0,015808


			


			


			10,01


			


			0,16





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			54,45





			38.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,006


			


			0,00012


			


			


			0


			


			0





			38.2


			[23.3.06.05-0005]


			Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм


			м


			100


			


			2


			238,1


			0,84


			200


			


			400





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			54,29





			


			Пр/812-103.0-1


			НР Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			92%


			


			92%


			


			


			


			


			49,95





			


			Пр/774-103.0


			СП Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			23,89





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			26 414,5


			


			528,29





			39


			ГЭСНр69-01-002-03


			Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100


			100 отверстий


			0,02


			


			0,02


			


			


			


			


			





			


			до Д=40 мм


			<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,2524


			


			


			


			


			127,82





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			6,31


			2


			0,2524


			


			


			506,43


			


			127,82





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,36





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,9088


			2


			0,036352


			


			


			10,01


			


			0,36





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			128,18





			39.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,003


			2


			0,00012


			


			


			0


			


			0





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			127,82





			


			Пр/812-103.0-1


			НР Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			92%


			


			92%


			


			


			


			


			117,59





			


			Пр/774-103.0


			СП Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			56,24





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			15 100,5


			


			302,01





			40


			ГЭСНр69-01-002-02


			Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01
V=2/100


			100 отверстий


			0,02


			


			0,02


			


			


			


			


			





			


			до толщ. 500 мм


			<Коэффициент> (Кот=3; Кэм=3; Котм=3; Км=3; Коб=3; Кзт=3; Кзтм=3)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			0,3168


			


			


			


			


			160,44





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			5,28


			3


			0,3168


			


			


			506,43


			


			160,44





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,46





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			0,76


			3


			0,0456


			


			


			10,01


			


			0,46





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			160,9





			40.1


			999-9900


			Строительный мусор


			т


			0,006


			3


			0,00036


			


			


			0


			


			0





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			160,44





			


			Пр/812-103.0-1


			НР Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			92%


			


			92%


			


			


			


			


			147,6





			


			Пр/774-103.0


			СП Прочие ремонтно-строительные работы


			%


			44%


			


			44%


			


			


			


			


			70,59





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			18 954,5


			


			379,09





			41


			ГЭСН46-03-017-08


			Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах
V=2/100


			100 шт


			0,02


			


			0,02


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			2,18


			


			


			


			


			1 057,63





			


			1-100-25


			Средний разряд работы 2,5


			чел.-ч


			109


			


			2,18


			


			


			485,15


			


			1 057,63





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1,58





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,0044


			


			


			


			


			2,36





			


			[91.06.06-048]


			Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м


			маш.-ч


			0,11


			


			0,0022


			37,32


			1,56


			58,22


			


			0,13





			


			4-100-030


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3



			чел.-ч


			0,11


			


			0,0022


			


			


			506,43


			


			1,11





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,11


			


			0,0022


			


			


			657,75


			


			1,45





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,11


			


			0,0022


			


			


			570,26


			


			1,25





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			40,74





			


			[01.7.15.06-0111]


			Гвозди строительные


			т


			0,002


			


			0,00004


			70 296,2


			1,25


			87 870,25


			


			3,51





			


			[11.1.03.01-0063]


			Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III


			м3


			0,067


			


			0,00134


			16 496,03


			0,96


			15 836,19


			


			21,22





			


			[11.1.03.06-0070]


			Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II


			м3


			0,054


			


			0,00108


			10 082,68


			1,47


			14 821,54


			


			16,01





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 102,31





			41.1


			[04.3.02.09-0766]


			Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450)


			кг


			80


			


			1,6


			29,76


			1,66


			49,4


			


			79,04





			41.2


			[14.5.01.05-0013]


			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл


			шт


			50


			


			1


			478,28


			1,14


			545,24


			


			545,24





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 059,99





			


			Пр/812-040.1-1


			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			103%


			


			103%


			


			


			


			


			1 091,79





			


			Пр/774-040.1


			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			59%


			


			59%


			


			


			


			


			625,39





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			172 188,5


			


			3 443,77





			Электромонтажные работы





			42


			ГЭСНм08-02-409-09


			Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=(102+180+140)/100


			100 м


			4,22


			


			4,22


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			64,144


			


			


			


			


			34 941,16





			


			1-100-36


			Средний разряд работы 3,6


			чел.-ч


			15,2


			


			64,144


			


			


			544,73


			


			34 941,16





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			739,54





			


			01.7.03.04-0001


			Электроэнергия


			кВт-ч


			5,3376


			


			22,524672


			


			


			10,01


			


			225,47





			


			[01.7.15.07-0152]


			Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм


			100 шт


			1,75


			


			7,385


			52,34


			1,33


			69,61


			


			514,07





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			35 680,7





			42.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			698,82





			42.2


			[24.3.01.02-0001]


			Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм


			м


			68,16113744


			


			287,64


			12,11


			1,11


			13,44


			


			3 865,88





			42.3


			[20.2.12.03-1016]


			Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм, с протяжкой


			м


			33,83886255


			


			142,8


			24,3


			1,11


			26,97


			


			3 851,32





			42.4


			[20.2.05.02-1088]


			Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм


			100 шт


			0,28436018


			


			1,2


			784,77


			1,34


			1 051,59


			


			1 261,91





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			34 941,16





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			33 892,93





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			17 819,99





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			23 002,74


			


			97 071,55





			43


			ГЭСНм08-02-412-02


			Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=102/100


			100 м


			1,02


			


			1,02


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,4978


			


			


			


			


			3 065,02





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			5,39


			


			5,4978


			


			


			557,5


			


			3 065,02





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			47,37





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,0408


			


			


			


			


			27,26





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,02


			


			0,0204


			


			


			1 664,09


			


			33,95





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,02


			


			0,0204


			


			


			766,03


			


			15,63





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,02


			


			0,0204


			


			


			657,75


			


			13,42





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,02


			


			0,0204


			


			


			570,26


			


			11,63





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			183,61





			


			[01.7.06.05-0041]


			Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм


			м


			13,33


			


			13,5966


			5,87


			0,91


			5,34


			


			72,61





			


			[01.7.07.20-0002]


			Тальк молотый, сорт I


			т


			0,0006


			


			0,000612


			43 821,53


			1,44


			63 103


			


			38,62





			


			[14.4.02.04-0142]


			Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


			кг


			0,02


			


			0,0204


			79,88


			1,52


			121,42


			


			2,48





			


			[20.2.01.05-0003]


			Гильзы кабельные медные 6 мм


			100 шт


			0,05


			


			0,051


			696,63


			1,24


			863,82


			


			44,05





			


			[20.2.02.01-0012]


			Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм


			1000 шт


			0,0122


			


			0,012444


			1 610,33


			1,29


			2 077,33


			


			25,85





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 323,26





			43.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			61,3





			43.2


			[21.1.06.09-0054]


			Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660


			1000 м


			0,1


			


			0,102


			45 266,76


			1,18


			53 414,78


			


			5 448,31





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 092,28





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			2 999,51





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			1 577,06





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			13 146,51


			


			13 409,44





			44


			ГЭСНм08-02-412-03


			Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
V=180/100


			100 м


			1,8


			


			1,8


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			11,322


			


			


			


			


			6 312,02





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			6,29


			


			11,322


			


			


			557,5


			


			6 312,02





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			125,38





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,108


			


			


			


			


			72,16





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,03


			


			0,054


			


			


			1 664,09


			


			89,86





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			


			0,054


			


			


			766,03


			


			41,37





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,03


			


			0,054


			


			


			657,75


			


			35,52





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,03


			


			0,054


			


			


			570,26


			


			30,79





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			583,99





			


			[01.7.06.05-0041]


			Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм


			м


			26,67


			


			48,006


			5,87


			0,91


			5,34


			


			256,35





			


			[01.7.07.20-0002]


			Тальк молотый, сорт I


			т


			0,00105


			


			0,00189


			43 821,53


			1,44


			63 103


			


			119,26





			


			[14.4.02.04-0142]


			Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


			кг


			0,02


			


			0,036


			79,88


			1,52


			121,42


			


			4,37





			


			[20.2.01.05-0005]


			Гильзы кабельные медные 16 мм


			100 шт


			0,05


			


			0,09


			1 239,94


			1,24


			1 537,53


			


			138,38





			


			[20.2.02.01-0013]


			Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм


			1000 шт


			0,0122


			


			0,02196


			2 316,78


			1,29


			2 988,65


			


			65,63





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			7 093,55





			44.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			126,24





			44.2


			[21.1.06.09-0055]


			Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660


			1000 м


			0,1


			


			0,18


			70 440,26


			1,18


			83 119,51


			


			14 961,51





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 384,18





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			6 192,65





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			3 255,93





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			17 572,16


			


			31 629,88





			45


			ГЭСН46-03-015-01


			Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
V=180/100


			100 м


			1,8


			


			1,8


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			12,654


			


			


			


			


			6 408,37





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			7,03


			


			12,654


			


			


			506,43


			


			6 408,37





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 408,37





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			6 408,37





			


			Пр/812-040.1-1


			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			103%


			


			103%


			


			


			


			


			6 600,62





			


			Пр/774-040.1


			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			59%


			


			59%


			


			


			


			


			3 780,94





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			9 327,74


			


			16 789,93





			46


			ГЭСНм08-02-412-04


			Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
V=140/100


			100 м


			1,4


			


			1,4


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			12,544


			


			


			


			


			6 993,28





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			8,96


			


			12,544


			


			


			557,5


			


			6 993,28





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			195,03





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,168


			


			


			


			


			112,25





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,06


			


			0,084


			


			


			1 664,09


			


			139,78





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,06


			


			0,084


			


			


			766,03


			


			64,35





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,06


			


			0,084


			


			


			657,75


			


			55,25





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,06


			


			0,084


			


			


			570,26


			


			47,9





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			650,37





			


			[01.7.06.05-0041]


			Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм


			м


			26,67


			


			37,338


			5,87


			0,91


			5,34


			


			199,38





			


			[01.7.07.20-0002]


			Тальк молотый, сорт I


			т


			0,00116


			


			0,001624


			43 821,53


			1,44


			63 103


			


			102,48





			


			[14.4.02.04-0142]


			Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


			кг


			0,02


			


			0,028


			79,88


			1,52


			121,42


			


			3,4





			


			[20.2.01.05-0007]


			Гильзы кабельные медные 35 мм


			100 шт


			0,05


			


			0,07


			3 141,34


			1,24


			3 895,26


			


			272,67





			


			[20.2.02.01-0014]


			Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм


			1000 шт


			0,0122


			


			0,01708


			3 287,8


			1,29


			4 241,26


			


			72,44





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			7 950,93





			46.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			139,87





			46.2


			[21.1.06.09-0076]


			Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6ок(N, PE)-660


			1000 м


			0,1


			


			0,14


			257 822,3


			1,18


			304 230,31


			


			42 592,24





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			7 105,53





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			6 892,36





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			3 623,82





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			43 713,73


			


			61 199,22





			47


			ГЭСНм08-02-407-06


			Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
V=44/100


			100 м


			0,44


			


			0,44


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			6,688


			


			


			


			


			3 728,56





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			15,2


			


			6,688


			


			


			557,5


			


			3 728,56





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			457,57





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,3344


			


			


			


			


			223,43





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,38


			


			0,1672


			


			


			1 664,09


			


			278,24





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,38


			


			0,1672


			


			


			766,03


			


			128,08





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,38


			


			0,1672


			


			


			657,75


			


			109,98





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,38


			


			0,1672


			


			


			570,26


			


			95,35





			


			91.17.04-233


			Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А


			маш.-ч


			3,4


			


			1,496


			


			


			46,36


			


			69,35





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			618,02





			


			[01.7.06.11-0021]


			Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм


			кг


			0,03


			


			0,0132


			911,59


			1,97


			1 795,83


			


			23,7





			


			[01.7.11.07-0227]


			Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм


			кг


			1,05


			


			0,462


			155,63


			0,81


			126,06


			


			58,24





			


			[04.3.01.09-0016]


			Раствор готовый кладочный, цементный, М200


			м3


			0,002


			


			0,00088


			4 033,62


			1,29


			5 203,37


			


			4,58





			


			[08.3.07.01-0052]


			Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм


			т


			0,003


			


			0,00132


			70 310,45


			0,77


			54 139,05


			


			71,46





			


			[20.1.02.23-0082]


			Перемычки гибкие, тип ПГС-50


			10 шт


			0,6


			


			0,264


			944,69


			1,34


			1 265,88


			


			334,19





			


			[20.2.02.02-0011]


			Заглушки


			10 шт


			1,02


			


			0,4488


			7,1


			1,34


			9,51


			


			4,27





			


			[22.2.02.11-0051]


			Гайки установочные заземляющие


			100 шт


			0,25


			


			0,11


			884,19


			1,25


			1 105,24


			


			121,58





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			5 027,58





			47.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			74,57





			47.2


			[23.3.06.04-0008]


			Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм


			м


			100


			


			44


			135,06


			0,84


			113,45


			


			4 991,8





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 951,99





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			3 833,43





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			2 015,51





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			36 233,84


			


			15 942,89





			48


			ГЭСНм08-02-412-05


			Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
V=44/100


			100 м


			0,44


			


			0,44


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,1392


			


			


			


			


			2 865,1





			


			1-100-38


			Средний разряд работы 3,8


			чел.-ч


			11,68


			


			5,1392


			


			


			557,5


			


			2 865,1





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			112,38





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,0968


			


			


			


			


			64,68





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,11


			


			0,0484


			


			


			1 664,09


			


			80,54





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,11


			


			0,0484


			


			


			766,03


			


			37,08





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,11


			


			0,0484


			


			


			657,75


			


			31,84





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,11


			


			0,0484


			


			


			570,26


			


			27,6





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			255,73





			


			[01.7.06.05-0041]


			Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм


			м


			33,33


			


			14,6652


			5,87


			0,91


			5,34


			


			78,31





			


			[01.7.07.20-0002]


			Тальк молотый, сорт I


			т


			0,00126


			


			0,0005544


			43 821,53


			1,44


			63 103


			


			34,98





			


			[14.4.02.04-0142]


			Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


			кг


			0,02


			


			0,0088


			79,88


			1,52


			121,42


			


			1,07





			


			[20.2.01.05-0009]


			Гильзы кабельные медные 70 мм


			100 шт


			0,05


			


			0,022


			4 133,67


			1,24


			5 125,75


			


			112,77





			


			[20.2.02.01-0015]


			Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм


			1000 шт


			0,0122


			


			0,005368


			4 130,12


			1,29


			5 327,85


			


			28,6





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 297,89





			48.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			57,3





			48.2


			[21.1.06.09-0077]


			Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660


			1000 м


			0,1


			


			0,044


			422 945,75


			1,18


			499 075,99


			


			21 959,34





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 929,78





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			2 841,89





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			1 494,19





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			67 387,75


			


			29 650,61





			49


			ГЭСН46-03-015-06


			Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2
V=(140+44)/100


			100 м


			1,84


			


			1,84


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			40,4616


			


			


			


			


			20 490,97





			


			1-100-30


			Средний разряд работы 3,0


			чел.-ч


			21,99


			


			40,4616


			


			


			506,43


			


			20 490,97





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			20 490,97





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			20 490,97





			


			Пр/812-040.1-1


			НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			103%


			


			103%


			


			


			


			


			21 105,7





			


			Пр/774-040.1


			СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)


			%


			59%


			


			59%


			


			


			


			


			12 089,67





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			29 177,36


			


			53 686,34





			50


			ГЭСНм08-03-573-05


			Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм


			шт


			2


			


			2


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			4,12


			


			


			


			


			2 419,63





			


			1-100-42


			Средний разряд работы 4,2


			чел.-ч


			2,06


			


			4,12


			


			


			587,29


			


			2 419,63





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			793,31





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,94


			


			


			


			


			579,12





			


			[91.04.01-041]


			Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок


			маш.-ч


			0,25


			


			0,5


			10,23


			1,45


			14,83


			


			7,42





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,11


			


			0,22


			


			


			1 664,09


			


			366,1





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,11


			


			0,22


			


			


			766,03


			


			168,53





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,11


			


			0,22


			


			


			657,75


			


			144,71





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,11


			


			0,22


			


			


			570,26


			


			125,46





			


			91.17.04-233


			Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А


			маш.-ч


			0,72


			


			1,44


			


			


			46,36


			


			66,76





			


			91.18.01-007


			Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин


			маш.-ч


			0,25


			


			0,5


			


			


			416,63


			


			208,32





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,25


			


			0,5


			


			


			570,26


			


			285,13





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			80,12





			


			[01.7.11.07-0227]


			Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм


			кг


			0,15


			


			0,3


			155,63


			0,81


			126,06


			


			37,82





			


			[01.7.15.03-0042]


			Болты с гайками и шайбами строительные


			кг


			0,1


			


			0,2


			174,93


			1,07


			187,18


			


			37,44





			


			[14.4.02.04-0142]


			Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


			кг


			0,02


			


			0,04


			79,88


			1,52


			121,42


			


			4,86





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 872,18





			50.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			48,39





			50.2


			[20.4.04.03-0008]


			Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66


			шт


			1


			


			2


			8 355,28


			1,34


			11 196,08


			


			22 392,16





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 998,75





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			2 908,79





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			1 529,36





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			15 375,44


			


			30 750,88





			51


			ГЭСНм08-03-575-01


			Прибор или аппарат
V=1+8+6+6


			шт


			21


			


			21


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			21,63


			


			


			


			


			12 703,08





			


			1-100-42


			Средний разряд работы 4,2


			чел.-ч


			1,03


			


			21,63


			


			


			587,29


			


			12 703,08





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			78,62





			


			[01.7.15.03-0042]


			Болты с гайками и шайбами строительные


			кг


			0,02


			


			0,42


			174,93


			1,07


			187,18


			


			78,62





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 781,7





			51.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			254,06





			51.2


			[62.1.01.09-1221]


			Выключатель автоматический 3P, 63 А, 6 кА, характеристика B


			шт


			0,047619047


			


			1


			755,38


			1,16


			876,24


			


			876,24





			51.3


			[62.1.01.09-1385.]


			Автомат дифференциальный  32А 3P+N тип A 30 мА 6 кА


			шт


			0,38095238


			


			8


			1 717,2


			1,16


			1 991,95


			


			15 935,6





			51.4


			[62.1.01.09-1337.]


			Автомат дифференциальный  АД-12 16А 1P+N тип AC 30 мА 4,5 кА


			шт


			0,285714285


			


			6


			550,48


			1,16


			638,56


			


			3 831,36





			51.5


			[62.1.01.09-1339.]


			Автомат дифференциальный  АД-12 25А 1P+N тип AC 30 мА 4,5 кА


			шт


			0,285714285


			


			6


			550,48


			1,16


			638,56


			


			3 831,36





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			12 703,08





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			12 321,99





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			6 478,57





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			2 681,47


			


			56 310,88





			52


			ГЭСНм08-03-575-01


			Прибор или аппарат


			шт


			5


			


			5


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			5,15


			


			


			


			


			3 024,54





			


			1-100-42


			Средний разряд работы 4,2


			чел.-ч


			1,03


			


			5,15


			


			


			587,29


			


			3 024,54





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			18,72





			


			[01.7.15.03-0042]


			Болты с гайками и шайбами строительные


			кг


			0,02


			


			0,1


			174,93


			1,07


			187,18


			


			18,72





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 043,26





			52.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			60,49





			52.2


			[20.4.03.07-1068.]


			Разъем стационарный кабельный 32А


			шт


			1


			


			5


			553,13


			0,91


			503,35


			


			2 516,75





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			3 024,54





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			2 933,8





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			1 542,52





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			2 019,36


			


			10 096,82





			53


			ГЭСНм08-03-591-09


			Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
V=24/100


			100 шт


			0,24


			


			0,24


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			7,3152


			


			


			


			


			4 296,14





			


			1-100-42


			Средний разряд работы 4,2


			чел.-ч


			30,48


			


			7,3152


			


			


			587,29


			


			4 296,14





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			15,14





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,012


			


			


			


			


			8,26





			


			91.05.05-015


			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т


			маш.-ч


			0,03


			


			0,0072


			


			


			1 664,09


			


			11,98





			


			4-100-060


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6



			чел.-ч


			0,03


			


			0,0072


			


			


			766,03


			


			5,52





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,02


			


			0,0048


			


			


			657,75


			


			3,16





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,02


			


			0,0048


			


			


			570,26


			


			2,74





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			237,44





			


			[01.7.06.05-0041]


			Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм


			м


			35


			


			8,4


			5,87


			0,91


			5,34


			


			44,86





			


			[01.7.15.03-0042]


			Болты с гайками и шайбами строительные


			кг


			1,5


			


			0,36


			174,93


			1,07


			187,18


			


			67,38





			


			[03.1.01.01-0002]


			Гипс строительный Г-3


			т


			0,00315


			


			0,000756


			4 338,27


			1,58


			6 854,47


			


			5,18





			


			[20.2.02.01-0019]


			Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм


			1000 шт


			0,102


			


			0,02448


			3 658,94


			1,34


			4 902,98


			


			120,02





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 556,98





			53.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			85,92





			53.2


			[20.4.03.06-1061.]


			Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А


			шт


			100


			


			24


			356,6


			0,91


			324,51


			


			7 788,24





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			4 304,4





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			4 175,27





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			2 195,24





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			78 340,21


			


			18 801,65





			54


			ГЭСНм10-08-019-01


			Коробка ответвительная на стене


			шт


			36


			


			36


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			18


			


			


			


			


			10 418,04





			


			1-100-41


			Средний разряд работы 4,1


			чел.-ч


			0,5


			


			18


			


			


			578,78


			


			10 418,04





			


			4


			М


			


			


			


			


			


			


			


			


			84,93





			


			[01.7.15.14-0165]


			Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм


			т


			0,00001


			


			0,00036


			99 190,96


			1,25


			123 988,7


			


			44,64





			


			[03.1.01.01-0002]


			Гипс строительный Г-3


			т


			0,00005


			


			0,0018


			4 338,27


			1,58


			6 854,47


			


			12,34





			


			[08.3.03.05-0013]


			Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм


			т


			0,00001


			


			0,00036


			87 245,7


			0,89


			77 648,67


			


			27,95





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			10 502,97





			54.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			208,36





			54.2


			[20.5.02.07-0003]


			Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм


			шт


			1


			


			36


			79,42


			0,91


			72,27


			


			2 601,72





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			10 418,04





			


			Пр/812-051.1-1


			НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи


			%


			90%


			


			90%


			


			


			


			


			9 376,24





			


			Пр/774-051.1


			СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи


			%


			46%


			


			46%


			


			


			


			


			4 792,3





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			763,38


			


			27 481,59





			55


			ГЭСНм08-03-608-02


			Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
V=15/100


			100 шт


			0,15


			


			0,15


			


			


			


			


			





			


			1


			ОТ (ЗТ)


			чел.-ч


			


			


			2,9355


			


			


			


			


			1 665,1





			


			2-100-04


			Рабочий 4 разряда


			чел.-ч


			19,16


			


			2,874


			


			


			570,26


			


			1 638,93





			


			2-100-01


			Рабочий 1 разряда


			чел.-ч


			0,41


			


			0,0615


			


			


			425,57


			


			26,17





			


			2


			ЭМ


			


			


			


			


			


			


			


			


			27,63





			


			


			ОТм (ЗТм)


			чел.-ч


			


			


			0,042


			


			


			


			


			23,95





			


			91.14.02-001


			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т


			маш.-ч


			0,28


			


			0,042


			


			


			657,75


			


			27,63





			


			4-100-040


			ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4



			чел.-ч


			0,28


			


			0,042


			


			


			570,26


			


			23,95





			


			


			Итого прямые затраты


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 716,68





			55.1


			421/пр_2020_п.75_пп.а


			Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы


			%


			2


			


			2


			


			


			


			


			33,3





			55.2


			[20.3.03.07-0094.]


			Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт


			шт


			100


			


			15


			2 658,1


			1,41


			3 747,92


			


			56 218,8





			


			


			ФОТ


			


			


			


			


			


			


			


			


			1 689,05





			


			Пр/812-049.3-1


			НР Электротехнические установки на других объектах


			%


			97%


			


			97%


			


			


			


			


			1 638,38





			


			Пр/774-049.3


			СП Электротехнические установки на других объектах


			%


			51%


			


			51%


			


			


			


			


			861,42





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			403 123,87


			


			60 468,58





			56


			47-1


			Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную


			т


			2,18


			


			2,18


			


			


			1 251,14


			


			2 727,49





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			2 727,49





			57


			02-15-1-01-0035


			Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км


			т


			2,18


			


			2,18


			


			


			375,28


			


			818,11





			


			


			Всего по позиции


			


			


			


			


			


			


			


			


			818,11





			


			


			Итого прямые затраты по разделу 1. Внутренняя отделка


			


			


			1 971 681,14





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   оплата труда (ОТ)


			


			


			771 669,13





			


			


			   эксплуатация машин и механизмов


			


			


			23 608,22





			


			


			   оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			19 794,08





			


			


			   материальные ресурсы


			


			


			1 153 064,11





			


			


			   перевозка


			


			


			3 545,6





			


			


			Итого ФОТ (справочно)


			


			


			791 463,21





			


			


			Итого накладные расходы


			


			


			775 354,8





			


			


			Итого сметная прибыль


			


			


			405 307,75





			


			


			Итого оборудование


			


			


			24 474,56





			


			


			Итого прочие затраты


			


			


			0





			


			


			Итого по разделу 1. Внутренняя отделка


			


			


			3 176 818,25





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   справочно


			





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			1 417,9702736





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			33,151277





			





			


			


			ИТОГИ ПО СМЕТЕ


			





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО строительные работы


			


			


			2 724 004,26





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			1 680 534,86





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			679 237,46





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			21 834,41





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			18 682,97





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			957 234,42





			


			


			      перевозка


			


			


			3 545,6





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			697 920,43





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			685 347,56





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			358 121,84





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО монтажные работы


			


			


			428 339,43





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			291 146,28





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			92 431,67





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			1 773,81





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			1 111,11





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			195 829,69





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			93 542,78





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			90 007,24





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			47 185,91





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО оборудование


			


			


			24 474,56





			


			


			


			





			


			


			ВСЕГО по смете


			


			


			3 176 818,25





			


			


			   в том числе


			





			


			


			   Всего прямые затраты


			


			


			1 971 681,14





			


			


			      в том числе


			





			


			


			      оплата труда (ОТ)


			


			


			771 669,13





			


			


			      эксплуатация машин и механизмов


			


			


			23 608,22





			


			


			      оплата труда машинистов (ОТм)


			


			


			19 794,08





			


			


			      материальные ресурсы


			


			


			1 153 064,11





			


			


			      перевозка


			


			


			3 545,6





			


			


			   Всего ФОТ (справочно)


			


			


			791 463,21





			


			


			   Всего накладные расходы


			


			


			775 354,8





			


			


			   Всего сметная прибыль


			


			


			405 307,75





			


			


			   Всего оборудование


			


			


			24 474,56





			


			


			   Всего прочие затраты


			


			


			0





			


			


			


			





			


			


			Справочно


			





			


			


			   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   оборудование, отсутствующее в ФРСН


			


			


			0





			


			


			   затраты труда рабочих


			


			


			1 417,9702736





			


			


			   затраты труда машинистов


			


			


			33,151277





			


			


			Итого


			


			


			3 176 818,25





			


			


			НДС


			(3 176 818,25*22%) = 698 900,02


			22%


			





			


			


			Итого


			


			


			3 875 718,00
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[bookmark: _Hlk15555883] КОНТРАКТ № 26/26

Выполнение работ по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1



Настоящий документ является приложением и неотъемлемой частью Контракта, сформированного Заказчиком в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса Единой информационной системы в сфере закупок.

В случае противоречия между условиями, содержащимися в настоящей части Контракта, и условиями, содержащимися в части Контракта, сформированной Заказчиком путем заполнения экранных форм веб-интерфейса ЕИС (далее – Структурированная часть), приоритет имеют условия Структурированной части.



		Г. Шлиссельбург

		[bookmark: _Hlk53802719]«____»__________ _____ г. 





Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», в лице Директора Королькова С. В., действующего на основании Устава (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и

[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: _Hlk15555829][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Hlk56582340][bookmark: _Hlk92906832]Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», в лице Генерального директора Ружанского Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава (далее - «Подрядчик»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, объявленного Извещением от «30» июня 2026 года г. № 0145200000426001085 (идентификационный код закупки № 262472300113047060100100120014399244), на основании Протокола от «20» июля 2026 года г. № 0145200000426001085, заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта работы по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1 (далее – «работы») в пользу Заказчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Состав и объем работ определяется Спецификацией (Приложение № 2 Контракта), работы осуществляются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 Контракта).

Место выполнения работ: Ленинградская обл, Кировский м.р-н, Шлиссельбургское г.п., Шлиссельбург г, Затонная ул, Дом 1 (далее – «место выполнения работ»).

Цена Контракта

Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) составляет 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

[bookmark: _Hlk55280497]Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

[bookmark: _Ref480215053][bookmark: _Ref438119014][bookmark: _Ref436310198][bookmark: _Ref437017192]В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.

[bookmark: _Ref493267580][bookmark: _Ref493267553]Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

[bookmark: _Hlk92921972][bookmark: _Hlk94117721][bookmark: _Hlk94118078][bookmark: _Hlk107608581][bookmark: _Hlk107608601][bookmark: _Hlk103610734][bookmark: _Hlk107608545][bookmark: _Hlk94087863][bookmark: _Hlk15558900][bookmark: _Hlk55286376][bookmark: _Hlk55290127][bookmark: _Hlk58822244]Источник финансирования Контракта:

- средства бюджетных учреждений  (субсидии) - субсидии на иные цели (код субсидии 0270213770.02).

Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. Банковское или казначейское сопровождение не требуется.

[bookmark: _Hlk15302356]Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного в ЕИС.

[bookmark: _Hlk15645362]В случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

[bookmark: _Ref493525303]Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;

Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта;

Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами документа, подтверждающего приемку выполненных работ;

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе»);

Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

Подрядчик вправе:

Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;

[bookmark: _Hlk53808092][bookmark: _Hlk55991313]Выполнять предусмотренные Контрактом работы самостоятельно.

[bookmark: _Hlk56433957]Подрядчик обязан:

Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по документу, подтверждающего приемку выполненных работ;

Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности;

Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемке выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

[bookmark: _Hlk55482192][bookmark: _Ref54588269][bookmark: _Hlk56433131][bookmark: _Ref493606463][bookmark: _Ref493515580][bookmark: _Ref493515802][bookmark: _Ref493515588][bookmark: _Hlk56433219]Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных описанием объекта закупки, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком;

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

[bookmark: _Ref493525314]Сроки выполнения работ по Контракту

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с организацией, осуществляющей технический надзор (далее - организация, осуществляющая технический надзор), подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в срок до 15.11.2026 г., после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.          

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

Срок исполнения Контракта

В соответствии с положениями части 1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе в Контракте устанавливаются сроки исполнения Контракта, включающие в себя, в том числе, приемку и оплату Заказчиком выполненных работ по Контракту.

Дата начала исполнения Контракта: с даты его заключения.

Дата окончания исполнения Контракта: «30» декабря 2026 г.

[bookmark: _Ref52526562]Порядок сдачи и приемки работ

Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ.

[bookmark: _Ref17304312]Подрядчик предоставляет счет-фактуру (при необходимости) в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Ref6362809][bookmark: _Hlk95333997]Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

[bookmark: _Hlk95334068][bookmark: _Ref493870329][bookmark: _Ref493530333][bookmark: _Hlk37082989][bookmark: _Ref89939961][bookmark: _Ref90645993][bookmark: _Hlk95334198]При исполнении, но не позднее срока, указанного в пункте 4.3 Контракта, Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы (далее – «ЕИС»), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке в соответствии с едиными формами документов, установленных Правительством Российской Федерации, который должен содержать:

[bookmark: _Hlk95334541]включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, выполненной работы;

[bookmark: _Hlk95334584]наименование выполненной работы;

[bookmark: _Hlk93950233]информацию об объеме выполненной работы;

[bookmark: _Hlk93952047]стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, выполненной работы.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

В срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС.

После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке или мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

Допускается как полная, так и частичная приемка работ по Контракту.

В случае, если Заказчиком осуществлена частичная приемка выполненных работ по Контракту, в документе о приемке, направленном Подрядчиком и подписываемом Заказчиком, отражается информация о фактически принятом объеме работ. После получения документа о приемке, подписанного Заказчиком с условием о частичной приемке, Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС корректировочный документ о приемке, содержащий сведения о фактически принятом объеме работ. Заказчик рассматривает и подписывает корректировочный документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

После выполнения оставшегося объема работ Подрядчик в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта, формирует новый документ о приемке. Заказчик рассматривает и подписывает указанный новый документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

[bookmark: _Hlk56505206][bookmark: _Hlk56002955][bookmark: _Hlk52513238]При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

[bookmark: _Ref92919707]Обеспечение исполнения Контракта

[bookmark: _Ref83935525][bookmark: _Hlk55995408][bookmark: _Hlk55995533]Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 10% от цены Контракта, что составляет 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

[bookmark: _Hlk93340878]В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4 и 7.5 Контракта.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

[bookmark: _Ref57646929][bookmark: _Hlk93005381]В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4 и 7.5 Контракта.

[bookmark: _Ref49354044]Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее – «реестр контрактов»). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.11 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

[bookmark: _Ref49354051][bookmark: _Hlk57647112]Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.3 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы, результатов отдельного этапа выполнения работ в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

[bookmark: _Ref49353903][bookmark: _Hlk95324947][bookmark: _Hlk91367783][bookmark: _Hlk93341163][bookmark: _Hlk93008151]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 Контракта.

Размер нового обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.3, 7.4 и 7.5 Контракта.

[bookmark: _Hlk93340747]Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.3 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.4 Контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.3 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимой гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

[bookmark: _Ref83935692][bookmark: _Hlk83935107][bookmark: _Hlk52291560]Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 7.4 Контракта, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

[bookmark: _Hlk57647305]В случае если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

[bookmark: _Ref94090158][bookmark: _Hlk52554851]Обеспечение гарантийных обязательств

[bookmark: _Hlk81515955]Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

[bookmark: _Ref52540919]Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

[bookmark: _Ref83935293]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

[bookmark: _Ref492981817][bookmark: _Hlk56505674]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 1% цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

[bookmark: _Ref493079435]Размер штрафа Подрядчика как победителя закупки (или иного участника закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившего наиболее высокую цену за право заключения Контракта, по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке[footnoteRef:1]: [1:  Включается в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе.] 


В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

[bookmark: _Ref492996654]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

[bookmark: _Hlk55482056][bookmark: _Hlk55482099]В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

В случае, если объем претензионной переписки превысит объемы, допустимые функционалом ЕИС, дальнейший обмен документами осуществляется в письменной форме нарочно, почтой заказным письмом либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала по адресам, указанным в Контракте.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (Трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

[bookmark: _Ref11953035]Порядок разрешения споров

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Обмен претензиями осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

[bookmark: _Ref8437479][bookmark: _Ref34024376]Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Соглашение о расторжении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое соглашение не размещается на официальном сайте.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

1) Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) Подрядчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в ЕИС;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

В случае отмены Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в ЕИС.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте (а) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет закупок работ, соответственно выполняемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, соответственно выполняемых иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении работ, соответственно выполняемых российскими лицами, и Подрядчик являлся российским лицом.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Срок действия и порядок изменения Контракта

[bookmark: _Ref29847895]Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

[bookmark: _Hlk93002621]Соглашение об изменении условий Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое соглашение не размещается на официальном сайте.

Прочие условия

[bookmark: _Hlk55996250][bookmark: _Hlk53837905]Контракт составлен и подписан в электронном виде. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 «Описание объекта закупки»

Приложение № 2 «Спецификация»

[bookmark: _Hlk93327463]В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты такого изменения.

При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

Ответственное должностное лицо Заказчика при исполнении Контракта: _________________.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

		Заказчик:

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта»  

(ГБПОУ ЛО «ТВТ»)

Юридический адрес: 

187320 Ленинградская обл., Кировский р-н,  г. Шлиссельбург, ул. Затонная д.1

тел./факс:  8(81362) 74191, 77239 

e-mail: licey26-05@mail.ru

ИНН 4723001130     КПП 470601001 

ОКТМО 41625102 ОКПО 32835752; 

ОКОГУ  2300223; ОКОПФ 72; 

ОКФС  13;  ОКВЭД  80.22.2

ОГРН 1024701335383  

БИК 044030098    

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

к/с 40102810745370000098

Казначейский счёт 03224643410000004500

Комитет финансов ЛО (ГБПОУ ЛО ТВТ, л/с 20978068076, 21978068076)



		Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"

Сокращённое наименование:

ООО "АЛЬЯНС"

Адрес местонахождения (юридический адрес),
Место жительства:

194358, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 145, К. 3, КВ. 37

Почтовый адрес:

194358, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 145, КОРПУС 3, КВАРТИРА 37

ИНН: 7802835857

КПП: 780201001

ОГРН: 1137847330323

Адрес электронной почты: al2017spb@mail.ru

Телефон: 79210990498

БИК: 044030706

Наименование банка или ТОФК: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Корреспондентский счет банка или
единый казначейский счет: 30101810800000000706

Расчетный счет: 40702810922090001075









		От имени Заказчика

 

_________________________

«___»________________20__г.

		От имени Подрядчика

 

_________________________

«___»________________20__г.





[bookmark: _Hlk15556488][bookmark: Приложение_1]Приложение № 1

[bookmark: _Hlk53802777]к Контракту 

от «____»__________ _____ г.

№ 26/26

		[bookmark: _Hlk52439408]                                                 







ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 



Выполнение работ по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1



 



 























































Раздел 1. Общие требования



     Начальная (максимальная) цена контракта: 8 520 691 (Восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

     

Раздел 2. Описание объекта закупки

1.Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ 



     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1.

    2. Сроки выполнения работ:

    2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с организацией, осуществляющей технический надзор (далее - организация, осуществляющая технический надзор), подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в срок до 15.11.2026 г., после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.          

     2.4. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, осуществляется Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор. Акт выполненных работ оформляется по форме КС-2.

     2.5. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов) осуществляется в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.6. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Приложения, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.8. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Приложения, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.9. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.10. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Приложением, сметной документацией и контрактом.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

      4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей технический надзор документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ, должен отражать последовательность осуществления работ, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о техническом надзоре.

Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.

4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей технический надзор, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей технический надзор, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.

4.12. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

[bookmark: _Hlk144309962]4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 

4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.



2. Требования к качеству работ, 

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 



1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:

          - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

     - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

      - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";

      - Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.03.13-88 "Полы";

     - Приказ Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр "Об утверждении СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документации заказчика условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.

      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем приложении, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика.

      3.	 Все содержащиеся в описании объекта закупки (сметной и /или рабочей документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

     4. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

    9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту кровли и полов в коридорах 1 этажа здания ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1, который должен полностью соответствовать настоящему приложению и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

3. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.



    Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     

    Требование не установлено.



		Заказчик

 

_________________________

«___»________________20__г.

		Подрядчик

 

_________________________

«___»________________20__г.
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[bookmark: Приложение_2]Приложение № 2

к Контракту 

от «____»__________ _____ г.

№ ______



СПЕЦИФИКАЦИЯ



		№ п/п

		Код ОКПД 2

		Наименование работ

		Ед. измер.

		Кол-во

		Цена единицы работ (включая НДС, если облагается НДС), руб.

		Стоимость работ (включая НДС, если облагается НДС), руб.



		1

		43.99.90.190 

		Выполнение работ по ремонту кровли здания 

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1

 

		УСЛ ЕД

		1

		7 894 081,95

		7 894 081,95



		2

		43.99.90.190 

		Выполнение работ по ремонту полов в коридорах 1 этажа здания 

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1





		УСЛ ЕД

		1

		605918,05

		605918,05



		ИТОГО

		





Приложения к Спецификации: сметная документация (приложена отдельным файлом, заполняется с учетом коэффициента конкурсного снижения)

		[bookmark: _Hlk54191786]Заказчик

 

_________________________

«___»________________20__г.

		Подрядчик

 

_________________________

«___»________________20__г.
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Локальная смета №1

Выполнение работ по ремонту кровли здания 

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1

		(наименование работ и затрат)



		Составлен

		ресурсно-индексным

		методом



		Основание

		Ведомость объемов работ



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен в текущем уровне цен

		1 квартал 2026 г.

		



		Сметная стоимость

		7 913,298

		тыс. руб.

		Средства на оплату труда рабочих

		1 438,382

		тыс. руб.



		   в том числе:

		

		

		Средства на оплату труда машинистов

		25,135

		тыс. руб.



		   строительных работ

		7 913,298

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда рабочих

		2 818,33235

		чел.-ч



		   монтажных работ

		0

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда машинистов

		42,120965

		чел.-ч



		   оборудования

		0

		тыс. руб.

		

		

		



		   прочих затрат

		0

		тыс. руб.

		

		

		



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 1. Кровля



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1

		ГЭСНр58-01-014-01

		Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами
V=820/100

		100 м2

		8,2

		

		8,2

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		1 217,372

		

		

		

		

		655 372,22



		

		1-100-35

		Средний разряд работы 3,5

		чел.-ч

		148,46

		

		1 217,372

		

		

		538,35

		

		655 372,22



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 276,87



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		22,796

		

		

		

		

		11 858,62



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		2,18

		

		17,876

		37,32

		1,56

		58,22

		

		1 040,74



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		2,18

		

		17,876

		

		

		506,43

		

		9 052,94



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,6

		

		4,92

		

		

		657,75

		

		3 236,13



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,6

		

		4,92

		

		

		570,26

		

		2 805,68



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		63 988,11



		

		[01.2.03.03-0014]

		Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100

		т

		0,032

		

		0,2624

		24 767,25

		1,27

		31 454,41

		

		8 253,64



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,0013

		

		0,01066

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		936,7



		

		[08.1.02.11-0001]

		Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

		т

		0,073

		

		0,5986

		55 898,18

		1,36

		76 021,52

		

		45 506,48



		

		[12.1.02.06-0012]

		Рубероид кровельный РКК-350

		м2

		15,7

		

		128,74

		47,57

		1,42

		67,55

		

		8 696,39



		

		[14.5.02.02-0101]

		Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная

		кг

		0,9

		

		7,38

		46,06

		1,75

		80,61

		

		594,9



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		735 495,82



		1.1

		[08.3.05.05-0081.]

		Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах, класс цинкового покрытия 120-140, толщина 0,7 мм

		т

		0,6574

		

		5,39068

		97 566,5

		0,83

		80 980,2

		

		436 538,34



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		667 230,84



		

		Пр/812-092.0-1

		НР Крыши, кровли при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		600 507,76



		

		Пр/774-092.0

		СП Крыши, кровли при ремонте

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		306 926,19



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		253 593,67

		

		2 079 468,11



		2

		ГЭСНр58-01-005-04

		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
V=251,6/100

		100 м

		2,516

		

		2,516

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		335,257

		

		

		

		

		169 784,2



		

		1-100-30

		Средний разряд работы 3,0

		чел.-ч

		133,25

		

		335,257

		

		

		506,43

		

		169 784,2



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		327,59



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,47804

		

		

		

		

		272,61



		

		[91.06.03-060]

		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

		маш.-ч

		0,52

		

		1,30832

		6,62

		1,52

		10,06

		

		13,16



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,19

		

		0,47804

		

		

		657,75

		

		314,43



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,19

		

		0,47804

		

		

		570,26

		

		272,61



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 998,29



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,013

		

		0,032708

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		2 874,06



		

		[08.3.03.04-0014]

		Проволока светлая, диаметр 3,0 мм

		т

		0,012

		

		0,030192

		79 053,06

		0,89

		70 357,22

		

		2 124,23



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		175 382,69



		2.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,564

		

		1,419024

		

		

		0

		

		0



		2.2

		11.1.03.06-0078

		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II

		м3

		1,03

		

		2,59148

		

		

		16 338,98

		

		42 342,14



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		170 056,81



		

		Пр/812-092.0-1

		НР Крыши, кровли при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		153 051,13



		

		Пр/774-092.0

		СП Крыши, кровли при ремонте

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		78 226,13



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		178 458,7

		

		449 002,09



		3

		ГЭСНр58-01-018-03

		Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше
V=640/100

		100 м2

		6,4

		

		6,4

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		520,064

		

		

		

		

		245 667,83



		

		1-100-22

		Средний разряд работы 2,2

		чел.-ч

		81,26

		

		520,064

		

		

		472,38

		

		245 667,83



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 145,36



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		3,2

		

		

		

		

		1 824,83



		

		[91.06.03-060]

		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

		маш.-ч

		0,63

		

		4,032

		6,62

		1,52

		10,06

		

		40,56



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,5

		

		3,2

		

		

		657,75

		

		2 104,8



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,5

		

		3,2

		

		

		570,26

		

		1 824,83



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		104 954,53



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,001

		

		0,0064

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		562,37



		

		[11.1.03.01-0062]

		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II

		м3

		1,03

		

		6,592

		16 496,03

		0,96

		15 836,19

		

		104 392,16



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		354 592,55



		3.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		2,11

		

		13,504

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		247 492,66



		

		Пр/812-092.0-1

		НР Крыши, кровли при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		222 743,39



		

		Пр/774-092.0

		СП Крыши, кровли при ремонте

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		113 846,62



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		107 997,28

		

		691 182,56



		4

		ГЭСНр58-01-018-05

		Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм
V=180/100

		100 м2

		1,8

		

		1,8

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		249,282

		

		

		

		

		117 755,83



		

		1-100-22

		Средний разряд работы 2,2

		чел.-ч

		138,49

		

		249,282

		

		

		472,38

		

		117 755,83



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 354,27



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		2,016

		

		

		

		

		1 149,64



		

		[91.06.03-060]

		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

		маш.-ч

		1,56

		

		2,808

		6,62

		1,52

		10,06

		

		28,25



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		1,12

		

		2,016

		

		

		657,75

		

		1 326,02



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		1,12

		

		2,016

		

		

		570,26

		

		1 149,64



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		158,17



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,001

		

		0,0018

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		158,17



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		120 417,91



		4.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		2,83

		

		5,094

		

		

		0

		

		0



		4.2

		[11.1.03.05-0101]

		Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II

		м3

		5,2

		

		9,36

		14 770,36

		1,47

		21 712,43

		

		203 228,34



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		118 905,47



		

		Пр/812-092.0-1

		НР Крыши, кровли при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		107 014,92



		

		Пр/774-092.0

		СП Крыши, кровли при ремонте

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		54 696,52



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		269 643,16

		

		485 357,69



		5

		ГЭСН12-01-028-03

		Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки
V=820/100

		100 м2

		8,2

		

		8,2

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		17,1626

		

		

		

		

		8 801,15



		

		1-100-31

		Средний разряд работы 3,1

		чел.-ч

		1,82

		1,15

		17,1626

		

		

		512,81

		

		8 801,15



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		952,82



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,9225

		

		

		

		

		566,63



		

		91.05.05-015

		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

		маш.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		

		

		1 664,09

		

		511,71



		

		4-100-060

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6


		чел.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		

		

		766,03

		

		235,55



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		37,32

		1,56

		58,22

		

		17,9



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		

		

		506,43

		

		155,73



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		

		

		657,75

		

		202,26



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		

		

		570,26

		

		175,35



		

		[91.17.04-001]

		Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт

		маш.-ч

		0,34

		1,25

		3,485

		42,84

		1,48

		63,4

		

		220,95



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 320,6



		5.1

		12.1.02.10-0089

		Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм

		м2

		114,093

		

		935,5626

		

		

		781,32

		

		730 973,77



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 367,78



		

		Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Кровли

		%

		109%

		0,9

		98,1%

		

		

		

		

		9 189,79



		

		Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Кровли

		%

		57%

		0,85

		48,45%

		

		

		

		

		4 538,69



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		92 075,96

		

		755 022,85



		6

		ГЭСН12-01-010-01

		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=180/100

		100 м2

		1,8

		

		1,8

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		201,204

		

		

		

		

		101 895,74



		

		1-100-30

		Средний разряд работы 3,0

		чел.-ч

		97,2

		1,15

		201,204

		

		

		506,43

		

		101 895,74



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		581,42



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,6075

		

		

		

		

		434,53



		

		91.05.01-017

		Краны башенные, грузоподъемность 8 т

		маш.-ч

		0,2

		1,25

		0,45

		

		

		1 061,82

		

		477,82



		

		4-100-060

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6


		чел.-ч

		0,2

		1,25

		0,45

		

		

		766,03

		

		344,71



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,07

		1,25

		0,1575

		

		

		657,75

		

		103,6



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,07

		1,25

		0,1575

		

		

		570,26

		

		89,82



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		76 083,89



		

		[01.7.15.06-0022]

		Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

		кг

		4

		

		7,2

		72,97

		1,25

		91,21

		

		656,71



		

		[08.3.03.05-0002]

		Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

		т

		0,012

		

		0,0216

		149 930,17

		0,89

		133 437,85

		

		2 882,26



		

		[08.3.05.05-0053]

		Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

		т

		0,57

		

		1,026

		86 227,5

		0,82

		70 706,55

		

		72 544,92



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		178 995,58



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		102 330,27



		

		Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Кровли

		%

		109%

		0,9

		98,1%

		

		

		

		

		100 385,99



		

		Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Кровли

		%

		57%

		0,85

		48,45%

		

		

		

		

		49 579,02



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		182 755,88

		

		328 960,59



		7

		ГЭСН12-01-034-02

		Устройство обрешетки с прозорами из брусков (прим. Устройство контробрешетки)
V=820/100

		100 м2

		8,2

		

		8,2

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		122,0242

		

		

		

		

		59 200,04



		

		1-100-25

		Средний разряд работы 2,5

		чел.-ч

		12,94

		1,15

		122,0242

		

		

		485,15

		

		59 200,04



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		10 929,98



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		10,3525

		

		

		

		

		7 870,12



		

		91.05.01-017

		Краны башенные, грузоподъемность 8 т

		маш.-ч

		0,97

		1,25

		9,9425

		

		

		1 061,82

		

		10 557,15



		

		4-100-060

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6


		чел.-ч

		0,97

		1,25

		9,9425

		

		

		766,03

		

		7 616,25



		

		91.05.05-015

		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

		маш.-ч

		0,01

		1,25

		0,1025

		

		

		1 664,09

		

		170,57



		

		4-100-060

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6


		чел.-ч

		0,01

		1,25

		0,1025

		

		

		766,03

		

		78,52



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		

		

		657,75

		

		202,26



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,03

		1,25

		0,3075

		

		

		570,26

		

		175,35



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 080,8



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,0015

		

		0,0123

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		1 080,8



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		79 080,94



		7.1

		[11.1.03.01-0062]

		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II

		м3

		0,4

		

		3,28

		16 496,03

		0,96

		15 836,19

		

		51 942,7



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		67 070,16



		

		Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Кровли

		%

		109%

		0,9

		98,1%

		

		

		

		

		65 795,83



		

		Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Кровли

		%

		57%

		0,85

		48,45%

		

		

		

		

		32 495,49



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		27 965,24

		

		229 314,96



		8

		ГЭСНр58-01-005-05

		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами
V=36/100

		100 м

		0,36

		

		0,36

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		57,6756

		

		

		

		

		29 208,65



		

		1-100-30

		Средний разряд работы 3,0

		чел.-ч

		160,21

		

		57,6756

		

		

		506,43

		

		29 208,65



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		155,74



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,2268

		

		

		

		

		129,33



		

		[91.06.03-060]

		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

		маш.-ч

		1,81

		

		0,6516

		6,62

		1,52

		10,06

		

		6,56



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,63

		

		0,2268

		

		

		657,75

		

		149,18



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,63

		

		0,2268

		

		

		570,26

		

		129,33



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 026,3



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,004

		

		0,00144

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		126,53



		

		[12.1.02.06-0012]

		Рубероид кровельный РКК-350

		м2

		37

		

		13,32

		47,57

		1,42

		67,55

		

		899,77



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		30 520,02



		8.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		1,27

		

		0,4572

		

		

		0

		

		0



		8.2

		[01.2.03.03-0154]

		Мастика битумно-кукерсольная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм

		т

		0,08

		

		0,0288

		43 052

		1,85

		79 646,2

		

		2 293,81



		8.3

		[11.2.04.01-0001]

		Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, антисептированный, длина 2-6 м, ширина 100-150 мм, толщина 100-150 мм

		м3

		4,72

		

		1,6992

		19 795

		0,96

		19 003,2

		

		32 290,24



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		29 337,98



		

		Пр/812-092.0-1

		НР Крыши, кровли при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		26 404,18



		

		Пр/774-092.0

		СП Крыши, кровли при ремонте

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		13 495,47



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		291 677

		

		105 003,72



		9

		ГЭСН10-01-003-01

		Устройство слуховых окон

		шт

		1

		

		1

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		6,992

		

		

		

		

		3 540,96



		

		1-100-30

		Средний разряд работы 3,0

		чел.-ч

		6,08

		1,15

		6,992

		

		

		506,43

		

		3 540,96



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		319,25



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,275

		

		

		

		

		183,74



		

		91.05.05-015

		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

		маш.-ч

		0,11

		1,25

		0,1375

		

		

		1 664,09

		

		228,81



		

		4-100-060

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6


		чел.-ч

		0,11

		1,25

		0,1375

		

		

		766,03

		

		105,33



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,11

		1,25

		0,1375

		

		

		657,75

		

		90,44



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,11

		1,25

		0,1375

		

		

		570,26

		

		78,41



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		571,57



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		0,112

		

		0,112

		

		

		10,01

		

		1,12



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,0014

		

		0,0014

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		123,02



		

		[11.1.02.05-0002]

		Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III

		м3

		0,06

		

		0,06

		8 877,62

		0,84

		7 457,2

		

		447,43



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 615,52



		9.1

		[01.7.04.09-0035]

		Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм

		шт

		2

		

		2

		48,19

		1,33

		64,09

		

		128,18



		9.2

		[01.7.04.10-0030.]

		Ручка стальная окрашенная, длина 80 мм

		шт

		1

		

		1

		48,99

		1,36

		66,63

		

		66,63



		9.3

		[01.7.04.11-0054]

		Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 80-82 мм

		компл

		1

		

		1

		52,24

		1,33

		69,48

		

		69,48



		9.4

		[08.1.02.06-0080]

		Блок с двумя жалюзийными решетками из оцинкованной стали с полимерным покрытием для слуховых окон, размеры блока 1000х1000х40 мм

		шт

		1

		

		1

		19 687,17

		1,01

		19 884,04

		

		19 884,04



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 724,7



		

		Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Деревянные конструкции

		%

		108%

		0,9

		97,2%

		

		

		

		

		3 620,41



		

		Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Деревянные конструкции

		%

		55%

		0,85

		46,75%

		

		

		

		

		1 741,3



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		30 125,56

		

		30 125,56



		10

		ГЭСН10-01-052-02

		Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки

		м2

		1,8

		

		1,8

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		8,4456

		

		

		

		

		4 816,19



		

		1-100-40

		Средний разряд работы 4,0

		чел.-ч

		4,08

		1,15

		8,4456

		

		

		570,26

		

		4 816,19



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		88,8



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,135

		

		

		

		

		76,99



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,06

		1,25

		0,135

		

		

		657,75

		

		88,8



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,06

		1,25

		0,135

		

		

		570,26

		

		76,99



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		39,54



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,00025

		

		0,00045

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		39,54



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 021,52



		10.1

		[11.1.03.01-0061]

		Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I

		м3

		0,03

		

		0,054

		16 496,03

		0,96

		15 836,19

		

		855,15



		10.2

		[11.1.03.01-0065]

		Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I

		м3

		0,02

		

		0,036

		16 655

		0,96

		15 988,8

		

		575,6



		10.3

		11.1.03.06-0077

		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I

		м3

		0,22

		

		0,396

		

		

		16 255,04

		

		6 437



		10.4

		[11.1.03.06-0069]

		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I

		м3

		0,01

		

		0,018

		10 524,42

		1,74

		18 312,49

		

		329,62



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		4 893,18



		

		Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Деревянные конструкции

		%

		108%

		0,9

		97,2%

		

		

		

		

		4 756,17



		

		Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Деревянные конструкции

		%

		55%

		0,85

		46,75%

		

		

		

		

		2 287,56



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		11 257,01

		

		20 262,62



		11

		ГЭСНр58-01-014-01

		Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами (боковые стенки лазов)
V=2,5/100

		100 м2

		0,025

		

		0,025

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,7115

		

		

		

		

		1 998,09



		

		1-100-35

		Средний разряд работы 3,5

		чел.-ч

		148,46

		

		3,7115

		

		

		538,35

		

		1 998,09



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		13,04



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0695

		

		

		

		

		36,15



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		2,18

		

		0,0545

		37,32

		1,56

		58,22

		

		3,17



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		2,18

		

		0,0545

		

		

		506,43

		

		27,6



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,6

		

		0,015

		

		

		657,75

		

		9,87



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,6

		

		0,015

		

		

		570,26

		

		8,55



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		195,08



		

		[01.2.03.03-0014]

		Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100

		т

		0,032

		

		0,0008

		24 767,25

		1,27

		31 454,41

		

		25,16



		

		[01.7.15.06-0111]

		Гвозди строительные

		т

		0,0013

		

		0,0000325

		70 296,2

		1,25

		87 870,25

		

		2,86



		

		[08.1.02.11-0001]

		Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

		т

		0,073

		

		0,001825

		55 898,18

		1,36

		76 021,52

		

		138,74



		

		[12.1.02.06-0012]

		Рубероид кровельный РКК-350

		м2

		15,7

		

		0,3925

		47,57

		1,42

		67,55

		

		26,51



		

		[14.5.02.02-0101]

		Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная

		кг

		0,9

		

		0,0225

		46,06

		1,75

		80,61

		

		1,81



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 242,36



		11.1

		[08.3.05.05-0081.]

		Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах, класс цинкового покрытия 120-140, толщина 0,7 мм

		т

		0,6574

		

		0,016435

		97 566,5

		0,83

		80 980,2

		

		1 330,91



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 034,24



		

		Пр/812-092.0-1

		НР Крыши, кровли при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		1 830,82



		

		Пр/774-092.0

		СП Крыши, кровли при ремонте

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		935,75



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		253 593,6

		

		6 339,84



		12

		ГЭСН26-02-018-03

		Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
V=1 600/100

		100 м2

		16

		

		16

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		65,504

		

		

		

		

		33 173,19



		

		1-100-30

		Средний разряд работы 3,0

		чел.-ч

		3,56

		1,15

		65,504

		

		

		506,43

		

		33 173,19



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		232,02



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,012

		

		

		

		

		6,33



		

		91.06.05-012

		Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т

		маш.-ч

		0,0002

		1,25

		0,004

		

		

		386,21

		

		1,54



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,0002

		1,25

		0,004

		

		

		570,26

		

		2,28



		

		[91.06.06-045]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м

		маш.-ч

		0,0004

		1,25

		0,008

		27,25

		1,56

		42,51

		

		0,34



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		0,0004

		1,25

		0,008

		

		

		506,43

		

		4,05



		

		[91.21.01-012]

		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

		маш.-ч

		1,72

		1,25

		34,4

		4,52

		1,48

		6,69

		

		230,14



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		33 411,54



		12.1

		[14.2.02.11-0004.]

		Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины 

		кг

		41,2

		

		659,2

		250,16

		1,5

		375,24

		

		247 358,21



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		33 179,52



		

		Пр/812-020.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Теплоизоляционные работы

		%

		97%

		0,9

		87,3%

		

		

		

		

		28 965,72



		

		Пр/774-020.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Теплоизоляционные работы

		%

		55%

		0,85

		46,75%

		

		

		

		

		15 511,43



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		20 327,93

		

		325 246,9



		13

		ГЭСН12-01-012-01

		Ограждение кровель перилами
V=201/100

		100 м

		2,01

		

		2,01

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		13,63785

		

		

		

		

		7 167,78



		

		1-100-33

		Средний разряд работы 3,3

		чел.-ч

		5,9

		1,15

		13,63785

		

		

		525,58

		

		7 167,78



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 298,35



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		1,030125

		

		

		

		

		725,17



		

		91.05.01-017

		Краны башенные, грузоподъемность 8 т

		маш.-ч

		0,18

		1,25

		0,45225

		

		

		1 061,82

		

		480,21



		

		4-100-060

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6


		чел.-ч

		0,18

		1,25

		0,45225

		

		

		766,03

		

		346,44



		

		91.05.05-015

		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

		маш.-ч

		0,1

		1,25

		0,25125

		

		

		1 664,09

		

		418,1



		

		4-100-060

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6


		чел.-ч

		0,1

		1,25

		0,25125

		

		

		766,03

		

		192,47



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,13

		1,25

		0,326625

		

		

		657,75

		

		214,84



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,13

		1,25

		0,326625

		

		

		570,26

		

		186,26



		

		91.17.04-233

		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

		маш.-ч

		1,59

		1,25

		3,994875

		

		

		46,36

		

		185,2



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		358,05



		

		[01.7.11.07-0054]

		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

		т

		0,0005

		

		0,001005

		148 198,02

		0,81

		120 040,4

		

		120,64



		

		[01.7.19.04-0031]

		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

		кг

		0,52

		

		1,0452

		138,5

		1,64

		227,14

		

		237,41



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		9 549,35



		13.1

		[15.2.02.04-0042]

		Ограждение кровельное стальное окрашенное, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 1660 мм

		шт

		60,19900497

		

		121

		7 574,45

		1,01

		7 650,19

		

		925 672,99



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 892,95



		

		Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Кровли

		%

		109%

		0,9

		98,1%

		

		

		

		

		7 742,98



		

		Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Кровли

		%

		57%

		0,85

		48,45%

		

		

		

		

		3 824,13



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		471 039,53

		

		946 789,45



		14

		47-1

		Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

		т

		21,0481

		

		21,0481

		

		

		1 251,14

		

		26 334,12



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		26 334,12



		15

		02-15-1-01-0035

		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

		т

		21,0481

		

		21,0481

		

		

		375,28

		

		7 898,93



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 898,93



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 1. Кровля

		

		

		4 476 196,6



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		1 438 381,87



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		22 675,51



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		25 134,69



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		2 955 771,48



		

		

		   перевозка

		

		

		34 233,05



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		1 463 516,56



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		1 332 009,09



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		678 104,3



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 1. Кровля

		

		

		6 486 309,99



		



		

		

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО по смете

		

		

		6 486 309,99



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		4 476 196,6



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		1 438 381,87



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		22 675,51



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		25 134,69



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		2 955 771,48



		

		

		      перевозка

		

		

		34 233,05



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		1 463 516,56



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		1 332 009,09



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		678 104,3



		

		

		   Всего оборудование

		

		

		0



		

		

		   Всего прочие затраты

		

		

		0



		

		

		

		



		

		

		Итого

		

		

		6 486 309,99



		

		

		НДС

		(6 486 309,99*22%) = 1 426 988,2

		22%

		1 426 988,2



		

		

		Итого по смете

		

		

		7 913 298,00



		





Коэффициент конкурсного снижения 0,997571675818311. Итого по смете с учетом коэффициента конкурсного снижения 7 894 081,95.















Локальная смета №2

Выполнение работ по ремонту полов в коридорах 1 этажа здания 

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"

по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Затонная ул., д.1

		(наименование работ и затрат)



		Составлен

		ресурсно-индексным

		методом



		Основание

		Ведомость объемов работ



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен в текущем уровне цен

		1 квартал 2026 г.

		



		Сметная стоимость

		607,393

		тыс. руб.

		Средства на оплату труда рабочих

		84,978

		тыс. руб.



		   в том числе:

		

		

		Средства на оплату труда машинистов

		8,151

		тыс. руб.



		   строительных работ

		607,393

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда рабочих

		165,485357

		чел.-ч



		   монтажных работ

		0

		тыс. руб.

		Нормативные затраты труда машинистов

		13,71625

		чел.-ч



		   оборудования

		0

		тыс. руб.

		

		

		



		   прочих затрат

		0

		тыс. руб.

		

		

		



		



		№ п.п.

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		

		на единицу измерения

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу измерения в базисном уровне цен

		индекс

		на единицу измерения в текущем уровне цен

		коэффициенты

		всего в текущем уровне цен



		Раздел 1. Ремонт полов



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1

		ГЭСНр57-01-002-01

		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=133/100

		100 м2

		1,33

		

		1,33

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		15,1487

		

		

		

		

		7 383,93



		

		1-100-20

		Средний разряд работы 2,0

		чел.-ч

		11,39

		

		15,1487

		

		

		487,43

		

		7 383,93



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		10



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,1729

		

		

		

		

		92,01



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		0,13

		

		0,1729

		37,32

		1,55

		57,85

		

		10



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		0,13

		

		0,1729

		

		

		532,14

		

		92,01



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 485,94



		1.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,47

		

		0,6251

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 475,94



		

		Пр/812-091.0-1

		НР Полы при ремонте

		%

		89%

		

		89%

		

		

		

		

		6 653,59



		

		Пр/774-091.0

		СП Полы при ремонте

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		3 663,21



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		13 385,52

		

		17 802,74



		2

		ГЭСНр57-01-003-01

		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=201/100

		100 м

		2,01

		

		2,01

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		7,5777

		

		

		

		

		3 693,6



		

		1-100-20

		Средний разряд работы 2,0

		чел.-ч

		3,77

		

		7,5777

		

		

		487,43

		

		3 693,6



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 693,6



		2.1

		999-9900

		Строительный мусор

		т

		0,11

		

		0,2211

		

		

		0

		

		0



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 693,6



		

		Пр/812-091.0-1

		НР Полы при ремонте

		%

		89%

		

		89%

		

		

		

		

		3 287,3



		

		Пр/774-091.0

		СП Полы при ремонте

		%

		49%

		

		49%

		

		

		

		

		1 809,86



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		4 373,51

		

		8 790,76



		3

		ГЭСН11-01-053-02

		Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
V=133/100

		100 м2

		1,33

		

		1,33

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		48,622805

		

		

		

		

		24 787,42



		

		1-100-25

		Средний разряд работы 2,5

		чел.-ч

		31,79

		1,15

		48,622805

		

		

		509,79

		

		24 787,42



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 073,12



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		11,93675

		

		

		

		

		7 138,24



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		0,13

		1,25

		0,216125

		37,32

		1,55

		57,85

		

		12,5



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		0,13

		1,25

		0,216125

		

		

		532,14

		

		115,01



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,35

		1,25

		0,581875

		

		

		660,72

		

		384,46



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,35

		1,25

		0,581875

		

		

		599,22

		

		348,67



		

		91.18.01-007

		Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

		маш.-ч

		6,7

		1,25

		11,13875

		

		

		419,81

		

		4 676,16



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		6,7

		1,25

		11,13875

		

		

		599,22

		

		6 674,56



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		91 135,81



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		10,12

		

		13,4596

		

		

		8,5

		

		114,41



		

		[01.7.15.14-0163]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм

		кг

		1,8

		

		2,394

		114,9

		1,24

		142,48

		

		341,1



		

		[11.2.11.04-0054]

		Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм

		м3

		2

		

		2,66

		47 347,69

		0,72

		34 090,34

		

		90 680,3



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		128 134,59



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		31 925,66



		

		Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Полы

		%

		112%

		0,9

		100,8%

		

		

		

		

		32 181,07



		

		Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Полы

		%

		65%

		0,85

		55,25%

		

		

		

		

		17 638,93



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		133 800,44

		

		177 954,59



		4

		ГЭСН11-01-036-01

		Устройство покрытий: из линолеума на клее
V=133/100

		100 м2

		1,33

		

		1,33

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		58,4269

		

		

		

		

		30 307,79



		

		1-100-27

		Средний разряд работы 2,7

		чел.-ч

		38,2

		1,15

		58,4269

		

		

		518,73

		

		30 307,79



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		582,88



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		1,413125

		

		

		

		

		807,74



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		0,35

		1,25

		0,581875

		37,32

		1,55

		57,85

		

		33,66



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		0,35

		1,25

		0,581875

		

		

		532,14

		

		309,64



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,5

		1,25

		0,83125

		

		

		660,72

		

		549,22



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,5

		1,25

		0,83125

		

		

		599,22

		

		498,1



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		58,21



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,5

		

		0,665

		56,11

		1,56

		87,53

		

		58,21



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		31 756,62



		4.1

		[01.6.03.04-0120]

		Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2

		м2

		102

		

		135,66

		874,44

		1,07

		935,65

		

		126 930,28



		4.2

		[14.1.02.04-0102]

		Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2

		кг

		50

		

		66,5

		311,69

		0,84

		261,82

		

		17 411,03



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		31 115,53



		

		Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Полы

		%

		112%

		0,9

		100,8%

		

		

		

		

		31 364,45



		

		Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Полы

		%

		65%

		0,85

		55,25%

		

		

		

		

		17 191,33



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		168 912,56

		

		224 653,71



		5

		ГЭСН11-01-039-05

		Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами
V=201/100

		100 м

		2,01

		

		2,01

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		28,38522

		

		

		

		

		14 851,15



		

		1-100-28

		Средний разряд работы 2,8

		чел.-ч

		12,28

		1,15

		28,38522

		

		

		523,2

		

		14 851,15



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		101,05



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,175875

		

		

		

		

		103,7



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		0,01

		1,25

		0,025125

		37,32

		1,55

		57,85

		

		1,45



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		0,01

		1,25

		0,025125

		

		

		532,14

		

		13,37



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,06

		1,25

		0,15075

		

		

		660,72

		

		99,6



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,06

		1,25

		0,15075

		

		

		599,22

		

		90,33



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		289,95



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		3,37

		

		6,7737

		

		

		8,5

		

		57,58



		

		[01.7.15.07-0022]

		Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

		1000 шт

		0,168

		

		0,33768

		261,09

		1,24

		323,75

		

		109,32



		

		[01.7.15.14-0061]

		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм

		т

		0,0004

		

		0,000804

		123 422,46

		1,24

		153 043,85

		

		123,05



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		15 345,85



		5.1

		[11.1.01.14-0013]

		Плинтус для полов из древесины, сечение 19х44 мм

		м

		101

		

		203,01

		52,09

		1,48

		77,09

		

		15 650,04



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		14 954,85



		

		Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Полы

		%

		112%

		0,9

		100,8%

		

		

		

		

		15 074,49



		

		Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Полы

		%

		65%

		0,85

		55,25%

		

		

		

		

		8 262,55



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		27 031,31

		

		54 332,93



		6

		ГЭСНр62-01-018-02

		Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей
V=11/100

		100 м2

		0,11

		

		0,11

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		4,224

		

		

		

		

		2 304,45



		

		1-100-32

		Средний разряд работы 3,2

		чел.-ч

		38,4

		

		4,224

		

		

		545,56

		

		2 304,45



		

		2

		ЭМ

		

		

		

		

		

		

		

		

		5



		

		

		ОТм (ЗТм)

		чел.-ч

		

		

		0,0176

		

		

		

		

		9,8



		

		[91.06.06-048]

		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

		маш.-ч

		0,1

		

		0,011

		37,32

		1,55

		57,85

		

		0,64



		

		4-100-030

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3


		чел.-ч

		0,1

		

		0,011

		

		

		532,14

		

		5,85



		

		91.14.02-001

		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

		маш.-ч

		0,06

		

		0,0066

		

		

		660,72

		

		4,36



		

		4-100-040

		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4


		чел.-ч

		0,06

		

		0,0066

		

		

		599,22

		

		3,95



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		731,31



		

		[01.7.10.17-0141]

		Пемза

		кг

		1,44

		

		0,1584

		2 507,62

		1,44

		3 610,97

		

		571,98



		

		[01.7.17.11-0011]

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

		м2

		0,84

		

		0,0924

		531,44

		1,44

		765,27

		

		70,71



		

		[01.7.20.08-0051]

		Ветошь хлопчатобумажная цветная

		кг

		0,31

		

		0,0341

		56,11

		1,56

		87,53

		

		2,98



		

		[14.5.05.01-0012]

		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

		т

		0,0032

		

		0,000352

		60 697,21

		1,35

		81 941,23

		

		28,84



		

		[14.5.11.01-0001]

		Шпатлевка клеевая

		т

		0,0124

		

		0,001364

		25 237,94

		1,65

		41 642,6

		

		56,8



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 050,56



		6.1

		[14.4.02.04-0252]

		Краска масляная МА-25, цветная

		т

		0,0137

		

		0,001507

		61 813,88

		1,52

		93 957,1

		

		141,59



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2 314,25



		

		Пр/812-096.0-1

		НР Малярные работы при ремонте

		%

		90%

		

		90%

		

		

		

		

		2 082,83



		

		Пр/774-096.0

		СП Малярные работы при ремонте

		%

		46%

		

		46%

		

		

		

		

		1 064,56



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		57 632,18

		

		6 339,54



		7

		ГЭСН11-01-049-01

		Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=16,2/100

		100 м

		0,162

		

		0,162

		

		

		

		

		



		

		421/пр_2020_п.58_пп.б

		Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		1

		ОТ (ЗТ)

		чел.-ч

		

		

		3,100032

		

		

		

		

		1 649,65



		

		1-100-30

		Средний разряд работы 3,0

		чел.-ч

		16,64

		1,15

		3,100032

		

		

		532,14

		

		1 649,65



		

		4

		М

		

		

		

		

		

		

		

		

		129,07



		

		01.7.03.04-0001

		Электроэнергия

		кВт-ч

		6,876

		

		1,113912

		

		

		8,5

		

		9,47



		

		[01.7.15.14-0302]

		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм

		100 шт

		6,7

		

		1,0854

		88,86

		1,24

		110,19

		

		119,6



		

		

		Итого прямые затраты

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 778,72



		7.1

		[09.2.03.02-0001]

		Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м

		шт

		111,111111

		

		18

		127,78

		1,12

		143,11

		

		2 575,98



		

		

		ФОТ

		

		

		

		

		

		

		

		

		1 649,65



		

		Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25

		НР Полы

		%

		112%

		0,9

		100,8%

		

		

		

		

		1 662,85



		

		Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16

		СП Полы

		%

		65%

		0,85

		55,25%

		

		

		

		

		911,43



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		42 771,48

		

		6 928,98



		8

		47-1

		Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

		т

		0,628

		

		0,628

		

		

		1 300,99

		

		817,02



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		817,02



		9

		02-15-1-01-0035

		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

		т

		0,628

		

		0,628

		

		

		387,05

		

		243,07



		

		

		Всего по позиции

		

		

		

		

		

		

		

		

		243,07



		

		

		Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонт полов

		

		

		355 014,89



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   оплата труда (ОТ)

		

		

		84 977,99



		

		

		   эксплуатация машин и механизмов

		

		

		5 772,05



		

		

		   оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		8 151,49



		

		

		   материальные ресурсы

		

		

		255 053,27



		

		

		   перевозка

		

		

		1 060,09



		

		

		Итого ФОТ (справочно)

		

		

		93 129,48



		

		

		Итого накладные расходы

		

		

		92 306,58



		

		

		Итого сметная прибыль

		

		

		50 541,87



		

		

		Итого оборудование

		

		

		0



		

		

		Итого прочие затраты

		

		

		0



		

		

		Итого по разделу 1. Ремонт полов

		

		

		497 863,34



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   оборудование, отсутствующее в ФРСН

		

		

		0



		

		

		   справочно

		



		

		

		   затраты труда рабочих

		

		

		165,485357



		

		

		   затраты труда машинистов

		

		

		13,71625



		



		

		

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		ВСЕГО по смете

		

		

		497 863,34



		

		

		   в том числе

		



		

		

		   Всего прямые затраты

		

		

		355 014,89



		

		

		      в том числе

		



		

		

		      оплата труда (ОТ)

		

		

		84 977,99



		

		

		      эксплуатация машин и механизмов

		

		

		5 772,05



		

		

		      оплата труда машинистов (ОТм)

		

		

		8 151,49



		

		

		      материальные ресурсы

		

		

		255 053,27



		

		

		      перевозка

		

		

		1 060,09



		

		

		   Всего ФОТ (справочно)

		

		

		93 129,48



		

		

		   Всего накладные расходы

		

		

		92 306,58



		

		

		   Всего сметная прибыль

		

		

		50 541,87



		

		

		   Всего оборудование

		

		

		0



		

		

		   Всего прочие затраты

		

		

		0



		

		

		

		



		

		

		Итого

		

		

		497 863,34



		

		

		НДС

		(497 863,34*22%) = 109 529,93

		22%

		109 529,93



		

		

		Итого по смете

		

		

		607 393,00



		





Коэффициент конкурсного снижения 0,997571675818311. Итого по смете с учетом коэффициента конкурсного снижения 605918,05 рублей.
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Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта», в лице Директора Королькова С. В., действующего на основании Устава (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и

[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», в лице Генерального директора Ружанского Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава (далее - «Подрядчик»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
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Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

		Заказчик:

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта»  

(ГБПОУ ЛО «ТВТ»)

Юридический адрес: 

187320 Ленинградская обл., Кировский р-н,  г. Шлиссельбург, ул. Затонная д.1

тел./факс:  8(81362) 74191, 77239 

e-mail: licey26-05@mail.ru

ИНН 4723001130     КПП 470601001 

ОКТМО 41625102 ОКПО 32835752; 

ОКОГУ  2300223; ОКОПФ 72; 

ОКФС  13;  ОКВЭД  80.22.2

ОГРН 1024701335383  

БИК 044030098    

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

к/с 40102810745370000098

Казначейский счёт 03224643410000004500

Комитет финансов ЛО (ГБПОУ ЛО ТВТ, л/с 20978068076, 21978068076)



		Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"

Сокращённое наименование:

ООО "АЛЬЯНС"

Адрес местонахождения (юридический адрес),
Место жительства:

194358, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 145, К. 3, КВ. 37

Почтовый адрес:

194358, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 145, КОРПУС 3, КВАРТИРА 37

ИНН: 7802835857

КПП: 780201001

ОГРН: 1137847330323

Адрес электронной почты: al2017spb@mail.ru

Телефон: 79210990498

БИК: 044525974

Наименование банка или ТОФК: АО «ТБанк»

к/с 30101810145250000974

р/с 40702810910002215882







		

		





Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта №26/26 от 03.08.2026 г.

[bookmark: _GoBack]Настоящее соглашение заключено в электронной форме.
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