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Описание объекта закупки 
на оказание услуг по поставке и установке алюминиевых противоскользящих профилей на ступени

1. Общая информация об объекте закупки.
1.1 Объект закупки: поставка и установка алюминиевого накладного профиля со съёмной вставкой из термоэластопласта (ТЭП) на ступени входной группы здания.
1.2 Наименование заказчика: Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.
1.3 Адрес заказчика: г. Москва, улица Гончарная, 14.
1.4 Место поставки и монтажа: г. Москва, улица Гончарная, 14.
1.5 Срок поставки и монтажа: 	с момента заключения по 30 ноября 2026 года.
1.6 Условия поставки: доставка силами поставщика до места установки, включая погрузочно-разгрузочные работы.

2. Общие требования оказываемых услуг.
2.1 Назначение товара: алюминиевый накладной профиль со съёмной вставкой из термоэластопласта (ТЭП) устанавливается на кромки ступеней входной группы здания для предотвращения скольжения и обеспечения безопасной эксплуатации лестничного марша в зимний и дождливый период.
2.2 Требования к товару:
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Алюминиевый противоскользящий профиль на ступени
	1) Тип профиля: накладной, с пазом для эластичной вставки;
2) Материал основания: алюминиевый сплав;
3) Ширина профиля: 46 мм;
4) Длина профиля: 1,5 м;
5) Материал вставки	термоэластопласт (ТЭП), термопластичный морозостойкий и износостойкий эластомер;
6) Цвет вставки: чёрный;
7) Способ крепления: механический — винты/саморезы из нержавеющей стали и дюбели в предварительно засверленные отверстия с нанесение слоя двухкомпонентного эпоксидного клея перед креплением;
8) Комплект крепежа: дюбели и винты/саморезы в комплекте с профилем;
9) Съёмность вставки: вставка должна быть съёмной, обеспечивать замену без демонтажа профиля;
10) Новизна товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.
	30 шт




2.3 Эксплуатационные характеристики: профиль должен обеспечивать: Антивандальность — устойчивость к механическим повреждениям и попыткам отрыва; Антискольжение — противоскользящий эффект за счёт рифлёной поверхности ТЭП-вставки; Износоустойчивость — сохранение свойств при интенсивной пешеходной нагрузке; Всесезонность — работоспособность при отрицательных и положительных температурах, устойчивость к атмосферным осадкам, УФ-излучению и реагентам; Безопасные ступени — снижение риска травматизма при подъёме и спуске.

2.4 Требования к монтажу:
2.4.1 Объект монтажа: монтаж осуществляется на входную группу здания. Ступени выполнены из гранита (натуральный камень). Монтаж должен быть произведён без вреда для гранитной поверхности — без сколов, трещин и повреждений полированного слоя.
2.4.2 Технология монтажа на гранит:
	№
	Этап
	Описание работ

	1
	Подготовка поверхности
	Очистить ступени от пыли, грязи и жировых загрязнений. Обезжирить поверхность в зоне установки профиля.

	2
	Разметка
	Приложить профиль к кромке ступени, плотно прижать. Отметить маркером точки сверления через монтажные отверстия профиля. Рекомендуемый шаг между точками крепления — 20–30 см.

	3
	Сверление алюминиевого профиля
	Если профиль поставляется без отверстий — просверлить отверстия сверлом по металлу диаметром 3,5–4,2 мм. При необходимости снять фаску под шляпку винта сверлом 8–10 мм.

	4
	Сверление гранита
	Критически важный этап. Сверление гранита производить только алмазным сверлом (коронкой) соответствующего диаметра на малых оборотах безударного режима. Использование перфоратора в режиме удара категорически запрещено — это приведёт к сколам и трещинам гранита. Рекомендуется предварительное накернивание точки сверления для исключения соскальзывания сверла. Глубина отверстия — по длине дюбеля. Для охлаждения сверла применять воду.

	5
	Установка дюбелей
	В просверленные отверстия установить дюбели (пластиковые, диаметр 5–6 мм). Обязательно залить дюбели двухкомпонентным эпоксидным клеем для предотвращения попадания влаги и образования трещин при замерзании.

	6
	Нанесение герметика
	На нижнюю плоскость профиля нанести слой нейтрального силиконового герметика. Это предотвратит попадание воды и песка между профилем и гранитом, исключит абразивный износ и вибрацию.

	7
	Крепление профиля
	Установить профиль на ступень, совместив отверстия с дюбелями. Прикрутить нержавеющими винтами, входящими в комплект. Проверить надёжность крепления. Удалить излишки герметика.

	8
	Установка ТЭП-вставки
	Вставить противоскользящую вставку в паз алюминиевого профиля. C вставку предварительно нагреть строительным феном или в горячей воде для облегчения монтажа.

	9
	Приёмка
	Проверить надёжность крепления всех профилей, плотность прилегания к граниту, отсутствие зазоров и подвижности. Вставки должны быть полностью утоплены в паз.



2.4.3 Меры защиты гранита при монтаже: сверление только алмазным инструментом на безударном режиме; запрет на использование перфоратора в режиме боя/удара; охлаждение зоны сверления водой для предотвращения термического микротрещинообразования; защитная плёнка/малярный скотч на полированной поверхности гранита в зоне работ; запрет на использование болгарки (УШМ) для резки профиля непосредственно на ступенях — резку профиля по размеру выполнять на отдельной площадке; все работы выполнять в сухую погоду.

3. Требования к качеству и стандартам.
3.1. Товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ заводов-изготовителей, нормам пожарной и санитарной безопасности.
3.2. Товар должен иметь необходимую маркировку с указанием наименования, товарного знака, марки и артикула.
3.3. Упаковка должна исключать механические повреждения при транспортировке и хранении.
3.4. При обязательной сертификации поставщик предоставляет копии сертификатов соответствия.

4. Порядок приёмки.
4.1. Приёмка товара осуществляется по количеству, качеству и комплектности в соответствии с условиями контракта.
4.2. После завершения монтажа подписывается акт приёмки выполненных работ. Приёмка монтажа включает визуальный осмотр (отсутствие повреждений гранита, надёжность крепления, плотность прилегания профилей, правильность установки вставок).
4.3. Поставщик предоставляет: акт выполненных работ.
