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ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ
по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода 
(ВППВ 8 кранов)

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Волховская детская школа искусств имени Василия Максимовича Максимова» (МБУДО «ВДШИ имени В.М. Максимова»)
Место оказания Услуг: Ленинградская область, Волховский р-н, г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 3.
Срок оказания услуги: 
Исполнитель приступает к работам с момента подписания Договора.  
Периодичность выполнения работ – 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев.
Требования к оказываемым услугам:
Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по проверке пожарных кранов, в соответствии с действующими нормативными документами, законами и правилами Российской Федерации, а именно:
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 951/пр  «Об утверждении СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику список работников, которые будут выполнять работы по проверке ПК с указанием Ф.И.О., всех паспортных данных работников.
Исполнитель должен оказывать услуги на объекте Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.
Перечень оказываемых услуг по проверке пожарных кранов:
Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана.
Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания.
Проверить исправность замка (ручки-защелки) на дверце шкафа для пожарного крана и поворотной кассеты для пожарного рукава.
Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу.
Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); замер давления.
По завершению оказания услуг предоставить Заказчику акты с результатами испытаний внутреннего противопожарного водопровода.
Если в результате испытаний не удается закрыть пожарный клапан запорный, то его следует закрыть головкой заглушкой ГЗ-50, и сообщить об этом руководству учреждения. 
Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 
