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Приложение №1
Сроки и место поставки:

1. Место доставки товара: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Красносельское ш., 1а, ГБУЗ ЛОНКПЦ.
2. Сроки поставки товара: 

Начало поставки - с даты подписания контракта. Окончание поставки - не позднее 10.12.2026 года.
Поставка товара осуществляются единовременно .

 Срок поставки – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

 Требования к количеству, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
1. Требования к количеству товара, подлежащего поставке Заказчику, определяется согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки.

2. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, подлежащего поставке Заказчику, определяются согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки.
3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить и выдать: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия на поставляемые товары, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименование и адрес изготовителя товара, показатели качества, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Требования к качеству и безопасности товара.

1 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать действующим на момент поставки требованиям нормативно-технической документации, нормативной документации, технических регламентов и стандартов, действующих в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода. 

3. Товар должны поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.

4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

5. Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.

6. Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного товара и указать время доставки товара.

7. На всех товарах должна быть нанесена однозначно трактуемая маркировка – наименование, данные об изготовителе.

8. На импортные товары перевод на русском языке обязателен.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1.   Гарантии качества распространяются на все товары, поставленные Поставщиком по настоящей закупке.

2. Поставщик несет все расходы по замене дефектной продукции в случае, если дефект носит производственный характер.

3. Поставщик гарантирует срок качества поставляемого товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке товара, на тот товар, на который отсутствует срок годности производителя. 

4. Если в течение гарантийного срока или срока годности обнаружатся недостатки товара, являющиеся гарантийным случаем, мешающие его нормальной эксплуатации, Заказчик составляет рекламацию и незамедлительно передает ее Поставщику. Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение 3 (трех) дней, следующего за днем получения рекламации от Заказчика, без дополнительного финансирования. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Требования энергетической эффективности товаров.
1. Требование не установлено.

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки.

Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара поставляемого при выполнении работы, оказании услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

Ответственные лица: Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ ЛОНКПЦ Лихуша Андрей Анатольевич, телефон: 7 (962) 7291959, е-mail: ya6883545@yandex.ru;

Врио начальника хоз. отдела – Куликова Елена Александровна, т. +79218749658, iho-pc.gtn@yandex.ru

Таблица № 1. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД /  КТРУ
	Характеристики
	Единица

изм.
	Кол-во 

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Значение показателей
	Обоснование дополнительных характеристик (при их наличии)
	Пункт инструкции
	
	

	1
	Набор автомобилиста


	29.32.30.390


	
	комплект
	2

	
	
	
	1. 
	Количество предметов
	Штук
	≥ 8
	
	П.2
	
	

	
	
	
	2.
	Состав набора
	
	Огнетушитель порошковый переносной в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001
	
	П.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	Трос буксировочный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Аптечка первой помощи дорожная в соответствии с приказом Минздрава

РФ от 24 мая 2024 г. N 260н
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Трос букисровочный с металлическим крюком
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Жилет сигнальный  размер 2xl
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Знак аварийной остановки в соответствии ГОСТ Р 41.27-2001
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Перчатки хлопчато-бумажный с точечным ПВХ покрытием
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Башмак (Упор) противооткатный
	
	
	
	

	
	
	
	3.
	Объем огнетушителя
	л
	≥ 2
	
	П.2
	
	

	
	
	
	4.
	Чека огнетушителя опломбирована
	
	соответствие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	5.
	Стрелка индикатора давления огнетушителя в зеленой зоне
	
	соответствие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	6.
	Сумка для хранения на молнии
	
	Наличие
	
	П.6
	
	

	2
	Колпаки на колеса


	22.29.29.190


	
	комплект
	1

	
	
	
	1. 
	Количество колпаков в комплекте
	шт
	4
	
	П.6
	
	

	
	
	
	2.
	Материал 
	
	ABS пластик, алюминий
	
	П.6
	
	

	
	
	
	3.
	Диаметр диска
	дюйм
	16
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Цвет
	
	Серебристый, черный
	
	П.6
	
	

	
	
	
	5.
	Крепление на защелки
	
	соответствие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	6.
	Рисунок по согласованию с заказчиком
	
	соответствие
	
	П.6
	
	

	3.
	Коврик грязезащитный

	22.19.72.000
	
	штука
	1

	
	
	
	1. 
	Материал
	
	Термопластический эластомер (TPE)
	
	П.2
	
	

	
	
	
	2.
	Совместимость
	
	Lada Vesta SW универсал нижний (2026 г.в)
	
	П.6
	
	

	
	
	
	3.
	Назначение
	
	Коврик в багажник
	
	П.6
	
	

	4.
	Комплект ковриков грязезащитных 


	22.19.72.000
	
	Комплект 
	1

	
	
	
	1. 
	Совместимость
	
	Lada Vesta SW универсал (2026 г.в)
	
	П.6
	
	

	
	
	
	2.
	Защитные бортики
	
	Наличие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	3.
	Ребра жесткости по периметру коврика
	
	Наличие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Устойчивы к температурным колебаниям от  -50 до +50
	
	Соответствие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	5.
	Ячейки на поверхности коврика
	
	Eva-полимер термоэластопласт
	
	П.6
	
	

	
	
	
	6.
	На внутренней стороне ковриков наличие противоскользящих шипов
	
	Соответствие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	7.
	Комплектация
	
	Коврик водителя

Коврик пассажира переднего сиденья

Коврики заднего ряда
	
	П.6
	
	

	5.
	Компрессор автомобильный


	28.13.28.190
	
	штука
	1

	
	
	
	1. 
	Производительность
	л/мин
	≥ 60
	
	П.2
	
	

	
	
	
	2.
	Максимальное давление
	атм (кг/см2)
	≥ 10
	
	П.2
	
	

	
	
	
	3.
	Функция автостоп
	
	Наличие
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Длина пневмошланга
	метр
	≥ 3
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Мощность
	Вт
	≥ 280
	
	П.2
	
	

	
	
	
	6.
	Вид компрессора
	
	Двухпоршневой
	
	П.6
	
	

	
	
	
	7.
	Вид манометра
	
	Цифровой
	
	П.6
	
	

	
	
	
	8.
	Длина шнура питания
	метр
	≥ 3
	
	П.2
	
	

	
	
	
	9.
	Питание 
	
	От аккумулятора
	
	П.6
	
	

	
	
	
	10. 
	Комплектация
	
	1) Компрессор 

2) Спиральный армированный пневмошланг

 3) Шнур питания длиной с зажимами тип "крокодил".

 4) Пневмонасадки: для мячей, для резиновых лодок, для различных надувных изделий, переходник для автошин.
	
	П.6
	
	


