                                                                                                          

Техническое задание 
на выполнение работ по замене измерительных участков системы горячего водоснабжения без учета измерительного комплекса УУТЭ

Заказчик: ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница»
Задачи Исполнителю:
1. Выполнить демонтаж измерительного комплекса с сохранением его работоспособности. 
2. Выполнить демонтаж металлоконструкции узла учета тепловой энергии ГВС.
3. Выполнить монтаж новой металлоконструкции узла учета тепловой энергии ГВС.
4. Выполнить монтаж измерительного комплекса с сохранением его работоспособности.
5. Произвести пусконаладочные работы по узлу учета ГВС и ввод узла учета в коммерческий учет после ремонтно-восстановительных работ
       Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Свирский заезд, д. 1
Время выполнения работ: в рабочие дни с 8:00 до 16:30, в нерабочие дни по согласованию с руководством.
Срок выполнения работ: В течении 10 рабочих дней с момента подписания  Договора.
Требования и порядок выполнения работ: 
      1.Исполнитель гарантирует соответствие выполненной работы требованиям действующего законодательства Российской Федерации, строительным и иным нормам и правилам (включая, но не ограничиваясь, СНиПы, ТСН, ГОСТы), а также условиям настоящего технического задания с учетом индивидуальных особенностей объекта.
2. Монтаж, установка, сварочные, пусконаладочные работы в тепловом узле, в здании Заказчика.
3. Исполнитель гарантирует, что работа, а также устанавливаемое оборудование соответствуют требованиям нормативных актов Российской Федерации. Материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, и быть новыми, исправными и пригодными к использованию.
[bookmark: _GoBack]     4. Вся работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов.  При проведении работ соблюдать требования соответствующих НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, правил противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  №390 в действующей редакции «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)) и в срок.
      5. Исполнитель обязуется содержать Объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории Объекта, на которой выполняется работа. Использование контейнеров учреждения под строительный мусор запрещено.
7. Исполнитель вывозит за 2 дня до подписания акта приемки всех выполненных работ по Договору принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
8. Исполнитель осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Исполнителя и за его счет.
9. Исполнитель в течение гарантийного срока несёт все расходы по гарантийному обслуживанию вновь установленного оборудования.
10. Срок и объем гарантии на поставляемые товары и выполненные работы должны быть согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию ГВС ИТП.
       11. Исполнитель обязуется соблюдать установленный у Заказчика режим работы, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также представлять угрозу возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.
       12. Монтаж, испытания, и приемку в эксплуатацию, вести в соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденными коллегией Госгортехнадзора России (Постановление № 45 от 18.07.1994 г.), СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», и «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».
       13. Исполнитель обеспечивает всех своих работников средствами индивидуальной защиты,  обеспечивает разработку плана производства работ, оформляет наряд-допуск на производство работ. 
       14. В период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненных работах, Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений.
       15. Работа, выполненная Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
       16. Порядок и сроки пусконаладочных работ на установленное оборудование           Исполнитель должен согласовать с теплоснабжающей организацией.
       17. При выполнении работ привлечение третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) не предусматривается.

4.Объём выполняемой работы:
	№ п/п
	Наименование выполняемой работы
	Кол-во

	1
	Демонтаж измерительного комплекса с сохранением его работоспособности.
	В соответствии с приложениями

	2
	Демонтаж металлоконструкции уза учета тепловой энергии ГВС
	В соответствии с приложениями

	3
	Демонтаж крановых шаров уза учета тепловой энергии ГВС DN 50 PN 40 (фланцевый, стальной, проходной, (ручка-рычаг)
	2 шт.

	4
	Демонтаж кранового шара уза учета тепловой энергии ГВС DN 65/50 PN 16 (фланцевый, стальной, проходной, (ручка-рычаг)
	1 шт.

	5
	Демонтаж кранового шара уза учета тепловой энергии ГВС DN 80 PN 16 (фланцевый, стальной, проходной, (ручка-рычаг)
	1 шт.

	6
	Покупка указанных выше в таблице крановых шаров
	4 шт.

	7
	Изготовление и монтаж новой металлоконструкции узла учета тепловой энергии ГВС
	В соответствии с приложениями

	8
	Установка измерительного комплекса с сохранением его работоспособности.
	В соответствии с приложениями

	9
	Произвести пусконаладочные работы по узлу учета тепловой энергии ГВС


	10
	Ввод узла учета тепловой энергии ГВС в коммерческий учет в теплоснабжающей организации после ремонтно-восстановительных работ.




Приложение:
- Схема узла учета тепловой энергии
- Техническая схема ГВС ИТП

Составил:
Зам. главного врача по ХВ                                                                   Богачев В.В.                                                                                                                                                                                           
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