ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: поставка оргтехники и комплектующих для ПК.
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
2.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке товара.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. 
2.5. Поставляемый товар должен иметь сертификаты или иные документы, подтверждающие его подлинность и прослеживаемость (если это применимо к товару). 
2.6. Допускается подтверждать подлинность товара с использованием любых доступных способов, указанных производителем товара, включая формы, расположенные на официальном сайте производителя, в сети Интернет или с использованием специально программного обеспечения, рекомендуемого производителем,  позволяющим проверить уникальный номер товара.
3. Требования к комплектности и упаковке (маркировке) товара: 
Обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки;
Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. 
Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, надрывы, вмятины и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.
Дата производства не ранее 2025г.
4. Место и условия поставки: 
4.1.  Поставщик обязан произвести своими силами доставку и разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.
4.2. Дата, время адрес дополнительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком не позднее, чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты поставки. 
5. Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости):
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара). 
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственному заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 
В период гарантийного срока Поставщика забракованный Товар со скрытыми производственными дефектами, подлежит замене на качественный, того же ассортимента, в течение 2 (двух) дней с момента заявления заказчиком об обнаруженном браке или о несоответствии Товара требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

7. В течении 12 часов с момента завершения закупки исполнитель обязан предоставить заказчику спецификацию в соответствии с Т.З (БЕЗ ЗАМЕНЫ НА АНАЛОГИ).
8. В случаи невыполнение п.7 заказчик имеет право не заключать договорные отношения с данным исполнителем.

	№
	Наименование
	Описание
	Картинка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Процессор AMD Ryzen 7 5700X OEM
	Общие параметры
Модель
AMD Ryzen 7 5700X
Сокет
AM4
Код производителя
[100-000000926]
Год релиза
2022
Система охлаждения в комплекте
нет
Термоинтерфейс в комплекте
нет
Ядро и архитектура
Общее количество ядер
8
Количество производительных ядер 
8
Количество энергоэффективных ядер 
0
Максимальное число потоков 
16
Объем кэша L2 
4 МБ
Объем кэша L3
32 МБ
Техпроцесс 
TSMC 7nm FinFET
Ядро 
AMD Vermeer
Частота и возможность разгона
Базовая частота процессора 
3.4 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 
4.6 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер
0 ГГц
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер 
0 ГГц
Свободный множитель 
есть
Параметры оперативной памяти
Тип памяти
DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти
128 ГБ
Количество каналов 
2
Частота оперативной памяти 
DDR4-3200
Поддержка режима ECC 
есть
Тепловые характеристики
Тепловыделение (TDP)
65 Вт
Базовое тепловыделение 
65 Вт
Максимальная температура процессора 
90 °C
Графическое ядро
Интегрированное графическое ядро 
нет
Шина и контроллеры
Встроенный контроллер PCI Express 
PCIe 4.0
Число линий PCI Express 
20 шт
Дополнительная информация
Технология виртуализации 
есть
Особенности, дополнительно
поддержка VR-Ready
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	2.
	[bookmark: _GoBack]Материнская плата GIGABYTE B550M AORUS ELITE

	Общие параметры
Тип
материнская плата
Модель
GIGABYTE B550M AORUS ELITE
Серия
GIGABYTE AORUS
Цвет
черный
Год релиза
2020
Форм-фактор и размеры
Форм-фактор
Micro-ATX
Разъемы на обратной стороне (Back-Connect)
нет
Высота
244 мм
Ширина
244 мм
Процессор и чипсет
Сокет
AM4
Чипсет AMD
AMD B550
Совместимые ядра процессоров AMD
Matisse
Память
Тип поддерживаемой памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Количество каналов памяти 
2
Максимальный объем памяти
128 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона)
3200 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне
3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3866 МГц, 4000 МГц, 4133 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4733 МГц
Слоты расширения
Версия PCI Express
4.0
Слоты PCIe x16
1 x PCIe 3.0 (в режиме x4), 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16)
Поддержка SLI / CrossFire
нет
Количество карт в SLI / Crossfire
0 шт
Количество слотов PCI-E x1 
1
Другие слоты расширения
нет
Контроллеры накопителей
Поддержка NVMe 
есть
Версия PCI Express накопителей
4.0
Количество разъемов M.2 
2
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора
1 x 2242/2260/2280/22110 (SATA/PCIe 4.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета
1 x 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 3.0 x2)
Количество портов SATA 
4
Режим работы SATA RAID
0, 1, 10
Режим работы NVMe RAID
нет
Другие разъемы накопителей
нет
Порты на задней панели
Порты USB Type-A
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
Порты USB Type-C
нет
Видеовыходы
1 x DVI-D, 1 x HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45) 
1
Количество аналоговых аудиоразъемов 
3
Цифровые аудиопорты (S / PDIF) 
нет
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi)
нет
Порты PS / 2
комбинированный
Разъемы на плате
Внутренние USB Type-A разъемы
1 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin)
Внутренние USB Type-C разъемы
нет
Разъемы питания процессорного охлаждения
1 x 4 pin (кулер)
Совмещенные разъемы для вентиляторов и помпы СЖО (4 pin)
2
Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) 
0
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки 
2
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки 
2
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи
нет
Разъем RS-232 (COM) 
есть
Интерфейс LPT 
нет
Аудио
Звуковая схема
7.1
Сеть
Скорость сетевого адаптера 
1 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi
нет
Версия Bluetooth
нет
Адаптер беспроводной связи
нет
Питание и охлаждение
Основной разъем питания
24 pin
Разъем питания процессора
1 x 8 pin
Количество фаз питания 
5+3
Пассивное охлаждение
зона VRM, чипсет
Активное охлаждение
нет
Дополнительная информация
Кнопки на плате
кнопка Q-Flash Plus
Подсветка элементов платы
нет
ПО для синхронизации подсветки
GIGABYTE RGB Fusion
Приложение для взаимодействия со смартфоном
GIGABYTE RGB Fusion
Особенности, дополнительно
поддержка TPM 2.0
Комплектация
2 x кабель SATA, документация
Габариты и вес в упаковке
Длина коробки
27 см
Ширина коробки
27 см
Высота коробки
7 см
Вес с коробкой
1.14 кг
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	3.
	Блок питания Chieftec SteelPower 750W [BDK-750FC] серый, черный
	Общие параметры
Тип
блок питания
Модель
Chieftec SteelPower 750W
Код производителя
[BDK-750FC]
Мощность (номинал) 
750 Вт
Внешний вид
Форм-фактор
ATX
Цвет
серый, черный
Отстегивающиеся кабели 
полностью модульный
Оплетка проводов
нет
Цвета проводов
черные
Тип подсветки
нет
Кабели и разъемы
Основной разъем питания
20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU)
2 x 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)
4 x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA
6
Количество разъемов 4-pin Molex
3
Разъем 4 pin Floppy
есть
Длина основного кабеля питания
650 мм
Длина кабеля питания процессора
600 мм
Длина кабеля питания PCI-E
500 мм
Длина кабеля питания SATA
500 мм
Длина кабеля питания Molex
500 мм
Электрические параметры
Мощность по линии 12 В 
750 Вт
Ток по линии +12 В 
12V1 62.5A
Ток по линии +3.3 В 
20 А
Ток по линии +5 В 
20 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 
2.5 А
Ток по линии -12 В 
0.3 А
Диапазон входного напряжения сети
100-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения
Система охлаждения 
активная
Размеры вентиляторов
120 x 120 мм
Регулировка оборотов
автоматическая
Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) 
нет
Сертификация
Сертификат 80 PLUS 
Bronze
Корректор коэффициента мощности (PFC) 
активный
Соответствие стандартам
ATX 12V 2.3
Технологии защиты
OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP
Дополнительная информация
Сетевой кабель в комплекте
есть
Комплектация
документация, комплект кабелей
Особенности
плоские кабели
Габариты и вес
Длина
140 мм
Ширина
150 мм
Высота
86 мм
Вес
1.7 кг
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	4.
	Корпус Thermaltake Versa H18 [CA-1J4-00S1WN-00] черный
	Общие параметры
Тип
корпус
Модель
Thermaltake Versa H18
Код производителя
[CA-1J4-00S1WN-00]
Форм-фактор и габариты
Типоразмер корпуса
Mini-Tower
Ориентация материнской платы
вертикально
Глубина
439 мм
Ширина
205 мм
Высота
398 мм
Вес
4.5 кг
Внешний вид
Основной цвет
черный
Материал корпуса
пластик, сталь
Толщина металла
0.6 мм
Наличие окна на боковой стенке
слева
Материал окна
акрил (оргстекло)
Материал фронтальной панели
металлическая сетка
LCD дисплей
нет
Тип подсветки
нет
Совместимость
Форм-фактор совместимых плат
Micro-ATX, Mini-ITX
Форм-фактор совместимых материнских плат с разъемами на обратной стороне (Back-Connect)
нет
Форм-фактор совместимых блоков питания
ATX
Размещение блока питания
нижнее
Скрытый блок питания
нет
Максимальная длина блока питания
220 мм
Горизонтальные слоты расширения 
4
Вертикальные слоты расширения 
0
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты
350 мм
Максимальная высота процессорного кулера
155 мм
Количество отсеков для 2.5" накопителей
2 шт
Количество отсеков для 3.5" накопителей
2 шт
Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей
0 шт
Количество внешних отсеков 3.5"
0 шт
Количество внешних отсеков 5.25"
0 шт
Охлаждение
Вентиляторы в комплекте
1 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов
1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов
1 x 140 или 1 x 120 мм
Поддержка нижних вентиляторов
нет
Поддержка боковых вентиляторов
нет
Возможность установки системы жидкостного охлаждения
есть
Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО
120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм
Тыловой монтажный размер радиатора СЖО
120 мм
Разъемы и интерфейсы лицевой панели
Расположение панели ввода-вывода
спереди
Порты USB Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0
Порты USB Type-C
нет
Аудиоразъемы
3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Встроенный кард-ридер
нет
Обслуживание
Фиксация боковых панелей
винты сзади
Вырез в районе крепления кулера CPU 
есть
Прокладка кабелей за задней стенкой 
есть
Пылевой фильтр
сверху, снизу, спереди
Дополнительная информация
Встроенный БП
0 Вт
Малошумные и антивибрационные корпуса
нет
Комплектация
документация, комплект крепежа
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	5.
	Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC]
	Общие параметры
Тип 
видеокарта
Модель
MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC
Код производителя
[RTX 5050 8G VENTUS 2X OC]
Цвет
серый
Предназначена для майнинга (добыча криптовалют)
нет
LHR 
нет
Основные параметры
Графический процессор 
GeForce RTX 5050
Микроархитектура
NVIDIA Blackwell
Техпроцесс 
5 нм
Спецификации видеопроцессора
Штатная частота работы видеочипа 
2317 МГц
Турбочастота 
2617 МГц
Количество универсальных процессоров (ALU) 
2560
Число текстурных блоков 
80
Число блоков растеризации 
32
Поддержка трассировки лучей 
есть
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра)
20
Тензорные ядра 
80
Спецификации видеопамяти
Объем видеопамяти 
8 ГБ
Тип памяти
GDDR6
Разрядность шины памяти 
128 бит
Максимальная пропускная способность памяти 
320 Гбайт/сек
Эффективная частота памяти 
20000 МГц
Вывод изображения
Тип и количество видеоразъемов
3 x DisplayPort, HDMI
Версия HDMI 
2.1b
Версия DisplayPort 
2.1b
Количество подключаемых одновременно мониторов
4
Максимальное разрешение
7680x4320 (8K Ultra HD)
Подключение
Интерфейс подключения 
PCIe 5.0
Форм-фактор разъема подключения
PCIe x16
Количество линий PCI Express
8
Разъемы дополнительного питания
8 pin
Рекомендуемый блок питания 
550 Вт
Потребляемая мощность
130 Вт
Система охлаждения
Тип охлаждения
активное воздушное
Тип и количество установленных вентиляторов
2 осевых
Радиатор жидкостного охлаждения
нет
Дополнительная информация
Подсветка элементов видеокарты
нет
Синхронизация RGB подсветки 
нет
LCD дисплей
нет
Переключатель BIOS 
нет
Особенности, дополнительно
L2 кэш - 32 Мб
Габариты и вес
Низкопрофильная карта (Low Profile) 
нет
Количество занимаемых слотов расширения
2
Длина видеокарты
197 мм
Ширина видеокарты
120 мм
Толщина видеокарты
41 мм
Вес
491 г
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	6.
	Видеокарта KFA2 GeForce RTX 3050 X Black [35NRLDHP9ODK]
	Общие параметры
Тип 
видеокарта
Модель
KFA2 GeForce RTX 3050 X Black
Код производителя
[35NRLDHP9ODK]
Цвет
черный
Предназначена для майнинга (добыча криптовалют)
нет
LHR 
нет
Основные параметры
Графический процессор 
GeForce RTX 3050
Микроархитектура
NVIDIA Ampere
Техпроцесс 
8 нм
Спецификации видеопроцессора
Штатная частота работы видеочипа 
1042 МГц
Турбочастота 
1470 МГц
Количество универсальных процессоров (ALU) 
2304
Число текстурных блоков 
72
Число блоков растеризации 
32
Поддержка трассировки лучей 
есть
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра)
18
Тензорные ядра 
72
Спецификации видеопамяти
Объем видеопамяти 
6 ГБ
Тип памяти
GDDR6
Разрядность шины памяти 
96 бит
Максимальная пропускная способность памяти 
168 Гбайт/сек
Эффективная частота памяти 
14000 МГц
Вывод изображения
Тип и количество видеоразъемов
DVI-D, DisplayPort, HDMI
Версия HDMI 
2.1
Версия DisplayPort 
1.4a
Количество подключаемых одновременно мониторов
3
Максимальное разрешение
7680x4320 (8K Ultra HD)
Подключение
Интерфейс подключения 
PCIe 4.0
Форм-фактор разъема подключения
PCIe x16
Количество линий PCI Express
8
Разъемы дополнительного питания
нет
Рекомендуемый блок питания 
300 Вт
Потребляемая мощность
70 Вт
Система охлаждения
Тип охлаждения
активное воздушное
Тип и количество установленных вентиляторов
2 осевых
Радиатор жидкостного охлаждения
нет
Дополнительная информация
Подсветка элементов видеокарты
нет
Синхронизация RGB подсветки 
нет
LCD дисплей
нет
Переключатель BIOS 
нет
Комплектация
документация
Габариты и вес
Низкопрофильная карта (Low Profile) 
нет
Количество занимаемых слотов расширения
2
Длина видеокарты
209 мм
Ширина видеокарты
118 мм
Толщина видеокарты
41.5 мм
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	7.
	Кулер для процессора ID-COOLING SE-226-XT Black черный
	Общие параметры
Тип
кулер для процессора
Модель
ID-COOLING SE-226-XT Black
Сокет 
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2066
Рассеиваемая мощность 
250 Вт
Тип конструкции 
башенный
Радиатор
Материал основания 
медь
Материал радиатора
алюминий
Количество тепловых трубок 
 6
Диаметр тепловых трубок 
6 мм
Никелированное покрытие 
основание
Цвет радиатора
черный
Вентилятор
Количество вентиляторов в комплекте 
1
Максимальное число устанавливаемых вентиляторов 
1
Размеры комплектных вентиляторов 
120 x 120 мм
Цвет каркаса
черный
Цвет крыльчатки
черный
Разъем для подключения вентиляторов 
4 pin
Максимальная скорость вращения 
1800 об/мин
Минимальная скорость вращения 
700 об/мин
Регулировка скорости вращения 
автоматическая (PWM)
Максимальный воздушный поток
56.5 CFM
Максимальное статическое давление 
19.5 Па
Максимальный уровень шума 
31.5 дБ
Номинальный ток 
0.2 А
Номинальное напряжение
12 В
Тип подшипника
скольжения (гидродинамический)
Дополнительная информация
Термопаста в комплекте 
в отдельной емкости
LCD дисплей 
нет
Тип подсветки
нет
Комплектация
документация, комплект крепежа
Габариты и вес
Высота
154 мм
Ширина
129 мм
Длина
106 мм
Вес
910 г
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	8.
	Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF432C16BBK2/16WP] 16 ГБ
	Общие параметры
Тип
оперативная память
Модель
Kingston FURY Beast Black
Код производителя
[KF432C16BBK2/16WP]
Объем и состав комплекта
Тип памяти
DDR4
Тип модуля памяти
UDIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта
16 ГБ
Объем одного модуля памяти
8 ГБ
Количество модулей в комплекте
2 шт
Регистровая память 
нет
ECC-память 
нет
Ранговость 
одноранговая
Быстродействие
Тактовая частота 
3200 МГц
Профили Intel XMP 
3000 МГц (15-17-17), 3200 МГц (16-18-18)
Тайминги
CAS Latency (CL) 
16
RAS to CAS Delay (tRCD) 
18
Row Precharge Delay (tRP) 
18
Activate to Precharge Delay (tRAS) 
32
Конструкция
Наличие радиатора 
есть
Цвет радиатора
черный
Подсветка элементов платы
нет
Высота
34 мм
Низкопрофильная (Low Profile) 
нет
Дополнительная информация
Напряжение питания
1.35 В
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	9.
	512 ГБ M.2 NVMe накопитель ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE [AGAMMIXS70B-512G-CS]
	Общие параметры
Тип
SSD M.2 накопитель
Модель
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE
Код производителя
[AGAMMIXS70B-512G-CS]
Основные характеристики
Объем накопителя 
512 ГБ
Форм-фактор
2280
Физический интерфейс 
PCIe 4.0 x4
Ключ M.2 разъема 
M
NVMe 
есть
Конфигурация накопителя
Контроллер 
Innogrit IG5236
Структура памяти 
3D NAND
Показатели скорости
Максимальная скорость последовательного чтения 
7200 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи
2600 Мбайт/сек
Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 
425000 IOPS
Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 
510000 IOPS
Надежность
Максимальный ресурс записи (TBW) 
370 ТБ
DWPD 
0.4
Дополнительная информация
Радиатор в комплекте 
есть
Габариты
Длина
80 мм
Ширина
22 мм
Толщина 
4.3 мм
Вес
10 г
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	10.
	4 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX]
	Общие параметры
Тип
жесткий диск
Модель
WD Blue
Код производителя
[WD40EZAX]
Назначение
ПК-десктопы
Накопитель
Объем HDD
4 ТБ
Объем кэш-памяти 
256 МБ
Скорость вращения шпинделя 
5400 об/мин
Максимальная скорость передачи данных
180 Мбайт/сек
Интерфейс
SATA III
Пропускная способность интерфейса
6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы 
нет
Механика и надежность
Технология записи
CMR
Уровень шума во время работы
25 дБ
Уровень шума в простое
23 дБ
С гелиевым наполнением 
нет
Число циклов позиционирования-парковки
300000
Дополнительная информация
Максимальное энергопотребление
4.7 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания
3.1 Вт
Максимальная рабочая температура
60 °C
Габариты и вес
Ширина
101.6 мм
Длина
147 мм
Толщина
26.1 мм
Вес
570 г
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	11.
	27" Монитор ASUS ProArt PA279CRV черный
	Общие параметры
Тип
монитор
Модель
ASUS ProArt PA279CRV
Линейка
ASUS ProArt
Код производителя
[90LM08E0-B01K70]
Основной цвет
черный
Игровой монитор 
нет
Входит в реестр российской промышленности 
нет
Основные характеристики
Диагональ экрана (дюйм)
27"
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Широкоформатный
нет
Тип матрицы
IPS
Тип подсветки экрана
LED
Покрытие экрана
матовое
Изогнутый экран 
нет
Угол обзора по вертикали (градус)
178°
Угол обзора по горизонтали (градус)
178°
Безрамочный дизайн 
трехсторонний
Технические характеристики экрана
Максимальное количество цветов
более 1 млрд.
Глубина цвета
10bit
Цветовой охват
99% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 100% sRGB
Поддерживаемые стандарты HDR
DisplayHDR 400
Delta E
 <2
Яркость
400 Кд/м²
Контрастность 
1000:1
Время отклика пикселя (GtG) 
5 мс
Частота при максимальном разрешении 
60 Гц
Максимальная частота обновления экрана 
60 Гц
Размер видимой области экрана
596.7 x 335.7 мм
Плотность пикселей 
163 ppi
Размер пикселя 
155 мкм
Интерфейсы
Видеоразъемы
DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Тип, версия и количество видеоразъемов
DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.0 x2, USB Type-C
USB-концентратор
есть
Количество USB
4 шт
Выход на наушники
есть
Разъем HDMI
есть
Разъем DisplayPort
есть
Разъем DVI
нет
Разъем VGA
нет
Направление разъемов
вертикальное
Функции
Сенсорный экран
нет
Технология защиты зрения
Flicker Free, Low Blue Light
Картинка в картинке
есть
Dual Mode
нет
Игровые функции
нет
Конструкция
Размер VESA 
100 x 100
Поворотная подставка
есть
Регулировка по высоте
есть
Регулировка наклона
есть
Поворот на 90° (портретный режим)
есть
Крепление периферии
нет
Покрытие корпуса
матово-глянцевое
Подсветка корпуса
нет
Дополнительное оборудование
Веб-камера
нет
Встроенная акустическая система
есть
Мощность динамиков
2 x 2 Вт
Пульт ДУ
нет
Беспроводной интерфейс
нет
Питание
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе
26.1 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме
0.5 Вт
Мощность в выключенном режиме
0 Вт
Напряжение питания
100-240 В / 50-60 Гц
Поддержка USB Power Delivery
есть
Мощность зарядки USB Power Delivery
96 Вт
Класс энергоэффективности
E
Дополнительная информация
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-C - USB Type-C, ещё
Дополнительно
сертификация CalMAN Verified
Габариты и вес
Ширина без подставки
612.2 мм
Высота без подставки
362.9 мм
Толщина без подставки
44.1 мм
Вес монитора без подставки
4.07 кг
Ширина с подставкой
612.2 мм
Минимальная высота с подставкой
408.1 мм
Максимальная высота с подставкой
538.1 мм
Толщина с подставкой
215 мм
Вес монитора с подставкой
5.78 кг
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	12.
	27" Монитор Asus ProArt Display PA278QGV серый
	Общие параметры
Тип
монитор
Модель
Asus ProArt Display PA278QGV
Линейка
ASUS ProArt
Код производителя
[90LM05L1-B01K71]
Основной цвет
серый
Игровой монитор 
да
Входит в реестр российской промышленности 
нет
Основные характеристики
Диагональ экрана (дюйм)
27"
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Широкоформатный
нет
Тип матрицы
IPS
Тип подсветки экрана
WLED
Покрытие экрана
матовое
Изогнутый экран 
нет
Угол обзора по вертикали (градус)
178°
Угол обзора по горизонтали (градус)
178°
Безрамочный дизайн 
трехсторонний
Технические характеристики экрана
Максимальное количество цветов
16.7 млн.
Глубина цвета
8bit
Цветовой охват
95% DCI-P3, 100% sRGB
Яркость
350 Кд/м²
Контрастность 
1500:1
Динамическая контрастность 
100M:1
Время отклика пикселя (GtG) 
5 мс
Максимальная частота обновления экрана 
120 Гц
Размер видимой области экрана
597.7 x 336.2 мм
Плотность пикселей 
112 ppi
Размер пикселя 
233 мкм
Интерфейсы
Видеоразъемы
DisplayPort, HDMI
Тип, версия и количество видеоразъемов
DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.0 x1
Другие разъемы
Audio Out, USB Type-A x4
USB-концентратор
есть
Количество USB
4 шт
Выход на наушники
есть
Разъем HDMI
есть
Разъем DisplayPort
есть
Разъем DVI
нет
Разъем VGA
нет
Направление разъемов
вертикальное
Функции
Сенсорный экран
нет
Технология защиты зрения
Flicker Free
Картинка в картинке
есть
Dual Mode
нет
Игровые функции
нет
Конструкция
Размер VESA 
100 x 100
Поворотная подставка
есть
Регулировка по высоте
есть
Регулировка наклона
есть
Поворот на 90° (портретный режим)
есть
Крепление периферии
нет
Покрытие корпуса
матовое
Подсветка корпуса
нет
Дополнительное оборудование
Веб-камера
нет
Встроенная акустическая система
есть
Мощность динамиков
2 x 2 Вт
Пульт ДУ
нет
Беспроводной интерфейс
нет
Питание
Потребляемая мощность при работе
16.94 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме
0.5 Вт
Мощность в выключенном режиме
0.3 Вт
Напряжение питания
100-240 В / 50-60 Гц
Поддержка USB Power Delivery
нет
Дополнительная информация
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A, кабель питания
Габариты и вес
Ширина без подставки
612.2 мм
Высота без подставки
362.9 мм
Толщина без подставки
46.9 мм
Вес монитора без подставки
4.7 кг
Ширина с подставкой
612.2 мм
Минимальная высота с подставкой
410.6 мм
Максимальная высота с подставкой
536.1 мм
Толщина с подставкой
190.4 мм
Вес монитора с подставкой
6.4 кг
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	13.
	Колонки Edifier R12U черный
	Общие параметры
Тип
колонки
Модель
Edifier R12U
Тип размещения
полочная
Формат системы 
2.0
Основной цвет
черный
Дополнительные цвета
серый
Подсветка
нет
Конструкция
Дисплей 
нет
Часы
нет
Влагозащищенный корпус 
нет
Встроенный микрофон 
нет
Расположение регулятора
передняя панель
Вид крепления
нет
Управление
Управление со смартфона 
нет
Голосовой помощник
нет
Регулировка высоких частот 
нет
Регулировка низких частот (басов) 
нет
Усиление низких частот (Bass Boost)
нет
Интерфейсы подключения
Тип проводного соединения 
jack 3.5 мм
Аналоговые разъемы 
разъем для наушников
Линейный AUX вход
нет
Поддержка карт памяти 
нет
Акустические характеристики
Материал корпуса
пластик
Стереосистема
есть
Количество динамиков 
2 шт
Диаметр СЧ-динамика
60 мм
Количество полос AC
1
Соотношение сигнал / шум 
85 дБ
Максимальная мощность (RMS)
4 Вт
Минимальная воспроизводимая частота 
180 Гц
Максимальная воспроизводимая частота 
20000 Гц
Фронтальные колонки
Мощность фронтальных колонок
2x2 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок 
пластик
Количество полос фронтальных колонок 
1
Акустическое оформление фронтальных колонок 
фазоинвертор
Диаметр динамиков фронтальных колонок
60 мм
Разъемы для подключения к усилителю 
нет
Ширина фронтальных колонок
80 мм
Высота фронтальных колонок
120 мм
Глубина фронтальных колонок
80 мм
Сабвуфер
Наличие сабвуфера
нет
Тюнер
Радио 
нет
Проигрыватель
Тип проигрывателя 
нет
Запись на USB-накопители
нет
Воспроизведение с USB накопителей
нет
Караоке
Караоке 
нет
DJ эффекты
нет
Функции
Функция одновременного подключения нескольких устройств
нет
Стереопара (TWS)
нет
Питание
Питание
от USB
Напряжение питания
5 В
Зарядка внешних устройств
нет
Дополнительная информация
Пульт ДУ
нет
Комплектация
документация
Габариты и вес
Ширина аудиосистемы
160 мм
Глубина аудиосистемы
80 мм
Высота аудиосистемы
120 мм
Габариты и вес упаковки
Ширина упаковки
100 мм
Глубина упаковки
270 мм
Высота упаковки
80 мм
Вес упаковки
610 г
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	14.
	Проводные наушники A4tech FH150U черный 2025
	Общие параметры
Тип
проводные наушники
Модель
A4tech FH150U
Дата начала производства
2025
Игровые наушники 
нет
Способ передачи сигнала 
проводной
Внешний вид и конструкция
Тип конструкции
накладные
Основной цвет
черный
Материал корпуса
пластик, экокожа
Материал амбушюр
экокожа
Материал крепления чашек наушников
пластик
Метод крепления
оголовье
Подсветка 
нет
Складные 
нет
Детский дизайн 
нет
Наушники для мониторинга 
нет
Костная проводимость 
нет
Наушники для спорта 
нет
Влагозащищенный корпус
нет
Особенности конструкции
мягкие амбушюры, мягкое оголовье, регулируемое оголовье
Акустические характеристики
Формат звуковой схемы 
2.0
Тип акустического оформления 
закрытые
Диаметр мембраны излучателей 
40 мм
Минимальная воспроизводимая частота 
20 Гц
Максимальная воспроизводимая частота 
20000 Гц
Сопротивление (импеданс) (Ом) 
32Ω
Чувствительность 
98 дБ
Количество излучателей с каждой стороны 
1
Тип излучателей 
динамические
Характеристики микрофона
Микрофон 
есть
Тип крепления микрофона
фиксированный
Гибкая ножка микрофона
нет
Минимальная воспроизводимая частота микрофона 
100 Гц
Максимальная воспроизводимая частота микрофона 
10000 Гц
Чувствительность микрофона 
-42 дБ
Шумоподавление микрофона
нет
Функции и особенности микрофона
ветрозащита микрофона
Параметры подключения
Разъем для подключения к устройству 
USB Type-A
Отсоединяемый кабель 
нет
Длина кабеля
2 м
Форма штекера кабеля
прямая
Особенности кабеля
тканевая оплетка
Функции и управление
Система активного шумоподавления 
нет
Прозрачный режим (Talk Through) 
нет
Вид управления
механический
Регулятор громкости
на проводе
Функции клавиш
включение микрофона, выключение микрофона
Управление со смартфона 
нет
Поддержка карт памяти
нет
Дополнительная информация
Вес
150 г
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	15.
	Клавиатура+мышь проводная Logitech MK200 черный
	Общие характеристики
Тип
клавиатура+мышь
Модель
Logitech MK200
Код производителя
[920-002694]
Игровой комплект 
нет
Состав набора
клавиатура, мышь
Внешний вид
Основной цвет набора
черный
Характеристики клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Язык раскладки
английский, русский
Подсветка клавиатуры
нет
Общее количество клавиш
112 шт
Низкопрофильные клавиши
есть
Дополнительные клавиши
8 шт
Вид дополнительных клавиш
мультимедиа
Цифровой блок 
есть
Кнопка функций (Fn) 
нет
Защита от попадания воды
есть
Подставка под запястье
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Конструктивные особенности
классическая
Формат клавиатуры
полноразмерная
Поддержка одновременных нажатий клавиш
нет
Программируемые клавиши 
нет
Характеристики мыши
Тип мыши
оптическая светодиодная
Подсветка мыши
нет
Количество кнопок мыши
3 шт
Хват
для правой и левой руки
Покрытие Soft Touch 
нет
Бесшумные кнопки мыши
нет
Подключение
Беспроводное подключение
нет
Интерфейс подключения
USB
Функция одновременной работы с несколькими устройствами
нет
Питание
Тип питания
клавиатура: от USB, мышь: от USB
Напряжение питания
5 В
Дополнительная информация
Макросы 
нет
Габариты и вес
Ширина клавиатуры
450 мм
Глубина клавиатуры
155 мм
Высота клавиатуры
18 мм
Вес клавиатуры
550 г
Длина мыши
113 мм
Ширина мыши
62 мм
Высота мыши
38 мм
Вес мыши
90 г
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	16.
	ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.EURO.RJ
	Общие параметры
Тип
ИБП
Модель
ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.EURO.RJ
Код производителя
[EP285483RUS]
Основной цвет
черный
Вид 
линейно-интерактивный
Форм-фактор 
Tower
Длина кабеля питания
1.2 м
Технические параметры
Полная выходная мощность 
1000 ВА
Эффективная выходная мощность 
650 Вт
Мин. входное напряжение
140 В
Макс. входное напряжение
300 В
Мин. входная частота 
50 Гц
Макс. входная частота 
60 Гц
Стабильность выходного напряжения 
± 10 %
Мин. выходная частота 
50 Гц
Макс. выходная частота 
60 Гц
Тип формы напряжения 
модифицированная синусоида
Время работы 
1.2 мин (650Вт)
Время переключения на батарею 
8 мс
КПД
95 %
Виды защиты
защита линии передачи данных, защита от высокочастотных помех, защита от глубокого разряда, ещё
Разъемы
Количество и тип выходных разъемов питания 
4 х CEE 7 (евророзетка)
Количество выходных разъемов питания (UPS) 
4
Дополнительные разъемы 
RJ-11, RJ-45
Расположение разъемов на корпусе 
вертикальное
Батарея
Тип батареи
свинцово-кислотная
Время зарядки 
6 ч
Напряжение и емкость батареи
12V/7.2Ah
Возможность замены батарей 
нет
Горячая замена батарей 
нет
Количество батарей
2 шт
Подключение внешних батарей 
нет
Наличие батареи в комплекте
есть
Дополнительная информация
Класс защиты корпуса
IP20
Функции и режимы
AVR
Холодный старт 
есть
Дисплей 
нет
Светодиодные индикаторы 
неисправность, низкий уровень заряда, питание от батареи
Звуковые сигналы 
низкий заряд батареи
Уровень шума
40 дБ
Температура эксплуатации
от 0 до +40 °С
Комплектация
документация
Габариты и вес
Глубина
345 мм
Ширина
123 мм
Высота
189 мм
Вес
9.8 кг
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	17.
	23.8" Монитор MSI PRO MP242PMG черный
	Общие параметры
Тип
монитор
Модель
MSI PRO MP242PMG
Линейка
MSI PRO
Код производителя
[9S6-3PD89T-005]
Основной цвет
черный
Игровой монитор 
нет
Входит в реестр российской промышленности 
нет
Основные характеристики
Диагональ экрана (дюйм)
23.8"
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Широкоформатный
нет
Тип матрицы
IPS
Тип подсветки экрана
LED
Покрытие экрана
матовое
Изогнутый экран 
нет
Угол обзора по вертикали (градус)
178°
Угол обзора по горизонтали (градус)
178°
Безрамочный дизайн 
трехсторонний
Технические характеристики экрана
Максимальное количество цветов
16.7 млн.
Глубина цвета
6bit+FRC
Цветовой охват
91% DCI-P3, 98% Adobe RGB, 100% NTSC, 115% BT.709, 115% sRGB
Яркость
300 Кд/м²
Контрастность 
1500:1
Время отклика пикселя (MPRT) 
1 мс
Время отклика пикселя (GtG) 
4 мс
Частота при максимальном разрешении 
120 Гц
Максимальная частота обновления экрана 
120 Гц
Размер видимой области экрана
527 x 296 мм
Плотность пикселей 
92 ppi
Размер пикселя 
274 мкм
Технология динамического обновления экрана
Adaptive-Sync
Интерфейсы
Видеоразъемы
DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub)
Тип, версия и количество видеоразъемов
DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b, VGA (D-Sub)
Другие разъемы
USB Type-B
USB-концентратор
есть
Количество USB
2 шт
Выход на наушники
есть
Разъем HDMI
есть
Разъем DisplayPort
есть
Разъем DVI
нет
Разъем VGA
есть
Направление разъемов
вертикальное
Функции
Сенсорный экран
нет
Технология защиты зрения
Flicker Free, Low Blue Light
Картинка в картинке
нет
Dual Mode
нет
Игровые функции
нет
Конструкция
Размер VESA 
100 x 100
Поворотная подставка
есть
Регулировка по высоте
есть
Регулировка наклона
есть
Поворот на 90° (портретный режим)
есть
Крепление периферии
подставка для телефона
Покрытие корпуса
матовое
Подсветка корпуса
нет
Дополнительное оборудование
Веб-камера
есть
Встроенная акустическая система
есть
Мощность динамиков
2 x 2 Вт
Пульт ДУ
нет
Беспроводной интерфейс
нет
Питание
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность в спящем режиме
0.5 Вт
Мощность в выключенном режиме
0.3 Вт
Напряжение питания
100-240 В / 50-60 Гц
Поддержка USB Power Delivery
нет
Дополнительная информация
Комплектация
адаптер для монтажа VESA, адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B
Дополнительно
HDR Ready, встроенный микрофон, функция CEC
Габариты и вес
Ширина с подставкой
540 мм
Минимальная высота с подставкой
412 мм
Толщина с подставкой
227 мм
Вес монитора с подставкой
5.5 кг
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