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	Наименование закупки
	Оказание услуг по восстановлению работоспособности огнезащитных клапанов

	Заказчик
	ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр»

	Адрес оказания услуги
	Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.203.



1. Нормативные требования к оказанию услуг
–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
–	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
–	ГОСТ Р 59638‑2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
–	ГОСТ Р 59639‑2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
–	ГОСТ Р 54101‑2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
–	ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
–	СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
–	СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
–	СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";
–	СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования";
–	СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
–	СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
–	РД 009-01-96 "Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания";
–	РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
–	техническая документация производителей оборудования;
–	иные действующие нормативные акты РФ в области пожарной безопасности.

2. Требования к исполнителю
Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимым инструментом, оборудованием и материалами для выполнения работ.

3. Условия оказания услуг
Оказать услуги своими силами и средствами или с привлечением соисполнителей в соответствии с условиями настоящего Описания объекта закупки.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.
Обеспечение инструментами, оборудованием и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

4. Гарантийные обязательства
Срок предоставления гарантий качества услуг и используемых материалов устанавливается продолжительностью 12 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. 
Исполнитель обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока неисправности, поломки и возместить убытки, вызванные некачественным оказанием услуг по настоящему Техническому заданию за свой счет и в кратчайшие сроки, установленные Заказчиком

Ведомость объемов работ:


	№п/п
	Наименование 
	ЕИ
	Кол-во

	1
	Прокладка питающей кабельной линии 220 вольт кабелем ВВГнг (А)-LSLTx 3X1,5 (ИЛИ FRLSLTx) в гофре
	м
	100

	2
	Прокладка питающей кабельной линии КПСЭ нг (А)-FRLSLtx1х2х0.75 )в гофре
	м
	150

	3
	Прокладка кабельной линии управления КПСЭ нг (А) FRLSltx 2x2x0.75 в гофре
	м
	100

	4
	Монтаж СП-4-24
	шт
	7

	5
	Монтаж СП 4-220
	шт
	1

	6
	Установка Блока питания РИП 24 с аккумулятором 2 шт
	шт
	1

	7
	Расключение клапанов дымоудаления и СП-4
	точек
	8

	8
	Монтаж КДЛ 2И
	шт
	1

	9
	Пусконаладочные работы
	Компл работ
	1




Составил: Зам. Директора По безопасности  Т.В. Дроздова
