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[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки 
на закупку электротоваров для участка Всеволожского района ГБУ «Киришское ДРСУ»

1. Наименование объекта закупки: закупка электротоваров для подключения станков по производству РВД.
2. Место поставки: 
· Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д.7, лит. А.
3. Срок поставки товара: 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.
4. Условия поставки товара: Перед началом поставки товара Заказчику, Подрядчик согласовывает дату и время поставки товара с Заказчиком. Поставка товаров Заказчику осуществляется по рабочим дням с 10-00 до 15-00. Доставка и выгрузка товара на складе Заказчика осуществляется силами Заказчика. Доставка и распределение товаров по адресам доставки осуществляется силами заказчика. Адреса доставки переданы поставщику вместе с заявкой. 
5. Цена Товара: Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку Товара до пункта отгрузки Грузополучателю, разгрузку, стоимость упаковки, маркировки, сертификации, гарантийного обслуживания, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком
6. Спецификация:

	№
	Наименование товара
	Код ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики (требования)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Вставка плавкая
	27.12.21.000
	Номинальный ток: 100А; Номинальное напряжение 380В; Род тока: переменный/постоянный; Номинальная отключающая способность: 100 А; Категория применения: gl/gc;
	Шт.
	5

	2
	           Кабель ВВГнг
	27.32.13.
	Конструктивное исполнение: 4 жилы; Номинальное напряжение: 0,66 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 6 мм2; Класс проводника: однопроволочный; Огнестойкость: нет;
	м.
	30

	3
	Корпус распределительного щита
	27.12.40.000
	Материал: сталь; Размер: 500x300x120 мм; Способ монтажа: открытой установки; Наличие двери: да;
	Шт.
	1

	4
	Выключатель автоматический
	
27.12.22.000/ 27.12.22.000-00000001

	Номинальный ток: 40А; Общее количество полюсов: 3; Характеристика срабатывания: C; Номинальное напряжение: 400В
	Шт.
	1

	5
	Выключатель автоматический
	27.12.22.000/ 27.12.22.000-00000001
	Номинальный ток: 16А; Общее количество полюсов: 3; Характеристика срабатывания: C; Номинальное напряжение: 400В
	Шт.
	6

	6
	Выключатель автоматический
	27.12.22.000/ 27.12.22.000-00000001
	Номинальный ток: 16А; Общее количество полюсов: 1; Характеристика срабатывания: C; Номинальное напряжение: 230В
	Шт.
	3

	7
	Шина нулевая на DIN-изол.
	27.33.13.120
	Материал: Латунь; Номинальный ток: 100А; 
	Шт.
	3

	8
	Шина соединительная PIN
	27.33.13.120
	 Тип: штыревая; Максимальное рабочее напряжение: 230В; Номинальный ток длительной нагрузки: 63А; Кол-во полюсов: 12; Кол-во фаз: 3;
	Шт.
	1

	9
	Провод ПУгВНг
	27.32.13.131
	Конструктивное исполнение: 1 жила; Номинальное напряжение: 1 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 6 мм2; Класс проводника: многопроволочная круглая; Огнестойкость: нет; Материал изоляции: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)
	м.
	50

	10
	Провод КГ
	27.32.13.124
	Количество жил: 4 жилы; Номинальное сечение проводника: 2,5 мм2; Материал изоляции жилы: термоэластопласт; Исполнение: круглое; Класс проводника: 5 многопроволочная гибкая;
	м. 
	30

	11
	Кабель ВВГПнг
	27.32.13.131
	Конструктивное исполнение: 3 жилы; Номинальное напряжение: 0,66 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 2,5 мм2; Класс проводника: однопроволочная круглая; Огнестойкость: нет; Материал изоляции: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В); Защитный провод заземления;
	м.
	20

	12
	Кабель ВВГПнг
	27.32.13.131
	Конструктивное исполнение: 3 жилы; Номинальное напряжение: 0,66 кВ; Номинальное сечение основных токопроводящих жил: 1,5 мм2; Класс проводника: однопроволочная круглая; Огнестойкость: нет; Материал изоляции: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В); 
	м.
	20

	13
	 Розетка штепсельная 
	27.33.13.110
	Материал: пластик; Максимальный ток: 16А; Номинальное напряжение: 400В; Способ подключения: винтовая клемма; Количество гнезд в корпусе: 1; 
	Шт.
	3

	14
	Розетка наружная 
	27.33.13.110
	Материал: пластик; Максимальный ток: 16А; Номинальное напряжение 230В; Способ монтажа: открытой установки; Количество гнёзд в корпусе: 2; Защита контактов: да;
	Шт.
	3

	15
	Хомут кабельный
	22.29.29.190
	Длина ленты: 300мм; Ширина ленты: 5мм; Замок ленточного хомута: пластиковый носик; Исполнение: с внутренним зубчатым зацеплением.
	Шт.
	100

	16
	Дюбель 
	25.94.1
	Исполнение: распорный дюбель; Диаметр рассверливаемого отверстия: 6мм; Глубина засверленного отверстия: 36 мм; Типоразмер: 6x30 мм;
	Шт.
	100

	17
	Дюбель 
	25.94.1
	Исполнение: распорный дюбель; Диаметр рассверливаемого отверстия: 8мм; Глубина засверленного отверстия: 56 мм; Типоразмер: 8x50 мм;
	Шт.
	100

	18
	Саморез универсальный
	25.94.11.120
	Диаметр резьбы: 5мм; Длина: 50мм; Форма головки: потайная головка; Материал: сталь;
	Шт.
	100

	19
	Шуруп универсальный
	25.94.1
	Диаметр резьбы: 3,5мм; Длина: 40мм; Форма головки: потайная головка; Материал: сталь; Защитное покрытие поверхности: гальванически /электролитически оцинкованная;
	Шт.
	200

	20
	Патрон электрический подвесной
	27.33.12.000
	Тип цоколя: E27; Исполнение: подвесной патрон для лампы; Наличие клеммной колодки: да; Материал: пластик;
	Шт.
	3

	21
	Светодиодная лампа
	27.40.15.150
	Коррелированная цветовая температура: 6500К; Номинальная мощность: ≥ 60 и <65 Вт; Тип цоколя: 
E27/E40; Тип лампы: одноцокольная;
	Шт.
	3

	22
	Наконечник кольцевой 
	
27.33.13.120
	Форма контактной площадки: кольцевая; Наличие изоляции: да; Материал: медь; Максимальный ток: 48А; Материал изоляции: Поливинилхлорид; Номинальное поперечное сечение: от 2 до 6 мм2
	Шт.
	50
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