Договор поставки № …-ЭМ
                         комплекта спортивного оборудования для физкультурного зала


пгт имени Свердлова							  	                      «___» ______2026 г.

[bookmark: _Hlk222143517]…, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны, и
[bookmark: _Hlk225336090]Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования» (МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»), именуемое «Заказчик», в лице Директора Медведевой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о договорной системе), заключили настоящий договор по результатам определения Поставщика в электронном магазине Ленинградской области (Заявка на закупку АЦК Госзаказ №   , Закупка ЭМ ЛО № …) (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется выполнить поставку товара (далее - Товар), в соответствующем качестве, количестве, комплектности, ассортименте, с соответствующими техническими характеристиками, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническими характеристиками (Приложение №2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить и принять данный Товар.
1.2. Поставка Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Возможна досрочная поставка Товара.
1.3. Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар является новым, ранее не использованным, не восстановленным, без дефектов и повреждений, не является предметом спора или залога, не находится под арестом и свободен от прав третьих лиц.
1.4. ИКЗ: 263470301264947030100100010000000244 (п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет … руб. (…), в том числе НДС …/ НДС не облагается.
2.2. В цену настоящего Договора включены все расходы на транспортировку, разгрузку, установку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы, связанные с выполнением требований настоящего Договора.
2.3. Оплата товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) календарных после подписания акта-приема товара, на основании счета, товарной накладной или универсального передаточного документа.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется в сроки согласно п. 1.2. настоящего Договора.
3.2. Приемка Товара по качеству, количеству, комплектности, ассортименту, техническим характеристикам осуществляется Заказчиком в течении 3 (трех) календарных дней с момента получения Товара.
3.3. Поставка Товара включает в себя: доставку и (или) разгрузку, подъем на этаж до места, указанного Заказчиком, сборку и установку.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ (ОСТ, ТУ), устанавливающим требования к качеству Товара, и требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.2. В случае передачи Товара ненадлежащего качества либо с несоответствующими техническими характеристиками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного устранения недостатков либо замены Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после извещения Поставщика Заказчиком (по телефону, либо по факсу, либо по e-mail).
4.2.2. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
4.3.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.3.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества либо с несоответствующими техническими характеристиками на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора и техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
5. АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
5.1. В случае, если Поставщик при осуществлении поставки передал Товар в ассортименте, не соответствующем условиям настоящего Договора, Заказчик вправе:
5.1.1. Отказаться от принятия Товара полностью или в части и потребовать возврата денежной суммы, уплаченной за не принятую часть Товара.
5.1.2. Потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, предусмотренном настоящим Контрактом на Товар, соответствующий ассортименту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Поставщика Заказчиком (по телефону либо по факсу, либо по e-mail).
6.ТАРА И УПАКОВКА
6.1. Поставщик осуществлять поставку Товара в оригинальной, защитной, заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки, а также в процессе хранения поставляемого Товара.
6.2. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа.
6.3. Поставщик несет материальную ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки, в соответствие с действующим законодательством на территории Российской Федерации
6.4. В случае передачи Товара в ненадлежащей упаковке, поврежденной упаковке или без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить испорченный Товар, в следствии повреждения упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах, а также в процессе хранения поставляемого Товара.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является новым, ранее не использованным, не восстановленным, без дефектов и повреждений.
7.2. На Товар устанавливается гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной.
7.3. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и своими силами проводить устранение дефектов, недостатков, осуществлять замену Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Претензии по скрытому браку принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока.
8. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
8.1. Приемка Товара по качеству, количеству, комплектности, ассортименту, техническим характеристикам осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика.
8.2. При приемке поставленного Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в сопроводительных документах, товарных накладных по наименованию, количеству, качеству, комплектности, ассортименту, техническим характеристикам, требованиям к упаковке.
8.3. Заказчик должен принять поставленный Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара, возврата Товара или потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
8.4. Заказчик обязан (по телефону либо по факсу, либо по e-mail) известить Поставщика о нарушении им исполнения условий настоящего Контракта, в части качества, количества, комплектности, ассортимента, технических характеристик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления поставки Товара.
8.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будет обнаружено несоответствие качества, количества, комплектности, ассортимента, технических характеристик или брак Товара, Заказчиком в присутствии представителя Поставщика делаются соответствующие отметки в товарной накладной и акте приема-передачи основных средств, а также Сторонами подписывается акт о браке/недостаче. Поставщик обязан заменить, до поставить Товар в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о браке/недостаче.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, сроков замены некачественного Товара, недопоставку Товара Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, за каждый случай нарушения в отдельности.
9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара, выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.
9.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств по Договору.
9.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится на основании претензии путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (наводнение, пожар, землетрясение, террористические акты, военные действия), наступление которых сторона, не выполнившая обязательства, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. Надлежащим доказательством наступления таких обстоятельств и их продолжительности являются надлежащие справки и иные документы соответствующих государственных органов. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательства, должна известить другую сторону в письменном виде в течение 3-х рабочих дней с момента наступления данных обстоятельств.
10.2. При невозможности исполнения настоящего Договора в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны пытаются решить путем переговоров, если договоренность не достигнута, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 (пять) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор расторгается в установленном законом порядке.
13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 г.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменной форме в недельный срок со дня таких изменений.
13.4. Изменение существенных условий настоящего Договора не допускается.
13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 1 (один) из которых один находится у Поставщика, 1 (один) – у Заказчика.
Приложения к настоящему Договору, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ; 
                       №2 - Техническое задание
14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:                                           

	МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»
[bookmark: _Hlk225336136]Юридический адрес: 188683 Ленинградская область, Всеволожский район, пгт имени Свердлова 1-й микрорайон, дом 43.
ИНН 4703012649
КПП 470301001
ОГРН	1034700556560
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург
БИК 044030098
Счет № 40102810745370000098
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», л/с 20015410076, 20015510076)
Счет № 03234643416120004500
E-mai: svrdl1@vsevobr.ru
Телефоны:
Бухгалтерия – 8(813)70-77338
Директор – 8(813)70-77580


	
__________________/…/
	Директор МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

____________________/Т.В. Медведева/


[bookmark: _Hlk106855509](подписано ЭЦП)                                                                        (подписано ЭЦП)


Приложение № 1 
к Договору №….-ЭМ  
от              2026 г.
                                                                                                       
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Поставщик настоящим обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик оплатить и принять следующий Товар: 

	
	Наименование товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена (условие НДС), руб.
	Сумма (условие НДС), руб.

	1
	Спортивные снаряды

	шт
	1
	
	

	ИТОГО:
	





ИТОГО по спецификации: … руб. (…), в том числе НДС …/ НДС не облагается.


	

__________________/…/
	Директор МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»

____________________/Т.В. Медведева/


                               (подписано ЭЦП)                                   (подписано ЭЦП)



	…	
	

	
                                                                                                               
Приложение №2
 к Договору № ______________
от «___» __________ 2026 года 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

[bookmark: _Hlk237862573]1. Наименование объекта закупки: Поставка комплекта спортивного оборудования для физкультурного зала 
.
 2. Описание объекта закупки: ОКДП 32.30.14.110
Техническое задание

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Количество

	1
	Спортивные снаряды

(Физкультурный зал для детского сада) 
	Тип – комплексное решение, с помощью которого легко создать безопасное, функциональное и эстетически привлекательное пространство для физического развития детей в дошкольном учреждении. 
Все внешние кромки и углы должны быть полностью скруглены, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения
В комплекте:
1.1. Низкое гимнастическое бревно
Должен представлять собой гимнастический снаряд для детей дошкольного возраста, для выполнения упражнений на координацию и ловкость, развития мышечной силы и гибкости.
Габариты (ШхВхГ) – не менее 2400 × 150 × 300 мм
Материал бревна и опоры – брус сращенный сорт экстра
Крепление к опоре – нагель деревянный толщиной не менее 15 мм сорта экстра
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
Возможность с помощью снаряда: вставать на бревно и спускаться с него, перешагивать бревно, стоять и разворачиваться на нем, выполнять шаги вперед, боком, спиной, на четвереньках и гуськом, приседать, стоя на бревне, стоять на одной ноге, спрыгивать с бревна, совершать пружинящие прыжки на бревне и другие упражнения.
1.2. Ребристая гимнастическая доска – не менее 2 шт.
Тип – доска для выполнения упражнений на координацию, для укрепления мышц ног и стоп
Габариты доски (ШхВхГ) – не менее 2000х 400х30 мм
Материал основания – березовая фанера сорта 2/2 толщиной не менее 15 мм
Количество перекладин – не менее 8шт
Материал перекладин – березовая фанера сорта 2/2 толщиной не менее 15 мм
Габариты перекладины (ШхД) – не менее 40х360 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
1.3. Напольный канат на доске – не менее 2 шт.
Должен представлять собой гимнастический снаряд для детей дошкольного возраста, для выполнения упражнений на координацию и баланс, для укрепления мышц корпуса, ног и стоп. 
Габариты (ШхВхГ) – не менее 2000x400х30 мм
Материал основания – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
Канат должен быть закреплен с изгибами. 
Возможность с помощью снаряда: вставать на доску, канат и спускаться, стоять на канате, разворачиваться на снаряде, наступать на канат или только между его изгибами, идти по канату вперед или боком, выполнять приседания, держать равновесие на одной ноге, идти по канату, обходя предметы, разложенные на доске (платочки, кубики, кегли и пр.)  – наличие
1.4 Комбинированный кольцеброс (с мешочками) – не менее 2 шт.
Занятия на кольцебросе должны быть направлены на развитие меткости и глазомера, умение регулировать и координировать свои движения.
Должен представлять собой панель–основу с кругами разных цветов 
Панель–основа кольцеброса должна иметь не менее 2 вариантов высоты: для метания в горизонтальную цель и под наклоном.
Для метания мешочков, мячей или других небольших предметов в качестве мишеней должны быть предусмотрены отверстия, а для набрасывания колец — палочки.
Габариты панели (ШхД)– не менее 592.5х500 мм 
Материал основной панели – березовая фанера не менее 10 мм
Высота подъема основы – не менее 200 мм
Количество колец для метания – не менее 10 шт 
Размер колец – не менее 150х150 мм
Материал колец – фанера не менее 4 мм 
Тип 1 Цвет RAL1034 – не менее 2 шт 
Тип 2 Цвет RAL 3018 – не менее 2 шт 
Тип 3 Цвет RAL 4009 – не менее 2 шт 
Тип 4 Цвет RAL 5024 – не менее 2 шт 
Тип 5 Цвет RAL1034 – не менее 2 шт 
Количество палочек для метания колец – не менее 5 шт 
Материал палочек – дерево
Диаметр палочки – не менее 20 мм
Палочки тип 1 – не менее 2 шт 
Длина палочки   – не менее 400 мм
Палочки тип 2 – не менее 1 шт 
Длина палочки – не менее 300 мм
Палочки тип 3 – не менее 2 шт 
Длина палочки – не менее 200 мм
Количество мешочков для метания – не менее 3 шт 
1.5 Дуги для подлезания (большие) – не менее 4 шт.
Тип – дуга большая для подлезания 
Количество дуг в наборе – не менее 4 шт 
Размер дуги (ШхВхГ) – не менее 700х560х190 мм
Материал основания – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
Дуга должна стоять на подставках 
Количество подставок – не менее 2 шт 
Размер подставки (ШхВ) – не менее 54х190 мм
Материал– березовая фанера толщиной не менее 15 мм 
Возможность выполнения упражнений:
проползать под дугой на четвереньках и по–пластунски – наличие 
подлезать под ней в плотной группировке правым и левым боком вперед – наличие 
подлезать под серией дуг, расставленных по прямой или под углом и в других вариантах – наличие 
прокатывать под дугу мяч – наличие 
перекладывать мешочек из одной руки в другую под дугой – наличие
1.6 Дуги для подлезания (малые) – не менее 4 шт.
Тип – дуга маленькая для подлезания
Количество дуг в наборе – не менее 4 шт 
Размер дуги (ШхВхГ) – не менее 580х500х190 мм
Материал – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
Дуга должна стоять на подставках 
Количество подставок – не менее 2 шт 
Размер подставки (ШхВ) – не менее 54х190 мм
Материал – березовая фанера толщиной не менее 15 мм 
Возможность выполнения упражнений:
проползать под дугой на четвереньках и по–пластунски – наличие 
подлезать под ней в плотной группировке правым и левым боком вперед – наличие 
подлезать под серией дуг, расставленных по прямой или под углом и в других вариантах – наличие 
прокатывать под дугу мяч – наличие 
перекладывать мешочек из одной руки в другую под дугой – наличие 
1.7. Спортивная стойка с регулируемой высотой – не менее 2 шт.
Тип – спортивный снаряд для развития силы и координации, ловкости и гибкости.
Высота стойки – не менее 680 мм 
Диаметр основания стойки – не менее 240 мм
Материал основания – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
Возможность регулировки высоты – наличие
Количество отверстий – не менее 11 шт
Размер между отверстиями – не более 50 мм
Канат в комплекте – наличие
Длина каната – не менее 1500 мм 
Диаметр каната – не менее 10 мм
1.8. Гимнастическая скамейка – не менее 3 шт.
Тип – скамейка для физического воспитания детей
Соответствие ГОСТ на детскую мебель и инвентарь для спортивных залов, требованиям СанПиН и пожарной безопасности, рекомендациям ФОП ДО по созданию развивающей среды для детей – наличие
Габариты скамейки (ГхШхВ) – не менее 340 × 2000 × 300 мм
Материал основания и сиденья скамейки – березовая фанера толщиной не менее 27 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
1.9. Шведская стенка с турником – не менее 8 шт.
Высота стенки – не менее 2350 мм 
Ширина стенки– не менее 770 мм 
Ширина стенки (с учетом крепления) – не менее 797 мм
Глубина стенки – не менее 480 мм
Глубина стенки (с учетом крепления)– не менее 580 мм
В верхней части конструкции должно быть не менее 2 перекладин с выносом в не менее 480 мм, которая создана для навесного оборудования (каната, веревочной лестницы, гимнастических колец и прочего)
Общее количество реек – не менее 16 шт.
Материал реек - деревянные диаметром не менее 27 мм
Расстояние между центрами реек – не менее 140 мм
Материал турника – нержавеющая сталь диаметром 30 мм 
Материал стенки – березовая фанера сорта 2/2 толщиной не менее 27 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
Все внешние кромки и углы должны быть полностью скруглены, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения.
1.10. Навесная мишень – не менее 2 шт.
Тип –снаряд для обучения детей метанию в цель. 
Мишень должна представлять из себя большой круг, в котором есть три уровня попадания в цель: синий, серый, красный
Габариты (ШхВхГ) – не менее 600х600х120 мм 
Крепление на гимнастическую стенку с помощью крючков–зацепов– наличие 
Возможность выбирать высоту расположения мишени с учетом задач педагога и возможностей детей – наличие 
Материал – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
1. 11. Баскетбольный навесной щит – не менее 2 шт.
Тип – снаряд для обучения детей метанию в цель и знакомству со спортивной игрой.
Баскетбольная корзина для метания мячей – наличие 
Габариты (ШхВхГ) – не менее 600х600х120 мм 
Крепление на гимнастическую стенку с помощью крючков–зацепов– наличие 
Возможность выбирать высоту расположения мишени с учетом задач педагога и возможностей детей – наличие 
Материал – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
1. 12. Скалодром для детей тип 1
Скалодром должен создавать трансформируемую игровую среду, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности, обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Возможность развивать в играх психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость– наличие
Возможность использования для оформления стен и помещения – наличие
Общие габариты (ШхВхГ) – 1200х2400х72 мм
Максимальная предельная нагрузка – не менее 70 кг
Материал панели – березовая фанера высшего сорта толщиной не менее 15 мм
Покрытие – прозрачным Полиуретановым лаком
Расположение панели – вертикально на любой высоте, что позволяет подстроить конструкцию под необходимый рост детей
Все кромки и углы должны быть тщательно обработаны, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения.
Скалодром должен быть оснащен надежной скрытой системой креплений, с помощью клиновых анкеров (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Поверх крепления в комплекте поставляются заглушки из фанеры– наличие
Возможность одновременной игры детей – не менее 2 детей
На панели должна быть изображена природная локация – вулканы и гейзеры Камчатки
Изображение вулканов и гейзеров на панели – наличие
Тип печати – УФ печать + покрытие бесцветным лаком
На панели должно быть декорирование в виде облаков, на которых располагаются выемки для скалолазания 
Форма отверстий – круг
Количество отверстий – не менее 21 шт
Диаметр отверстий – не менее 124 мм
Все отверстия для опоры в скалодромах должны быть расположены с учетом ширины детской стопы, длины шага и веса ребенка
1.13. Скалодром для детей тип 2
Скалодром должен создавать трансформируемую игровую среду, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности, обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Возможность развивать в играх психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость– наличие
Возможность использования для оформления стен и помещения – наличие
Общие габариты (ШхВхГ) – 1200х2400х72 мм
Максимальная предельная нагрузка – не менее 70 кг
Материал панели – березовая фанера высшего сорта толщиной не менее 15 мм
Покрытие – прозрачным Полиуретановым лаком
Расположение панели – вертикально на любой высоте, что позволяет подстроить конструкцию под необходимый рост детей
Скалодром должен быть оснащен надежной скрытой системой креплений, с помощью клиновых анкеров (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Поверх крепления в комплекте поставляются заглушки из фанеры– наличие
Возможность одновременной игры детей – не менее 2 детей
На панели должна быть изображена природная локация Эльбрус, горы с видом на лес и зеленую поляну с озером, на которой расположены палатки
Тип печати – УФ печать + покрытие бесцветным лаком
Все кромки и углы должны быть тщательно обработаны, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения. 
На панели должно быть декорирование, на которых располагаются выемки для скалолазания 
Форма отверстий – фигурные
Количество прямоугольников – не менее 25 шт
Все отверстия для опоры в скалодромах должны быть расположены с учетом ширины детской стопы, длины шага и веса ребенка
Веревка альпинистская, соединяющая элементы с выемками – наличие
Толщина веревки – не менее 10мм
1.14. Скалодром для детей тип 3
Скалодром должен создавать трансформируемую игровую среду, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности, обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Возможность развивать в играх психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость– наличие
Возможность использования для оформления стен и помещения – наличие
Панель должна быть оснащена надежной скрытой системой креплений (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Общие габариты (ШхВхГ) – 1200х2400х72мм
Максимальная предельная нагрузка – не менее 70 кг
Материал панели – березовая фанера высшего сорта толщиной не менее 15 мм
Покрытие – прозрачным Полиуретановым лаком
Расположение панели – вертикально на любой высоте, что позволяет подстроить конструкцию под необходимый рост детей
Скалодром должен быть оснащен надежной скрытой системой креплений, с помощью клиновых анкеров (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Поверх крепления в комплекте поставляются заглушки из фанеры– наличие
Возможность одновременной игры детей – не менее 2 детей
На панели
Изображение пустыни, в которой располагается космодром Плесецк на панели – наличие
Тип печати – УФ печать + покрытие бесцветным лаком
Все кромки и углы должны быть тщательно обработаны, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения. 
На панели должно быть декорирование в виде ракет, на которых располагаются выемки для скалолазания 
Форма отверстий – фигурные
Количество отверстий – не менее 33 шт
Все отверстия для опоры в скалодромах должны быть расположены с учетом ширины детской стопы, длины шага и веса ребенка
1.15 Скалодром для детей тип 4
Скалодром должен создавать трансформируемую игровую среду, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности, обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Возможность развивать в играх психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость– наличие
Возможность использования для оформления стен и помещения – наличие
Панель должна быть оснащена надежной скрытой системой креплений (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Общие габариты (ШхВхГ) – 1200х2400х72 мм
Максимальная предельная нагрузка – не менее 70 кг 
Материал панели – березовая фанера высшего сорта толщиной не менее 15 мм
Покрытие – прозрачным Полиуретановым лаком
Расположение панели – вертикально на любой высоте, что позволяет подстроить конструкцию под необходимый рост детей
Скалодром должен быть оснащен надежной скрытой системой креплений, с помощью клиновых анкеров (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Поверх крепления в комплекте поставляются заглушки из фанеры– наличие
Возможность одновременной игры детей – не менее 2 детей
На панели должна быть изображена природная локация – Озеро Байкал
Изображение замороженного озера с ледниками – наличие
Тип печати – УФ печать + покрытие бесцветным лаком
Все кромки и углы должны быть тщательно обработаны, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения. 
На панели должно быть декорирование в виде деревьев, на которых располагаются выемки для скалолазания 
Форма отверстий – круг
Количество отверстий – не менее 9 шт
Диаметр отверстий – не менее 124 мм
Все отверстия для опоры в скалодромах должны быть расположены с учетом ширины детской стопы, длины шага и веса ребенка
Веревка альпинистская, соединяющая элементы с выемками – наличие
Толщина –  не менее  10мм
1.16 Скалодром для детей тип 5 
Скалодром должен создавать трансформируемую игровую среду, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности, обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Возможность развивать в играх психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость– наличие
Возможность использования для оформления стен и помещения – наличие
Общие габариты (ШхВхГ) – 1200х2400х72 мм
Максимальная предельная нагрузка – не менее 70 кг 
Материал панели – березовая фанера высшего сорта толщиной не менее 15 мм
Покрытие – прозрачным Полиуретановым лаком
Расположение панели – вертикально на любой высоте, что позволяет подстроить конструкцию под необходимый рост детей 
Скалодром должен быть оснащен надежной скрытой системой креплений, с помощью клиновых анкеров (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Поверх крепления в комплекте поставляются заглушки из фанеры– наличие
Возможность одновременной игры детей – не менее 2 детей
На панели должна быть изображена природная локация – Замок Ласточкино Гнездо
Изображение Замка на горе с видом на море и пляж– наличие
Тип печати – УФ печать + покрытие бесцветным лаком
Все кромки и углы должны быть тщательно обработаны, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения. 
На панели должно быть декорирование в виде двух башен, на которых располагаются выемки для скалолазания
Количество выемок– не менее 19 шт
Диаметр отверстий – не менее 124 мм
Все отверстия для опоры в скалодромах должны быть расположены с учетом ширины детской стопы, длины шага и веса ребенка
1.17 Скалодром для детей тип 6
Скалодром должен создавать трансформируемую игровую среду, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности, обеспечивать гармоничное физическое развитие.
Возможность развивать в играх психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость– наличие
Возможность использования для оформления стен и помещения – наличие
Общие габариты (ШхВхГ) – 1200х2400х72 мм
Максимальная нагрузка – не менее 70 кг
Материал панели – березовая фанера высшего сорта толщиной не менее 15 мм
Покрытие – прозрачным Полиуретановым лаком
Расположение панели – вертикально на любой высоте, что позволяет подстроить конструкцию под необходимый рост детей 
Скалодром должен быть оснащен надежной скрытой системой креплений, с помощью клиновых анкеров (все элементы крепления должны быть скрыты, без видимых частей даже на стыках элементов).
Поверх крепления в комплекте поставляются заглушки из фанеры– наличие
Возможность одновременной игры детей – не менее 2 детей
На панели должна быть изображена природная локация – Кунгурская пещера
Изображение пещеры с разноцветными кристаллами на стенах и летучими мышами – наличие
Тип печати – УФ печать + покрытие бесцветным лаком
Все кромки и углы должны быть тщательно обработаны, обеспечивая полную безопасность изделия и оставляя приятные тактильные ощущения. 
На панели должно быть декорирование, на которых располагаются выемки для скалолазания 
Форма выемки – овал
Количество выемок – не менее 27 шт
Диаметр отверстий – не менее 124 мм
Все отверстия для опоры в скалодромах должны быть расположены с учетом ширины детской стопы, длины шага и веса ребенка
Интерактивный квест должен представлять собой интерактивную карту с пятью локациями, размеченными общим количеством точек с цифрами от 1 до 81 и точками старта и финиша. 
Цель игры – правильно отвечая на вопросы образовательного квеста, дойти до финиша.
Количество игроков от 1 до 6 игроков для одновременной игры – наличие.
Возможность осуществить выбор количества игроков при входе в игру – наличие
Игроки могут выбрать себе фишки с анимированными предметами, которыми они будут ходить – наличие.
Количество фишек – не менее 6 шт.
Барабан для генерации случайных чисел хода – наличие
Игрок приводит в действие барабан, после вращения ему выпадает в случайном порядке сектор с цифрой хода (1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10) – наличие
При неправильном ответе фишка игрока должна оставаться на первоначальной точке.
При правильном ответе на вопрос, фишка игрока должна передвигаться на это число точек и остаться там, если не попал на экстра точки.
Экстра точки – это точки, при которых игроку создаются дополнительные обстоятельства.
Пропуск хода – не менее 2 и не более 4 шт.
Вернуться назад к месту хода – не менее 1 и не более 3 шт.
Перейти вперед на 5 точек – не менее 1 и не более 3 шт.
Дополнительный вопрос, чтобы перейти на еще на одну точку вперед – не менее 2 и не более 4 шт.
Экстра точки должны размещаться при запуске в случайном порядке.
Дизайн интерактивной карты должен быть выполнен в виде пяти локаций – островов. 
По мере прохождения каждого уровня (острова) фишка игрока должна переходить на следующий уровень (остров).
На интерактивной карте должны быть размещены различные ландшафты каждого конкретного региона: пустыня, леса, северный регион, регион с активной вулканической зоной.
На интерактивной карте должны быть размещены и анимированы элементы: Падающие листья, Корабль качается на волнах, Всплывающий морж, Море, волна по берегу, Облака пролетают над картой, Бабочки летают над картой, Сход лавины в горах, Падающий снег, Иглу с дымом, Эскимос машет рукой, Пингвин подпрыгивает, Ветряная мельница,  Барашек подпрыгивает, Дождь в пустыне, Верблюд поворачивает голову, Извержение вулкана, Избушка вручает приз победителю, Фейерверк после победы игрока. 
В игре должна быть фоновая музыка.
Количество фоновой музыки – не менее 5 музыкальных дорожек со звуковыми эффектами (шум ветра, шум дождя, пение птиц), соответствующих ландшафту острова.
В комплекте должен поставляться квест: Образовательная программа – наличие.
Количество игр в интерактивном квесте – не менее 150.
Количество тестов в интерактивном квесте – не менее 20
Таймер с обратным отсчетом в каждой игре – наличие
1.18 Гладкая доска для шведской стенки (с зацепами) – не менее 2 шт.
Тип – гладкая доска для выполнения различных гимнастических упражнений на занятиях в детских учреждениях. 
Должна крепиться на гимнастическую стенку при помощи крючков–зацепов, они же позволяют менять угол наклона доски для регулировки нагрузки.
Габариты (ШхВхГ) – не менее 432х1800х100 мм 
Высота бортика – не менее 40 мм
Для обучения и игры должна быть возможность приподнимать доску
Материал – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
1.19 Набор подвесов для турника – не менее 2 шт.
Комплектация должна включать три спортивных снаряда для оснащения физкультурного зала в детском саду
Максимальная нагрузка – 50 кг
1.	Подвесная веревочная лестница
Тип– спортивный снаряд для развития координации и ловкости, мышечной силы и гибкости.
Должна использоваться в работе с маленькими детьми как напольное оборудование, а также как навесное — для совершенствования сложных движений.
Длина – не менее 1630 мм
Ширина – не менее 400 мм
Диаметр перекладины – не менее 30 мм
Количество перекладин – не менее 10 шт 
Допустимая нагрузка – не менее 50 кг
2.	Гимнастические кольца
Тип – гимнастические деревянные кольца на канатах 
Диаметр кольца – не менее 17 см
Должен крепиться на металлическую перекладину гимнастической стенки 
Возможность крепить снаряд на любую высоту – наличие 
3.	Подвесной канат
Тип – спортивный снаряд для развития координации и ловкости, мышечной силы и гибкости.
Должен крепиться на металлическую перекладину гимнастической стенки 
Возможность крепить снаряд на любую высоту – наличие 
Длина каната – не менее 1,70 м
1.20 Деревянная лестница для шведской стенки (с зацепами) – не менее 2 шт.
Тип – лестница с зацепами для развития координации и ловкости, мышечной силы и гибкости
Должна крепиться на гимнастическую стенку при помощи крючков–зацепов, они же позволяют менять угол наклона доски для регулировки нагрузки.
Размер крючков– зацепов – не менее 100 мм 
Габариты (ШхВхГ) – не менее 432х1800х100 мм 
Диаметр рейки – не менее 27 мм 
Количество реек – не менее 12 шт 
Для обучения и игры должна быть возможность приподнимать доску
Материал – березовая фанера толщиной не менее 15 мм
Покрытие основания – прозрачный лак, проходящий промежуточную шлифовку для получения гладкой поверхности.
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 3. Порядок, сроки и условия поставки товара:
3.1. Поставщик самостоятельно и за свой счет поставляет товар заказчику по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, улица Открытий, дом 5
Поставка Товара включает в себя: доставку и (или) разгрузку, подъем на этаж до места, указанного Заказчиком, сборку и установку.
3.2. Срок поставки: в течение 30 (Двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.
3.3. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара обязан уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара.
3.4. Доставка должна входить в стоимость товара и осуществляться силами Поставщика.
3.5. Поставщик при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:
- УПД;
- счет;
- гарантийный талон;
- техническая документация;
- сертификат соответствия.
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