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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 «Устройство подвесных потолков в овощном цехе в МДОУ «ДСКВ №59» д. Новое Девяткино по адресу:188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.Арсенальная ,7 лит А»

	№
п/п
	Обоснование
цен
	Наименование
работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Раздел: 1. Демонтажные работы

	1
	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	2
	

	2
	
	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	3
	

	3
	
	Демонтаж - Конструкция для установки извещателя
	шт
	3
	

	Раздел: 2. Устройство потолка

	4
	
	Расчистка вручную поверхностей потолка от старых покрасок 
	м2
	8,14
	

	5
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	м2
	8,14
	

	5.1
	
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,001628
	

	6
	
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	8,14
	

	6.1
	
	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм
	м2
	8,3842
	

	7
	
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	шт
	2
	

	7.1
	
	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х400 мм
	шт
	2
	

	8
	
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	6
	

	9
	
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм
	м
	6,12
	

	10
	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	6
	

	11
	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	6,12
	

	12
	
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
	шт
	2
	

	13
	
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 35 Вт
	шт
	2
	

	14
	
	Конструкция для установки извещателя (Б/У)
	шт
	3
	

	15
	
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Б/У)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	


Примечание: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
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