
Техническоекое задание
	Техническое задание
	

	Используемые светодиоды
Количество светодиодов
	Lumileds
Не менее 96 шт

	Полная потребляемая мощность,
	Не более 75 Вт


	Световой поток светильника 
	Не менее 8000 лм

	Масса
	Не более 2,6 кг

	Габаритные размеры
	Не более 1100*75*80

	Цветовая температура
	4500 - 5000К

	Класс защиты от поражения элект. Током

Материал корпуса
	1

Анодированный алюминий

	драйвер
	Залит лаком

	Материал оптики
	Ударопрочный монолитный поликарбонат прозрачный

	Индекс цветопередачи, Ra
Кривая силы света
Параметры сети переменного тока
Коэффициент мощности

Температурный диапазон

Степень защиты от внешних факторов

Эксплуатационный ресурс светильника, 

Ресурс светодиодного модуля, 

Гарантия на светильник
	 Не более 90
Д, 120 градусов
АС, 220В
Не менее 0,9
От -40 до +40
IP 65
не менее 14 лет

не менее 100 00 часов

не менее 5 лет

	Монтаж
	Крепление поворотный кронштейн или  рым-болт, 

	
	

	
	


Срок поставки : до 30 сентября 2026

Место поставки: г. Тосно, ш. Барыбина д.29а
 Просим при формировании оферты указывать торговое наименование!!!
