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	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Посудомоечная машина
	Количество размещаемых комплектов 10
Количество корзин 3 шт
Расход воды за цикл 8 л
Энергопотребление за цикл 608 Вт*ч
Инверторный мотор есть
Тип сушки конденсационная
Дисплей есть
Тип управления кнопки
Таймер отсрочки запуска есть
Максимальное время отсрочки запуска 24 ч
Максимальная потребляемая мощность 2100 Вт
Мощность в выключенном режиме 0.45 Вт
Напряжение питания 220-240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.49 Вт
Ширина 45 см
Высота 84.5 см
Глубина 60 см
Глубина с открытой дверью 117.5 см
Вес посудомоечной машины 40.5 кг
	[bookmark: _GoBack]шт
	5

	2
	Кабель ТИП1
	Длина кабеля 10 м
Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц
Пропускная способность 18 Гбит/с
	шт
	2

	3
	Кабель ТИП2
	Длина кабеля 15 м
Частота кадров при максимальном разрешении 60 Гц
Пропускная способность 18 Гбит/с
	шт
	2

	4
	Патчкорд ТИП1
	Длина 0.5 м
Макс. скорость передачи данных 1 Гбит
Количество пар 4 шт
Внешний диаметр кабеля 5 мм
	шт
	20

	5
	Патчкорд ТИП2
	Длина 1 м
Макс. скорость передачи данных 1 Гбит
Количество пар 4 шт
Внешний диаметр кабеля 5 мм
	шт
	5

	6
	Патчкорд ТИП3
	Длина 2 м
Макс. скорость передачи данных 1 Гбит
Количество пар 4 шт
Внешний диаметр кабеля 5 мм
	шт
	10

	7
	Патчкорд ТИП4
	Длина 3 м
Макс. скорость передачи данных 1 Гбит
Количество пар 4 шт
Внешний диаметр кабеля 5 мм
	шт
	10

	8
	Кулер
	Тип установки настольный
Пурифайер нет
Вес нетто 1.9 кг
Габариты без упаковки:305x255x230 мм
Емкость бака для холодной воды 0 л
Емкость бака для горячей воды 0.8 л
	шт
	1

	9
	Стремянка ТИП1
	Максимальная нагрузка, кг
150
Максимальная рабочая высота, м 2.7
Высота площадки 0.6 метр
Длина, см 131
Ширина лестницы 420 мм
Толщина профиля, мм 1
Глубина ступеней, см 8
Расстояние между ступенями, см 23
Размер в сложенном виде 42x14x131 см
Вес, кг 2.8
	шт
	1

	10
	Стремянка ТИП2
	Телескопическая нет
Для разноуровневых поверхностей нет
Max рабочая нагрузка 150 кг
Количество ступеней 7 шт
Рабочая высота 3.48 м
Высота площадки: 1.48 м
Материал алюминий
	шт
	1

	11
	Дрель шуруповёрт
	Max крутящий момент 42 Нм
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение аккумулятора 18 В
Max диаметр сверления (металл) 13 мм
Мах диаметр сверления (дерево) 36 мм
Зарядное устройство в комплекте есть
Вес нетто 1.8 кг
	шт
	1

	12
	Перфаратор
	Мощность 780 Вт
Количество режимов 3
Наличие режима долбления есть
Max сила удара 2.4 Дж
Реверс поворотом щеток
Длина кабеля 4 м
	шт
	1

	13
	Скрепер
	С металлической планкой да
Материал корпуса морозостойкий пластик
Материал черенка сталь
Общая длина 1450 мм
Длина рабочей части 500 мм
Ширина рабочей части 860 мм
	шт
	1

	14
	Лопата
	Конструкция нескладная
Разборная нет
Материал черенка алюминий
Материал корпуса пластик
Ручка силы да
С металлической планкой да
Общая длина 1700 мм
Длина рабочей части 335 мм
Ширина рабочей части 470 мм
Длина рукоятки 1365 мм
Вес нетто 1.4 кг
	шт
	1

	15
	Грабли
	Количество зубов 26 шт
Материал пластик
Диаметр для ручки/черенка 22 мм
Общая длина 169 см
Ширина рабочей части 60 см
Вес нетто 0.9 кг
	шт
	1

	16
	Отпариватель
	Объем заливаемой воды 0.2 л
Max давление пара 2 бар
Мах количество пара 98 г/мин
Мощность 900 Вт
Напряжение 220 В
Наличие съемного бачка нет
Регулятор расхода пара нет
	шт
	1

	17
	Пылесос
	Тип пылесоса вертикальный
Тип питания сеть
Расход воздуха 28 л/с
Объем мусоросборника 10 л
Длина кабеля 10 м
Уровень шума 68 дБ(А)
Мощность (Вт) 1200
	шт
	2

	18
	Утюг
	Объем резервуара для воды 360 мл
Материал подошвы керамика
Длина шнура 1.8 м
Объем заливаемой воды 0.36 л
Вес нетто 1.4 кг
	шт
	1

	19
	Гладильная доска
	Размер рабочей поверхности 1200х380 мм
Мах высота 900 мм
Min высота 700 мм
Утюг в комплекте нет
Регулировка высоты да
Количество положений высоты 8 шт
	шт
	1

	20
	Триммер
	Тактность двигателя двухтактный
Мощность (кВт) 2.15
Мощность (л.с.) 2.92
Режущий элемент леска/нож
Посадочный диаметр 25.4 мм
Толщина лески 1.6/2.4 мм
	шт
	1

	21
	Тележка ТИП1
	Грузоподъемность, кг 300
Длина 1260 мм
Высота 600 мм
Ширина 935 мм
Диаметр колес 150 мм
Материал нержавеющая сталь
	шт
	2

	22
	Тележка ТИП2
	Количество уровней 3
Каркас Разборный
Габаритные размеры, мм 850х500х900
Материал Нерж. сталь
	шт
	5

	23
	Набор ТИП1
	Комплектация:
— головки торцевые (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм) — 13 шт
— трещотка на 72 зуба
— ключ разводной 150 мм
— Рулетка 2 м
— Отвёртки (PH2×100, SL6.5×100, PH1×38, SL5×38, PH0×50, PH1×50, FD2×50, FD2.5×50) — 8 шт
— Плоскогубцы 160 мм
— Индикатор напряжения однополюсный
— Клещи переставные 250 мм
— Пассатижи 160 мм
— Ножовка по металлу с полотном 150 мм
— Молоток 300 г
— Отвёртка для бит и головок
— вороток Т-образный
— Уровень пузырьковый
— удлинитель для торцевых головок гибкий
— удлинитель для торцевых головок 50 мм
— кардан шарнирный
— Переходник для бит 1/4"-1/4″
— Биты торцевые (SL4, SL4.5, PH1, PH2, PH3, T15, T20, H3, H4) — 9 шт
— Биты 25 мм (SL3, SL4, SL5, SL6; PH0, PH1, PH2; PZ0, PZ1, PZ2; T10, T15, T20, T25, T27, T30; H3, H4, H5, H6) — 20 шт
— Биты 50 мм (SL3, SL4, SL5; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; T10, T15, T20, T25, T27, T30; H3, H4, H5, H6) — 18 шт
	шт
	1

	24
	Маркер
	Тип маркер
Длина 138 мм
Цвет черный
Мах толщина линии 5 мм
По керамике да
Перманентный есть
Самоисчезающий нет
	шт
	2

	25
	Карандаш столярный
	Тип карандаш
Твердость 2H
Длина 180 мм
Диаметр грифеля 5 мм
Материал:дерево/графит
	шт
	3

	26
	Лом
	Форма овальный
Длина 600 мм
Диаметр/размер профиля 25х12 мм
Кованый да
Материал рукояти нет
Рукоятка нет
Вес нетто 1.43 кг
	шт
	1

	27
	Молоток слесарный
	Вес бойка 500 г
Материал рукояти дерево
Материал бойка закаленная сталь
Общая длина 325 мм
	шт
	1

	28
	Ножовка
	Назначение для веток, сучьев, дров
Материал режущего полотна легированная сталь
Длина режущего полотна 400 мм
Зубья 2d
TPI (кол-во зубьев на дюйм) 10
Для продольного распила да
Вес нетто 0.458 кг
	шт
	1

	29
	Отвертка
	Комплектация
— Отвёртка с храповым механизмом (1 шт)
— Крюк 90° (1 шт)
— Полный крючок (1 шт)
— Прямая отмычка (1 шт)
— Магнитный держатель (1 шт)
— Биты CRV (4×28 мм, 24 шт): 1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, PH000, PH00, PH0, PH1, PZ0, PZ1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0
— Биты CRV (6,35×25 мм, 15 шт): 4 мм, 5 мм, 6 мм, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25
— CRV адаптер 25 мм (1 шт)
— Инструмент для намагничивания и размагничивания (1 шт)
— Метрические головки 1/4″ из углеродистой стали (6 шт): 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм
— SAE головки 1/4″ из углеродистой стали (6 шт): 3/16″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″
— Прецизионная отвёртка для бит (1 шт)
— Отвёртка под биты (1 шт)
	шт
	1

	30
	Степлер
	Подходящая расходка скобы
Тип гвоздей нет
Тип скоб 53/A
Материал корпуса сталь
Функция повторного удара нет 
Индикатор замены скоб нет
Скобозабивной-молоток нет
	шт
	1

	31
	Метла ТИП1
	Тип метла
Форма метлы круглая
Материал метлы сорго 
Ширина 220 мм
Наличие ручки есть
Длина ручки 1420 мм
Материал рукояти дерево
	шт
	1

	32
	Метла ТИП2
	Тип метла
Форма метлы веерная
Материал метлы полипропилен
Ширина 150 мм
Наличие ручки есть
Длина ручки 1200 мм
Материал рукояти дерево
	шт
	1

	33
	Робот мойщик окон
	Мощность 90 Вт
Тип двигателя бесщеточный
Тип питания сеть
Длина страховочного троса 4.5 м
Пульт ДУ есть
Количество режимов работы 1
Уровень шума 75 дБ
	шт
	1

	34
	Секатор
	Тип привода рычажный
Тип лезвий плоскостные
Прививочный нет
Максимальный диаметр реза 12 мм
Общая длина 150 мм
Вес нетто 0.097 кг
Фиксатор лезвий есть
	шт
	2
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