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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по ремонту лифтового оборудования: пассажирский ЛП-0401БМЭ 
идентификационный номер (рег., зав., учёт.) 220474

1.Место оказания услуг:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68, к.6  
1.1.Условия поставки товара: Поставка осуществляется транспортом и за счет Поставщика
1.2.Сроки (периоды) оказания услуг: с момента подписания договора в течение 5 календарных дней  
1.3.В цену договора включены: все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества (с учетом заменяющих частей, доставки, разгрузки товара), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
 1.4.Сроки и условия оплаты за оказанные услуги: 
1.4.1.Оплата услуг производится после оказания услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 
 1.4.2.Оплата услуг производится в безналичном порядке платежными поручениями через лицевые счета. 
 1.4.3.Срок оплаты - 7 (семь) рабочих дней с момента представления Получателю всех необходимых документов об оказанных услугах.
1.5.Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 

Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) при оказании услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг  потребностям Заказчика.
Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием. 
Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции, детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

2. Стандарт работ  
2.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по ремонту лифтового оборудования (далее – подъемно-транспортного оборудования) в целях восстановления исправности или работоспособности изношенного, пришедшего в негодность или поврежденного подъемно-транспортного оборудования в соответствии с Приложениями к Техническому заданию: Приложением № 1, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием.  
2.2. В состав работ входит проведение ремонта или замены узлов, элементов узлов, механизмов подъемно-транспортного оборудования согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей и актов.
2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо и предоставить список сотрудников Исполнителя для прохода на территорию Заказчика.   
2.4. В случае если при проведении ремонта подъемно-транспортного оборудования требуется остановка и/или отключение подъемно-транспортного оборудования, отключение системы пожарной сигнализации, а также электросети напряжением 220/380 в зоне производства работ, Исполнитель обязан согласовать данные мероприятия с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения работ.  
2.5. Исполнитель должен обеспечить на объекте присутствие необходимого состава и количество персонала для выполнения всех видов и объемов производимых работ. Все работы выполняются квалифицированным персоналом с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.3, 7.10, 7.11, 7.12, настоящего Технического задания.   
2.6. Весь персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта Заказчика, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях и на территории выполнения работ.  
Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченными представителя контролирующих и надзорных органов.  
2.7. Исполнитель своими силами или за свой счет осуществляет доставку персонала к месту выполнения работ и обратно.  
2.8. Исполнитель своими силами или за свой счет обеспечивает место производства работ оборудованием, строительными механизмами, приспособлениями и инструментами, необходимыми для выполнения работ.   

3. Состав работ  

3.1 Исполнитель в соответствии с Приложениями к Техническому заданию: Приложением № 1, выполняет работы по ремонту подъемно-транспортного оборудования в следующем составе:  
· доставка комплектующих деталей, узлов оборудования, инструментов до места производства работ;  
· демонтаж существующих деталей и узлов оборудования; - замена деталей и узлов оборудования; - пусконаладочные работы.  
При проведении работ по ремонту лифтов должны быть выполнены все сопутствующие работы, оказаны сопутствующие услуги, в том числе, с использованием необходимых товаров и оборудования, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены в соответствии с нормативами и правилами, соблюдение которых обязательно в отношении данного вида работ.  
3.2 По завершении выполнения работ в соответствии с условиями договора Исполнитель оформляет АКТ выполненных работ.


4. Объем и сроки гарантий качества  

4.1 Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства работ, действующих норм и правил и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами отчетного документа по выполнению работ УПД,  
4.2 На все монтируемое оборудование и используемые в ходе работ материалы Исполнителем должна предоставляться гарантия Поставщика или завода - изготовителя сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания УПД.  

5. Требования к безопасности выполнения работ  

5.1 Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями обеспечения пожарной и промышленной безопасности, охраны труда, а также иными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.  
5.2 Исполнитель несет ответственность за соблюдение персоналом правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям актов, указанных в пунктах, 7.7,7.8, 7.9,7.10, настоящего Технического задания.  
5.3 Исполнитель за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу персоналу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  
5.4. При выполнении работ персонал Исполнителя обязан соблюдать требования техники пожарной безопасности, а также руководствоваться действующими актами, указанными в пунктах 7.4, 7.7. настоящего Технического задания.  
5.5. Персонал Исполнителя обязан иметь допуски на право проведения работы в действующих электроустановках и соблюдать безопасность при проведении работ в электроустановках в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.11, 7.12 настоящего Технического задания.  

6. Требования к используемым материалам и оборудованию  

6.1 Для обеспечения качества выполнения работ Исполнитель обязан применять новые материалы, изделия и оборудование, имеющие технические паспорта, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии (в случае, если установлено требование об обязательном подтверждении), сертификаты пожарной безопасности (при необходимости), свидетельства о госрегистрации Таможенного союза (при необходимости) и иные документы, подтверждающие их качество, оформленные согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2,  настоящего Технического задания. Комплектующие детали, используемые при проведении ремонта, должны иметь Сертификаты соответствия, выданные аккредитованным органом по сертификации, согласно требованиям системы сертификации, ГОСТ Р (при наличии).  


7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов  

7.1 Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;  
7.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».  
7.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».  
7.4 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  
7.5 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  
7.6 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».  
7.7 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».    
7.8 Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок».  
7.9 Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».  
7.10 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».  
7.11 Приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 754н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам».  
7.12 «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. И введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 93-ст).  



















                                              
Приложение № 1
к описанию объекта закупки


Ведомость объемов работ по ремонту лифтового оборудования по адресу: Ленинградская область г. Тихвин ,ул. Карла Маркса, д. 68, к.6


	Пассажирский ЛП-0401БМЭ идентификационный номер (рег., зав., учёт.) 220474

	Наименования работ
	Местоположение 
	Единица измерения

	1. Замена тяговых канатов 
	г. Тихвин ,ул. Карла Маркса, д. 68, к.6
	усл. ед

	
2. Замена электромагнита тормоза.

	
	усл. ед

	3. Обеспечение проведения частичного освидетельствования лифта
	
	усл. ед.












