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    ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
Объект закупки: проведение ремонтных работ в МБУК «КИЦ им.А.С.Пушкина»
Общее описание объекта закупки: проведение ремонтных работ выполняются подрядчиком в соответствии с  требованиями муниципального контракта, настоящего Описания объекта закупки, с учетом нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
1.Общие требования к производству работ:         
1.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в описании объекта закупки, локальном сметном расчете, сроками и требованиями, предусмотренными контрактом и приложениями к нему. 
1.2. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте, извещает Заказчика письменно о начале производства работ (дата, время).
1.3.  Подрядчик самостоятельно обязуется обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.
1.4. Подрядчик обязуется вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 02.12.2022 года № 1026/пр, а также, при необходимости, специальные журналы работ, журналы входного контроля качества.
1.5. Подрядчик обязуется осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.
1.6. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль качества. 
1.7. Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с описанием объекта закупки.
1.8. Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, строительными нормами и правилами, сводами правил (актуализированными редакциями СНиП), нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:
Законы Российской Федерации
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-Гражданский кодекс Российской Федерации (части I, II)
СНиПы
- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
Нормы ЛО
- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 № 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления».
2.Требования к технологическому процессу производства работ:
2.1. Вид и качество применяемых материалов Подрядчику использовать в соответствии с характеристиками, прописанными в описании объекта закупки 
2.2. Перед началом производства каждого этапа работ предоставлять Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к использованию материалов, конструкций и изделий (копии сертификатов пожарной безопасности, сертификаты соответствия государственным стандартам, техническим условиям, функциональным назначениям, разрешены к применению на территории Российской Федерации, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения) установленным требованиям.
2.3. В случае получения письменного запрета Заказчика на дальнейшее проведение работ, зафиксированного в общем журнале работ, немедленно приостановить работы, устранить недостатки, выявленные Заказчиком, и приступить к дальнейшему выполнению работ после получения письменного разрешения от Заказчика, зафиксированного в общем журнале работ.
3. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:  
3.1. Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП и ГОСТ, норм
3.2. В случае повреждения отделки здания, конструктивных элементов здания, в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.
3.3. В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств. 
3.4. Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения работ на объекте, с целью завершения работ в установленные муниципальным контрактом сроки. Виды работ, которые могут быть выполнены в ночное время, должны быть согласованы с Уполномоченным представителем Заказчика.
4.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 
4.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком. 
4.2.Срок гарантии качества результатов работ устанавливается 5 (пять) лет  с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
4.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. Течение гарантийного срока прерывается на период  устранения недостатков. 
4.4.Факт исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств подтверждается актом приема-сдачи результата работ по устранению недостатков, подписанным Муниципальным заказчиком.
4.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.
Приложения:
1. Ведомость объемов работ.  
2. План помещений для выполнения работ. 
Примечание: Все имеющиеся в извещении и приложениях к нему, в том числе в настоящем описании объекта закупки (ведомости объемов работ, локальном сметном расчете), ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, носят описательный характер.
В случае указания в извещении и приложениях к нему, в том числе в настоящем описании объекта закупки (ведомости объемов работ, локальном сметном расчете), на товарный знак следует читать со словами "или эквивалент


Приложение №1
 к описанию объекта закупки
Ведомость объемов работ
проведение ремонтных работ 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,1568
	 Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм;
Вата минеральная на основе стекловолокна звукопоглощающая;

	2
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм
	100 м2
	0,3136
	

	3
	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2
	0,3136
	

	4
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,3136
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104;
Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая




Приложение №2

к описанию объекта закупки
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