ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Наличие в ГРСИ РФ и поверки в Аршине: 		Да
	Тип лазерного уровня
	ротационный

	Количество горизонтальных плоскостей
	От 1

	Горизонтальный угол развёртки
	От 360°

	Количество вертикальных плоскостей
	От 1

	Вертикальный угол развёртки
	От 360°

	Точность
	До ±1,5 мм/10 м

	Диапазон работы
	до 30 м

	Диапазон работы с приёмником
	диаметр до 600 м

	
	

	Тип компенсатора
	сервопривод

	Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)
	До ±5°

	
	

	Построение наклонных линий
	есть

	Крепление на штатив
	5/8"

	Элементы питания
	LI-ion аккумулятор

	Время автономной работы
	до 15 ч

	Класс лазера
	До 2

	Длина волны
	До 635 нм

	Мощность
	< 1 мВт

	Индикация
	звуковая/визуальная (свет)

	
	

	Диапазон рабочей температуры
	от -20° до +50°С

	Температура хранения
	от -20° до +70°С

	
	

	
	


	Требования к упаковке товара
	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

	Требования к качеству и безопасности товара
	Товар должен быть новым. Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов.

	Требования к поставке товара
	Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика, включая погрузку, разгрузку и доставку товара заказчику.

	Место и срок поставки товара
	Место поставки товара: Ленинградская обл, Приозерский р-н, Мичуринское п, Озерная ул, д. 1-а, корпус 2. Срок поставки товара: 16 октября 2026 г..

	Требования к гарантии качества товара	Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев. Срок устранения недостатков товара: 5 рабочих дней. Срок замены товара: 5 рабочих дней.


