	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	ЛС-
	

	[bookmark: _GoBack]Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерская в гп. Вознесенье

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	82,3
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	7,1
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,42
	тыс. руб.

	   строительных работ
	82,3
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	12,59472
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,700799
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-009-23
	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=(6*0,5*0,5)/1 000
	1000 м3
	0,0015
	
	0,0015
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0675
	
	
	
	
	45,87

	
	[91.01.05-106]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	45
	
	0,0675
	800,37
	1,24
	992,46
	
	66,99

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	45
	
	0,0675
	
	
	679,6
	
	45,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,87

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	42,2

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	21,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	117 440
	
	176,16

	2
	ГЭСН23-01-009-02
	Демонтаж. Прим. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 500 мм
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,36992
	
	
	
	
	4 162,97

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	153,54
	0,8
	7,36992
	
	
	564,86
	
	4 162,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 182,88

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,852
	
	
	
	
	720,43

	
	[91.10.05-007]
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	17,63
	0,8
	0,84624
	2 279,32
	1,13
	2 575,63
	
	2 179,6

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7

	чел.-ч
	17,63
	0,8
	0,84624
	
	
	847,3
	
	717,02

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	0,8
	0,00576
	
	
	569,98
	
	3,28

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,12
	0,8
	0,00576
	
	
	591,34
	
	3,41

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	19,6
	0
	0
	35,71
	0,82
	29,28
	
	0

	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,035
	0
	0
	3 778,62
	1,35
	5 101,14
	
	0

	
	[08.3.03.04-0012]
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,00011
	0
	0
	88 783,86
	0,85
	75 466,28
	
	0

	
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,027
	0
	0
	
	
	41 270,7
	
	0

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,747
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	05.1.02.08
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые
	м
	99,5
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 066,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 883,4

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	5 713,58

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	3 613,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	273 226,33
	
	16 393,58

	3
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
	т
	1,52
	
	1,52
	
	
	420,51
	
	639,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,18

	4
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	1,52
	
	1,52
	
	
	174,66
	
	265,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,48

	5
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0015
	
	0,0015
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,231
	
	
	
	
	111,12

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	0,231
	
	
	481,02
	
	111,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,12

	
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	98,9

	
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	
	40%
	
	
	
	
	44,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	169 646,67
	
	254,47

	6
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
V=(0,5*0,05*6)/10
	10 м3
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,153
	
	
	
	
	76,97

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	0,153
	
	
	503,08
	
	76,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	3,26

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0048
	
	
	1 639,1
	
	7,87

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,32
	
	0,0048
	
	
	679,6
	
	3,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,1

	6.1
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	11
	
	0,165
	
	
	1 122,63
	
	185,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,23

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	93,87

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	59,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 438
	
	426,57

	7
	ГЭСН23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
V=(0,5*0,1*6)/10
	10 м3
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,306
	
	
	
	
	153,94

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	0,306
	
	
	503,08
	
	153,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0141
	
	
	
	
	9,58

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,47
	
	0,0141
	
	
	1 639,1
	
	23,11

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,47
	
	0,0141
	
	
	679,6
	
	9,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,63

	7.1
	[02.2.05.04-2234]
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	12,5
	
	0,375
	2 184,44
	0,86
	1 878,62
	
	704,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,52

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	191,32

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	121

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 114,33
	
	1 203,43

	8
	ГЭСН23-01-030-10
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,2288
	
	
	
	
	2 444,67

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	70,48
	
	4,2288
	
	
	578,1
	
	2 444,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 128,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,735
	
	
	
	
	622,77

	
	[91.10.05-007]
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	12,25
	
	0,735
	2 279,32
	1,13
	2 575,63
	
	1 893,09

	
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7

	чел.-ч
	12,25
	
	0,735
	
	
	847,3
	
	622,77

	
	[91.17.04-058]
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм
	маш.-ч
	18,4
	
	1,104
	132,58
	1,61
	213,45
	
	235,65

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,43

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	19,6
	
	1,176
	35,71
	0,82
	29,28
	
	34,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 230,61

	8.1
	[24.3.03.06-0029]
	Трубы полиэтиленовые гофрированные двухслойные, номинальный внутренний диаметр 500 мм
	м
	100
	
	6
	5 844,65
	1,02
	5 961,54
	
	35 769,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 067,44

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	3 588,9

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	2 269,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	780 977,67
	
	46 858,66

	9
	ГЭСН23-01-001-02
	Устройство основания на трубопроводы: щебеночного
V=(0,5*0,1*6)/10
	10 м3
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,306
	
	
	
	
	153,94

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	0,306
	
	
	503,08
	
	153,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0141
	
	
	
	
	9,58

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,47
	
	0,0141
	
	
	1 639,1
	
	23,11

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,47
	
	0,0141
	
	
	679,6
	
	9,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,63

	9.1
	[02.2.05.04-2234]
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	12,5
	
	0,375
	2 184,44
	0,86
	1 878,62
	
	704,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,52

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	191,32

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	121

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 114,33
	
	1 203,43

	10
	ГЭСН01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
V=(6*0,5*0,5+0,15)/1 000
	1000 м3
	0,00165
	
	0,00165
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,013299
	
	
	
	
	9,04

	
	[91.01.01-034]
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	8,06
	
	0,013299
	828,16
	1,36
	1 126,3
	
	14,98

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	8,06
	
	0,013299
	
	
	679,6
	
	9,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,04

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	8,32

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	4,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 121,21
	
	36,5

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	51 274,34

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 103,61

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 447,68

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 420,53

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	37 397,86

	
	
	   перевозка
	
	
	904,66

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	8 524,14

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	9 928,41

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	6 254,71

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	67 457,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	12,59472

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,700799

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	67 457,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	51 274,34

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 103,61

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 447,68

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 420,53

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	37 397,86

	
	
	      перевозка
	
	
	904,66

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 524,14

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 928,41

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 254,71

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	67 457,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	51 274,34

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 103,61

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 447,68

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 420,53

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	37 397,86

	
	
	      перевозка
	
	
	904,66

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 524,14

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 928,41

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 254,71

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	12,59472

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,700799

	
	
	Итого
	
	
	67 457,46

	
	
	НДС
	(67 457,46*22%) = 14 840,64
	22%
	14 840,64

	
	
	Итого
	
	
	82 298,1

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



