ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Поставка сушильной машины для СП.
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
2.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). 
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке товара.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. 
2.5 Дата производства: не ранее 2026г.
3. Требования к комплектности и упаковке (маркировке) товара: 
Обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки;
Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. 
Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, надрывы, вмятины и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

4. Место и условия поставки: 
4.1.  Доставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика в соответствии с правилами перевозки, установленными законодательством, соответствующими нормами и правилами для поставки данных видов Товара.
4.2. Место поставки товара: 188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, с.Павлово, ул. Быкова, д. 9.
5. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора но не позднее 02.11.2026г. 
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара (при необходимости):
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара). 
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственному заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 
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	Сушильная машина Вязьма ВС-15
	загрузка — 15 кг;  
объём барабана — 330 л;  
диаметр барабана — 760 мм;  
глубина барабана — 760 мм;  
остаточная влажность после сушки — не более 10 %;  
тип нагрева — электрический;  
материал барабана — нержавеющая сталь;  
облицовка корпуса — окрашенная сталь;  
управление — электронное, автоматическое (до 30 программ);  
диапазон температуры сушки — 40–99 °С;  
время сушки — 1–99 мин;  напряжение питания — 380 В (3 фазы + N + PE);  
мощность электродвигателя привода — 0,55 кВт;  мощность электродвигателя вентилятора — 0,37 кВт;  мощность нагревательных элементов — 13,5 кВт;  суммарная установленная мощность — 14,42 кВт;  
удельный расход электроэнергии — не более 0,63 кВт·ч/кг;  
производительность вентилятора по воздуху — 540 м³/ч;  
диаметр выходного патрубка вентилятора — 150 мм;  
реверс барабана — есть;  
функция CoolDown (охлаждение белья холодным воздухом в конце цикла) — есть;  
датчик остаточной влажности — есть;  
фильтр очистки воздуха / ворсоуловитель — есть;  
габариты (В×Ш×Г) — 1390×805×1070 мм;  
вес нетто — 210 кг;  
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