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	№ п/п
	Наименование оборудования:
	Технические характеристики:
	Ед. измерения
	Кол-во:

	1. 
	Сервер данных
	Материнская плата: MSI LGA1700 B760 PRO B760M-A WIFI 4xDDR5 2xPCI-Ex16 
DP/HDMI SATA3 2xM2 USB3.2 Gen2 WIFI mATX, RAID 0, 5, 10 – 1 шт., процессор: Intel Core i5 
13600K, LGA 1700 – 1 шт., система охлаждения процессора: TDP >=180 Вт, высота < 135 мм – 1 шт., оперативная память: DIMM DDR5 32768MBx2 6000MHz Kingston Fury Beast, DIMM (итого 64 Гб)– 1 шт., жесткий диск: 4Tb Seagate 5400 SkyHawk cache 256MB, HDD, SATA III, 3.5" – 3 шт., Корпус ATX 4x3.5INT, 4xUSB2.0, HDA – 1 шт., блок питания: Zalman ZM800-GV2SE, 800Вт, 80 
PLUS BRONZE, 120мм – 1 шт., Комплект (клавиатура+мышь) HP, USB, проводной – 1 шт. Предустановлена ОС, требуется установка, настройка, разграничение доступа к данным и т.д. по тех.заданию заказчика
	шт.
	1

	2.
	Маршрутизатор MikroTik 
RB4011iGS+RM
	Четырехядерный процессор AL21400 с частотой 1.4 ГГц. с поддержкой аппаратного ускорения 
IPsec, Архитектура: ARM (32 бит), ОЗУ: 1 ГБ RAM, ПЗУ: 512 МБ NAND, Сетевой интерфейс: 10х 
10/100/1000 Ethernet и 1 SFP+ (10 Гбит/с), Чип коммутации: RTL8367SB, Питание: Passive PoE, 18 - 57 В (порт 1) 1x Jack, 12 - 57 В DC Раздача питания: Passive PoE, до 57 В (порт 10), Максимальное энергопотребление: 19 Вт, 33 Вт при раздаче PoE-питания, Дополнительно: Датчик напряжения, датчик температуры платы, Рабочая температура: от -40ºС до +45ºС, Размеры: 228 x 120 x 30 мм, Консольный порт: 1х RJ45, Версия RouterOS: 5-й уровень, требуется установка, настройка, разграничение доступа к данным, объединение по тунелю  и т.д. по тех.заданию заказчика
	шт.
	1



