ДОГОВОР ПОДРЯДА №
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
г. Санкт-Петербург






          ______________ 2026 г.

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в лице Главы администрации Комаровой Тамары Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик" и _______________________________________, в лице _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, в соответствии и соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» производит выполнение работ по устройству туалета на кладбище в д. Шелково Волосовского района Ленинградской области в соответствии с условиями Договора, Сметным расчетом 1 (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. «Заказчик» обязуется своевременно оплатить выполненные работы по условиям Договора. 
1.3. Сроки выполнения работ: до 30.10.2026г.

2. Порядок сдачи - приемки работ.
2.1. В течении 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего уведомления «Подрядчика» «Заказчик» обязан с участием «Подрядчика» осмотреть и принять выполненные работы по акту, либо немедленно заявить «Подрядчику» об обнаружении недостатков в работах, указав об этом в акте.

2.2. Сдача произведенных «Подрядчиком» работ оформляется «Заказчиком» актами выполненных работ формы КС - 2, справки о стоимости формы КС - 3, предъявленных «Подрядчиком». В случае наличия у «Заказчика» претензий к выполненным работам сторонами подписывается акт разногласий и согласовываются сроки исправления недостатков. «Подрядчик» обязан исправить недостатки в работе за свой счет в срок не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней после подписания акта разногласий.
2.3. «Заказчик», принявший Работы без проверки лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
3.  Порядок расчетов.
3.1. Стоимость выполняемых работ составляет 166 970,79 руб. НДС ____________.
3.2. Оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ формы КС - 2, на основании счета.

4.Ответственность сторон.

4.1. «Заказчик» и «Подрядчик» за невыполнение договорных обязательств несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

5.Форс-мажор.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1. Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 (шестидесяти) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026г.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. Разрешение споров.
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. Заключительные положения.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагаются:

- локальная сметный расчет. 
9.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
	«Подрядчик»:
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	Заказчик»:

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
188421, Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы

ИНН 4717008530, КПП 470501001, 

ОКПО 04182653 ОКТМО 41606430 

ОГРН 1054700555898

Плательщик: УФК по Ленинградской области (Администрация Клопицкого сельского поселения, 02012020111)  

Счет получателя: 03231643416064304500

Банк плательщика: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области, г. Санкт – Петербург

БИК 044030098

Единый казначейский счет 40102810745370000098 

Глава администрации МО

_____________________   Комарова Т.В.
М.П.


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	устройство туалета на кладбище д. Шелково

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	166,97
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	19,92
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	2,11
	тыс. руб.

	   строительных работ
	153,01
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	35,5827773
	чел.-ч

	   монтажных работ
	13,96
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,9993357
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН01-01-009-23
	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=7,16/1 000
	1000 м3
	0,00716
	
	0,00716
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	324,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3222
	
	
	
	
	222,5

	
	[91.01.05-106]
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	45
	
	0,3222
	800,37
	1,26
	1 008,47
	
	324,93

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	45
	
	0,3222
	
	
	690,57
	
	222,5


	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	547,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	222,5

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	204,7

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	102,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	119 340,78
	
	854,48

	2
	ГЭСН22-04-001-01
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
V=(0,449+0,27+0,27)/10
	10 м3
	0,0989
	
	0,0989
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,76254
	
	
	
	
	4 793,72

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	88,6
	
	8,76254
	
	
	547,07
	
	4 793,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	994,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,022626
	
	
	
	
	674,05

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,82
	
	0,278898
	
	
	1 792,05
	
	499,8

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,82
	
	0,278898
	
	
	807,16
	
	225,12

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,022747
	
	
	1 676,4
	
	38,13

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,23
	
	0,022747
	
	
	690,57
	
	15,71

	
	[91.08.09-025]
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	0,32
	
	0,031648
	12,06
	1,22
	14,71
	
	0,47

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	7,13
	
	0,705157
	
	
	644,27
	
	454,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	7,13
	
	0,705157
	
	
	600,88
	
	423,71

	
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	0,16
	
	0,015824
	
	
	132,37
	
	2,09

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,16
	
	0,015824
	
	
	600,88
	
	9,51

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	589,9

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0031
	
	0,0003066
	
	
	28,08
	
	0,01

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0008
	
	0,0000791
	
	
	91 519,34
	
	7,24

	
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	2,26
	
	0,223514
	
	
	2 106,57
	
	470,85

	
	[03.1.02.03-0011]
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0011
	
	0,0001088
	5 275,05
	1,65
	8 703,83
	
	0,95

	
	[04.3.01.09-0012]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,1
	
	0,00989
	3 486,8
	1,36
	4 742,05
	
	46,9

	
	[07.2.07.12-0011]
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,04
	
	0,003956
	16 496,03
	0,98
	16 166,11
	
	63,95

	
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	1,2
	
	0,11868
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 052,47

	2.1
	[04.1.02.05-0114]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2
	м3
	1,33
	
	0,131537
	4 242,28
	1,07
	4 539,24
	
	597,08

	2.2
	[05.1.01.09-0018]
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3
	м
	9
	
	0,8901
	3 868,45
	1,36
	5 261,09
	
	4 682,9

	2.3
	[05.1.01.09-0119]
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	5,4
	
	0,53406
	10 883,84
	1,25
	13 604,8
	
	7 265,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 467,77

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	6 397,29

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	4 046,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	303 758,04
	
	30 041,67

	3
	ГЭСН01-01-034-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
V=4,27/1 000
	1000 м3
	0,00427
	
	0,00427
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,9

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,026047
	
	
	
	
	21,02

	
	[91.01.01-036]
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	6,1
	
	0,026047
	1 061,99
	1,37
	1 454,93
	
	37,9

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	6,1
	
	0,026047
	
	
	807,16
	
	21,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,92

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,02

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	19,34

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	9,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 592,51
	
	87,93

	4
	ГЭСН10-02-046-03
	Сборка: люфт-клозета
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,72
	
	
	
	
	1 439,26

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	2,72
	
	2,72
	
	
	529,14
	
	1 439,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009
	
	
	
	
	5,41

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	644,27
	
	5,8

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	600,88
	
	5,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,24

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0012
	
	0,0012
	
	
	91 519,34
	
	109,82

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0009
	
	0,0009
	55 898,18
	1,36
	76 021,52
	
	68,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 628,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 444,67

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	
	
	1 560,24

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	
	
	794,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 983,52
	
	3 983,52

	5
	КП
	Туалет деревянный с плоской крышей
	шт
	1
	
	1
	
	
	30 272,95
	
	30 272,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 272,95

	6
	ГЭСН01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
V=4/1 000
	1000 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,97

	
	[91.01.01-034]
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,35
	
	0,0014
	828,16
	1,37
	1 134,58
	
	1,59

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,35
	
	0,0014
	
	
	690,57
	
	0,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,97

	
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	0,89

	
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	0,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	975
	
	3,9

	7
	ГЭСНм38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,05777
	
	0,05777
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,9324
	
	
	
	
	4 165,54

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	
	6,9324
	
	
	600,88
	
	4 165,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1062968
	
	
	
	
	69,83

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,028885
	
	
	1 792,05
	
	51,76

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,5
	
	0,028885
	
	
	807,16
	
	23,31

	
	[91.06.03-062]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,37
	
	0,0791449
	13,44
	1,55
	20,83
	
	1,65

	
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,028885
	
	
	850,55
	
	24,57

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,5
	
	0,028885
	
	
	600,88
	
	17,36

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	
	0,05777
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,31

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	30,3
	
	1,750431
	
	
	43,01
	
	75,29

	
	[91.21.16-001]
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.-ч
	0,84
	
	0,0485268
	44,36
	1,38
	61,22
	
	2,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,84
	
	0,0485268
	
	
	600,88
	
	29,16

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,28

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,150202
	
	
	164,2
	
	24,66

	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,028885
	41,38
	1,7
	70,35
	
	2,03

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	0,0662044
	
	
	9,38
	
	0,62

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	1,242055
	155,63
	0,75
	116,72
	
	144,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 564,2

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	83,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 235,37

	
	Пр/812-080.0-1
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	3 811,83

	
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	1 905,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	179 422,88
	
	10 365,26

	8
	[23.3.08.01-0111]
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	0,05562
	
	0,05562
	59 486,5
	0,83
	49 373,8
	
	2 746,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 746,17

	9
	[08.3.08.02-0058]
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,00388
	
	0,00388
	70 842,5
	0,57
	40 380,23
	
	156,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,68

	10
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей
V=3,8/100
	100 м2
	0,038
	
	0,038
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,14896
	
	
	
	
	101,53

	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	3,92
	
	0,14896
	
	
	681,6
	
	101,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00114
	
	
	
	
	0,72

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00038
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00038
	
	
	1 676,4
	
	0,64

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00038
	
	
	690,57
	
	0,26

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00076
	
	
	644,27
	
	0,49

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00076
	
	
	600,88
	
	0,46

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,04256
	4,52
	1,42
	6,42
	
	0,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,65

	10.1
	[14.4.01.01-0003]
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	20
	
	0,76
	51,3
	1,61
	82,59
	
	62,77

	10.2
	[14.5.09.01-0001]
	Ацетон технический, сорт I
	кг
	4
	
	0,152
	67,67
	1,48
	100,15
	
	15,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,25

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	
	94%
	
	
	
	
	96,12

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	52,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 681,84
	
	329,91

	11
	ГЭСН13-03-004-05
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: составом перхлорвиниловым
V=3,8/100
	100 м2
	0,038
	
	0,038
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09424
	
	
	
	
	53,46

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,48
	
	0,09424
	
	
	567,25
	
	53,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00114
	
	
	
	
	0,72

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00038
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00038
	
	
	1 676,4
	
	0,64

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00038
	
	
	690,57
	
	0,26

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00076
	
	
	644,27
	
	0,49

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00076
	
	
	600,88
	
	0,46

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	
	0,0247
	4,52
	1,42
	6,42
	
	0,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,47

	11.1
	[14.4.04.08-0001]
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,023
	
	0,000874
	80 322,25
	1,25
	100 402,81
	
	87,75

	11.2
	[14.5.09.01-0001]
	Ацетон технический, сорт I
	кг
	12
	
	0,456
	67,67
	1,48
	100,15
	
	45,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,18

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	
	94%
	
	
	
	
	50,93

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	27,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 038,16
	
	267,45

	12
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
V=4/100
	100 отверстий
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	106,72

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	
	0,2
	
	
	533,62
	
	106,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,92

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	0,2046
	
	
	9,38
	
	1,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,64

	12.1
	[01.7.17.09-1135]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм
	шт
	25
	
	1
	227,65
	1,2
	273,18
	
	273,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,72

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	109,92

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	62,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 867,5
	
	554,7

	13
	ГЭСН46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
	100 отверстий
	-0,04
	
	-0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,0072
	
	
	
	
	-3,84

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,18
	
	-0,0072
	
	
	533,62
	
	-3,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-0,1

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,255
	
	-0,0102
	
	
	9,38
	
	-0,1

	
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3,84

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	-3,96

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	-2,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	254,25
	
	-10,17

	14
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0007
	
	0,0007
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2023
	
	
	
	
	112,03

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,2023
	
	
	553,8
	
	112,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000413
	
	
	
	
	0,28

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,000175
	
	
	1 792,05
	
	0,31

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,25
	
	0,000175
	
	
	807,16
	
	0,14

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,000238
	
	
	644,27
	
	0,15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,34
	
	0,000238
	
	
	600,88
	
	0,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,58

	
	[07.2.07.02-0001]
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000007
	61 015,76
	1,36
	82 981,43
	
	0,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,35

	14.1
	[01.7.15.02-0040]
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм
	100 шт
	57,1428
	
	0,04
	940,25
	1,08
	1 015,47
	
	40,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,31

	
	Пр/812-006.0-1
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	114,56

	
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	
	58%
	
	
	
	
	65,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	476 671,43
	
	333,67

	15
	ГЭСН09-03-037-01
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0,05777
	
	0,05777
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1259373
	
	
	
	
	646,27

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,49
	
	1,1259373
	
	
	573,98
	
	646,27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	546,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4488729
	
	
	
	
	309,77

	
	[91.03.19-092]
	Гайковерты ручные пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	1,13
	
	0,0652801
	4,78
	1,07
	5,11
	
	0,33

	
	[91.05.02-005]
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0023108
	1 803,79
	1,41
	2 543,34
	
	5,88

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	
	0,0023108
	
	
	807,16
	
	1,87

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0069324
	
	
	1 792,05
	
	12,42

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,12
	
	0,0069324
	
	
	807,16
	
	5,6

	
	[91.05.06-007]
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,184864
	1 703,3
	1,44
	2 452,75
	
	453,43

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	3,2
	
	0,184864
	
	
	807,16
	
	149,21

	
	[91.06.01-003]
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0069324
	1,75
	1,59
	2,78
	
	0,02

	
	[91.06.09-061]
	Подмости самоходные, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	2,93
	
	0,1692661
	168,55
	1,24
	209
	
	35,38

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,93
	
	0,1692661
	
	
	600,88
	
	101,71

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,0109763
	
	
	644,27
	
	7,07

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	
	0,0109763
	
	
	600,88
	
	6,6

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,68
	
	0,0970536
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,52

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	1,29
	
	0,0745233
	
	
	418,88
	
	31,22

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,29
	
	0,0745233
	
	
	600,88
	
	44,78

	
	91.21.03-502
	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0063547
	
	
	1,05
	
	0,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	318,09

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,2
	
	0,069324
	
	
	164,2
	
	11,38

	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,0207972
	41,38
	1,7
	70,35
	
	1,46

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,153
	
	0,0088388
	
	
	9,38
	
	0,08

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,6
	
	0,034662
	155,63
	0,75
	116,72
	
	4,05

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	8
	
	0,46216
	174,93
	1,08
	188,92
	
	87,31

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000006
	
	
	91 519,34
	
	0,05

	
	[01.7.20.08-0071]
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000058
	231 787,35
	1,63
	377 813,38
	
	2,19

	
	[07.2.07.12-0011]
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,023
	
	0,0013287
	105 278,81
	1,36
	143 179,18
	
	190,24

	
	[08.2.02.11-0007]
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0010803
	307,84
	0,75
	230,88
	
	0,25

	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000017
	60 258,2
	0,86
	51 822,05
	
	0,09

	
	[08.3.11.01-1106]
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0001121
	136 760
	0,9
	123 084
	
	13,8

	
	[11.1.03.01-0061]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0007
	
	0,0000404
	16 496,03
	0,98
	16 166,11
	
	0,65

	
	[14.4.01.01-0003]
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,31
	
	0,0179087
	51,3
	1,61
	82,59
	
	1,48

	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000347
	98 526,45
	1,48
	145 819,15
	
	5,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 820,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	956,04

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	
	93%
	
	
	
	
	889,12

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	
	62%
	
	
	
	
	592,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 162,37
	
	3 302,27

	16
	ГЭСН07-01-001-01
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,304
	
	
	
	
	713,38

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	65,2
	
	1,304
	
	
	547,07
	
	713,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 138,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4922
	
	
	
	
	388,38

	
	[91.05.06-007]
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	22,03
	
	0,4406
	1 703,3
	1,44
	2 452,75
	
	1 080,68

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	22,03
	
	0,4406
	
	
	807,16
	
	355,63

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,0194
	
	
	1 676,4
	
	32,52

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,97
	
	0,0194
	
	
	690,57
	
	13,4

	
	[91.08.09-023]
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	1,17
	
	0,0234
	2,41
	1,07
	2,58
	
	0,06

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,61
	
	0,0322
	
	
	644,27
	
	20,75

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,61
	
	0,0322
	
	
	600,88
	
	19,35

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,17
	
	0,0234
	115,43
	1,72
	198,54
	
	4,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 240,42

	16.1
	02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	9,6
	
	0,192
	
	
	845,52
	
	162,34

	16.2
	[05.1.05.04-0082]
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3
	м3
	1,8
	
	0,036
	11 391,04
	2,19
	24 946,38
	
	898,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 101,76

	
	Пр/812-007.0-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110%
	
	110%
	
	
	
	
	1 211,94

	
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73%
	
	73%
	
	
	
	
	804,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	265 852,5
	
	5 317,05

	17
	ГЭСН17-01-007-01
	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
V=1/10
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,4
	
	
	
	
	7 420,92

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	134
	
	13,4
	
	
	553,8
	
	7 420,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	381,6

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,356
	
	
	
	
	254,35

	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,86
	
	0,086
	622,62
	1,52
	946,38
	
	81,39

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,86
	
	0,086
	
	
	807,16
	
	69,42

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,1
	
	0,11
	
	
	1 792,05
	
	197,13

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,1
	
	0,11
	
	
	807,16
	
	88,79

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,6
	
	0,16
	
	
	644,27
	
	103,08

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,6
	
	0,16
	
	
	600,88
	
	96,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,01

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	25,2
	
	2,52
	
	
	28,08
	
	70,76

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,2
	
	0,02
	128,4
	1,52
	195,17
	
	3,9

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,51
	120,62
	
	4,82

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,26
	76 478,48
	
	1,53

	
	[18.1.10.05-0021]
	Клапан поплавковый пластмассовый, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 137,88

	17.1
	[18.5.02.01-0012]
	Бак стальной для воды, без давления, емкость 2000 л
	шт
	10
	
	1
	19 756,3
	1,5
	29 634,45
	
	29 634,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 675,27

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	9 287,08

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	5 526,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	525 856
	
	52 585,6

	18
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=1/100
	100 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,216
	
	
	
	
	108,48

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,216
	
	
	502,23
	
	108,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	601,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,206
	
	
	
	
	161,26

	
	[91.01.01-035]
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,0259
	887,54
	1,37
	1 215,93
	
	31,49

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,59
	
	0,0259
	
	
	807,16
	
	20,91

	
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,023
	
	
	2 483,99
	
	57,13

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	2,3
	
	0,023
	
	
	807,16
	
	18,56

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0246
	
	
	1 676,4
	
	41,24

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	2,46
	
	0,0246
	
	
	690,57
	
	16,99

	
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,1221
	2 391,6
	1,56
	3 730,9
	
	455,54

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	12,21
	
	0,1221
	
	
	807,16
	
	98,55

	
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0104
	
	
	1 502,09
	
	15,62

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,04
	
	0,0104
	
	
	600,88
	
	6,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,97

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,07
	
	
	28,08
	
	1,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	872,73

	18.1
	[02.2.05.04-2056]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	126
	
	1,26
	1 839,35
	0,94
	1 728,99
	
	2 178,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,74

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	396,52

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	361,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	380 923
	
	3 809,23

	19
	ГЭСН08-01-003-11
	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси
V=6/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4836
	
	
	
	
	264,49

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	1,48
	
	0,0888
	
	
	488,78
	
	43,4

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4
	
	0,24
	
	
	533,62
	
	128,07

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	2,58
	
	0,1548
	
	
	600,88
	
	93,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	3,61

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,006
	
	
	644,27
	
	3,87

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,006
	
	
	600,88
	
	3,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 599,73

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,04
	
	0,1824
	
	
	28,08
	
	5,12

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,12
	
	0,0672
	
	
	9,38
	
	0,63

	
	[04.3.02.09-0811]
	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие
	кг
	97
	
	5,82
	132,95
	2,06
	273,88
	
	1 593,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 871,7

	19.1
	[04.3.02.09-0811]
	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие
	кг
	97
	-1
	-5,82
	132,95
	2,06
	273,88
	
	-1 593,98

	19.2
	[04.3.02.08-0022]
	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных и железобетонных конструкций, изделий из гипсокартона и цемента, F50, W4-W14, крупность заполнителя до 0,35 мм, расход 3,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм (гидроизоляция "Пенетрон")
	кг
	97
	
	5,82
	238,55
	2,06
	491,41
	
	2 860,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,1

	
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	
	110%
	
	
	
	
	294,91

	
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	
	69%
	
	
	
	
	184,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	60 293,83
	
	3 617,63

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	109 644,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	19 921,96

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 196,15

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2 112,87

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	83 413,12

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	22 034,83

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	24 441,43

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	14 534,37

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	148 619,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	35,5827773

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,9993357

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	135 351,79

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	102 093,74

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 756,42

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 039,6

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2 043,04

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	80 254,68

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	17 799,46

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	20 629,6

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 628,45

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	13 268,11

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	7 550,36

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	4 165,54

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	156,55

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	69,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	3 158,44

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	4 235,37

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 811,83

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 905,92

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	148 619,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	109 644,1

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	19 921,96

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 196,15

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2 112,87

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	83 413,12

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	22 034,83

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 441,43

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 534,37

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	35,5827773

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,9993357

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((83 413,12+0)*22%) = 18 350,89
	22%
	18 350,89

	
	
	Итого
	
	
	166 970,79

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


